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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	国能亿利能源有限责任公司黄玉川煤矿新建喷漆房项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	尚强
	联系方式
	18629221899

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇柳树湾村

黄玉川煤矿鲁家沟工业场地内

	地理坐标
	E：111°10'52.255"，N：39°40'22.251"

	国民经济

行业类别
	C4330专用设备修理
	建设项目

行业类别
	四十、金属制品、机械和设备修理业86.专用设备修理

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	国家发展改革委
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	发改能源〔2007〕331号

	总投资（万元）
	55
	环保投资（万元）
	27

	环保投资占比
	49.1%
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	☑否

□是：
	用地面积（m2）
	120（不新增占地）

	专项评价设置情况
	表1-1     项目专项评价设置情况判定表

专项评价的类别

设置原则

本项目情况

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目无工业废水产生，不涉及废水直排以及污水集中处理厂
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及取水口
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不属于海洋工程建设项目
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》判定，本项目不需开展专项评价。

	规划情况
	国家发展和改革委员会于2011年12月出具了《国家发展改革委关于内蒙古自治区准格尔矿区总体规划（调整）的批复》（发改能源〔2011〕2864号），2022年4月修编完成《内蒙古自治区准格尔煤田准格尔矿区总体规划（修编）》，修编后的规划尚未批复。

	规划环境影响

评价情况
	《内蒙古自治区准格尔煤田准格尔矿区总体规划（修编）环境影响报告书》及其审查意见（环审〔2023〕104号文）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、内蒙古自治区准格尔煤田准格尔矿区总体规划符合性分析

国家发展和改革委员会于2011年12月出具了《国家发展改革委关于内蒙古自治区准格尔矿区总体规划（调整）的批复》（发改能源〔2011〕2864号），2022年4月修编完成《内蒙古自治区准格尔煤田准格尔矿区总体规划（修编）》，修编后的规划尚未批复。

内蒙古自治区鄂尔多斯准格尔煤田准格尔矿区（以下简称“准格尔矿区”）位于内蒙古自治区准格尔旗大路镇、薛家湾镇、魏家峁镇和龙口镇境内，行政区划隶属准格尔旗管辖。北部边界是以6号煤层隐伏露头线进行确定、西部边界与准格尔中部矿区无缝对接。矿区东西宽15.32～30.99km，南北长66.16～73.59km，面积1313.20km2，形状为一不规则多边形。矿区划分为45个井（矿）田和1个勘查区，矿区总规模为376.6Mt/a。黄玉川煤矿属于准格尔矿区修编后规划中的45个井（矿）田范围内的生产煤矿，本项目为煤矿工业场地配套工程，不涉及矿区产能变化。
2、与规划环境影响报告书及审查意见符合性分析
2023年9月25日，中华人民共和国生态环境部以“环审〔2023〕104号”文出具了《关于内蒙古自治区准格尔煤田准格尔矿区总体规划（修编）环境影响报告书的审查意见》。规划环评中矿区总面积1313.2km2，保有查明资源储量273.5亿吨，规划开发总规模37660万吨/年，包括45个井（矿）田和1个勘查区。与规划环评及其审查意见中相关要求符合性分析详见下表。

表1-2     与规划环评审查意见符合性分析一览表
序号
设置原则

本项目情况
符合性
1

坚持生态优先、节约集约、绿色低碳发展。切实落实《规划环评报告书》提出的各项《规划》优化调整建议和生态环境保护对策措施，促进矿区开发与生态环境保护相协调，改善区域生态环境质量，维护区域生态安全。

本项目不涉及
符合
2

控制矿区开发强度，优化建设时序。从降低矿区整体开发的生态环境累积性影响角度考虑，建议27座保供煤矿按照保供产能实施，满足保供需求。

本项目不涉及
符合
3
严格保护生态空间，优化矿区开发布局。按照法律法规和主管部门要求，做好二级国家级公益林、地方公益林、永久基本农田等的保护、修复和补偿，确保其生态功能不降低。

本项目位于黄玉川煤矿鲁家沟工业场地内，不涉及新增占地
符合
4
严格生态环境准入。全面落实各项资源环境要求，矿区煤炭开采污染物排放以及生产用水、能耗、物耗等应达到清洁生产一级指标。

本项目不涉及煤炭开采
符合
5
强化矿区生态修复与恢复。严格控制矿区开发扰动范围，加大环境治理和生态修复力度，切实预防或者减轻规划实施的生态环境影响，维护区域生态安全。加强煤矿生态修复，应坚持因地制宜原则，重建与周边生态环境相协调的植物群落，保护和恢复生物多样性，最终形成可自然维持的生态系统。露天矿优化采排计划和场地布置，尽快实现内排。

本项目不涉及
符合
6
强化现有问题整改。加强对矿区生态环境保护的统筹和管理，督促各煤矿企业落实煤炭开采生态环境保护的主体责任。

本项目不涉及
符合
7
加强矿区环境管理。加强生态环境监测，建立生态环境及地下水长期监测机制，加强导水裂除带发育观测。持续开展重点区域生物多样性调查，强化水土保持、生物多样性保护等对策措施，保障区域生态功能。

本项目不涉及
符合
8
在《规划》实施过程中，将现有问题整改落实情况和《规划》实施对生态、地下水环境、地表水环境、大气环境以及重要环境保护目标等的影响作为跟踪评价重点内容。在《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。

本项目不涉及
符合


	其他符合性分析
	1、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）符合性分析

根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）中“三、治理重点”“重点地区、重点行业”，本项目所在地不属于方案中列出的16个重点地区之一，本项目建成后运营期生产活动虽属于工业涂装，但仅用于本矿自用小型设备，属于机修车间配套使用，不涉及工业设备制造，且喷漆房面积只有120m2，不用于大型设备涂装。

根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）中“四、主要任务”、“（二）加快实施工业源VOCs污染防治”、“3.加大工业涂装VOCs治理力度”，本项目为本矿内小型设备进行喷漆，喷漆房作业时全封闭，采用先进喷涂机，废气利用集气罩收集，收集率不低于80%，配套二级活性炭吸附设施且达标排放。

综上所述，本项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）。
2、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53 号）符合性分析

根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53 号）中“控制思路与要求、治理任务”，本项目所在区域不属于重点区域，不属于石化、化工、包装印刷、油品储运销行业，本项目使用原料为低挥发性有机化合物含量涂料，原材料均在密闭桶中存放，喷涂及晾干工序时喷漆房全封闭，使用先进喷涂机，废气负压收集后经干式过滤器（三层过滤棉）、二级活性炭吸附后由15m高排气筒排放，喷漆房内设消防设施，本项目制定了污染物监测计划。综上所述，本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53 号）。
3、与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65 号）符合性分析

根据《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65 号）中“附件挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求”，本项目工作时均在密闭喷漆房内进行，不存在露天涂装，原材料为成品涂料，不进行调配，运输装卸过程全程桶内密封存放，工作时喷漆房内负压吸附废气，经干式过滤器（三层过滤棉）、二级活性炭吸附后由15m高排气筒排放。综上所述，本项目符合《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65 号）。
4、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年第31号）符合性分析

根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年第31号）中“二、源头和过程控制”，本项目所用涂料属于低挥发性有机化合物含量涂料产品，采用先进的喷涂机，全封闭喷漆房内作业，配套高效率废气收集装置，并对废气进行处理后达标排放。
根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年第31号）中“三、末端治理与综合利用”，本项目废气负压收集后经干式过滤器（三层过滤棉）、二级活性炭吸附后由15m高排气筒排放。

根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年第31号）中“五、运行与监测”，本项目制定自行监测计划，定时对设备进行维护保养，制定突发环境事件应急预案，并开展应急演练。
综上所述，本项目符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年第31号）。
5、与《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》（GB30981.2-2025）符合性分析

根据《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》（GB30981.2-2025）中“表2溶剂型涂料中VOC含量的限量值要求”，“机械设备涂料”最小限量值为480g/L，本项目所使用的醇酸调和漆符合《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》（GB30981.2-2025）。
6、与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）符合性分析

根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中“表2溶剂型涂料中VOC含量的要求”，“工业防护涂料-机械设备涂料”最小限量值为420g/L，本项目所使用的醇酸调和漆符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）。

7、“生态环境分区管控”符合性分析
根据生态环境部《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函〔2023〕81号）、自治区生态环境厅《关于开展2023年生态环境分区管控成果动态更新工作的通知》（内环办〔2023〕89号）有关要求，结合鄂尔多斯市“十四五”时期各相关规划、国土空间规划及最新政策要求，印发《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》。
基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，充分吸纳整合已有相关规划、功能区划、行动计划等要求，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确生态环境准入要求，建立两级生态环境准入清单管控体系，即1个鄂尔多斯市总体准入清单、171个环境管控单元准入清单，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。

优先保护单元：共76个，面积占比为64.35%，主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。

重点管控单元：共86个，面积占比为28.10%，主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

一般管控单元：共9个，面积占比为7.56%，优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域主要落实生态环境保护基本要求。

本项目与“生态环境分区管控”符合性分析如下：

（1）生态保护红线

根据《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（内政发〔2020〕24号），《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（ 鄂府发〔2021〕218号），《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023 年版）》，内蒙古自治区生态保护红线可能涉及的区域主要包括水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等陆地重要生态功能区、水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等陆地生态环境敏感区和脆弱区、国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等禁止开发区。

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇柳树湾村黄玉川煤矿鲁家沟工业场地内，属于重点管控单元。本项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化自然遗产、国家森林公园和地质公园、集中式饮用水水源地等禁止开发区域，因此项目选址不涉及生态保护红线，符合生态保护红线要求。

（2）环境质量底线

根据内蒙古自治区生态环境厅发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》（2025年5月29日）可知，2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标，项目所在区域为城市环境空气质量达标区。根据环境质量现状监测结果，区域环境空气质量现状符合环境功能区划（即环境质量目标）要求。

本项目运营后污染物在采取相应的污染防治措施后，均达标排放。因此项目的建设不会对当地环境质量底线造成冲击，能维持环境功能区质量现状，本项目符合环境质量底线要求。
（3）资源利用上线

项目所在地周边基础设施完善，项目运营期无生产用水，电能资源消耗较少，相对区域资源利用总量较少，项目资源消耗符合资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单

根据“鄂尔多斯市生态环境局关于发布《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》的通知”以及“内蒙古自治区三线一单公众端应用平台”查询，项目属于《鄂尔多斯市生态环境准入清单》中“重点管控单元-准格尔矿区及周边煤矿区（ZH15062220008）”。鄂尔多斯市环境管控单元图见图1-1，内蒙古自治区“三线一单”应用平台项目研判智能分析结果图见图1-2，单元管控要求见表1-3。
表1-3  本项目与鄂尔多斯市生态环境准入清单符合性对比表

环境管控

单元名称

管控要求

本项目

准格尔矿区及周边煤矿区ZH15062220008
空间布局约束

/

/

污染物排放管控

/

/

环境风险管控

/

/

资源开发效率
1.原煤入选率不低于75%；煤矸石综合利用率应达到75%以上；矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到100%。

2.煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》。

3.严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。

4.限制勘查开发过程中对环境破坏较大的砂金等重砂矿物，原则上不再新设勘查项目，确需新立的必须通过环境影响评估，并征得环保部门同意。禁止勘查超贫磁铁矿。

本项目为喷漆房项目，不涉及。

综上所述，本项目符合“生态环境分区管控”的相关要求。

8、产业结构政策符合性分析

本项目为煤矿机修车间配套喷涂项目，在原有厂区内新建1座喷漆房，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于指导目录中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类建设项目，符合国家产业政策。
9、选址合理性分析

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇柳树湾村黄玉川煤矿鲁家沟工业场地内，不新增占地，周边无自然保护区、风景名胜区、国家森林公园和地质公园、集中式饮用水水源地等禁止开发区域。根据准格尔旗文物局2025年6月11日出具的“关于国能亿利能源有限责任公司黄玉川煤矿文物勘查的回函”（准文物函〔2025〕832号文件），黄玉川煤矿井田范围内涉及沙圪梁遗址、红塔圪旦遗址、道尔吉沟梁墓群、伙房圪旦遗址。

①沙圪梁遗址位于鲁家沟工业场地外南侧3.5km；

②红塔圪旦遗址位于鲁家沟工业场地外西南侧3.8km；

③道尔吉沟梁墓群位于鲁家沟工业场地外西南侧4.2km；

④伙房圪旦遗址位于工业场地外西南侧5.2km。

本项目位于鲁家沟工业场地内，属于黄玉川煤矿鲁家沟工业场地机修车间配套使用，距离遗址较远，因此本项目选址合理。
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图1-1 工业场地与文物遗迹位置关系图
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图1-2     本项目在鄂尔多斯市“三线一单”环境管控单元中位置示意图
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图1-3    内蒙古自治区“三线一单”应用平台项目研判智能分析结果图[image: image3.png]



图1-4    本项目与鄂尔多斯市生态保护红线相对位置图

二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
国能亿利能源有限责任公司黄玉川煤矿位于鄂尔多斯市准格尔煤田中西部，现行政区划隶属于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇管辖，井田为一多边形，东西长约8.9km，南北宽约5.5km，面积约42.68km2。现有采矿许可证证号为C1000002011071140115467，生产规模13.0Mt/a，开采深度+1050m～+390m，开拓方式为斜立井混合方式，采用长壁顶板垮落式综合机械化采煤工艺，矿区范围由6个拐点圈定，拐点坐标见下表。

表2-1 矿界范围拐点坐标 

拐点编号
2000国家大地坐标系

X
Y
1
4393951.230
37511125.8112
2
4393964.044
37517917.8794
3
4390725.611
37517925.3812
4
4390730.922
37520071.2001
5
4388417.802
37520077.2114
6
4388399.677
37511133.8243
矿井工业场地位于鲁家沟村西侧约230m处，外运主斜井和选煤厂位于哈尔乌素露天矿工业场地东侧，本项目位于鲁家沟工业场地内。
2005年12月21日，原国家环境保护总局以“环审〔2005〕993号文件”对《内蒙古鄂尔多斯市亿德资源有限公司黄玉川煤矿环境影响报告书》进行批复；因井筒和开拓巷道布置、采区划分及开采顺序、选煤工艺、产品外运方式发生变化进行变更环评，2012年12月13日，原国家环境保护部以“环审〔2012〕352号文件”对《神华亿利能源有限公司黄玉川煤矿项目变更环境影响报告书》进行批复；

2015年12月4日取得原国家环境保护部《关于神华亿利能源有限责任公司黄玉川煤矿项目竣工环境保护验收合格的函》（环验〔2015〕231号）；

2022年4月，国家矿山安全监察局综合司出具《关于核定内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司白音华一号露天煤矿等8处煤矿生产能力的复函》（矿安综函〔2022〕82号），同意黄玉川煤矿生产能力由1000万吨/年核增至1300万t/a；

2024年2月19日，取得《内蒙古自治区生态环境厅关于国能亿利能源有限责任公司黄玉川煤矿13.0Mt/a改扩建工程环境影响报告书的批复》（内环审〔2024〕9号），目前黄玉川煤矿已具备13.0Mt/a生产能力。

国能亿利能源有限责任公司黄玉川煤矿已取得排污许可证，证书编号：91150622674392223P001V。有效期限自2025年10月23日至2030年10月22日止。
在此之前，煤矿工业场地机修车间不进行喷漆工作，均外委处理，现为更高效、方便的服务煤矿生产作业，国能亿利能源有限责任公司黄玉川煤矿拟投资55万元在鲁家沟工业场地范围内利用原有库房建设喷漆房，机修车间于2012年的煤矿环评报告中批复。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“四十、金属制品、机械和设备修理业86.专用设备修理”，需编制环境影响报告表。我单位结合该项目的性质、特点以及区域环境功能特征，通过现场勘察、调研和查阅资料，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）要求编制了该项目环境影响报告表，呈报生态环境行政主管部门审批。
2、建设内容与规模

项目名称：国能亿利能源有限责任公司黄玉川煤矿新建喷漆房项目

建设单位：国能亿利能源有限责任公司黄玉川煤矿

建设地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇柳树湾村黄玉川煤矿鲁家沟工业场地内

占地面积：120m2
建设性质：新建

建设规模：年使用溶剂型涂料4t（喷涂工件约330件/年，主要包括铁架、皮带架、纵梁、护栏、设备外壳等，喷漆厚度约2mm，喷漆面积共约2000m2）

项目投资：本项目总投资为55万元，其中环保投资27万元，占总投资的49.1%。
本项目主要建设内容包括利用原有库房建设喷漆房及其配套设备、公用工程、环保工程等。项目组成表见表2-2。

表2-2 项目组成一览表 

名称

项目组成

主要建设内容

备注

主体工程

喷漆房
钢结构，面积120m2，东西宽10m，南北长12m，高10.84m，单层，北侧墙为混凝土砌块，东南西三侧墙1.2m以下为砖砼基础，1.2m以上为彩钢板，屋顶为彩钢板。原料存储、喷漆与晾干过程均在喷漆房内进行。
利用原有
公用工程

供暖

依托鲁家沟工业场地现有2台20t/h锅炉供暖
依托
供电

用电依托鲁家沟工业场地现有供电系统
依托

给水

本项目不新增生活用水，无生产用水

依托

环保工程

废气
工作时喷漆房全封闭，废气负压收集后经干式过滤器（三层过滤棉）、二级活性炭吸附后由15m高排气筒排放。
/
废水
不新增生活污水，无生产废水
/
噪声

选用低噪声设备，定期维修保养，厂房隔声。

/

固废
废过滤棉、废活性炭、废漆桶、废漆渣、废防水油布暂存于黄玉川煤矿废油脂库内，交有资质单位处置。
/
防渗
喷漆房地面结构为：素土夯实+150mm厚碎石灌水泥砂浆+200mm厚C25混凝土+2mmHDPE膜或人工防水卷材+20mm厚水泥砂浆。
/
依托工程
2021年10月26日，鄂尔多斯市生态环境局以“鄂环审字〔2021〕700号”文件批复了国能亿利能源有限责任公司黄玉川煤矿废油脂库建设项目，2022年6月15日对该项目进行竣工环境保护自主验收，并取得验收意见。
已建
3、原辅材料消耗
表2-3 原辅材料消耗一览表
原材料
年用量

成分

占比

醇酸调和漆
4t

①成膜物质：醇酸树脂

35%~45%

②溶剂：200号溶剂油、二甲苯

15%~25%

③助剂：中和剂、增稠剂、润湿剂、分散剂、消泡剂、防闪锈剂等

2%

④干燥剂

3%

⑤颜料：钛白粉、氧化铁红等

20%

⑥填料：碳酸钙、滑石粉等

10%

表2-4 醇酸调和漆各指标一览表
序号
项目

指标
1
在容器中状态

搅拌混合后无硬块，呈均匀状态
2
漆膜外观
漆膜平整光滑

3
施工性
涂刷时无障碍
4
防结皮性（48h）

不结皮

5
细度
30um
6
遮盖力
188g/m2
7
固体含量

60%
8
干燥时间

表干

2h≤
实干

6h≤

9
流出时间
69s
4、设备清单

表2-5 设备清单一览表
序号

设备名称
规格/型号/参数
数量

1
活性炭箱
尺寸：2700*1700*1700mm
2台
材质：碳钢喷塑
活性炭800点值
内部挡板：Q235
网格片：Q235
框架：40*40方管
2
干式过滤器
2200*1650*1200mm
1台
G4过滤器*6片
F5过滤器*6片
G9过滤器*6片
3
镀锌管道
Φ700mm
28米
4
镀锌弯头
Φ700mm

5个
5
离心风机
材质：碳钢
1台
型号：4-72-8C
功率：22kW
风量：20000m3/h
传动方式：皮带传送
风压：2310pa
6
镀锌管道
烟囱
15米
7
防爆控制柜
/
1台
8
喷涂机
/

1台

9
空压机
/

1台

10
检测平台
/

1套
11
设备雨棚
15000*4000*4000mm
1套
12
可燃气体探测仪
一拖二
2套
5、公用工程

（1）给排水

①给水
本项目不新增劳动定员，不新增生活用水；本项目无生产用水。
②排水

本项目不新增生活污水；本项目无生产废水。

（2）供电

本项目用电依托黄玉川煤矿工业场地现有供电系统。

（3）供暖
本项目冬季利用黄玉川煤矿工业场地现有2台20t/h锅炉供暖。

6、劳动定员及工作制度

本项目工作人员为6人，均为煤矿现有工作人员调配；喷漆房全年运行330天，喷漆工作每天运行8h。

7、项目平面布置
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇柳树湾村国能亿利能源有限责任公司黄玉川煤矿鲁家沟工业场地内，利用原有库房建设喷漆房，喷漆房位于机修车间东南角，喷漆与晾干均在喷漆房内进行，平面设计紧密结合项目工作流程，体现“简洁、流畅、方便、节省”等原则，合理布局各功能分区，充分、高效地利用场地。项目总平面布置见附图2。

	工艺流程和产排污环节
	一、工艺流程及产污环节简述

1、施工期工艺流程：

本项目利用原有库房建设喷漆房，施工期仅包括对库房地面防渗层施工以及设备的安装，施工期施工流程及产污环节见下图。
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 图2-1  施工期工艺流程及产排污节点图

施工期产排污环节分析

本项目不设施工营地，无生活污水、生活垃圾产生。设备安装由厂家工作人员完成，对原有库房进行改造，施工期工程量较小，对周边环境影响较小，施工期较短，随着施工期的结束对环境的影响便随之消失，因此本项目施工期不对周围环境产生显著影响。
（1）废气：施工扬尘、机械设备和运输车辆废气。

（2）废水：施工废水。
（3）声：机械设备噪声以及车辆噪声等。
（4）固废：地面防渗施工废弃物、设备安装产生的垃圾。
运营期工艺流程
运营期工艺较为简单，需进行喷漆的器件在机修车间内完成表面打磨等工序，在喷漆房内工作区域预先铺设防水油布，将需要喷漆的器件放置于防水油布上。

将外购的涂料加入喷涂机内，工作人员利用喷涂机进行喷漆作业，喷漆房内呈负压状态，通过风机将喷漆房内废气引入废气处理系统，集气效率为98%，废气处理系统由干式过滤器（三层过滤棉）以及二级活性炭吸附组成，干式过滤器可去除喷漆过程产生的漆雾，二级活性炭可吸附涂料产生的挥发性有机物，处理后的废气由15m高排气筒排放。

喷漆工序完成后继续在喷漆房内晾干，废气处理系统全程运行，器件待晾干后用于煤矿生产活动，运营期工艺流程及产排污节点见下图。
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图2-2  项目运营期工艺流程及产排污节点图
运营期主要污染工序

（1）废气：漆雾、挥发性有机物。

（2）噪声：喷涂机、风机等设备产生的噪声。
（3）固废：废过滤棉、废活性炭、废漆桶、废漆渣、废防水油布。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

（1）常规污染物环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中的要求，常规污染物应引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。根据内蒙古自治区生态环境厅网站发布的2025年《内蒙古自治区生态环境状况公报》，“2025年，12个盟市空气质量均达标”。本项目所在区域为环境空气质量达标区。
根据鄂尔多斯市生态环境局官网发布的“城市环境空气质量月报—2026年第6期”，鄂尔多斯市2026年6月，环境空气六项污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度分别为8ug/m3、16ug/m3、37ug/m3、13ug/m3，CO 24h平均第95百分位数为0.5mg/m3，O3日最大8h平均第90百分位数为151ug/m3，各污染物浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准限值要求（SO2 60ug/m3、NO2 40ug/m3、PM10 60ug/m3、PM2.5 30ug/m3，CO 4mg/m3，O3 160ug/m3）。
（2）特征污染物环境质量现状

本项目中涉及的废气特征污染物为TSP、非甲烷总烃、苯系物（苯、甲苯、二甲苯），根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。本次评价在夏季主导风向下风向（项目区NNW）布设1个环境空气质量现状监测点，对其进行3天的环境质量现状监测。
表3-1 环境空气质量现状监测点位分布一览表
序号
监测因子
检测点位

检测频次

1
TSP
NNW，1个点位，坐标111°10'43.125"，39°40'32.655"
距厂界最近距离160m，距喷漆房最近距离390m。
日均值/3天
2
非甲烷总烃
小时值/3天
3
苯

4
甲苯

5
二甲苯

表3-2  检测方法及方法来源、使用仪器及检出限
序号

检测项目

检测方法及标准号

检出限

1

TSP
《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（HJ1263-2022）
7ug/m3
2
非甲烷总烃
《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》（HJ604-2017）
0.07mg/m3
3
苯
《环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ644-2013）
0.4ug/m3
4
甲苯
0.4ug/m3
5
对/间二甲苯
0.6ug/m3
6
邻二甲苯

0.6ug/m3
内蒙古碧蓝环境检测有限公司于2025年8月27日-29日对特征污染物TSP、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯进行环境质量现状监测。监测结果见下表，现状监测报告见附件。
表3-3 特征污染物环境质量现状监测结果一览表
检测

点位
检测项目
检测

类别
单位
检测结果
浓度限值
8月27日
8月28日
8月29日
项目区下风向
TSP
日均值

ug/m3
128
104
114
300
非甲烷总烃

小时值
mg/m3
0.50
0.64
0.70
5.0
非甲烷总烃
小时值
0.70
0.63
0.70
非甲烷总烃
小时值
0.60
0.57
0.80
非甲烷总烃
小时值
0.68
0.60
0.75
苯
小时值
ug/m3
ND
ND
0.6
110
苯
小时值
ND
ND
ND
苯
小时值
ND
ND
ND
苯
小时值
ND
ND
ND
甲苯
小时值
ND
ND
ND
200
甲苯
小时值
ND
ND
ND
甲苯
小时值
ND
ND
ND
甲苯
小时值
ND
ND
ND
间/对二甲苯
小时值
ND
ND
ND
200
间/对二甲苯
小时值
ND
ND
ND
间/对二甲苯
小时值
ND
ND
ND
间/对二甲苯
小时值
ND
ND
ND
邻二甲苯
小时值
ND
ND
ND
邻二甲苯
小时值
ND
ND
ND
邻二甲苯
小时值
ND
ND
ND
邻二甲苯
小时值
ND
ND
ND
由上表可知，特征污染物TSP检测结果满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中二级浓度限值要求，非甲烷总烃检测结果满足《大气污染物综合排放标准详解》中以色列环境质量标准值要求，苯、甲苯、二甲苯检测结果满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值要求，项目所在区域环境空气质量较好。
2、声环境质量现状

本项目周边50m范围内无学校、医院、居民区及其他声环境敏感目标分布，因喷漆房建设地点位于黄玉川煤矿鲁家沟工业场地内，故在工业场地四周布点开展声环境质量现状调查。

内蒙古碧蓝环境科技有限公司于2025年8月27日、28日进行监测。在项目东侧、西侧、南侧、北侧分别布设1个噪声监测点，共4个监测点，连续监测2天，分昼间（06：00-22：00）和夜间（22：00-06：00）两个时段进行，昼夜各监测一次。按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定进行。

厂界声环境监测及评价结果见表3-4。

表 3-4
声环境监测结果  单位：dB(A)
检测点位名称

检测日期
结果值昼dB(A)
标准值
是否达标
结果值夜dB(A)

标准值

是否达标

厂界东侧△1

2025-08-27
56.6
60
是
45.7
50
是
厂界南侧△2

55.5
是
47.5
是
厂界西侧△3

55.8
是
47.7
是
厂界北侧△4
57.3
是
45.3
是
厂界东侧△1

2025-08-28
55.6
是
48.3
是
厂界南侧△2

58.3
是
46.5
是
厂界西侧△3

56.4
是
43.9
是
厂界北侧△4
55.5
是
44.6
是
根据监测统计结果，昼间、夜间值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准值要求。
3、土壤、地下水环境质量现状

依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目无生产废水，喷漆房采取“素土夯实+150mm厚碎石灌水泥砂浆+200mm厚C25混凝土+2mmHDPE膜或人工防水卷材+20mm厚水泥砂浆”的防渗措施，喷漆作业时地面铺设防水油布，产生的危险废物暂存于黄玉川煤矿废油脂库内，交有资质单位处置，故项目不存在污染途径，不对地下水、土壤进行现状调查。

	环境保护目标
	本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇黄玉川煤矿鲁家沟工业场地内，地理坐标为39°40'22.251"，111°10'52.255"，利用原有库房建设喷漆房，本项目东侧为物资供应站，南侧为设备库，西侧为厂区边界，北侧为职工文体中心，工业场地西侧138m为柳树湾村沟门杜。项目周边500米范围内无自然保护区、风景名胜区、重点保护文物、饮用水水源保护区、珍稀动植物资源等环境敏感点。根据项目工程特点、评价区域环境特征，项目环境保护目标见下表，环境保护目标分布见附图。
表3-5  环境保护目标一览表

环境要素

保护目标
环境功能区域标准

大气环境

名称
户数
人数
方位
距离工业场地
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类区

柳树湾村沟门杜
6
20

W
138m
声环境

厂界外50m范围内无声环境保护目标
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类
地下水环境

厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准



	污染

物排

放控

制标
准
	1、废气
施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放监控浓度限值。
运营期有组织排放口颗粒物、非甲烷总烃、苯系物（苯、甲苯、二甲苯）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求；厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃、苯系物（苯、甲苯、二甲苯）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A。
表3-6  施工期废气执行标准
序号

污染物

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

1

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

表3-7 运营期废气执行标准
污染物

最高允许排放浓度mg/m3
最高允许排放速率，kg/h
无组织排放监控浓度限值

排气筒高度m
二级
监控点
浓度mg/m3
颗粒物
120
15
3.5
周界外浓度最高点
1.0
非甲烷总烃
120
10
4.0

苯
12
0.5
0.4
甲苯
40
3.1
2.4
二甲苯
70
1.0
1.2
表3-8  厂区内非甲烷总烃无组织排放执行标准
污染物项目
排放限值mg/m3
限值含义
无组织排放监控位置
NMHC
10
监控点处1h平均浓度值
在厂房外设置监控点（门窗或通风口外1m，距离地面1.5m以上）
30
监控点处任意一次浓度值
2、废水

本项目施工期不设施工营地，无生活污水产生，不产生施工废水。
本项目运营期无生产废水产生，无新增生活污水。

3、噪声

施工期厂界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的相关规定；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

表3-9 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

昼间Leq [ dB（A）]

夜间Leq [ dB（A）]

70

55

 表3-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

类别

噪声限值Leq [ dB（A）]

昼间
夜间
2类
60
50
4、固废

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

	总量控制指标
	本项目需申请总量控制指标为VOSs，本项目VOCs排放量为1.087t/a。

本项目已取得生态环境主管部门大气主要污染物排放总量指标确认意见的函（见附件）。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1、施工期大气环境保护措施

本项目利用原有库房进行建设，施工期废气主要是施工扬尘以及机械设备、运输车辆产生的废气。

为了控制施工期废气的影响，建设单位在建设期间严格采取了以下施工污染控制对策：

①施工现场公示施工负责人、环保监督员、举报电话等信息；

②施工场地四周设置围挡，洒水降尘；
③对易产生扬尘的工程物料进行集中堆放，并覆盖苫布，物料尽量堆放在厂区内已硬化地面上，减少搬运环节，配合洒水抑尘；
④加强机械、车辆的管理和维修，使用优质油品；
⑤限制物料运输车辆的行驶速度，禁止超载，车斗加盖篷布。
因土建作业少，本项目施工期扬尘产生量较小，通过采取以上措施后，可大幅度降低施工造成的大气污染，施工期扬尘基本控制在施工现场范围内，项目所在地为煤矿工业场地，对周边大气环境影响较小，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物排放限值的要求。另外，在对库房完成改造后，后续内部设备安装对大气环境影响较小，因此在采取严格的污染防治措施后，施工期废气的影响将大大降低，施工期产生的废气属短期污染，其对环境的影响也将随施工行为的结束而消失。

2、施工期声环境保护措施

施工期噪声源主要来自机械作业时产生的噪声以及材料运输车辆的流动声源噪声。

机械设备振动产生的噪声随距离的衰减较快，属于中低频间断噪声，特点为暂时的短期间歇性行为，无规律性，本项目的建设几乎不需要大型机械，设备安装在室内进行，其影响范围较小。

为减少施工噪声对周围企业的影响，施工单位及建设单位应采取以下减缓措施：

①制定科学的施工计划，避免同一时间安排大量机械设备，以避免局部声级过高；

②尽量采用低噪声设备，同时对设备进行定期保养和维护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级，设备使用完毕后及时关闭；

③合理安排施工时间；

④车辆出入现场时低速、禁鸣。
采取以上措施对施工噪声进行控制后，可降低施工期噪声对周围环境的影响，可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）所规定的噪声限值要求，对周围环境的影响较小，并且施工期噪声影响随着施工期的结束，噪声影响也将随之消失。
3、施工期水环境保护措施

本项目施工期产生的废水主要为施工泥浆废水。

喷漆房防渗施工包括水泥砂浆和混凝土，会产生少量泥浆废水，在施工现场设简易沉淀池，沉淀后上清液用于场地洒水抑尘，底部泥砂回用于喷漆房施工。采取以上污染防治措施后，本工程施工期废水对周边环境影响可接受。
4、施工期固体废物环境保护措施

本项目施工期产生的固废主要为地面防渗施工废弃物和设备安装产生的垃圾。
本项目地面防渗施工主要产生弃土和废水泥块等，产生量较少，可回用的全部回用，不可回用的集中堆放，施工期结束后运至政府指定地点，不外排；设备安装产生的垃圾主要为废五金件、废包装物等，收集后外售综合利用，无法综合利用的收集在垃圾箱内由环卫部门清运。同时，在施工期间要监督管理，增强施工人员的环境意识。施工期间不设置施工营地，日常生活垃圾经垃圾箱收集后由环卫部门清运。
采取以上固体废物污染防治措施后，本工程施工期产生的固体废物对周边环境影响可接受。
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	1、运营期大气环境影响和保护措施
本项目运营期废气主要为漆雾、挥发性有机物。
本项目的生产活动均在密闭的喷漆房内进行，喷漆和晾干过程会产生废气，主要污染物为漆雾（即颗粒物）、挥发性有机物包括非甲烷总烃和苯系物。本项目喷漆房每天24h运行（包括喷漆和晾干），其中喷漆作业每天8h，喷漆房全年运行330d，废气排放计算时，漆雾排放计算以喷漆作业时间为准，挥发性有机物排放计算以全年时间为准。
（1）漆雾
喷涂过程中，未附着于工件上的固体份以漆雾形式散发，参考《谈喷涂涂着效率》（作者王锡春）：低压空气喷涂最大涂着效率为65%，本次评价喷漆效率按65%计，则35%为漆雾，则漆雾（颗粒物）产生量为1.4t/a，产生速率为0.53kg/h。
（2）挥发性有机物
本项目使用醇酸调和漆中挥发性有机物成分含量情况见下表。
表4-1   涂料中挥发性有机物和苯的含量情况表

名称

挥发成分

年用量（t）

挥发性有机物（t）

非甲烷总烃（t）

苯系物（t）

醇酸调和漆

挥发性有机物：40%
（非甲烷总烃占比95%、苯系物占比5%）
4
1.6
1.52
0.08
根据建设单位提供资料，涂料成分中的苯系物为作为溶剂的二甲苯，但不排除污染物产生时伴随少量苯、甲苯，因其产生量较小，且无确切的含量，无法对其定量分析，故将苯、甲苯列入监测计划中，产排污情况分析时苯系物全部以二甲苯进行计算。

本项目按最不利情况考虑，醇酸调和漆中挥发性有机物全部挥发，则本项目喷漆与晾干挥发性有机物产生量为1.6t/a，产生速率为0.2kg/h；其中非甲烷总烃产生量为1.52t/a，产生速率为0.19kg/h；苯系物产生量为0.08t/a，产生速率为0.01kg/h。
废气处理措施：
本项目废气处理系统配备20000m3/h风机，喷漆房内呈负压状态，通过风机将废气引入废气处理系统，集气效率98%，废气处理系统由干式过滤器（三层过滤棉，过滤效果98%）以及二级活性炭吸附（吸附效率均为18%）组成，干式过滤器可去除喷漆过程产生的漆雾，二级活性炭可吸附涂料产生的挥发性有机物，处理后的废气由15m高排气筒排放。
经计算，正常工况下：
本项目漆雾（颗粒物）排放量为0.027t/a，排放速率为0.01kg/h，排放浓度为0.511mg/m3；
本项目非甲烷总烃排放量为1.002t/a，排放速率为0.127kg/h，排放浓度为6.326mg/m3；
本项目苯系物以二甲苯为主，二甲苯排放量为0.053t/a，排放速率为0.007kg/h，排放浓度为0.335mg/m3。
经计算，正常工况下有组织排放口各污染物均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求。
未经负压收集的漆雾（颗粒物）、非甲烷总烃、二甲苯无组织排放，排放量分别为0.028t/a、0.03t/a、0.002t/a。
非正常工况下：
①若废气收集设施正常工作，废气处理设施停止工作。

本项目漆雾（颗粒物）排放量为1.372t/a，排放速率为0.520kg/h，排放浓度为25.985mg/m3；
本项目非甲烷总烃排放量为1.490t/a，排放速率为0.188kg/h，排放浓度为9.407mg/m3；
本项目二甲苯排放量为0.078t/a，排放速率为0.010kg/h，排放浓度为0.492mg/m3。
经计算，非正常工况下有组织排放口各污染物均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求。

未经负压收集的漆雾（颗粒物）、非甲烷总烃、二甲苯无组织排放，排放量分别为0.028t/a、0.03t/a、0.002t/a。
②若废气收集设施停止工作，则废气均未被收集，全部无组织排放。

漆雾（颗粒物）、非甲烷总烃、二甲苯排放量分别为1.4t/a、1.52t/a、0.08t/a。
针对非甲烷总烃采取的防治措施与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析见下表。

表4-2本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析

《挥发性有机物无组织排放控制标准》

中相关要求

本项目措施
符合性
VOCs物料储存无组织排放控制要求

VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。
本项目采用成品油漆，油漆均储存于密闭包装桶内。

符合

盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。

本项目油漆存放于喷漆房内。未使用完的油漆桶加盖贮存。
符合

工艺过程VOCs无组织排放控制要求

VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统

本项目喷漆房全封闭，配套废气处理系统负压收集废气经干式过滤器（三层过滤棉，过滤效果98%）以及二级活性炭吸附（吸附效率均为18%）后由15m高排气筒排放。

符合

本项目非甲烷总烃控制措施符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。

喷漆房全封闭，喷漆与晾干作业均在喷漆房内进行，废气处理设施全年运行，运营期废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。本项目产生的废气均得到合理处置，对周边大气环境影响较小，采取的污染治理措施可行。
表4-3  正常工况下大气污染物排放量核算表
序号

污染物
排放类型
产生源
排放浓度

mg/m3
排放速率

kg/h
排放量

t/a
1
颗粒物
有组织
喷漆工序
0.511
0.01
0.027
2
无组织
喷漆工序
/
/
0.028
3
非甲烷总烃
有组织
喷漆及晾干
6.326
0.127
1.002
4
无组织
/
/
0.03
5
二甲苯
有组织
0.335
0.007
0.053
6
无组织

/
/
0.002
7
颗粒物
合计
喷漆房
/
/
0.055
8
非甲烷总烃
1.032
9
二甲苯
0.055
表4-4  非正常工况下大气污染物排放量核算表
序号

污染物
排放类型
产生源
排放浓度

mg/m3
排放速率

kg/h

排放量

t/a
1
颗粒物
有组织
喷漆工序
25.985
0.520
1.372
2
无组织
喷漆工序
/
/
0.028
3
非甲烷总烃
有组织
喷漆及晾干
9.407
0.188
1.490
4
无组织
/
/
0.03
5
二甲苯
有组织
0.492
0.010
0.078
6
无组织

/

/

0.002
7
颗粒物
合计
喷漆房
/
/
1.4
8
非甲烷总烃
1.52
9
二甲苯

0.08

表4-5  本项目排放口一览表
点位名称

排放口编号
排气筒高度
排放口类型
排气筒坐标
喷漆房

排放口
P1
15m
一般排放口
111°10'52.977"，39°40'22.225"

参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）以及《排污单位自行监测技术指南 涂装》（ HJ1086-2020）确定废气监测计划，见下表。
表4-6  废气监测计划表
污染源

监测

项目

监测点位置

监测点数

监测

频率

执行标准

喷漆房
颗粒物

P1

1

1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

非甲烷总烃
苯系物
颗粒物

厂界外上风向设参照点1个、下风向设监控点3个

4

1次/半年
非甲烷总烃
苯系物
非甲烷总烃
厂界内厂房外1m处
1

1次/半年
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
备注：根据目前国能亿利能源有限责任公司黄玉川煤矿自行检测方案，其中检测指标已包含煤矿厂界无组织颗粒物，故本项目建成后，此项不需要单独检测。
2、运营期水环境影响和保护措施
本项目无生产废水。本项目不新增劳动定员，无新增生活污水。
3、运营期噪声环境影响和保护措施
本项目运营期噪声主要来源于风机、空压机、喷涂机工作时产生的噪声。所用设备噪声级如下。
表4-7  主要生产机械噪声源强表
序号
设备名称

Leq（A）

备注

1
风机
75~85
1台
2
空压机
65~75
1台
3
喷涂机

65~75
1台
参照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）计算本项目厂界噪声贡献值，根据机械设备噪声源强，采用距离衰减模式分析该项目对声环境的影响，仅考虑距离衰减值、墙壁等因素，其噪声预测公式为：

LA(r)= LA(r0)-20lg（r/r0）-TL

式中：LA(r)—距离声源r处的A声级，dB（A）；

LA(r0)—距离声源中心r0处的A声级，dB（A）；

r、r0—距声源的距离，m；

TL—墙壁隔声量及消音隔声设备，TL取20dB（A）。

运营期设备同时运行时噪声叠加值的计算公式为：  
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表4-8  噪声贡献值一览表      单位：dB（A）
序号
设备

名称

噪声

dB（A）
喷漆房距厂界距离（m）

噪声贡献值 dB（A）

东

南

西
北
东
南
西
北
1
风机
85
450
297
147
220
11.9 

15.5 

21.7 

18.2 

2
空压机

75
1.9 

5.5 

11.7 

8.2 

3
喷涂机

75
1.9 

5.5 

11.7 

8.2 

本项目噪声叠加值
12.7 

16.3 

22.4 

18.9 

表4-9  厂界噪声叠加一览表      单位：dB（A）
喷漆房噪声值dB（A）

厂界噪声现状值dB（A）

厂界噪声叠加值dB（A）
昼间

夜间

昼间
夜间

东

12.7
55.6
48.3
55.6 

48.3 

南

16.3
58.3
46.5
58.3 

46.5 

西

22.4
56.4
43.9
56.4 

43.9 

北

18.9
55.5
44.6
55.5 

44.6 

经计算，本项目建成后，本项目设备噪声与厂界现状噪声昼间叠加值小于60dB（A），夜间叠加值小于50dB（A）。
本项目噪声污染防治具体通过以下措施：

（1）优先选用先进的低噪声设备；

（2）对设备进行基础减振；

（3）定期维修、保养，以防设备故障形成的非正常生产噪声；

（4）通过厂房隔音和距离衰减降低噪声。

本项目位于黄玉川煤矿鲁家沟工业场地内，所有生产活动均在全封闭喷漆房内进行，周边无声环境保护目标，运营期产生的噪声可以得到有效控制，根据计算结果，本项目设备噪声对厂界现状噪声几乎无影响，对周边环境影响较小。经以上措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）以及《排污单位自行监测技术指南 涂装》（ HJ1086-2020）确定噪声监测计划，见下表。
表4-10  厂界噪声监测计划表
污染源名称

监测点位

监测因子

监测频率

标准

厂界噪声

厂界四周
Leq(A)

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求

备注：根据目前国能亿利能源有限责任公司黄玉川煤矿自行检测方案，其中检测指标已包含煤矿厂界噪声，故本项目建成后，此项不需要单独检测。
4、运营期固体废物环境影响和保护措施
本项目固体废物主要为废过滤棉、废活性炭、废漆桶、废漆渣、废防水油布。
废过滤棉
根据有组织废气中漆雾的产生及排放量计算，本项目干式过滤器中废过滤棉过滤掉的漆雾量约为1.345t/a，过滤棉根据使用频率进行更换，约每月更换一次，过滤棉重量约为30kg/月，则废过滤棉的产生量约为1.705t/a。废过滤棉属于《国家危险废物名录》中“HW49其他废物 非特定行业”，废物代码900-041-49，含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质，废过滤棉暂存于黄玉川煤矿废油脂库内，交有资质单位处置。
废活性炭
根据有组织废气中挥发性有机物的产生及排放量计算，本项目二级活性炭吸附挥发性有机物的量约为0.513t/a，活性炭根据使用频率进行更换，约每季度更换一次，活性炭重量约为300kg/季度，则废活性炭的产生量约为1.713t/a。废活性炭属于《国家危险废物名录》中“HW49其他废物 非特定行业”，废物代码900-039-49，烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，废活性炭暂存于黄玉川煤矿废油脂库内，交有资质单位处置。
（3）废漆桶
根据本项目调和漆的年使用量计算，约产生20个大桶，废漆桶产生量约为0.4t/a。废漆桶属于《国家危险废物名录》中“HW49其他废物 非特定行业”，废物代码900-041-49，含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质，废漆桶暂存于黄玉川煤矿废油脂库内，交有资质单位处置。
（4）废漆渣、废防水油布
喷漆房内进行生产活动时，地面铺设一层防水油布，防水油布每月更换一次，废漆渣与废防水油布一同收集至黄玉川煤矿废油脂库内，产生量约为0.12t/a。废漆渣、废防水油布属于《国家危险废物名录》中“HW49其他废物 非特定行业”，废物代码900-041-49，含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质，暂存于黄玉川煤矿废油脂库内，交有资质单位处置。
2021年10月26日，鄂尔多斯市生态环境局以“鄂环审字〔2021〕700号”文件批复了国能亿利能源有限责任公司黄玉川煤矿废油脂库建设项目，2022年6月15日对该项目进行竣工环境保护自主验收，并取得验收意见。废油脂库位于黄玉川煤矿工业场地内，占地面积320m2，贮存废矿物油、废铅酸电池、废油桶、废手套废抹布等，库内配套导流槽、集液池等设施，地面防渗措施符合规范要求，渗透系数≤10-10cm/s。

根据建设单位提供信息，目前，废油脂库内危险废物约1个月转运一次，库内各危险废物分区贮存，其中废矿物油区域约占200m2，建设单位废矿物油产生量约为2t/月，占用50m2，余150m2可用于本项目危险废物的贮存，本项目危险废物产生量较少，空余的面积可以满足贮存条件，贮存时利用标识标牌分区，委托有资质单位及时转运。综上所述，废油脂库依托可行。
本项目固体废物均得到合理处置，不外排，对周围环境的影响较小，在可接受范围内，环评要求危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行管理，及时转运，避免长期贮存。
5、地下水、土壤
本项目生产工艺无废水产生，正常状况下不会对地下水和土壤产生影响。同时材料现用现买，不进行大量贮存，使用后产生的危险废物均暂存于废油脂库内，不存在污染途径。

非正常工况下，本项目使用的溶剂型涂料可能会发生泄漏，喷漆房属于重点防渗区，结合本项目特点，本项目具体的防渗措施见下表。

表4-11  本项目防渗一览表
防渗区域

防渗分区
防渗措施

喷漆房
重点防渗

喷漆房地面结构为：素土夯实+150mm厚碎石灌水泥砂浆+200mm厚C25混凝土+2mmHDPE膜或人工防水卷材+20mm厚水泥砂浆。

防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。
综上所述，在采取上述严格的防渗措施后，运营期对周边地下水、土壤环境影响较小。

6、环境风险

（1）风险调查

①风险源调查

本项目主要风险来自原材料成分中的有机溶剂，这些物质在挥发时易形成可燃气体，遇到明火、高温或静电时可能引发燃烧爆炸。运营期若管理措施不当，一旦发生危险物质泄漏，可能污染大气、土壤环境，若发生火灾，还会危及生命财产安全。运营期涉及到的危险物质主要为溶剂型涂料。

②风险潜势初判

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。
表4-12 建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度（E）

危险物质及工艺系统危险性（P）

极高危害（P1）

高度危害（P2）

中度危害（P3）

轻度危害（P4）

环境高度敏感区（E1）

IV+

IV
III
III
环境中度敏感区（E2）

IV
III
III
II
环境低度敏感区（E3）

III
III
II
I
注：IV+为极高环境风险。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：


式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B与《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中给出的临界量，项目危险物质数量与临界量比值Q的确定见下表。
表4-13 建设项目危险物质Q值确定

序号

危险物质名称

CAS号

最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

该种物质Q值

1

易燃液体（涂料）
/
0.5
10
0.05
可知，物质的总量与其临界量的比值Q＜1，则直接判定该项目环境风险潜势为I。

③评价等级及评价范围

根据环境风险潜势确定风险评价工作等级。见下表。

表4-14 环境风险评价工作等级判定表

环境风险潜势

IV、IV+

III
II
I
评价工作等级

一

二

三

简单分析

根据上表，拟建项目环境风险潜势为Ⅰ，开展简单分析。

（2）环境风险分析

①泄漏污染事故

本项目使用的涂料为溶剂型，泄漏进入土壤中造成环境污染。

②次生/伴生污染

根据危险物质特性，溶剂型涂料为易燃液体易发生火灾事故。发生火灾事故时产生大量的烟气，导致周围环境空气受到污染，对周围人群产生危害较大，火灾事故消防废水可能渗入地下，造成土壤、地下水污染。

（3）环境风险防范措施及应急要求

A.环境风险防范措施

①加强安全环保教育与培训工作，强化职工风险意识，使职工掌握必要的安全环保知识和应急处理能力；所有操作人员应熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能及时、独立、正确的实施相关应急措施。

②加强安全环保管理，将“安全第一、环保优先、预防为主”作为经营的基本原则；指定安全环保负责人负责全厂的安全环保管理。

③加强设备的管理与维护，杜绝风险物质泄漏现象的发生，采取防火、防爆、防雷击措施，配备报警和消防、通信系统，杜绝一切不安全因素对周围环境造成影响。

④进行各种日常的、定期的、专业的安全防火检查，并将发现的问题落实到人、限期整改到位。

⑤制定环境风险应急预案，定期组织应急演练。

⑥发生火灾时，第一发现人应立即通知安全环保负责人，并拨打119报警，说明起火位置。事故、紧急情况发生后，现场立即建立警戒线，除事故小组、维修专业技术人员采取必备的防护设施进入，其余人员一概不准进入。严禁携带火种，关闭对讲机、手机等可能引起静电的设备，切断现场电源。现场中毒或烧伤人员应小心谨慎地将伤员抬离现场，送往安全地区，必要时采取人工呼吸，送往医院进行救治。应急处理人员佩戴防护面具，穿消防防护服。

B.环境风险应急预案

为了确保在发生突发事故时能够尽快地采取有效抢救措施，及时消除或减少环境污染危害程度，建议建设单位对本项目可能造成环境风险的突发性事故制定详细的应急预案，纲要内容参考下表。

表4-15 突发事故应急预案纲要

序号

项目

内容及要求

1

危险源情况

详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险

2

应急计划区

本项目危险目标为喷漆房
3

应急组织机构、人员

应制定应急组织机构、确定具体负责人员

4

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序

5

应急救援保障

设置应急设施，设备与器材等

6

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

7

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行调查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

8

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、临近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

9

应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众的健康

事故现场：现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案；

临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案

10

事故应急救援关闭程序与恢复措施

事故现场：规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复生产措施；

临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施

11

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

12

公众教育和信息

对项目所在区域开展教育、培训和发布有关信息

13

记录和报告

设应急事故专门记录、建立档案和报告制度

14

附件

准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料

（5）分析结论

根据分析本项目风险处于可接受水平，其风险管理措施有效、可靠，环境风险可防可控。

表4-16 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

国能亿利能源有限责任公司黄玉川煤矿新建喷漆房项目

建设地点

鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇黄玉川煤矿鲁家沟工业场地内

地理坐标

经度

111°10'52.255"

纬度

39°40'22.251"

主要危险物质及分布

主要危险物质：溶剂型涂料  分布：喷漆房

环境影响途径及危害后果

泄漏、火灾、爆炸等，有害物质进入大气、地下水、土壤，从而对环境造成污染，引发人员中毒等。

风险防范要求

加强安全环保管理和教育、培训，在防火、灭火设施等方面采取相应的措施，采用防静电、防雷击等措施，配备报警和消防、通信系统，一旦发生火情及时报警和扑救，制定环境风险应急预案、定期演练。

填表说明

项目物质的总量与其临界量的比值Q＜1，环境风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。根据分析，本项目风险处于可接受的水平。

7、环保投资

项目总投资为55万元，其中环保投资估算为27万元，环保投资占总投资的49.1%。环保投资估算详见下表。
表4-17  环保投资估算一览表

类型

污染源
环保措施内容
投资

（万元）
废气

漆雾
喷漆房全封闭，废气负压收集后经干式过滤器（三层过滤棉）、二级活性炭吸附后由15m高排气筒排放。

22
挥发性有机物
噪声

设备运行噪声

选用低噪声设备，定期维修保养，厂房隔声。
0
固废

废过滤棉、废活性炭、废漆桶、废漆渣、废防水油布
废过滤棉、废活性炭、废漆桶、废漆渣、废防水油布暂存于黄玉川煤矿废油脂库内，交有资质单位处置。

0
防渗

喷漆房地面结构为：素土夯实+150mm厚碎石灌水泥砂浆+200mm厚C25混凝土+2mmHDPE膜或人工防水卷材+20mm厚水泥砂浆。
5
合计

27



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	喷漆房15m排放口
	漆雾颗粒物
	工作时喷漆房全封闭，废气负压收集后经干式过滤器（三层过滤棉）、二级活性炭吸附后由15m高排气筒排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

	
	
	非甲烷总烃
	
	

	
	
	苯系物
	
	

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	生产设备机械噪声
	噪声
	选用低噪声设备，定期维修保养，厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	喷漆房
	废过滤棉、废活性炭、废漆桶、废漆渣、废防水油布
	废过滤棉、废活性炭、废漆桶、废漆渣、废防水油布暂存于黄玉川煤矿废油脂库内，交有资质单位处置。
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	土壤及地下水污染防治措施
	喷漆房地面结构为：素土夯实+150mm厚碎石灌水泥砂浆+200mm厚C25混凝土+2mmHDPE膜或人工防水卷材+20mm厚水泥砂浆。

防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	①加强安全环保教育与培训工作，强化职工风险意识，使职工掌握必要的安全环保知识和应急处理能力；所有操作人员应熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能及时、独立、正确的实施相关应急措施；
②加强安全环保管理，将“安全第一、环保优先、预防为主”作为经营的基本原则；指定安全环保负责人负责全厂的安全环保管理；
③加强设备的管理与维护，杜绝风险物质泄漏现象的发生，采取防火、防爆、防雷击措施，配备报警和消防、通信系统，杜绝一切不安全因素对周围环境造成影响；
④进行各种日常的、定期的、专业的安全防火检查，并将发现的问题落实到人、限期整改到位；
⑤制定环境风险应急预案，定期组织应急演练；
⑥发生火灾时，第一发现人应立即通知安全环保负责人，并拨打119报警，说明起火位置。事故、紧急情况发生后，现场立即建立警戒线，除事故小组、维修专业技术人员采取必备的防护设施进入，其余人员一概不准进入。严禁携带火种，关闭对讲机、手机等可能引起静电的设备，切断现场电源。现场中毒或烧伤人员应小心谨慎地将伤员抬离现场，送往安全地区，必要时采取人工呼吸，送往医院进行救治。应急处理人员佩戴防护面具，穿消防防护服。

	其他环境

管理要求
	①建立环境管理机构，制定环境管理制度；

②在施工过程中要加强管理，增强员工的环保意识，尽量将对环境的破坏维持到最小；

③严格执行“三同时”制度及日常环保管理工作，项目配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。并在使用过程中加强管理，确保各种治污设施正常运转；

④全部设施正常运转的情况下，将各污染防治设施及污染物排放情况向当地生态环境主管部门进行申报登记；

⑤项目竣工后，建设单位应当按照“建设项目环境保护管理条例”规定，对配套建设的环境保护设施开展竣工环境保护验收工作，并依法向社会公开验收报告，验收合格后，方可投入生产或使用；

⑥企业必须保证所有环保设施的正常运行，并制定自行监测计划按时进行检测，保证各类污染物达到国家的排放标准和当地环保部门的管理要求。


六、结论
	综上所述，国能亿利能源有限责任公司黄玉川煤矿新建喷漆房项目符合国家产业政策，项目选址可行。通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在运营过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目对环境的影响可降至最小，周围环境质量可维持现状。从环保角度出发，本项目的建设是可行的。



附表                     建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	/
	/
	0.055t/a
	/
	0.055t/a
	+0.055t/a

	
	非甲烷总烃
	0
	/
	/
	1.032t/a
	/
	1.032t/a
	+1.032t/a

	
	苯系物
	0
	/
	/
	0.055t/a
	/
	0.055t/a
	+0.055t/a

	废水
	生活污水
	0
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	一般工业固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	危险废物
	废过滤棉
	0
	/
	/
	1.705t/a
	/
	1.705t/a
	+1.705t/a

	
	废活性炭
	0
	/
	/
	1.713t/a
	/
	1.713t/a
	+1.713t/a

	
	废漆桶
	0
	/
	/
	0.4t/a
	/
	0.4t/a
	+0.4t/a

	
	废漆渣、废防水油布
	0
	/
	/
	0.12t/a
	/
	0.12t/a
	+0.12t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附件1：委托书
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附件2：建设单位营业执照
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 附件3：建设单位法人身份证
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 附件4：备案文件
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附件5：文物局材料
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附件6：环保手续
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附件7：涂料信息
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附件8：排污许可证
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附件9：总量指标确认意见
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附图1  项目地理位置图
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附图2  鲁家沟工业场地平面布置图
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附图3  环境保护目标分布图
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附图4  大气现状监测点位图









