



鄂环准审字〔2026〕22号
鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局关于内蒙古天润化肥股份有限公司15万吨/年大颗粒尿素项目环境影响报告表的批复

内蒙古天润化肥股份有限公司：
[bookmark: _GoBack]你公司报送的由内蒙古绿之垠环保科技发展有限公司编制的《内蒙古天润化肥股份有限公司15万吨/年大颗粒尿素项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：
一、本项目位于鄂尔多斯准格尔经济开发区大路产业园内蒙古天润化肥股份有限公司厂区内，拟对现有尿素装置区进行技改，新建1套15万吨/年大颗粒尿素生产装置，与现有造粒塔共同分担尿素造粒任务，原产能52万吨/年不变。项目总投资为1800万元，其中环保投资为216万元，占总投资12%。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。
    二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
（一）严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施。运营期造粒、筛分、冷却、包装等工序产生的工艺废气，全部采用布袋除尘+水洗塔工艺集中处理，处理后废气经1根96米高标准化排气筒高空排放。氨排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求。颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。
（二）强化各项水环境保护和风险防范措施。运营期水洗塔排水全部回用至现有尿素蒸发系统循环生产，不得外排；新增浓盐水依托园区浓盐水管网统一集中处置；项目全程依托厂区现有成熟的雨污分流、初期雨水收集、事故废水收集导排及应急池设施，有效防控水环境污染风险。
（三）认真落实并优化各项噪声污染防治措施。运营期选用低噪声造粒机、筛分机、风机、泵类等设备，通过设备基础减振、厂房密闭隔声、管道减振等综合降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。
（四）严格落实固体废物处置措施。运营期废布袋由厂家定期回收处置；废矿物油属于危险废物，依托厂区现有规范化危废库房密闭分区暂存，定期委托有资质单位合规处置，全程杜绝固废二次污染。
（五）严格落实“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”防控原则。完善装置区易泄漏点位防渗、收集措施，定期开展防渗设施完整性巡检排查，持续落实土壤、地下水跟踪监测工作，发现问题立即整改，严防土壤及地下水污染。新增生产单元选用密闭耐腐蚀设备，配套联锁报警装置，落实日常检漏、隐患排查制度，将本装置纳入企业现有应急管理体系，定期开展氨气泄漏等应急演练，健全风险防控长效机制，确保环境风险可防可控。
（六）强化绿色施工，贯彻生态文明理念，加强对施工企业的生态环保宣传教育和管理，推进绿色施工，创建绿色工程。
三、该项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
四、该项目从批准之日起超过五年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
五、项目开工时，应立即通知我局，以便日常监督检查。


    

鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局
                         2026年8月5日   
        






	抄送：准格尔旗生态环境综合行政执法大队，内蒙古绿之垠环保科技发展有限公司。
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