建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：内蒙古天润化肥股份有限公司原料棚改造项目          

建设单位（盖章）：内蒙古天润化肥股份有限公司    
编制日期：           2026年07月              
中华人民共和国生态环境部制
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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	内蒙古天润化肥股份有限公司原料棚改造项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	宋志军
	联系方式
	15034913941

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园区南煤化工基地世纪大道东侧内蒙古天润化肥股份有限公司厂区内

	地理坐标
	（东经111度17分0.686秒，北纬40度3分2.908秒）

	国民经济

行业类别
	G5990其他仓储业
	建设项目

行业类别
	四、煤炭开采和洗选业 06 6煤炭储存、集运

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	119
	环保投资（万元）
	119

	环保投资占比（%）
	100%
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

(是
	用地（用海）

面积（m2）
	/

	专项评价设置情况
	专项评价类别

设置原则

本项目情况

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

本项目大气污染物主要为TSP，不涉及此类有毒有害污染物
地表水    

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目无废水产生
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

本项目不涉及风险物质
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
本项目用水由园区提供，不涉及取水口

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目非海洋工程建设项目
注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。

综上，本项目无须设置专项评价。

	规划情况
	规划名称：《内蒙古鄂尔多斯准格尔经济开发区国土空间总体规划（大路产业园分区规划）（2021-2035年）》（尚未批复）；

编制单位：内蒙古城市规划市政设计研究院有限公司。

	规划环境影响

评价情况
	规划环境影响评价名称：《内蒙古鄂尔多斯准格尔经济开发区

国土空间总体规划（大路产业园分区规划）（2021-2035年）环境影响报告书》；

审批机关：内蒙古自治区生态环境厅；

审批文件名称及文号：关于《内蒙古鄂尔多斯准格尔经济开发区国土空间总体规划（大路产业园分区规划）（2021-2035年）环境影响报告书》的审查意见（内环审〔2024〕45号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	（1）与园区规划的符合性分析

根据《内蒙古鄂尔多斯准格尔经济开发区国土空间总体规划（大路产业园分区规划）（2021-2035年）》，园区发展定位为：主导产业为能源化工和装备制造，同步发展资源综合利用产业。主要包括现代煤化工、精细化工、化工新材料、粉煤灰提取氧化铝及贵金属、铝精深加工、终端产品生产制造、新能源装备制造等产业；

结合现状土地开发利用特点和产业发展特征，规划将大路产业园分为两个基地，分别为化工产业基地和新能源科技与资源综合利用产业基地。

（1）化工产业基地  位于大路产业园中部，分为2个片区，重点发展煤制油、煤制气等清洁能源和煤制烯烃、芳烃、乙二醇等煤制化学品及下游精细化学品，延伸发展煤基新材料产业，硅材料上下游产业，配套发展煤炭物流。

（2）新能源科技及资源综合利用产业基地  位于大路产业园东侧，新能源产业重点做大做强光伏、新能源汽车产业，加快布局氢能、储能两大未来产业，适度发展风电产业，打造“风光氢储车”全产业链；积极布局化工装备制造产业；打造“高端新材料产业”园中园。资源综合利用产业重点发展粉煤灰提取氧化铝/氢氧化铝、铝精深加工产业，创新发展贵金属及半导体衬底材料提取，构建“资源-产品-再生资源”相结合的循环产业体系。

本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园区南煤化工基地世纪大道东侧内蒙古天润化肥股份有限公司厂区内，位于园区的化工产业基地，项目为天润化肥（现代煤化工）配套工程，利用厂区现有原料棚改造建设，不新增占地。因此项目符合《内蒙古鄂尔多斯准格尔经济开发区国土空间总体规划（大路产业园分区规划）（2021-2035年）》。
（2）与园区规划环评的符合性分析
根据《内蒙古鄂尔多斯准格尔经济开发区国土空间总体规划（大路产业园分区规划）（2021-2035年）环境影响报告书》，大路产业园规划建设用地范围：西至大沟，东至前龙高速公路，北至呼准鄂铁路和新区快速路，南至化工产业基地南侧的内蒙古大唐国际准格尔矿业有限公司孔兑沟井田。规划建设用地范围总面积为3751.51公顷（56272.65亩）。园区产业发展定位：主导产业为能源化工和装备制造，同步发展资源综合利用产业。主要包括现代煤化工、精细化工、化工新材料、粉煤灰提取氧化铝及贵金属、铝精深加工、终端产品生产制造、新能源装备制造等产业。大路产业园分为两个基地，分别为化工产业基地和新能源科技与资源综合利用产业基地。其中化工产业基地位于大路产业园中部，分为2个片区，重点发展煤制油、煤制气等清洁能源和煤制烯烃、芳烃、乙二醇等煤制化学品及下游精细化学品，延伸发展煤基新材料产业，硅材料上下游产业，配套发展煤炭物流。
本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园区南煤化工基地世纪大道东侧内蒙古天润化肥股份有限公司厂区内，位于园区的化工产业基地东片区，用地性质为工业用地；项目为天润化肥（现代煤化工）配套工程，利用厂区现有原料棚改造建设，不新增占地。因此项目符合《内蒙古鄂尔多斯准格尔经济开发区国土空间总体规划（大路产业园分区规划）（2021-2035年）环境影响报告书》。

（2）与审查意见的符合性分析
本项目与园区规划环评审查意见分析见下表。
表1-1 本项目与园区规划环评审查意见分析

序号
审查意见
本项目
符合性
1
严格生态环境准入，推动高质量发展。园区应结合区域资源禀赋、生态敏感特征、生态功能保护、自治区及鄂尔多斯市碳达峰目标约束等要求，坚持循环经济和能源高效利用理念，严格按照《内蒙古自治区工业园区审核公告目录》、产业政策、生态环境准入清单等要求及《报告书》产业发展推荐方案管理新入园项目，不得引进污染物排放量大、环境风险高的非主导产业项目。结合区域环境质量目标管理要求，统筹做好产业发展和生态环境保护工作，全面执行国家、自治区“两高”项目准入相关规定，合理规划煤化工、精细化工、新材料、资源综合利用、装备制造等发展规模和建设时序，重点延伸下游产业链条，落实“四水四定”及土地集约利用等要求，实现绿色发展、循环发展、低碳发展。
本项目属于天润化肥项目配套工程，不属于污染物排放量大、环境风险高的项目，本项目利用厂区现有原料棚改造建设，不新增占地。
符合
2
严格空间管控，优化产业布局。按照相关要求做好规划控制和防护带建设，园区与城区、黄河岸线及支流等环境敏感区之间应设置足够距离的隔离带并合理优化邻近区域产业布局，确保园区产业发展与生态环境、人居环境相协调。环境风险较高区块应向外设置一定的空间防护区并做好规划控制，有效防范环境污染和事故风险。配合准格尔旗人民政府及其有关部门做好园区及周边区域的国土空间规划和优化调整，发现不符合管控要求的相关行为，应及时向准格尔旗人民政府报告。加强土壤污染重点企业监管，开展腾退企业遗留场地的土壤环境调查和风险评估，合理确定土地利用方式。
本项目利用厂区现有原料棚改造建设，不新增占地。
符合
3
严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家、自治区和鄂尔多斯市关于大气、水、土壤、挥发性有机物污染防治相关要求，落实与区域环境空气质量改善目标相匹配的区域削减措施，强化主要污染物总量管控，推动重点行业按照大气污染物超低排放或者特别排放限值进行建设或改造升级，持续减少主要污染物、挥发性有机物等有组织和无组织排放量，保障区域环境质量改善。
本项目属于原煤贮存，建设封闭储棚和采取抑尘措施，有效减少无组织颗粒物的排放。企业现有工程配套锅炉自2020年1月进行了超低改造，锅炉烟气采用炉内喷钙+炉外半干法脱硫、SNCR脱硝及高效布袋除尘处理措施。
符合
4
加强环境基础设施建设，推进污染集中治理。强化企业生产废水预处理，化工企业应建设规范的雨水收集系统，实现化工废水专业化集中处理及专管或明管输送。合理规划园区污水集中处理设施及配套管网，统筹制定园区废水处理和综合利用总体方案并做好落实，实现园区生产废水、雨水、非正常状况事故废水等全部利用。建设足够处理能力的园区高盐水处置工程，加快完成晾晒池改园区事故水池相关工作。因地制宜利用集中供热或清洁能源实现供热、供汽，禁止新建35吨/小时以下燃煤锅炉。组织企业开展大宗工业固废资源化利用科学研究、技术开发和先进技术推广，切实提高综合利用水平，暂时无法综合利用的须规范贮存、处置。强化企业的危险废物鉴别主体责任，对园区各类危废实施严格监管和严密监控，实现全过程安全妥善处置。园区煤炭、矿石等大宗货物中长距离运输原则上采用铁路方式，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道、管道或新能源车。
本项目属于原煤贮存项目，无新增劳动定员，无新增废水产生。目前企业不涉及高盐水及晾晒池，目前建有2座事故水池，总容积14000m3。运营过程中的车辆均租赁社会车辆，项目无危废产生。原煤运输优选新能源车辆。
符合
5
强化源头防控，有效防范环境污染和事故风险。按照国家、自治区化工园区建设和管理相关要求，切实强化园区突发环境事件应急处置能力建设，建立完善的环境风险防控和应急监测体系，强化应急演练和应急物资储备，不断提升应急响应能力，保障区域环境安全。入园企业按要求设置事故水池，并与园区事故水池联通形成综合调控系统，确保任何情况下园区事故废水不进入黄河及其支流。加强有毒有害大气污染物、水污染物环境治理，落实新污染物管控措施，按要求开展化工园区地下水环境质量状况详细调查及溯源分析，实施防泄漏、防渗漏、防流失等地下水污染防控，保障区域生态环境安全。

本项目位于天润化肥厂区内，属于天润化肥配套工程，环境风险防控依托天润化肥现有的环境风险防控体系。目前企业厂区初期雨水及消防事故废水排入厂区雨水管网，统一收集后排入事故水池，厂内现有事故水池2座，总有效容积14000m3，废水经厂内污水处理站处理后回用。确保风险可控。
符合
6
加强环境监管及日常环境质量监测。园区应建立完善的环境监测计划，开展包括常规污染物、特征污染物、挥发性有机物等在内的环境空气、地下水、土壤、生态系统等环境质量监测工作，实现长期监测与有效监控。重点企业排污口要设置在线监测系统并与生态环境部门联网。

报告要求企业制定本项目的环境监测计划，并纳入企业原有工程自行监测方案。本项目无排污口。
符合

综上，项目的建设符合园区规划环评及审查意见的要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目为煤炭储存，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类建设项目。因此，本项目符合国家产业政策。
2、选址合理性分析

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园区南煤化工基地世纪大道东侧内蒙古天润化肥股份有限公司厂区内，利用厂区现有原料棚改造建设，不新增占地，用地性质为工业用地，项目占地不涉及生态保护红线、生态敏感区，文物保护单位。
项目所在区域水、电配套设施齐全，地理位置优越，交通便利，运输方便。项目正常运行工况下，原煤转运过程产生的废气使用喷淋设施降尘；项目无新增劳动定员，生产过程只有喷淋用水，无废水产生；厂界噪声无超标值出现，厂界周边50m范围内无声环境保护目标，不会产生噪声扰民现象；生产过程无固废产生，环境风险可防可控，对周围环境影响较小。综上，本项目选址合理。

3、项目与生态环境分区管控要求的符合性分析

（1）生态保护红线

2024年8月6日，鄂尔多斯市生态环境局发布了《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，根据更新成果：全市划定的环境管控单元调整为171个，包括优先保护单元76个、重点管控单元86个、一般管控单元9个。
优先保护单元共76个，总面积55906.81平方千米、占全市总面积的64.35%，主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。根据《鄂尔多斯市国土空间总体规划（2021-2035年）》、自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园等变化调整生态保护红线，全市生态红线面积由22900.81平方千米调整为23385.00平方千米，占国土面积比例由26.36%调整为26.92%。符合生态保护红线占国土面积比例不降低的目标要求。
本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园区南煤化工基地世纪大道东侧内蒙古天润化肥股份有限公司厂区内，根据《内蒙古鄂尔多斯准格尔经济开发区国土空间总体规划（大路产业园分区规划）（2021-2035年）环境影响报告书》，园区的规划范围不在准格尔旗生态保护红线范围内。项目不涉及生态保护红线（见附图4）。
（2）环境质量底线

根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控成果动态更新情况说明》，大气环境质量底线目标调整为“到2025年，空气质量全面改善，空气质量优良天数比率和PM2.5年均浓度均达到自治区考核目标。2035年，空气质量根本改善。”；水环境质量底线目标调整为“2025年，水环境质量稳步提升，地表水考核断面水质达到或好于III类水体比例为85.7%，地表水考核断面水质劣V类水体比例为0，城市建成区黑臭水体比例为0。2035年，水环境质量全面提升。”；土壤环境风险管控目标调整为“到2025年，土壤安全利用水平巩固提升，受污染耕地安全利用率≥98%，重点建设用地安全利用率达到100%。”。
参照2026年6月由内蒙古自治区生态环境厅官网公布的《2025年内蒙古自治区生态环境公报》，2025年鄂尔多斯市环境空气质量达标，属于达标区。根据其他污染物TSP现状监测数据，环境空气中颗粒物日均浓度为62-218μg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表2二级标准限值；本项目运营后污染物可以达标排放，对周围大气环境质量影响较小；项目建成后周围环境质量符合环境功能区划要求，可以达到环境质量目标，符合环境质量底线要求。
（3）资源利用上线
根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控成果动态更新情况说明》，到2025年，全市用水总量控制在19.19亿m3以内，地下水用水总量控制在11.43亿m3以内；山水林田湖草沙生态修复目标：规划到2025年，完成新增国土空间修复面积50万公顷以上，完成其他整治和修复新增国土空间修复面积10万公顷以上；到2035年，完成新增国土空间修复面积150万公顷以上，完成其他整治和修复新增国土空间修复面积不低于20万公顷。矿山生态环境修复目标规划到2025年，完成重点、难点矿山的修复治理工作；到2035年，全市新建、在建、生产矿山全部达到绿色矿山建设标准；能源结构目标为：到2025年，可再生能源装机占全市电力装机比重超过50%，可再生能源电力消纳占比达到35%以上，非化石能源消费占一次能源消费比重超过16%，煤炭消费占一次能源消费比重降至78%以下，电能占终端能源消费的比重达到25%，煤炭优质产能比重达到85%。主城区居民采暖全部实现清洁供暖。

本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园区南煤化工基地世纪大道东侧内蒙古天润化肥股份有限公司厂区内，项目在现有厂内建设，建成后喷淋抑尘会消耗少量的水，项目运行过程中消耗一定的电，不会突破当地的资源利用上线。项目符合资源利用上线标准要求。
（4）生态环境准入清单


	
	本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园区南煤化工基地世纪大道东侧内蒙古天润化肥股份有限公司厂区内，根据鄂尔多斯市环境管控单元图，项目所在的环境管控单元属于“鄂尔多斯大路工业园区”，环境管控单元编码为ZH15062220001。本项目与鄂尔多斯市环境管控单元对照图见附图5，本项目与该单元管控要求符合性分析见下表。

表1-1 与“鄂尔多斯市环境管控单元生态环境准入清单”符合析
单元

编码
单元

名称
单元

类别
管控要求

本项目情况
符合性

ZH15062220001
鄂尔多斯大路工业园区
重点管控单元
空间布局约束
/
/
符合
污染物排放管控
1.化工等重点行业及65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉的现役企业和新建项目一律执行大气污染物特别排放限值。严控颗粒物无组织排放。重点行业粉状物料堆场实现全封闭，块状物料安装抑尘设施。推进特征污染物治理，化工等企业应建设有毒及恶臭气体收集、处理和应急处置设施。

2.推进高含盐水“零排放”，稳定运行高盐水深度处理和分盐结晶设施，完善配套设施、优化工艺技术，确保高盐水全部结晶处理，严禁排入晾晒池。加快现有晾晒池取缔或转变功能，禁止新建晾晒池、蒸发塘。

3.园区应自建污水处理厂，污水应收尽收，确保中水综合利用。

4.采用集中供热或因地制宜利用清洁能源实现供热，禁止新建35蒸吨以下燃煤锅炉。

5.优化固废危废处置方式，积极寻求高铝粉煤灰、结晶盐等集中处置和资源化利用途径。

6.工业园区污水应收尽收、全部回用；矿井水、中水回用率达到90%以上。实施石油石化、化工等高耗水企业废水深度处理回用工程。强化焦化废水深度处理，区域内焦化废水必须全收集、全处理、全回用。
1.本项目为原煤贮存，建设全封闭储棚，并设喷淋抑尘，严控颗粒物无组织排放。企业现有工程配套2×220t/h锅炉自2020年1月进行了超低排放改造。
2.本项目不涉及废水排放。

3.本项目不属于园区自建污水处理厂项目。

4.本项目冬季无需供热。

5.本项目运营期无固废产生。
6.本项目不涉及废水排放。
符合
环境风险防控
/
/
符合
资源开发效率
/
/
符合
综上，本项目建设符合鄂尔多斯市环境管控单元生态环境准入清单的要求。


建设项目工程分析

	建设内容
	2.1建设项目概况
2.1.1项目由来
内蒙古天润化肥股份有限公司（以下简称“天润化肥”）成立于2006年，是内蒙古奈伦集团股份有限公司的控股子公司。天润化肥于2007年取得“关于内蒙古奈伦（集团）30万吨/年合成氨、52万吨/年尿素工程环境影响报告书的批复（环审〔2007〕253号）”，项目于2009年开工建设，2013年11月建成投产，2017年11月17日，完成项目竣工环境保护验收。2024年10月，天润化肥委托编制完成《内蒙古天润化肥股份有限公司年产30万吨合成氨52万吨尿素扩能项目环境影响报告书》，2025年2月7日，鄂尔多斯市生态环境局以鄂环审字〔2025〕25号文予以批复。
天润化肥日常生产日均消耗原料煤1800t、燃料煤1300t。厂区现有3座7000t储煤筒仓，其中原料煤筒仓2个，满足约7天生产需求，燃料煤筒仓1个，满足约5天燃料供应。受夏季持续降雨、冬季大雪封路、春节期间上游煤矿停产等因素影响，煤炭运输时常受阻，现有筒仓仓储容量不足，存在原料供应中断风险，无法保障生产线连续稳定运行。

根据《关于建立健全煤炭最低库存和最高库存制度的指导意见（试行）》（发改运行〔2017〕2121号），文件明确：电力、化工、化肥等重点耗煤企业，日常煤炭最低库存不应低于企业近三年储煤平均水平；建立企业煤炭储备是保障能源稳定供应、平抑煤价大幅波动的法定责任；历年《做好化肥生产用煤用电用气保障工作通知》（发改办运行〔2021〕892号、2024/2025春耕保供系列文件），国家发改委持续要求化肥生产企业足额签订煤炭中长期合同、强化原料储备管理，鼓励企业完善仓储配套设施，提升原料缓冲能力，化解冬季气源紧张、运力扰动引发的原料断供风险，保障化肥装置全年连续稳定生产；《关于加强煤炭清洁高效利用的意见》（发改运行〔2024〕1345号，经国务院同意印发），文件提出优化煤炭储运布局，提升煤炭消费企业储运配套能力，完善企业自有煤炭储备体系，增强产业链能源自主保供韧性。
为提升煤炭储备能力，保障极端天气下生产连续性，参照《关于建立健全煤炭最低库存和最高库存制度的指导意见（试行）》（发改运行〔2017〕2121号）文中“山西、陕西、内蒙古等煤炭主产区的燃煤电厂，库存量原则上不少于15天耗煤量”，企业拟将2025年11月新建的1座原料棚（已基本建设完成）改造为原煤储棚，将为企业增加12天连续生产的煤炭储备能力，以应对煤炭运输受阻的突发情况。

该棚原规划用于袋装尿素成品、少量生产辅料临时堆放。尿素淡旺季价差悬殊，夏季市价偏低，秋冬至春耕价格上行；为稳定经营利润，企业每年秋冬大量囤储尿素，现有站台最大储库容量1万吨，露天堆存规模可达3.6万吨。露天贮存存在环保、安全、物料损耗及合规隐患，企业原计划利用该棚密闭存放尿素。经统筹仓储需求优先级，企业决定将该棚改造为原煤储棚；尿素现阶段仍维持露天堆放，后续择址新建专用尿素密闭仓储库。
由于该原料棚进行改造，使用用途发生改变，企业依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，依法履行环境影响评价手续，委托第三方机构编制环境影响评价报告表，同步落实各项污染防治及环境管理要求。
2.1.2项目名称

内蒙古天润化肥股份有限公司原料棚改造项目
2.1.3建设性质

改建项目

2.1.4建设地点

项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园区南煤化工基地世纪大道东侧内蒙古天润化肥股份有限公司厂区内，利用厂区现有原料棚改造建设为一座封闭原煤储棚，不新增占地。项目中心点经纬度为：东经111°17′0.686″，北纬40°3′2.908″，项目所在厂区地理位置图见附图1。项目厂区东侧为易高化工，南侧为空地，西侧为西北能化，北侧隔路为空地。项目四邻关系图见附图3。
2.1.5总投资及环保投资

项目总投资119万元，全部为环保投资。

2.1.6建设内容

本项目拟将现有原料棚改造建设为一座原煤储棚，项目组成情况详见表2-1。

表2-1 项目组成表

工程类别

项目组成

工程建设内容
备注
主体工程

全封闭原煤棚
拟将厂区现有的1座占地面积10681.55m2（长宽：119.95m×89.05m）的原料棚（基本建设完成）改造为全封闭原煤储棚，檐口高18m，中间高22.28m。采用门式钢架结构，混凝土挡煤墙高3.0m，煤场有效储煤量约4万吨。地面全部硬化。
新建
辅助工程
办公室
厂区北侧建设有一座占地面积1200m2的综合办公楼，本项目依托厂区现有办公楼办公。
依托
地磅房
厂区东南角建设有一座地磅房，本项目依托厂区现有地磅房过磅。
依托
储运工程

厂内运输道路
本项目利用厂区现有原料棚改造，厂内运输道路依托现有。
依托
公用工程

供水

项目不新增劳动定员，无新增生活用水。生产用水为园区污水处理厂中水，通过输水管道送至厂区。本项目依托厂区现有供水系统，用水量约5334.66m3/a。另根据本项目设计，储棚单次火灾消防用水量为756m3，厂内现有消防水池2座，容积共8000m3。
依托
排水

项目不新增劳动定员，无新增生活污水；运营期无生产废水产生。
/
供电

企业现有10/10KV总变电所一座，内设2台容量为20000KVA变压器。在锅炉房热电站、循环水泵房另建2座10KV开关所。热电站10KV配电以2台锅炉对应分组。分别在气化、变换、净化、合成氨等设一座合成氨变电所，其容量为两台2000kVA变压器；在热回收、尿素等设一座尿素变电所，其容量为两台1000kVA变压器。本项目依托厂区现有供电系统
依托
供暖

原煤棚冬季无需供暖
/
环保工程

废气治理
建设1座全封闭储煤棚，煤棚内配备1套喷淋系统（设置在棚顶，336个喷头），用于原煤装卸及储存时洒水抑尘。
新建
废水治理
项目不新增劳动定员，无新增生活污水；运营期无生产废水产生。
/
噪声治理
选用低噪声、振动小的设备，从声源上降低噪声值，定期对设备进行检修、维护。
新建
固体废物治理
项目运行过程中无固废产生。
/
防渗
储棚内地面需要进行基础防渗，防渗技术要求满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；储棚外地面使用混凝土进行简单防渗。
新建

2.1.7主要设备清单

本项目主要生产设备见下表。
表2-2 本项目主要设备清单
序号
设备名称
规格及技术参数
数量
单位
备注
1
装载机
5t
1
辆
租赁

2
运输车辆
30t
5
辆
租赁
3
喷淋系统
336个喷头
1
套
新建
2.1.8本项目原辅材料消耗
项目主要原辅材料详见下表。
表2-3 主要原辅材料情况一览表

类别
物料名称

项目使用量/转运量
单位
备注
原料
原煤
120000
t/a
保证生产连续应急使用，按全棚原煤转运3次计，通过第三方从附近煤矿购买，使用汽车拉运，加盖苫布。
资源
水
5334.66
m3/a
依托现有，园区管网
能源
电
30
万kWh/a
依托现有，园区电网
2.1.9公用工程
2.1.9.1 给水

本项目用水由内蒙古天河水务有限公司供给，通过输水管道送至厂区。其中生活用水为园区自来水，生产用水为园区污水处理厂中水。
（1）生活用水

本项目不新增劳动定员，无新增生活用水。

（2）生产用水

本项目生产用水主要为喷淋系统用水。

参照《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T 385-2025），场地浇洒用水为1.5L/（m2·d），封闭储棚内占地面积10681.55m2，则本项目喷淋抑尘用水量为16.02m3/d（5334.66m3/a）。
2.1.9.2 排水

本项目废水主要包括生活污水和生产废水。

生活污水

本项目不新增劳动定员，无新增生活污水。

（2）生产废水

项目运营期只有喷淋系统用水，喷淋洒水后一部分被煤炭吸收，其余部分自然蒸发，不产生废水。
项目用排水情况见下表，水平衡见下图。
表2-4 项目用排水情况一览表
用水环节

用水量

损耗量

排水量

排放去向

喷淋系统用水
（m3 /d）
（m3 /a）
（m3 /a）
（m3 /a）
（m3 /a）
16.02
5334.66
16.02
5334.66
0
/
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图2-1 水平衡图 单位：m2/d
2.1.9.3供电

企业现有10/10KV总变电所一座，内设2台容量为20000KVA变压器。在锅炉房热电站、循环水泵房另建2座10KV开关所。热电站10KV配电以2台锅炉对应分组。分别在气化、变换、净化、合成氨等设一座合成氨变电所，其容量为两台2000kVA变压器；在热回收、尿素等设一座尿素变电所，其容量为两台1000kVA变压器。本项目供电依托现有工程。
2.1.9.4供暖

储棚冬季无需供暖。

2.1.9.5劳动定员及工作制度

本项目不新增劳动定员，年工作天数333天，每日8h，一班工作制。

2.1.10项目平面布置

本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园区南煤化工基地世纪大道东侧内蒙古天润化肥股份有限公司厂区内，利用厂区现有原料棚改造，不新增占地。现有的厂区道路满足交通运输和消防的需求。项目平面布设满足生产工艺流程合理、通畅和消防、环保、卫生、供电、给排水的要求。本项目车间内平面布置图见附图2。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述：

2.2施工期

2.2.1工艺流程简述

本项目为改建项目，利用厂区现有原料棚改造。施工过程中会产生扬尘、噪声、少量建筑垃圾。施工期工艺流程及产物环节见图2-2。
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图2-2 施工期工艺流程及产物环节

2.2.2主要产排污环节
（1）废气

施工期废气主要为棚内场地平整、设备安装产生的施工扬尘和施工机械尾气。

（2）废水

施工期废水主要为施工人员产生的生活污水。

（3）噪声

施工期噪声主要来源于施工机械噪声和设备运输交通噪声。

（4）固体废物

施工期固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾和废包装材料。

2.3运营期

2.3.1工艺流程简述
企业委托第三方从周边煤矿外购煤炭，煤炭由运煤车辆运至本项目封闭煤棚内暂存，当社会煤炭因天气等异常情况不能及时入厂，现有煤仓内原煤告急时，本项目封闭煤棚内的原煤由装载机装入汽车，拉运至天润化肥现有原料仓和燃煤仓，以便后续使用。此工序产生的污染物主要为煤炭装卸、堆存及转运过程中产生的煤尘G和噪声污染N。
本项目工艺流程及产物节点图见下图所示。
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图2-3 生产工艺流程及产污节点图
2.3.2产排污环节

根据工艺流程及产污环节分析，本项目运营期主要污染源汇总详见下表。

表2-5 项目运营期主要污染源汇总表

类别
污染源名称
污染源编号
产污环节
主要污染物
治理措施
废气
原煤装卸、储存废气
G1
原煤装卸、储存过程
颗粒物
原煤装卸、储存过程在全封闭储棚内进行，同时使用喷淋洒水抑尘。
汽车运输扬尘

G2
汽车厂内运输过程

颗粒物
汽车加盖苫布，慢速行驶，厂内道路及时清扫，洒水抑尘

噪声

各产噪工段

N
各运转机械
噪声
优选低噪声设备、厂房隔声


	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有项目审批情况

内蒙古奈伦集团30万吨/年合成氨52万吨/年尿素工程于2007年7月5日取得了《国家环境保护总局关于内蒙古奈伦集团30万吨/年合成氨52万吨/年尿素工程环境影响报告书的批复》（环审〔2007〕253号）。为了便于项目实施和管理，建设主体由内蒙古奈伦集团有限公司变更为内蒙古天润化肥股份有限公司（内蒙古自治区发展和改革委员会以内发改工函[2008]364号文同意变更）。

2017年11月17日，内蒙古天润化肥股份有限公司依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求组织30万吨/年合成氨52万吨/年尿素工程竣工环境保护自主验收并取得了竣工环境保护自主验收意见。

2024年10月，天润化肥委托编制完成《内蒙古天润化肥股份有限公司年产30万吨合成氨52万吨尿素扩能项目环境影响报告书》，2025年2月7日，鄂尔多斯市生态环境局以鄂环审字〔2025〕25号文予以批复。
2、排污许可执行情况
2017年12月27日，内蒙古天润化肥股份有限公司首次申领排污许可证，证书编号91150600793609616Q001P。2025年12月26日，进行了证书延续。

表2-6  现有工程总量许可排放情况

单位
行业类别
废气污染物许可排放量（t/a）
内蒙古天润化肥股份有限公司
氮肥制造，火力发电
颗粒物
SO2
NOx
氨
196.82
142.84
204.06
260
3、现有工程污染物实际排放总量
根据企业2025年发布的年度执行报告，主要污染物的实际排放总量分别为颗粒物172.32t/a、SO281.38t/a、NOx146.47t/a、氨118.562t/a。

本项目为原料棚改建项目，该棚未建设完成投入使用，不涉及与项目有关的原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1环境空气质量现状

（1）空气质量达标区判定

根据内蒙古自治区生态环境厅2026年6月发布的《2025年内蒙古自治区生态环境状况公报》，区域空气质量现状数据如下。
表3-1  区域空气质量现状评价表
污染物
监测项目
现状浓度（μg/m3）
标准值（μg/m3）
占标率（%）

达标情况
SO2
年平均浓度
9
60
15.0
达标
NO2
年平均浓度
18
40
45.0
达标
PM10
年平均浓度
46
70
65.7
达标
PM2.5
年平均浓度
22
35
62.9
达标
O3
日最大8小时平均第90百分位数浓度
129
160
80.6
达标
CO
24小时平均第95百分位数浓度
0.8mg/m3
4mg/m3
20.0
达标
根据上表统计数据可知，内蒙古2025年SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均质量浓度、O3日最大8小时平均值第90百分位数浓度、CO 24小时平均第95百分位数浓度，均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，故项目所在区域环境空气质量属于达标区域。

（2）其他污染物环境质量现状

本项目其他污染物TSP的环境质量现状数据由内蒙古宏智检测技术有限公司监测，监测时间为2026年4月26日~4月28日。监测结果如下：
表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息
监测点名称
监测点坐标
监测因子
监测时段
相对厂址方位
相对厂界距离

厂界下风向
111°17′26.57"E
40°2′41.10"N
TSP
全天24h
东南侧
100m

表3-3 其他污染物环境质量现状监测结果表

监测点位

污染物
平均时间

评价标准（μg/m3）
监测浓度范围（μg/m3）

最大浓度占标率%

超标率%

达标情况

厂界下风向
TSP
日均值
300
62-218
72.7
0

达标
由上表可知，TSP的日均值满足《环境空气质量标准》（GDB3095-2026）中表2二级浓度限值。
3.2声环境质量现状

本项目厂界外周围50m范围内不存在声环境保护目标，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，本次未进行声环境质量现状监测。
3.3地下水、土壤环境质量现状

依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目在原煤储棚内进行硬化处理，正常工况下不会对地下水、土壤产生影响，因此本项目未进行地下水、土壤环境质量现状监测。

	环境

保护

目标
	本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园区南煤化工基地世纪大道东侧内蒙古天润化肥股份有限公司厂区内，项目用地范围内无现有已登记在册的文物遗址。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，确定本项目环境保护目标如下： 
大气环境：经调查，本项目500m范围内不存在大气环境敏感目标。

（2）声环境：经调查，本项目厂界外50m范围内不存在声环境敏感目标。
（3）地下水环境：经调查，本项目厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境敏感目标。

	-
	3.4废气排放标准

施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放浓度限值；运营期无组织废气中颗粒物排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值。具体标准限值见下表。
表3-4《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

序号
污染物

无组织排放监控浓度限值
1

颗粒物

监控点

浓度（mg/m3）
周界外浓度最高点

1.0

表3-5《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）
序号

污染物

无组织排放监控浓度限值

1
颗粒物

监控点

浓度（mg/m3）

（监控点与参考点浓度差值）

周界外质量浓度最高点
1.0

注：周界外为企业厂界外。

3.5废水排放标准

本项目运营期不产生废水。

3.6噪声排放标准

项目施工期间，施工场地产生的噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的排放限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准限值见下表。项目在声功能区划中的位置见附图7。
表3-6《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
昼间dB（A）

夜间dB（A）

70

55

表3-7《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
声环境功能区类别

时段

昼间dB(A)

夜间dB(A)

3

65

55


	总量

控制

指标
	（1）大气污染物总量核算

根据项目环境影响工程分析结果，本项目运营期排放的污染物只有颗粒物，无需进行大气污染物总量核算。
（2）水污染物总量核算

本项目运营期不产生废水，无需进行水污染物总量核算。


四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	4.1大气环境影响分析
施工期对区域大气环境的影响主要是地面扬尘污染，污染因子为粉尘。

①棚内地面平整，土石方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘。

②建筑材料（包括石灰、水泥、沙子、石子等）的现场搬运和堆放扬尘。

③施工垃圾的清理及堆放扬尘，运输车辆引起的二次扬尘。
项目施工期采用施工区域四周设立围挡、定期洒水、对裸露地表覆盖防尘布等高效施工扬尘控制措施，可有效减少施工期扬尘的产生。
4.2水环境影响分析 
施工期产生的废水主要是施工人员产生的生活污水。施工人员生活污水依托厂区现有化粪池收集，排入厂区污水处理站处理。
4.3噪声环境影响分析 
施工期噪声污染源主要是施工机械、施工作业噪声和运输车辆产生的机械噪声。
项目厂界四周50m范围内无声环境保护目标，对周围环境影响较小。
4.4固体废弃物环境影响分析
施工期的固体废物主要为施工过程中产生的废弃包装材料及工人产生的生活垃圾等。
项目施工期产生的废弃包装材料及施工人员生活垃圾交由当地环卫部门处理。

	运营期环境影响和保护措施
	运营期环境影响和保护措施：

4.5废气

项目运营期废气主要为原煤装卸、储存过程产生的扬尘及厂内运输道路扬尘。原煤装卸、储存过程在全封闭储棚内进行，同时使用喷淋洒水抑尘；厂内运输道路已硬化，本项目运输车辆加盖苫布，慢速行驶，同时加强厂内道路清扫，洒水抑尘。
4.5.1废气污染物产排情况
（1）原煤装卸废气

原煤堆存扬尘包括装卸扬尘和风蚀扬尘，项目计算依据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中颗粒物产生量核算公式如下：
[image: image10.png]P=12C,+FCy,={N;xDx (a/b) +2 X E; x5} x 1073




式中：P 颗粒物产生量（单位：吨）；

ZCy 装卸扬尘产生量（单位：吨）；

FCy 风蚀扬尘产生量（单位：吨）；

Nc年物料运载车次（单位：车）；

D单车平均运载量（单位：吨/车）；

（a/b）装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），其中a各省风速概化系数，b物料含水率概化系数；

Ef 堆场风蚀扬尘概化系数，（单位：千克/平方米）；

S堆场占地面积（单位：平方米）。

颗粒物的排放量核算公式如下：

    [image: image11.png]U,=Px(1—Cp)x(1—Tp)



     ②
式中：P 颗粒物产生量（单位：吨）； 

Uc 颗粒物排放量（单位：吨）； 

Cm 颗粒物控制措施控制效率（单位：%），本项目采用喷淋降尘； 

Tm 堆场类型控制效率（单位：%），本项目原煤贮存于全封闭储棚。

本工程对原煤堆存及装卸过程产排颗粒物进行计算，计算结果如下表：

表4-1 原煤堆存及装卸过程产排颗粒物情况汇总表

参数
本项目
原煤
Nc（车）
4000
D（吨/车）
30
a/b（千克/吨）
0.3148
Ef（千克/平方米）
31.1418
S（平方米）
10681.55
P（吨）
703.061
Cm（%）
74
Tm（%）
99
Uc（吨）
1.828
排放速率（kg /h）
0.686
（2）运输扬尘

本项目运输采用汽运，在厂区内运输过程中会产生一定量的运输扬尘，本项目原煤入厂采取加盖苫布，汽车低速运行，另厂区内路面已全部硬化，加强清扫、洒水抑尘，可有效减少运输扬尘的产生量，对周围环境影响较小。
项目运营期废气产排污节点、污染物及污染治理设施情况见下表。
表4-2 本项目废气污染物产排情况汇总表

排气筒编号

污染因子

污染物产生情况

排放形式
污染防治设施
技术是否可行
污染物排放情况
产生量t/a
产生速率kg/h
治理措施
效率%
排放量

t/a
排放速率kg/h

车间无组织废气

颗粒物
703.061
263.91
无组织

喷淋降尘+

储棚全封闭
99.74
是
1.828
0.686
4.5.2废气排放口设置情况
本项目废气只有无组织排放，无需设大气排放口。

4.5.3废气污染治理措施可行性分析

本项目无组织废气治理技术参照《排污许可证申请与核发技术规范 化肥工业-氮肥》（HJ864.1-2017），废气治理可行技术对照见下表。
表4-3 本项目无组织废气治理技术可行性情况
污染物种类
污染防治措施
本项目采取的废气治理措施
是否是可行技术
颗粒物
①煤堆场要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。

②煤卸料汽车/火车受料槽采用喷水、水雾或干雾抑尘等方式或封闭方式。
①本项目原煤储场封闭运行。

②原煤装卸及贮存过程使用喷淋抑尘。
是
4.5.4废气污染的影响性分析
由上文空气质量达标区判定内容可知，2025年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。可知，项目所在区域为达标区。
本项目采取了上述可行防治措施后，采用《环境影响评价导则 大气环境》(HJ2.2-2018)估算模式AERSCREEN，颗粒物的最大落地浓度为0.0240mg/m3，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值（1.0mg/m3）。
项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标，本项目废气污染对周边环境影响较小。
4.5.5项目非正常工况下大气污染物排放分析
本项目主要废气产生源为原煤装卸及贮存过程，运行过程中存在的非正常情景：喷淋设施故障，无法运行。项目非正常工况排放情况见表4-4。
表4-4 非正常工况下大气污染物排放源强
非正常排放源
非正常排放原因

污染物

非正常排放速率(kg/h)

单次持续时间/h
年发生频次/次
无组织排放源
喷淋设施故障
颗粒物

2.639
8
2
建设单位应强化喷淋设施的运行管理、定期对设备设施进行检修，降低非正常工况的发生频次，减少非正常工况的持续时间。项目运行期间，由于喷淋设施需要每天开启，出现上述非正常情况时可及时发现，并通过及时检修来解决，因此，各非正常工况均能在短时间内得到解决，不会造成长时间污染。
4.5.6废气污染物监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 化肥工业-氮肥》（HJ948.1-2018），本项目废气监测的主要因子、点位及监测频率见下表。
表4-5  项目运营期废气污染源监测计划一览表

项目

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

无组织废气

厂界上风向一个点、下风向三个点
颗粒物
1次/年

《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值
注：项目厂界依托现有，监测计划纳入现有自行监测方案。
4.6废水

本项目用水由内蒙古天河水务有限公司供给，通过输水管道送至厂区。其中生活用水为园区自来水，生产用水为园区污水处理厂中水，本项目运营期不新增劳动定员，无新增生活污水。生产只有喷淋系统降尘用水，喷淋洒水后一部分被煤炭吸收，其余部分自然蒸发，不产生废水。
4.7噪声

4.7.1噪声源强分析
项目运营期噪声污染源主要为装载机和运输车辆，各个噪声源及其源强见下表。

表4-6  主要噪声源强及治理措施一览表  单位：dB(A)

序号

噪声源
数量

声压级dB（A）

降噪措施

排放特征

储棚隔声量
棚外噪声声压级dB（A）

持续时间

1

装载机
1
90
厂房隔声
间断

25
59
8h/d
2

运输车辆
5
85

间断

25
54
4.7.2预测方法
（1）预测模式和方法
本次噪声预测采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的几何发散衰减模式进行计算，预测软件采用六五软件工作室 EIAProN2021，模拟过程考虑了几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)和地面效应(Agr)，以及传播过程中的方向性衰减和厂房建筑的阻挡衰减等：
①声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：
[image: image12.png]1 1L 4
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式中：Leqg — 噪声贡献值，dB； 
T — 预测计算的时间段，s； 
t i —i声源在T时段内的运行时间，s； 
LAi —i声源在预测点产生的等效连续 A 声级，dB。
②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：
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式中：Leq —预测点的噪声预测值，dB；
Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； 
Leqb—预测点的背景噪声值，dB。
③户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。 
在已知距离无指向性声源参考点r0处的倍频带声压级Lp(r0)和计算出参考点(r0) 和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级可用下式计算：
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式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；
Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；

Agr—地面效应引起的衰减，dB；

Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。

再根据下式计算预测点的A声级 LA(r)：
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式中：LA(r) ——距声源r处的A声级，dB(A)；
Lpi(r)—预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB 
ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB 
在只考虑几何发散衰减时，可用下式计算：
[image: image16.png]L, (r) =L, (ro) — Ay,




式中：LA(r) —距声源r处的A声级，dB(A)； 
LA(r0) —参考位置r0处的A声级，dB(A)； 
Adiv —几何发散引起的衰减，dB。 
点声源的几何发散衰减(Adiv)按下式计算：
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式中：Adiv —几何发散引起的衰减，dB；
r —预测点距声源的距离；
r0—参考位置距声源的距离。
空气吸收引起的衰减(Aatm)按下式计算：
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式中：Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB；
α—与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数（导则表 A.2）；
r —预测点距声源的距离；
r0—参考位置距声源的距离。
地面效应衰减(Agr)按下式计算：
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式中：Agr —地面效应引起的衰减，dB；
r —预测点距声源的距离，m；
hm—传播路径的平均离地高度，m；可按导则图A.4进行计算，hm=F/r；F：面积，m2；若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。
障碍物屏蔽引起的衰减（Abar）位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。如导则图A.5所示，S、O、P三点在同一平面内且垂直于地面。定义δ＝SO＋OP－SP为声程差，N＝2 δ/λ为菲涅尔数，其中λ为声波波长。
在噪声预测中，声屏障插入损失的计算方法需要根据实际情况做简化处理。屏障衰减Abar在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取20 dB；在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取25dB。
其他多方面效应引起的衰减（Amisc）包括通过工业场所的衰减；通过建筑群的衰减等。在声环境影响评价中，一般情况下，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正。
室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算，如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。
4.7.3噪声预测结果

为分析项目厂界噪声达标情况，结合本项目主要噪声源的声学参数、声源分布及声源防治措施，对项目噪声进行预测，本次预测采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的几何发散衰减模式进行计算，预测软件采用六五软件工作室EIAProN2021，模拟过程考虑了几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)和地面效应(Agr)，以及传播过程中的方向性衰减和厂房建筑的阻挡衰减等。经噪声预测软件预测，项目投产后，东、西、南、北厂界昼夜间噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。本项目噪声预测结果见下表。
表4-7  噪声预测结果表单位：dB(A)

预测结果
厂界东侧
厂界南侧
厂界西侧
厂界北侧
厂界贡献值
36.58
36.29
53.08
45.56
达标情况
昼间<65dB（A）
达标
达标
达标
达标
夜间<55dB（A）
达标
达标
达标
达标
评价标准
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

3类标准
4.7.3噪声防治措施
（1）尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态。
（2）加强储棚的隔音措施，如适当增加储棚墙壁厚度，并安装隔声门。
（3）生产过程中，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行噪声。

4.7.4噪声排放标准及监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 化肥工业-氮肥》（HJ948.1-2018），本项目监测的主要因子、点位及监测频率见下表。

表4-8  噪声排放标准及监测要求一览表
监测点位
监测点位
监测因子
排放标准

标准限值（dB(A)）
监测频次
监测方式

厂界四周
4个
等效A声级

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准
昼间
65
1次/季度
手工监测

夜间
55
注：项目厂界依托现有，监测计划纳入现有自行监测方案。
4.8固体废物
本项目运营期无新增固废产生。
4.9地下水、土壤
为将地下水污染影响降至最低，故设计科学合理的地下水环境污染防治方案，将防渗措施、实时监测和应急响应等工作相结合，对控制项目环境风险，保护地下水环境尤为重要。

本项目为原煤贮存项目，原煤贮存在全封闭储棚内，运营期间使用喷淋抑尘，过程中无废水产生，地面做基础防渗，满足防渗需求。另储棚区域产生的初期雨水并入全厂初期雨水收集系统，及时通过棚外西侧及南侧的导流沟引流收集至厂区现有的污染雨水收集池，最终送入厂区污水处理站处理。
4.10环境风险
4.10.1评价依据
《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中要求，应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

环境风险评价的目的在于分析、识别项目涉及有毒有害物质在使用、贮存和运输过程中的风险因素及可能引发的环境问题，并针对潜在的环境风险，提出相应的预防措施，力求将潜在的风险危害程度降至最低。

（1）风险调查

项目风险调查的范围包括生产过程所涉及的物质风险调查和生产设施风险调查，其中风险物质主要包括原辅材料、燃料、中间产品、最终产品及生产过程中排放的“三废”污染物；而生产设施风险调查包括生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

本项目运营期不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中所列的风险物质。
（2）风险潜势初判

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C计算危险物质数量与临界量比值（Q）。

Q=q1/Q1 +q2 /Q2 ……＋qn /Qn

式中：q1，q2 …，qn为每种危险物质最大存在量，t；

          Q1，Q2 …Qn为与各危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目不涉及风险物质，项目Q值＜1，则项目环境风险潜势为I。
（3）评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，环境风险评价工作等级划分见下表。

表4-9  评价工作等级划分
环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a

a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A

由上表可知，本项目风险评级工作等级为简单分析。
4.10.2环境敏感目标概况
（1）大气环境保护目标
项目周边主要为企业，若项目储棚发生火灾，会对项目周边的大气环境造成污染，影响周边企事业单位人员健康。
（2）水环境保护目标
项目位于鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园区南煤化工基地世纪大道东侧内蒙古天润化肥股份有限公司厂区内，项目厂区东南侧2.7km处为孔兑沟，若项目发生火灾，消防废水未能收集流出厂外，可能会对项目周边的地表水体及地下水环境造成污染。
4.10.3环境风险识别

（1）物质危险性识别

物质风险识别的范围主要涉及原辅材料、燃料、中间产品、最终产品、副产品及生产过程中排放的“三废”污染物等。本项目运营过程中不涉及风险物质。

（2）生产过程危险性识别

结合项目生产运行管理过程特点，项目建成后，项目发生环境风险事故的可能为：储棚内发生火灾，对项目周边的大气环境造成污染。
（3）环境风险识别结果

本项目环境风险识别表见下表。

表4-10 项目环境风险识别表

序号    

危险单元

风险源
主要危险物质

环境风险类型

环境影响途径

可能受影响的环境敏感目标

1

贮存单元
原煤棚
原煤
火灾
大气
周边企业及大气环境、水环境、土壤环境
4.10.4环境风险分析
原煤棚内的原煤突发着火，导致未完全燃烧的废气大量排至大气环境，使废气中污染物对大气环境造成污染，影响周边人员健康。若消防废水未能及时收集外溢至外环境，可能对外环境的土壤及地下水造成污染。
4.10.5环境风险防范措施及应急要求
（1）大气环境风险防范措施

①加强事故苗头监控定期巡查、调节、保养、维修，及时发现可能引起的事故异常运行苗头。
②在事故发生后，应在污染区域和可能污染区域立即进行布点监测，根据监测数据确定是否进行人员疏散以及疏散范围。疏散时应向上风向、高地势转移，迅速撤出危险区域可能受到危害的人员(在上风向无撤离通道时，也应避免沿下风向撤离)，并由专人引导和护送疏散人员到安全区域，在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明疏散、撤离的方向。
③一旦发生该事故，应立即采取相应的应急预案，及时使用棚内消防水炮进行灭火，若事故进一步扩大，超出企业控制，及时根据应急预案向上级汇报，寻求外部救援。

使用储棚内外消防水炮灭火过程中产生的消防废水，及时通过棚外西侧及南侧的导流沟引流收集至厂区现有的污染雨水收集池，收集池前设置溢流井，收集池储满后，消防废水经溢流井进入雨水排水管网，并经雨水管网末端阀门切换，最终排至事故水池，然后送入厂区污水处理站处理。
根据本项目设计资料，棚内消防水炮流量为30L/s，棚外消防水炮流量为40L/s，火灾延续时间以3h计，消防用水量为756m3。厂内现有消防水池2座，每座容积4000m3，2座共8000m3，现有事故水池11369m3，位于污水处理站东北侧，满足本项目发生火灾时消防用水及消防废水收集的需要。

（2）环境风险应急监测

发生紧急污染事故时，企业应急救援小组及时联系应急监测机构，监测人员应在有必要的防护措施和保证安全的情况下携带大气监测设施及时进入处理现场采样，随时监控污染状况，为应急指挥提供依据。此外，监测方案应按照《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021），并根据实际情况进行调整，确定应急监测方案。
（3）编制突发环境事件应急预案
根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）等相关文件的要求，建设项目建成后应根据项目特征，编制突发环境事件应急预案，并报所在地生态环境主管部门备案。

4.10.6分析结论

本项目建设单位应严格按照国家有关规范的要求对生产过程严格监控和管理，按要求编制突发环境事故应急预案，并认真落实本次环评提出的安全对策措施，在采取以上风险防范措施之后，环境风险事故发生的风险较小，采取应急措施后对周边环境的影响在可接受范围。本项目环境风险简单分析内容见下表。

表4-11  建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称

内蒙古天润化肥股份有限公司原料棚改造项目
建设地点

（内蒙古）省

（鄂尔多斯）市

（/）区

（准格尔）旗
（大路）园区

地理坐标
经度

111°17′0.686″
纬度

40°3′2.908″
主要危险物质及分布

本项目运营期不涉及风险物资。
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

原煤棚内的原煤突发着火，导致未完全燃烧的废气大量排至大气环境，使废气中污染物对大气环境造成污染，影响周边人员健康。若消防废水未能及时收集外溢至外环境，可能对外环境的土壤及地下水造成污染。
风险防范措施要求

评价要求建设单位严格实施报告提出的环保措施，采取严密的防范措施，严防事故的发生。

评价结论

本项目建设单位应严格按照国家有关规范的要求对生产过程严格监控和管理，按要求编制突发环境事故应急预案，并认真落实本次环评提出的安全对策措施，在采取以上风险防范措施之后，环境风险事故发生的风险较小，采取应急措施后对周边环境的影响在可接受范围。

建议
①定期检查各风险防控措施，保障完整，能正常使用；

③定期抽查应急物资，保障齐备在有效期内；

④按照突发环境应急预案提出的各种突发环境事件情景编制应急演练计划，并实施。
4.11环保治理措施及投资估算
本项目总投资119万元，全部为环保投资。详见下表。
表4-12 项目环保治理措施及环保投资一览表
类别

污染源

环保措施

环保投资（万元）

废气

原煤装卸、贮存废气

建设1套喷淋设施用于装卸及贮存时洒水抑尘
30
防渗
原煤贮存
储棚内地面全部硬化
89
合计
119
4.12环保工程竣工验收
本项目环保工程竣工验收内容见下表。
表4-13  本项目竣工验收内容一览表
类别
污染源
监测因子
环保设施名称
验收标准
废气

厂界无组织
颗粒物
喷淋洒水+全封闭储棚
《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值
噪声

车辆噪声
噪声
封闭隔声
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
环境风险
企业按要求制定环境突发事件应急预案



五、环境保护措施监督检查清单

	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	厂界无组织
	颗粒物
	喷淋洒水+全封闭储棚
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	车辆噪声
	噪声
	封闭隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	/

	固体废物
	/

	土壤及地下水
污染防治措施
	储棚内地面硬化。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	①加强事故苗头监控定期巡查、调节、保养、维修，及时发现可能引起的事故异常运行苗头。
②在事故发生后，应在污染区域和可能污染区域立即进行布点监测，根据监测数据确定是否进行人员疏散以及疏散范围。

③一旦发生该事故，应立即采取相应的应急预案，及时使用棚内消防水炮进行灭火，若事故进一步扩大，超出企业控制，及时根据应急预案向上级汇报，寻求外部救援。

④发生紧急污染事故时，企业应急救援小组及时联系应急监测机构，进行应急监测。

⑤编制突发环境事件应急预案。

	其他环境
管理要求
	根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关要求，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制建设项目竣工环境保护验收监测报告。并登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，对上述信息予以公开。


六、结论

	本项目施工期不可避免地会对周围环境产生一定的影响，做好施工期的各项环保措施，其环境影响便会减小，且施工期影响会随着施工期的结束而消失。在项目运营期间，认真落实本报告中提出的各项污染防治措施，加强环境管理，使其废气、废水、噪声、固体废物等污染物达标排放，降低其对周围环境的影响。综上所述，从环境保护角度分析，该建设项目可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	172.32
	/
	/
	1.828t/a
	/
	174.148
	+1.828t/a

	废水
	COD
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	危险废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。
附图1  项目地理位置图
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附图2  平面布置图
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附图3  项目四邻关系图
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附图4  本项目与鄂尔多斯市生态保护红线的位置关系图
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附图5  本项目与环境管控单元对照图
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附图6  项目监测布点图
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附图7  项目在准格尔旗（大路区）声环境功能区划中的位置
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附图8项目与大路园区总体格局规划的位置关系图
[image: image27.png]S EARIE

\C —C 0
g ]
[re——
weaan
=
B soma
D e

ARARSRANREAA SR RRAS ARASASABTEAT AERRR (SOTAREALE)
20238088 - mRERERs AR EREARLE M





附图9项目与大路园区用地规划的位置关系图
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附图10相关照片
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	项目东侧
	项目南侧
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	项目西侧
	项目北侧
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附件2 原料棚的立项文件

[image: image36.png]T H A& AT

TAE 4. W R AR A

Gi—it 2 (AR, 911506007936096160

{REATERRAY : AR RIB IR TR A W B ERIGE  RE
TRELES: 2506-150622-04-01-165966

R ¢ YU P 5 (L T 1 Y
TRE G IR, 20250710 £ 2027-07-10 45

® {E DX FURTHAE B Y BRI 16, TIRRIARSSH, [

EAENL 0T/ Ik, AEFKREAN119. 95K, L

s O 05K, HIThREISK.

"

#

3

]

&

RIRF: 2500 AT, R, AHAR 2500 HIT, MEHRITH
B_0 AT Hit#EE o A.

R 8 i e A S R 4 R R BT ORI 1y
B, MSETEEEN, FARARSFNE2ERAGN . THMY,
REAE, FLEGE, BEHENTE, BRFR, RRSTREESE
R, FERARERMESME, AEMMEEIERN.

Sus, STER. WREFREXTE. EF TR, HL4h
BEREMERGREFE, HAFL.

FHitEm

FAFEREEA: [ EONEE O, ERERGE R, S, e,
R EMCTE, BRIME T TR, SHENIEF G
i TR

GER:TE 66X 2 54T TRRAE KL ER R
WRE, AALERT 6 AT BT RARTE, AR
HRIA RN &R, SRS HEH EERTE





附件3项目占地范围内是否涉文物的函
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附件4现有工程环评批文及验收意见 
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