
鄂环准审字〔2026〕28号
鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局
关于神华准格尔能源有限责任公司炸药厂生产系统技术改造项目环境影响报告表的批复
神华准格尔能源有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古内大节能技术工程咨询有限责任公司编制的《神华准格尔能源有限责任公司炸药厂生产系统技术改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇黑岱沟露天煤矿工业广场现有厂区内，不新增占地。原内蒙古自治区环境保护局于2008年3月21日以内环审〔2008〕49号文件对原有工程进行了环评批复，原内蒙古自治区环境保护局于2008年6月10日以内环验〔2008〕34号文件同意通过竣工环境保护验收。原鄂尔多斯市环境保护局于2016年3月15日以鄂环评字〔2016〕26号文件对废矿物油综合利用项目进行了环评批复，原鄂尔多斯市环境保护局于2017年2月23日以鄂环监字〔2017〕25号文件同意通过竣工环境保护验收。工业和信息化部安全生产司于2015年11月12日以工安全函〔2015〕35号同意神华准格尔能源有限责任公司准能炸药厂现场混装乳化炸药产能调整至30000吨/年，现场混装多孔粒状铵油炸药产能调整至115000吨/年，所有现场混装产能仅限于在神华准能自有露天煤矿使用。内蒙古自治区工业和信息化厅于2025年11月21日以内工信民爆字〔2025〕574号同意神华准格尔能源有限责任公司炸药厂在总产能不变情况下，在原厂址新增乳化粒状铵油炸药（混装）生产品种，年生产能力13000吨。

本次拟对黑岱沟地面制备站进行生产系统技术改造，主要建设内容为拆除原乳胶基质制备工房设备，保留水、油相罐作为备用储罐，新设置两个60立方米的复合油相储罐，改造为水油相储存间；将原物资库改造为乳胶基质制备工房，内部包括溶液制备、油相制备、乳胶基质制备、乳胶基质装载区等。神华准格尔能源有限责任公司炸药厂生产总规模增加至145000吨/年，其中黑岱沟地面制备站生产规模为多孔粒状铵油炸药50000吨/年、乳化炸药25000吨/年、乳化粒状铵油炸药13000吨/年；哈尔乌素地面制备站生产规模为多孔粒状铵油炸药57000吨/年。项目总投资为3664万元，环保投资为23.2万元，占总投资的0.633%。

《报告表》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意本项目按照《报告表》中所列的建设项目规模、地点、工艺和拟采取的生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目建设和运营管理中应重点做好的工作：

（一）加强施工期环境管理。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围。各种施工活动应严格控制在施工区域内，并及时采取场地洒水等措施，有效减少扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

（二）严格落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。水油相储存间、乳胶基质工房全封闭；厢式柴油储罐产生的大小呼吸废气经顶部的呼吸阀排放，复合油相储罐产生的大小呼吸废气、乳胶基质制备废气经厂房轴流风机无组织排放。加强运营期管理，确保厂界非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求，厂区内非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放标准》(GB37822-2019)中厂区内VOCs无组织特别排放限值。

按照《鄂尔多斯市生态环境局关于神华准格尔能源有限责任公司炸药厂生产系统技术改造项目大气主要污染物排放总量指标确认意见的函》（鄂环气字〔2026〕16号），本项目挥发性有机物排放总量不得超过0.8125吨/年。
（三）强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。生活污水通过管道排至准格尔旗泰禹污水处理有限责任公司。洗车间车辆冲洗废水、乳化基质工房地面冲洗废水经收集后拉运至维修中心含油废水处理车间，处理后排至准格尔旗泰禹污水处理有限责任公司污水处理厂。
（四）妥善处置各类固体废弃物。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，做好各类固废分类存贮和安全处置工作。生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处置；塑料编织袋、包装桶及包装纸边角料作为一般工业固废外售；硝酸铵废渣及不合格炸药在爆破现场销毁；沉淀池污泥和维修过程中产生的废油泥、废电池、废油桶、废滤芯、硝酸铵及亚硝酸钠包装物属于危险废物，依托神华准格尔能源有限责任公司设备维修中心危废库暂存，定期交由有资质单位处置。要求你单位加强固废的台账管理，各类固废不得乱弃。  

（五）切实落实土壤污染防治措施。按要求做好源头控制、分区防渗等措施，本项目储油罐区、乳胶基质工房、水油相储存间划分为重点防渗区。你单位须加强防渗设施的日常维护，建立完善的土壤监测制度，确保及时发现厂区渗漏情况并采取补救措施，减少对土壤的不利环境影响。

（六）其他环境保护措施。应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（七）建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、该项目从批准之日起超过五年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。

五、项目开工时，应立即通知我局以便日常监督检查。

    鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局

     2026年9月11日

	抄送：准格尔旗生态环境综合行政执法大队，内蒙古内大节能技术工程咨询有限责任公司。
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