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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	鄂尔多斯市宏励红进塔站仓储服务有限责任公司综合货物仓储项目（配套储煤棚）

	项目代码
	2411-150622-04-01-464964

	建设单位联系人
	杨杰
	联系方式
	14747944111

	建设地点
	准格尔旗纳日松镇红进塔村红进塔社鼎峰物流园区

	地理坐标
	东经110°26′7.114″，北纬39°26′35.636″

	国民经济

行业类别
	G5990 其他仓储业
	建设项目
行业类别
	四 煤炭开采和洗选业—06 煤炭储存、集运

	建设性质
	( 新建（迁建）
□ 改建

□ 扩建

□ 技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	准格尔旗发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	2411-150622-04-01-464964

	总投资（万元）
	3000
	环保投资（万元）
	80

	环保投资占比（%）
	2.67
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	( 否 
( 是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	41302.59

	专项评价设置情况
	对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中专项评价设置原则表，本项目专项评价设置情况见下表。

专项评价设置情况表

类别
设置原则
本项目情况
设置情况
大气
排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
本项目废气污染物不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气
无
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
本项目生活污水拉运至污水处理厂处理，不外排
无
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
本项目储存有毒有害和易燃易爆危险物质未超过临界量
无
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
本项目不涉及取水口
无
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
本项目不属于海洋工程建设项目
无
综上，本项目无需设置专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	一、产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为煤炭存储中转项目，本项目属于指导目录中“三、煤炭-1．煤炭跨区域运输通道和集疏运体系：管道输煤，大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设，储煤设施建设和环保改造
”，属于鼓励类项目，符合国家产业政策。
二、选址合理性
本项目建设地点位于准格尔旗纳日松镇红进塔村红进塔社鼎峰物流园区内，项目占地不涉及水源地保护区、等敏感点。本次对项目占地范围内的文物压占情况进行了查询，根据准文物函(2024)350号文件，查询范围内不涉及保护文物，该文件文物查询面积为64871m2，其中本项目占地面积为41302.59m2，包含在上述总文物查询面积内（附件3）。项目已取得土地证，根据现有的项目压覆矿查询报告（附件12），本项目压覆的煤炭资源并未设置矿业权，其中压占了部分中国石油天然气股份有限公司的矿产资源，矿产资源名称为：蒙陕鄂尔多斯盆地伊金霍洛旗油气勘查(矿业权人：中国石油天然气股份有限公司；证号：T1000002021101018000767；有效期至2026年7月29日)。该矿产资源权属现已失效。因此本项目不涉及压占有权属的煤炭资源和油气资源。
根据收集到的准格尔旗纳日松镇NRSZHJTCWL-07地块国土空间详细规划图，本项目用地性质被规划为二类物流仓储用地。项目周边涉及的环境保护目标仅为地表水悖牛川，该地表水位于本项目约734m。项目废水主要为生活污水，排入化粪池后定期拉运至纳日松镇污水处理厂，项目主要大气污染物为TSP，对周边环境影响较小。因此，本项目选址合理。
三、生态环境分区管控符合性分析
根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)》，全市共划定环境管控单元171个，其中优先保护单元76个、重点管控单元86、一般管控单元9个，实施分类管控。
本项目环境管控单元编码为：ZH15062230001，环境管控单元名称：准格尔旗一般管控区。
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鄂尔多斯市环境管控单元图
1、生态保护红线

本项目位于准格尔旗纳日松镇红进塔村红进塔社鼎峰物流园区内，根据项目所在生态环境分区管控单元查询结果，本项目为位于准格尔旗一般管控区，不涉及生态保护红线。
2、资源利用上线
本项目不属于高能耗、高污染、资源型项目，本项目各污染物均采取有效的防治措施，对环境影响较小。本项目所需资源为水资源和土地资源，运营期生活用水和生产用水由鄂尔多斯市宏励煤炭物流有限公司提供。资源消耗量相对区域资源总量所占比例较少，不会突破资源利用上线。本工程建设符合资源利用上线相关要求。
3、环境质量底线
根据内蒙古自治区生态环境厅2026年发布的2025年内蒙古自治区生态环境状况公报中统计的数据，鄂尔多斯市为环境空气质量达标区。因此本项目所在区域属于达标区域；本项目运营期废气可满足相关排放标准限值。项目生活污水由办公区化粪池处理，处理后拉运至纳日松镇污水处理厂，因此本项目符合环境质量底线要求。
4、生态环境准入清单
根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)》，本项目属一般管控单元，环境管控单元编码为ZH15062230001，环境管控单元名称为准格尔旗一般管控区，生态环境准入清单符合性见下表。
管控单元管控要求符合性分析表

管控要求

项目情况

符合性

空间布局约束

1、永久基本农田一经划定，任何单位和个人不得擅自占用或改变用途。禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。
项目用地为工业用地，不占用永久基本农田。

符合

资源利用效率
提高农业用水水平，井灌区配套低压管道输水等措施，大力推广以浅埋滴灌为主、喷灌为辅的节水设备和技术，引进培育优良作物品种、合理调整作物种植结构等农业措施。
本项目不属于农业类项目，仅涉及生活用水和雾炮抑尘用水。
符合
综上所述，本项目的建设符合生态环境准入清单要求。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、项目概况
本项目为鄂尔多斯市宏励矿产品加工有限公司煤矸石综合利用项目、鄂尔多斯市宏励煤炭仓储有限公司90万吨/年货物仓储配送项目联合配套的综合煤炭仓储项目，选址位于鄂尔多斯市准格尔旗纳日松镇红进塔村红进塔社。

鄂尔多斯市宏励煤炭仓储有限公司90万吨/年货物仓储配送项目主要用于精煤、次精煤、煤泥储存和配送。现阶段该项目仅可完成各类煤炭原料简易堆放，受现有储存空间制约，无法开展煤炭产品掺配、细分作业，难以匹配市场多元化供煤需求。
鄂尔多斯市宏励矿产品加工有限公司煤矸石综合利用项目规划建设90万吨/年煤矸石分选生产线及免烧砖生产线，目前项目处于在建阶段。项目投产后每年将产生约13万吨低热值煤炭副产品，该类产品因热值偏低外销难度较大，免烧砖生产线生产出产品后需要在车间内晾干，长期堆存车间内将挤占作业空间，对生产线连续稳定运行造成不利影响。

受现有储存空间制约，上述两项目目前均未达到环评批复的计划的生产能力，本项目建成后，预计可使鄂尔多斯市宏励矿产品加工有限公司煤矸石综合利用项目、鄂尔多斯市宏励煤炭仓储有限公司90万吨/年货物仓储配送项目达到预期产能。上述两项目的环评批复文件见附件14、附件15。
其中鄂尔多斯市宏励矿产品加工有限公司、鄂尔多斯市宏励煤炭仓储有限公司、鄂尔多斯市宏励红进塔站仓储服务有限责任公司三家企业深度关联、一体运营，同属一个经营管理体系，三家企业法定代表人为同一自然人，实际控制主体完全一致（见附件10）。因此本项目属于上述两项目的配套储煤棚项目。
结合行业发展现状，当前下游市场对煤炭产品指标要求持续细化，煤炭精细化掺配、分品类储运已成为行业发展必然趋势。为解决上述两个现有项目库容不足、多品类煤炭物料无法统一调配转运的突出问题，鄂尔多斯市宏励红进塔站仓储服务有限责任公司投资建设本次综合煤炭仓储项目，项目可归集宏励煤炭仓储项目存放的精煤、次精煤、煤泥，以及宏励煤矸石项目分选产出的低卡煤，采购周边煤矿优质原煤，统一在本项目新建的储煤棚内分区存放，可满足铁路集运大批量仓储、配煤作业空间需求，依托红进塔集运站实现成品煤全国外运。
本项目已取得准格尔旗发展和改革委员会核发的《项目备案告知书》，项目代码：2411-150622-04-01-464964，总投资3000万元，资金全部为企业自有，设计年仓储转载煤炭150万吨。项目主体新建1座占地面积23832㎡的全封闭储棚，棚内分精煤区、次精煤区、煤泥区，整体仓储静态储存量约70000t；新建办公、供水等辅助公用工程。
对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目归属“四煤炭开采和洗选业—06煤炭储存、集运”类别，需编制环境影响报告表，目前项目已正式启动环境影响评价相关工作。
二、项目地理位置及周边环境
本项目位于准格尔旗纳日松镇红进塔村红进塔社鼎峰物流园区，厂址中心地理坐标为东经110°26′10.240″，北纬39°26′42.855″，项目北侧为变电站；西侧为空地，空地西侧为火车线和铁路线；项目南侧为空地，项目东侧为鄂尔多斯市宏励公司旗下综合项目厂区。

三、项目组成
本项目建设内容组成见下表。
项目组成一览表

类别
建设内容

备注

主体工程

仓储区
新建1储煤棚，占地面积约23832m2，储存量约70000t，分区存储90万吨/年货物仓储配送项目、煤矸石综合利用项目的产品，分区为精煤区（7944m2）、次精煤区（7944m2）、煤泥区（7944m2），储量分别为30000t、20000t、20000t。本项目建成后，预计可使鄂尔多斯市宏励矿产品加工有限公司煤矸石综合利用项目、鄂尔多斯市宏励煤炭仓储有限公司90万吨/年货物仓储项目达到环评批复的预期产能。
新建

辅助

公用工程

办公区

新建一座办公楼，供员工生活办公。面积
新建
给水

生活用水和生产用水由鄂尔多斯市宏励煤炭物流有限公司提供

依托

排水

项目主要废水为生活污水，排入新建化粪池，定期拉运至纳日松镇污水处理厂。
新建
供暖

本项目冬季供暖采用电采暖。
新建
供电

由当地变电所提供

新建

初期雨水池
容积为590m3，用于收集全厂前15分钟雨水。
新建

环保工程

废气

煤炭装卸、堆存粉尘：装卸环节在全封闭式储煤棚内进行，工作时配备喷淋设施。

新建

废水

项目生活污水排入新建化粪池处理，处理后定期拉运至纳日松镇污水处理厂
新建
固废

生活垃圾集中收集后置于垃圾桶，交由环卫部门处理；

新建
噪声

墙体隔声、基础减振，进出车辆减速慢行

新建

防渗

本项目对化粪池和储煤棚进行一般防渗，防渗等级为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7；对其他区域进行简单地面硬化。

新建

四、产品方案
本项目为煤炭集运的生产环节辅助服务项目，主要为煤炭的储存。根据建设单位提供的资料，目前本项目转载煤炭150万吨/a。

本项目产品一览表

序号

产品名称

存储量t/a

转载量t/a

备注

1

煤炭

70000

1500000

煤源来自煤矸石综合利用项目、鄂尔多斯市宏励煤炭仓储有限公司90万吨/年货物仓储配送项目
五、主要生产设备

主要生产设备情况见下表：
主要生产设备情况一览表

序 号

设备名称

单位
数 量
规格
备注
1

装载机
台

3
90kw

2
雾炮
套
6
/
六、主要原辅材料、动力消耗

本项目主要原辅材料、动力消耗情况见下表：
主要原辅材料、动力消耗情况一览表

序号
物料名称

单位

数量

备注

1

电

MkW·h
23.10
当地供电局提供

2

水

t/a
6000
由鄂尔多斯市宏励煤炭物流有限公司提供
七、劳动定员及工作制度
本项目劳动定员为30人，工作制度为年工作日330d，日工作时间16h。

八、项目总平面布置图
项目建设内容相对简单，储煤棚为东北到西南走向，项目平面布置见附图5.
九、公用工程

本项目主要用水为工作人员生活用水和煤棚雾炮抑尘用水，项目运营用水由鄂尔多斯市宏励煤炭物流有限公司提供。
1、供排水
①工作人员生活用排水

项目生活用水定额依据内蒙古自治区地方标准《内蒙古自治区地方标准》（DB15/T 385-2025），城镇居民生活用水量（50万以下小城市）为100L/d，本项目工作人员30人，因此生活人员用水量为3m3/d（990m3/a）。

生活污水量取用水量的80%，则生活污水产生量为2.4m3/d（792m3/a），生活污水排入新建化粪池，定期拉运至纳日松镇污水处理厂处理。

②储煤棚雾炮抑尘用排水

项目储煤棚需采用雾炮抑尘，根据设计单位提供的资料，储煤棚雾炮用水量按1.5L/（m2·d），本项目煤棚占地面积约23832m2，则雾炮用水量为35.7m3/d（13030.5m3/a）。本项目雾炮抑尘水全部损失。
项目水平衡表                     单位（m3/d）
用水区域
用水定额

数量

用水量

损耗

废水量

去向

办公楼

0.1m³/（人·d）
30人

3
0.6
2.4
化粪池，定期拉运至纳日松镇污水处理厂

煤棚雾炮抑尘用水

1.5L/（m2·d）

23832m2
35.7
35.7
0

蒸发损耗

合计

38.7
36.3
2.4
/

本项目用排水情况详见水平衡图。
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水平衡图m3/d
（3）供暖

本项目冬季采暖采用电采暖。
（4）供电

由当地供电局提供。

	工艺流程和产排污环节
	一、工艺流程
本项目工艺流程及产排污环节如下图所示：
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本项目运营期工艺流程及产污环节
二、工艺流程简述

煤炭存储生产工艺流程包括：汽车煤炭入场卸煤、存储、煤炭装载外运。
汽车来煤入场后称重。称重后进入封闭式储煤棚，由自卸车直接将煤炭卸至指定区域堆存。煤炭由装载机在封闭式储煤棚内装车后，通过汽车外运中转。
三、产污情况分析
废气
①煤炭装卸、堆存粉尘；
废水
①员工生活污水；
噪声
项目噪声主要有汽车行驶噪声、设备运行噪声等。 
固废
①生活垃圾。

	与项目有关的原有环境污染问题
	无


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

（1）环境空气质量达标区判定
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗纳日松镇红进塔村红进塔社鼎峰物流园区。
根据2026年3月1日起实施的《环境空气质量标准》（GB3095-2026），“自本标准实施之日起，《环境空气质量标准》(GB3095一2012)及其修改单废止”“本标准调整了颗粒物(粒径小于等于2.5um)、颗粒物(粒径小于等于10um)、二氧化硫、二氧化氮、氮氧化物的浓度限值”；“本标准自实施之日起至2030年12月31日，环境空气污染物基本项目实施过渡阶段浓度限值；2031年1月1日起，在全国范围内实施基本项目浓度限值。”
基本污染物环境质量现状（GB3095-2026对标）

监测项目

浓度类别

现状浓度(μg/m3）

过渡阶段

标准值(μg/m3）

占标率

（%）

超标

倍数

达标

情况

PM2.5
年平均质量浓度

18
30

60.00 
/

达标

PM10
年平均质量浓度

54
60

90.00 
/
达标

SO2
年平均质量浓度

7
60

11.67 
/

达标

NO2
年平均质量浓度

20
40

50.00 
/

达标

CO

日均第95百分位数

700
4000

17.50 
/

达标

O3
日最大8小

时第90百分位数

139
160

86.88 
/

达标

经对比分析，本项目所在区域基本污染物满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026)过渡阶段标准限值。因此项目所在区域为达标区。

（2）其它污染物环境质量现状
本次评价特征污染物为TSP。现状数据引用《准格尔旗鼎瑞商贸有限责任公司红进塔煤炭集运站配套储煤设施建设项目》中的监测数据：由内蒙古中政检验检测有限公司开展了环境空气质量现状监测，监测时间为2025年7月12日~7月15日，监测结果见下表。监测坐标点位为：E110°26′1.67715″，N39°25′56.45253″，该点位位于本项目正南方向1.2km处。
监测结果一览表
监测因子
监测值
评价标准
占标率
最大超标倍数
TSP

188
300μg/m3
20.89
0
168
18.67
0
176
19.56
0
由监测结果可知，项目所在地TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中II级标准限值要求，说明周边环境空气良好。
2、声环境质量现状
项目厂界外无声环境保护目标，无需开展声环境现状监测。
3、地表水环境质量现状
本项目西边界距离西侧勃牛川地表水体最近距离745m，悖牛川为季节性河流，未划定水体功能，不具备监测条件。本项目配备了1座240m3的初期雨水池，用于收集项目厂区前15分钟雨水。项目生活污水由化粪池收集后拉运纳日松镇污水处理厂，不外排。项目不会对该地表水造成影响，因此无需开展地表水和地下水环境质量现状监测。
4、生态环境
根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。本项目占地类型工业用地，根据现场踏勘，场地已进行过简单平整，无生态环境保护目标，无需开展生态环境现状调查。
5、土壤和地下水环境质量现状
依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展土壤、地下水环境质量现状调查。
本项目建设内容为煤炭存储、集运。项目主要大气污染物为颗粒物，废水仅为生活污水，项目将对关键区域进行防渗，项目不涉及土壤和地下水小污染途径，本次评价不开展土壤和地下水环境影响评价。

	环境

保护

目标
	1、大气环境
本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗纳日松镇红进塔村红进塔社鼎峰物流园区，项目500m范围内无自然保护区、风景名胜区，主要保护目标为部分农村居民区。大气保护目标见下表。
项目大气敏感目标分布情况
敏感点名称

距离

方位

户数

人数

红进塔村部分居民点

473m

西南
9户

20人

2、声环境
项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
3、地下水环境
项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、地表水环境
项目周边的地表水保护目标为西侧悖牛川，该地表水位于本项目约780m。 

 5、生态环境
根据现场踏勘，项目场地已进行过简单平整，项目用地范围无生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	1、废气
本项目大气污染物排放执行《煤炭工业污染物排放标准 GB20426-2006》无组织粉尘排放限值。
《煤炭工业污染物排放标准 GB20426-2006》无组织粉尘排放限值表

污染物

无组织排放监控浓度限值

标准来源

监控点

浓度(mg/m3)
颗粒物

项目周界
1
GB20426-2006
2、废水
本项目生活污水经化粪池预处理后定期拉运至纳日松镇污水处理厂处理。生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（摘录） 单位：mg/L
序号
污染物
标准值
序号
污染物
标准值
1
pH(无量纲)

6～9

5

COD

500

2
悬浮物(SS)

400

6

氨氮
/

3
动植物油
100

4
BOD5
300

3、噪声
本项目建设地点位于鄂尔多斯市准格尔旗纳日松镇红进塔鼎峰物流园区，声功能区属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的第2类功能区，项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
                 工业企业厂界噪声标准      单位：dB（A）
位置

类    别
昼   间
夜   间
项目北、西、南、东厂界
2
60
50
 4、固废
一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

	总量

控制

指标
	（1）废气

根据国家及自治区污染物排放总量控制的要求，本项目无大气总量控制指标。

（2）废水

由于本项目生活污水定期拉运至纳日松镇污水处理厂处理，因此无需单独申请总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1、大气环境影响分析及污染防治措施
（1）施工扬尘
为了防止无组织排放的粉尘和二次扬尘，施工期间需采取以下措施：

①洒水抑尘：扬尘量与粉尘的含水率有关，粉尘含水率越高，扬尘量越小；如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。

②限制车速：施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。

③避免在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，对水泥类物资尽可能不要露天堆放，即使必须露天堆放，也要注意加盖蓬布，减少大风造成的施工和物料堆场扬尘；

④运输白灰、水泥、施工垃圾等易扬尘物车辆要严密苫盖，车厢覆盖帆布防尘。

⑤施工期间应加强环境管理、贯彻边施工、边防护原则，合理规划施工时间和施工程序，四级风以上的天气停止基础工程作业并做好遮掩工作。

（2）施工机械、运输车辆排放的尾气

为了减少该项目施工期产生的尾气对周围环境的影响，建议该项目：
①加强车辆及施工机械的维护保养，保证不排放黑烟；

②做好车辆疏导，减轻塞车或车速减低带来的尾气污染。 

采取以上措施后，施工期产生的施工机械尾气和机动车尾气对周围环境影响不大。
2、水环境影响分析及污染防治措施
施工时期的废水排放主要来自于建筑工人的生活污水和施工废水。

施工期间，施工人员日常生活产生生活污水。生活污水主要的污染因子为SS、BOD5、COD、氨氮等，生活污水排入宏励公司现有化粪池收集，拉运至污水处理厂。

施工期生产废水主要为施工废水，施工废水主要污染因子为SS和石油类，废水集中收集经沉淀池处理后，其上清液用于场地洒水抑尘，而沉淀的淤泥主要成分为泥砂，可晒干后与建筑弃土一同处置。评价要求施工单位在进行设备及车辆冲洗时应固定地点，不允许将冲洗水随时随地排放，避免造成环境污染，同时提倡节约用水减少外排污废水，施工废水经以上措施后，对环境影响较小
3、噪声影响分析及污染防治措施
为减少施工噪声影响，施工期要遵守《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求，进行施工时间限值及相应的噪声防控，建议采取以下防治措施：

①施工时选用噪声符合国家相关标准的施工设备。加强设备维护和保养，保持机械润滑，减少运行噪声。同时加强管理，以减少因施工设备维护和保养不当产生的噪声。

②施工活动要控制在厂区范围内，以减小工程施工噪声的环境影响范围。

③施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小；

④加强施工管理，降低人为噪声，按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中尽量减少碰撞声音；

⑤减少夜间施工量；

⑥控制汽车鸣笛、施工鸣哨指挥，现场施工人员要严加管理，要文明施工。总体而言，施工期噪声的影响具有短暂性、流动性的特点，随着施工期的结束而消失。采取以上措施后，可降低施工期产生的噪声对周边环境的影响。

4、固体废物对环境的影响分析
施工期固体废物主要指建筑垃圾以及施工人员产生的少量生活垃圾。

建筑垃圾送至当地建筑垃圾填埋场。在建设过程中，施工单位应规范运输，不要随意倾倒建筑垃圾，尽量减少对周围环境的影响。

施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾，应设置临时垃圾箱(桶)收集，自行拉运至城镇垃圾收集点，则对周围环境影响较小。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气
本项目废气主要为煤炭装卸、堆存粉尘。
（1）废气源强核算

煤炭装卸、堆存粉尘
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： 

𝑃=𝑍𝐶𝑦+𝐹𝐶𝑦={𝑁𝐶×𝐷×(𝑎⁄𝑏)+2×E𝑓×𝑆}×10-3
式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； 
ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）； 
FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； 
Nc指年物料运载车次（单位：车），取年汽车外运量150万t/40t-车=37500车； 
D指单车平均运载量（单位：吨/车），取40t/车； 
(a/b)指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，见附录1，b指物料含水率概化系数。根据附录1，内蒙古自治区a取0.0017，根据附录2，b取值0.0054，即a/b=0.0017/0.0054=0.31千克/吨；
Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，见附录3（单位：千克/平方米），根据附录3，Ef取31.1418千克/平方米； 
S指堆场占地面积（单位：平方米），取储煤棚占地面积23832m2。
根据上式计算的颗粒物产生量为1949.3t/a，本项目原煤棚为封闭式，工作室采用雾炮抑尘，颗粒物排放量为：

𝑈𝑐=𝑃×(1−𝐶𝑚) (1−𝑇𝑚)

式中：P指颗粒物产生量（单位：吨），取1949.3吨； 
Uc指颗粒物排放量（单位：吨）； 
Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），见附录4，煤棚内煤炭装卸时采用雾炮抑尘控尘效率取74%；
Tm指堆场类型控制效率（单位：%），见附录5。堆场储煤棚为密闭式，控制效率取99%；

根据上式计算本项目卸煤粉尘无组织排放量为5.1t。

本项目废气产排一览表
类别
排放源

污染物

产生情况

治理措施

排放情况

备注

产生量（t/a）

产生速率（kg/h）

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

废气

煤炭装卸、堆存粉尘
颗粒物

1949.3
/
原煤棚为全封闭式，控尘效率99%；工作时采用雾炮抑尘，控尘效率74%。

5.1
/
无组织

（2）废气治理措施可行性分析

根据调查，我国目前针对无组织粉尘普遍实行的是洒水除尘的湿式除尘方法。喷洒水除尘方法通过增加煤表面含水率来抑制起尘，是湿法除尘中最为经济的一种防尘手段，具有除尘效率高，操作简单，适用面广等特点，其它任何方法均很难取代其地位与作用。因此项目针对无组织粉尘排放采取洒水除尘的方法是可行的，采取上述措施可有效抑制煤炭装卸、运输过程时产生的粉尘，对周围环境影响较小。
本项目储煤棚为封闭设施，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，封闭设施堆存控尘效率可达99%，工作时配备雾炮进行除尘，除尘效率进一步提高以上措施均为常见控尘措施，均可有效控尘。

综上，本项目废气处理设施技术可行。

	
	二、废水
1、生活污水

本项目生活污水产生量较小，仅为2.4m3/d，水质较为简单，本项目生活污水排入新建化粪池进行暂存，定期将生活污水拉运至纳日松镇污水处理厂进行处理，纳日松镇污水处理厂位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗纳日松镇勿图门村，污水处理工艺为A/0+MBR处理工艺，污水处理能力为500m3/d。占地面积9354.5m，项目总投资584.36万元，该污水处理厂已于2018年取得环评批复，批复文号为：准环审字【2018】29号（附件11）。目前处理余量充足，可处理本项目生活污水。
初期雨水池

本项目将建设初期雨水池，用于收集场内前15分钟的雨水，初期雨水池计算方式如下：

Q雨=qΨFt/1000

式中：Q雨－雨水池容积，m3。
q－设计暴雨强度[L/(s·hm2)]；

Ψ－径流系数，取值0.95； 

F－汇水面积（hm2），取存储区汇水面积F=4.13hm2 ； 

t－降雨历时，按照15min计，t=900s； 

其中按照下式进行计算 

暴雨强度公式参考包头为：
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式中：q－设计暴雨强度[L/(s·hm2)]
P为设计重现期，单位a，取3；
    t为降雨历时，min，取15；
    q计算结果为167.18L/(s·hm2)。
根据计算，项目初期雨水池容积应为590m3。
因此，本项目各类废水均可得到合理处置，对环境影响小。

三、噪声
1、噪声源强
本项目运营期噪声主要为装载机和雾炮工作时的噪声。装卸、运输作业间歇运行，本项目运营期噪声呈间歇式排放，噪声产生量较小，为88dB（A），雾炮噪声源强为83dB（A）.所有机械均在全封闭储煤场内进行作业，环评要求项目在运行过程中加强营运过程中机械的维护和保养。可以起到一定的隔声降噪作用。

表4-18 项目主要设备噪声源强核算结果及相关参数一览表

序号
噪声源

声源类型

噪声值/dB(A)
相对空间位置
降噪措施

工艺

建筑物插入损失dBA)
X
Y
Z
1
装载机1
偶发
88
346.82

275.88

1
选用低噪声设备，车间隔声、减震基座

20
2
装载机2

280.37

211.82

1
20

3
装载机3

217.51
164.53
1
20

4
雾炮1
83
342.1

279.8

1
选用低噪声设备，车间隔声
20
5
雾炮2
364.4

264.25

1
20
6
雾炮3
297.22

232.86

1
20
7
雾炮4
316.58

213.79

1
20
8
雾炮5
246.76

190.33

1
20
9
雾炮6
261.43

177.42

1
20
2、声环境影响分析
（1）预测内容

厂界噪声预测：预测厂界噪声。

（2）预测模式

根据《环境影响评价技术导则——声环境》(HJ 2.4-2009)，固定声源预测模式如下：以厂区中心为原点，选择一个坐标系，确定各噪声源位置，并测量各噪声源到预测点的距离，将各噪声源视为半自由状态噪声源，按声能量在空气传播中衰减模式可计算出某噪声源在预测点的声压级，预测模式如下：

首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：
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式中：

Q——指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数，R=S*a/(1-a)，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

[image: image12.jpg]L, (T)= wlg[im"“’" ]
]



 

式中：

Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

室内声源等效室外声源声功率级计算方法

设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

Lp2＝Lp1－（TL+6）

式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。
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然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

Lw＝Lp2（T）+10lgS

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
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式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)；

将设备噪声源在厂区平面图上进行定位，利用上述的预测数字模型，将有关参数代入公式计算，预测建设项目噪声源对各向厂界的影响。

（3）预测结果
拟建项目各厂界噪声预测结果详见下表：
表4-19 项目营运期噪声预测一览表  单位：dB（A）
预测点名称

坐标

昼间贡献值
夜间贡献值
X

Y

Z

厂界

北厂界

395.91

304.01

1.2
42.15
42.15
西厂界

252.23

256.72

1.2

43.50
43.50
南厂界

167.83

77.73

1.2

36.10
36.10
东厂界

348.61

160.94

1.2

41.80
41.80
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项目噪声预测等声值线图
根据上述预测结果，本项目运营期厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中昼间60dB（A）、夜间50dB（A）限值要求。

四、固废
本项目在运营期产生的固体废物主要为生活垃圾。

本项目劳动定员30人，生活垃圾排放系数按0.5kg/人·d，则项目的生活垃圾产量为5.475t/a，委托环卫部门清运处理。

五、地下水、土壤
本项目废水主要污染因子为CODcr、BOD、SS、NH3-N和动植物油等，废气主要污染因子为颗粒物。
本项目生活污水排入新建化粪池进行处理，最终拉运至纳日松镇污水处理厂处理。本项目对化粪池和储煤棚进行一般防渗，防渗等级为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7；对其他区域进行简单地面硬化。因此本项目不涉及土壤和地下水污染途径。
六、生态
1、对生态的影响
本项目用地位于准格尔旗纳日松镇红进塔村红进塔社鼎峰物流园区内，项目用地现状为工业。
项目建设不涉及占用耕地，对于整个区的土地平衡影响很小，通过当地政府进行土地调整和规划，不会对当地土地利用总体格局产生大的影响。

2、治理措施

环评要求建设单位在施工期间应加强管理，严格控制施工范围，将扰动面积减到最小，通过对项目周边进行绿化措施加以补偿，尽量保证林地和草地覆盖率。

综上所述，本项目的建设对占地范围内的生态环境存在影响，但影响较小。

七、环境风险
环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 
本次环评根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，并结合本项目实际情况，对本项目可能发生的事故进行风险识别，同时针对最大可信风险事故对环境造成的影响进行分析及评价，对此提出事故应急处理计划和应急预案，以减少或控制本项目事故发生频率，减少事故风险对环境的危害。 
本项目不涉及环境风险物质，涉及的主要风险情形为煤炭燃烧和粉尘爆炸。
①风险情形
储煤棚为半封闭受限空间，堆取料、装卸作业易产生悬浮煤尘，屋架、设备表面沉积的煤尘受扰动扬起后可达到爆炸浓度。主要点火源有煤堆自燃阴燃、电气短路火花、机械撞击摩擦火花、检修动火、静电放电、车辆尾气火花等，发生初次爆炸后，冲击波会扬起大量积尘，易引发破坏力更强的二次爆炸。煤炭长期堆积发生氧化蓄热，可引发煤堆自燃起火，煤炭燃烧产生高温、CO 有毒烟气，火势可快速蔓延引燃周边煤堆，高温烟气还会促使棚内煤尘扬起，进一步增大粉尘爆炸风险，同时燃烧烟气扩散会造成大气污染；同时还存在煤尘无组织逸散污染周边环境的风险。

②风险防范措施
产尘点位设置雾炮抑尘设施，加强棚内通风；危险区域全部使用防爆电气，钢结构、除尘设备做好防静电及防雷接地；控制煤炭存储周期，实行先进先出，设置煤堆温度、一氧化碳监测报警；严格执行棚内动火审批管理，除尘系统配套泄爆、隔爆装置，建筑设置泄压面；棚内配套消防水炮、消火栓等灭火设施，发现煤堆局部升温冒烟及时处置，防止火势扩大；落实日常隐患排查，开展作业人员安全培训，完善火灾爆炸应急处置预案。

八、企业自行监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定本项目运营期监测计划，具体监测计划如下：
项目运营期监测计划一览表
监测项目
监测点位

监测

频次

执行排放标准

污染源监

测

废气

颗粒物
厂界上风向1个点位、下风向3个点位

1次/年

《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5无组织排放限值

噪声

昼间、夜间Leq

（A）
厂界

1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 

2008）中 2 类标准

九、环保投资估算

本项目总投资3000万元，其中环保投资80万元，占总投资的2.67%。本项目环境保护投资见下表。
环保措施与环保投资一览表

类别
序号

污染工序

措施项目名称

数量（套）

投资(万元)

废气

1

煤炭装卸、堆存
雾炮
6
30
噪声

2
全厂设备运行

各设备均采用建筑隔声、基础减振来控制噪声产生，风机另外加装消声器

-

50

合计

80
总投资

3000
环保投资占总投资的比例(%)

2.67



五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	废气
	煤炭装卸、堆存
	颗粒物
	装卸、堆存环节在全封闭式储煤棚内进行，工作时配备雾炮抑尘设施。
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）无组织排放

	地表水环境
	生活污水
	CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等
	排入新建化粪池处理，处理后定期拉运至纳日松镇污水处理厂
	不外排

	声环境
	选择低噪声设备，基础减振，定期检查、维修保养车辆，使车辆处于良好的运行状态，确保符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾集中收集后置于垃圾桶，交由环卫部门处理。废矿物油依托宏励选煤厂危废库暂存后，定期交由有资质单位合理处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	本项目对化粪池和储煤棚进行一般防渗，防渗等级为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7；对其他区域进行简单地面硬化。

	生态保护措施
	施工期严格控制工程作业范围，尽可能的将影响范围控制在最低限度。施工中临时堆放的土方要用苫布遮盖，避免造成水土流失。

	环境风险
防范措施
	产尘点位设置雾炮抑尘设施，加强棚内通风；危险区域全部使用防爆电气，钢结构、除尘设备做好防静电及防雷接地；控制煤炭存储周期，实行先进先出，设置煤堆温度、一氧化碳监测报警；严格执行棚内动火审批管理，除尘系统配套泄爆、隔爆装置，建筑设置泄压面；棚内配套消防水炮、消火栓等灭火设施，发现煤堆局部升温冒烟及时处置，防止火势扩大；落实日常隐患排查，开展作业人员安全培训，完善火灾爆炸应急处置预案。

	其他环境
管理要求
	建设单位应建立健全环境保护管理规章制度，加强环境管理，杜绝发生污染事故，并严格接受环境保护主管部门的日常监督管理。


六、结论
	综上所述，项目符合产业政策要求和地方规划要求，符合生态环境分区管控要求，选址合理可行，项目已取得土地证。项目所在区域环境质量现状良好。本项目运营期不可避免的会对周围环境产生影响，在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议的前提下，加强环境管理，其废气、废水、噪声、固体废弃物等对周围环境的影响控制在可接受范围内，从环境保护角度分析，该建设项目可行。


建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	5.1t/a
	/
	5.1t/a
	+5.1t/a

	固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	5.475t/a
	/
	5.475t/a
	+5.475t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① 
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附件2  项目备案告知书
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附件3  文物压占查询结果
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附件4  项目依托鄂尔多斯市宏励煤炭物流有限公司取水证
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附件5  项目生态环境分区管控查询结果
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附件6  纳日松镇政府文件
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附件7  土地转让协议
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附件8  鄂尔多斯市宏励红进塔站仓储服务有限责任公司用地文件
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附件9  项目引用的现状监测报告
[image: image31.png]T 22)C-2025-659
HEHT: 22)C-2025-659-KQ

230512050 =
1
e

BUB AR At At b 5 B IR 9 46 /) 5] 40 9 3 0 K 4 9% 9 i
B 3 l

BUE %Al FRAN

FA AL S /N

WEYT: 22)C-2025-659-K!





[image: image32.png]@ ZZJC-04-1C-001 TiE G 22)C-2025-659

o =

10,

BERT: 221C-2025-659-KQ
N
WO

AREFRUSIE . DA R B GREE . AR R A
EARECHRRR, A B R AR B A
AREFRIKE. SN RERRERECFTIARHE, €A, §
. &

REHEEAR, TAEH (AXEHKD BAURE;

ABRERG, ERA (SHI . RBANEAE, BEFE, KR
RE. BHEFAETFEHER

FRAEFERHHE, ARETHHERBELE, RAULREAR
wHENAT, REEANRS, TEERR,;
AREFHRTEMER AR ELENDZRTRYE, ATRGE
Atk FHE T R

PR, 4 RAGEH FTAAE S o FIRTE 94 & 0 L
WHAATE, BERE T AT
RS RFN ARG FRATE R, TMAH R EREAR
WA R

FEAWHAREARX, ETUHARETZHAUFEN AL
RKAF, WHLFRE.

ARE T RERAEIAIRA
ERREA: W BAEIE: 180-4797-1177
BAA: BAH BAEE: 155-4773-4424

Hik: ARERREMTHRERHAK 4 E.

#2R, £8H




[image: image33.png]@\‘ 223C-04-1C-001 FERT: 72)C-2025659
MERT: ZZIC-2025-659-KQ

= EFRERBER

ATUE A R R A RS SR R S Y A
FE AR R IR, R B R A RFAEA T T 2025 £ 07 A BER
AFMETE WFRE S AATRA, RAFT 2025507 A 12 H-2025% 07 A

15 H#AT T APRH LA

BN 2.1k
RAFARET HAZARE, FHHBRTLFRI.
AEZTSIRHERBELTX L
&1 ARATIRBAHA— K&
#AER A & RH FHER
REAR M. HEHE ERAR RE
R EM 2025.07.12-2025.07.15 ESEE 2025.07.15
LT EE 2024.07.12-2024.07.18 HE AR M
HBRA WHES #EHE () 3
B R RHRE AR K
FERA A ERARAY kit
BN A AR 5 A IR S AR B
ERIKREA Fak ERAHAFTR 151-4820-8385
BRI R TR F WA AR
FHEEM 2025.07 FHERERH #*3

LEVOE D




[image: image34.png]@ ZZ3C-04-JC-001 FEHT: 22)C-2025-659
AT 22)C-2025-659-KQ

=, RAEAN KA KE

2025.07.12-2025.07.15

LS ks 2 R#<Smis, RAET.

HAT, £8T




[image: image35.png]’Z /' ZZIC-04-1C-001 FH%KG: 22JC-2025659
GG 221C2025-659-KQ

W, RWTE . Rk kAR
F2 MW KR ERE, EARBRA R

FR TR/
. o) HER | WREE
BT | RIRE | BT E FkkE ERARBEREERT | REARMBEEN (mg/m)| (mg/ )
FE2 Y & (FEER ARFHEHHNRT EF | 22YQ-09-03 B FRF ¥
1 Yoty A | &) HI1263-2022 ESIE24 2024.10.25-2025.10.24. pg/m?
£

HSH, £8F



[image: image36.png]) 223C-04-1C-001 FE%G: 22)C-2025-659
#ERT: 22JC-2025-659KQ

KEEH

i2F E#: 2025.07.12-2025.07.15 HERL: FHEES

FE%G: 221C-2025-659
FELH: BEFARABRARARAEADIELRRREBHR AT RAEAERFIREN ERME: BRE
RHBA AW R TE K5
K& (T A5 (kPa) A (m/s) At
2025.07.12 08:00-2025.07.1307:00 | E 47 26 88.64 12 SE
2025.07.13 08:00-2025.07.14 07:00 | E ¥ 243 88.60 13 NE
2025.07.14 08:00-2025.07.15 07:00 | H#f 245 88.59 1.2 SW
E2:3 UEERRHEREFRIA M AR BHITR, TEARANLRAREL R,

R TTRE R BT B

#6W, X8H




[image: image37.png]@ ZZ1C-04-JC-001

N RWER

FE %5 : 22IC-2025-659

HRKERE ¥

HEAE: RATK

REES

: ZZ)C-2025-659

ME%RT: Z2IC-2025-659-KQ

5 Bz 2025.07.18

Rt R TR A AT SRS AT B AR EAR RN BARE: BAE
X (pgm®)
4 R oo RARBLH: Z5KARRE KB6I20
Y asmy | AREE P
i 2025.07.12 08:00-2025.07.13 07:00 KQ-01-01 ZZYQ-26-04 188 b33
A | 2025.07.13 08:00-2025.07.14 07:00 300 KQ-01-02 ZZYQ-26-04 168 AT
i 2025.07.14 08:00-2025.07.15 07:00 KQ-01-03 ZZYQ-26-04 176 AT
£33 $EA: (FAEURERA) (GB3095-2012) & | PHREE KT R~ RIFRKERE

BIW, KET




[image: image38.png]@ 2Z3C-04-JC-001 TE R Z21C-2025-659
#ERS: 22)JC-2025-659-KQ

+. &t
GRER, R#ENA 2025 507 A 12 H-2025 407 A 15 H, HERAFEELPEE
AR B KRR REHR (RS S REFAE) (GB3095-2012) —HARERIEE
£
ATZE)

RABEEAR: HEE, HFH
HHA: %
vere BMRLA
H#AEA: RE 3

wrEm _ e 7 4 0w
H8W, k8T




附件10  本项目及服务对象关系证明文件
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附件11  纳日松镇污水处理站环评批复
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附件12  项目压覆矿查询结果
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附件13  项目有关文物查询情况的说明
[image: image48.png]RTIVRBWH RIS GRS HIRBUE A B
B otz bt S L]

RS Wi A AR e A

BLRTR SN R B AT S AR A A IR FAEA T
SERYEMIRTE CITHAATE AN G F L
R TR

— REEXER

AR TRE RS BN AR R TR, R
BEER 6ASTI A (4 97318) , ALBARNTLA
M, RBABNEEHRERR, A ERY 150 FE. KT
BNUHEEERLFENRERRTE, LRERERTEE
RTRNGIE, 018 FHAREERRARKN. BBREK
ERNTHERR IR MK ERLHAE, 2021 R %
R, SRSH T, BEREZRUMA AP N EKBHTHE .

= BRIATR AN TR

(=) 203487, XAEAMEAERBTH B
iBE, EHARPEH. FHE%E.

(=) 201349, RTERMEESREMTLH
ARKAEATF XA FE, E2016 %5 12 A%RFHF.
HFRER 13.9424 A, K FATE A LHER 64871 2
B



[image: image49.png](2) RE2024 %, KTHABEEANHEFER
HEBSURTFETN164 2ALBER, FHARY
. MAWERR, AFEARETFRAEHE, HROEA
.

= XU TE AR RN E RRKIE

204 % 11 A 18, RAFFERRBEXHRRE (X
FHREH T ERTEESESRRAARREL SR &
MR TERTX WP ENRT) (FERL (204) 7
F) o 2024511 A 21 B, REREIMAHR Ok REX
MRATRREFTERTREECHREARFEAAES
Ky AEHRTEGEAR) CEXHE (2024) 350 ) .

UXEAARY: "EEARATF 20349 AFIH
%, F20165 2ARRER, ABRRRAHEHEHR. "
AR R AE CEEREARBUEXT X HREAXE
EMEWLE) CREREARKA (2020) 525) XH#E
Kk, BRUEMREF=ALEXHYEHEEEL, BULT
BRE AT K Z§HEERREMRGERI YR 2, K
SR B AR E R,

BT, EEAREXHRERL LREER, ATE
FMET 20134 8 ARBTRH~RITE, FHFEIHET
20134 9 AR, 2016 % 12 AR, BERBARDREX
AdEE., RERRAFEHY, XHHTEALEREEL



[image: image50.png]RAEEWE, R, RREEN =KL B § EHEE L
HREREE. REBRXHBNESEFLFLEM L1
By, FRAERA SHR R R XY ERF A

LT3N

4 B





附件14  鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯市宏励矿产品加工有限公司煤矸石综合利用项目环境影响报告表的批复
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附件15  鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局关于鄂尔多斯市宏励煤炭仓储有限公司90万吨/年货物仓储配送项目环境影响报告表的批复
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附图1  项目在准格尔旗的地理位置
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附图2  本项目与周边环境关系现状图 
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附图4  项目平面布置图
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附图5  项目储煤棚功能分区图
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附图6  项目周边敏感目标分布图
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附图8  项目在纳日松镇国土空间规划图中的规划情况
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附图9  项目引用大气现状监测数据点位图
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