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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	准格尔旗束汇川乌兰哈达村跨河桥梁新建工程

	项目代码
	2605-150622-04-01-542898

	建设单位联系人
	刘欢
	联系方式
	13310312995

	建设地点
	鄂尔多斯市准格尔旗准格尔召镇乌兰哈达村

	地理坐标
	起点坐标：（110度12分45.586秒，39度41分24.464秒）
终点坐标：（110度12分38.021秒，39度41分22.292秒）

	建设项目

行业类别
	五十二、交通运输业、管道运输业—130、等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路）—其他
	用地面积（m2）/
长度（km）
	用地面积8994m2（永久占地2658m2，临时占地6336m2）/长度0.192km

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	准格尔旗发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	准发改审批发〔2026〕

123号

	总投资（万元）
	639.104
	环保投资（万元）
	98

	环保投资占比（%）
	15.33
	施工工期
	16个月

	是否开工建设
	☑否

□是：                  

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行），涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、可研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目需编制生态专项评价。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中针对该类项目所列的敏感区。本项目建设地点位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗准格尔召镇乌兰哈达村，属于黄河多沙粗沙国家级水土流失重点治理区，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中五十二、交通运输业、管道运输业所列的敏感区
因此本次评价需设置生态专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、生态环境分区管控符合性分析

（1）与生态保护红线符合性分析

根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》。调整后鄂尔多斯市全市共划定环境管控单元171个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。
优先保护单元：共76个，面积占比为64.35%。主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。

重点管控单元：共86个，面积占比为28.10%。主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

一般管控单元：优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元，共9个，面积占比为7.56%。该区域主要落实生态环境保护基本要求。
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗准格尔召镇乌兰哈达村。根据鄂尔多斯市环境管控单元图，本项目所在区域属于重点管控单元，不在生态红线范围内，项目所在地及周边不涉及国家级自然保护区、重点风景名胜区、饮用水水源保护区及其它依法划定需要特别保护的环境敏感点。本项目采取环评提出的有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控措施后，运营期污染物排放量较少，环境风险可控，符合生态保护红线要求。因此，本项目的建设符合重点管控单元要求。鄂尔多斯市环境管控单元图见附图3。
（2）与环境质量底线符合性分析

本次评价收集到了内蒙古自治区生态环境厅2026年6月4日公布的2025年内蒙古自治区生态环境状况公报，根据该公报统计，2025年鄂尔多斯市环境空气各项污染物年均浓度均达标；同时收集到了环境空气质量模型技术支持服务系统公布的年鄂尔多斯市2025年境空气质量统计数据。根据环境空气质量模型技术支持服务系统（https://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html），鄂尔多斯市2025年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为7μg/m3、20μg/m3、54μg/m3、18μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为0.7mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为139μg/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准限值。本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗准格尔召镇，项目所在区域环境空气质量属于达标区。本项目道路中心线两侧200m范围内无声环境保护目标，本次评价未进行声环境质量现状监测。

本项目在采用本评价提出的污染防治措施后，项目能够做到相关排放标准及要求，不会明显降低区域环境质量，因此项目的建设不会对当地环境质量底线造成冲击，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。

（3）与资源利用上线符合性分析

本项目施工过程中能源消耗主要为电能和少量的水资源，其资源消耗量相对区域资源利用总量较小，项目永久占地主要为少量天然牧草地和公路用地，不涉及基本草原及新增建设用地，不会突破区域土地利用资源上线，符合资源利用上线要求。

（4）与生态环境准入清单符合性分析

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗准格尔召镇乌兰哈达村，根据内蒙古自治区生态环境厅生态环境分区管控公众端应用平台，导入项目厂址经纬度坐标，确定项目所在区域属于“万利矿区（ZH15062220006）”，管控单元类别属于重点管控单元，本项目与该管控单元管控要求符合性分析见表1-1。
表1-1  本项目与万利矿区（ZH15062220006）管控要求符合性分析
管控要求
本项目情况
是否符合
资源
利用
效率
要求
1.原煤入选率不低于75%；煤矸石综合利用率应达到75%以上；矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到100%。
本项目不涉及。

符合
2.煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》。
本项目不涉及。

符合
3.严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。
本项目不涉及。

符合
4.限制勘查开发过程中对环境破坏较大的砂金等重砂矿物，原则上不再新设勘查项目，确需新立的必须通过环境影响评估，并征得环保部门同意。禁止勘查超贫磁铁矿。
本项目不涉及。

符合
由上表分析可知，本项目符合万利矿区（ZH15062220006）重点管控单元要求。

综上所述，本项目建设符合生态环境分区管控要求，项目选址、建设可行。
2、相关生态环境保护法律法规政策分析

（1）产业政策
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类——二十四、公路及道路运输——2、公路智能运输系统开发：农村公路和客货运输网络开发与建设”。准格尔旗发展和改革委员会于2026年6月8日以准发改审批发[2026]123文件出具了“准格尔旗发展和改革委员会关于准格尔旗束汇川乌兰哈达村跨河桥梁新建工程可行性研究报告的批复”，项目代码：2605-150622-04-01-542898，因此本项目符合国家和地方产业政策要求。

（2）选址合理性分析
根据准格尔旗自然资源局2026年4月2日对该项目出具的“准格尔旗自然资源局关于准格尔旗束汇川乌兰哈达村跨河桥梁新建工程无需办理用地预审与选址意见书的复函（准自然资函〔2026〕1018号）”，准格尔旗束汇川乌兰哈达村跨河桥梁新建

工程项目，拟用地面积0.2658公顷，属于农村牧区公路项目。

依据《内蒙古自治区人民政府关于印发〈农村牧区公路管理办法〉的通知》（内政发〔2006〕50号）第二章第十七条“农村牧区公路建设用地依法列入农用地范围，按国家有关规定执行”的规定执行，该项目不涉及新增建设用地。准格尔旗束汇川乌兰哈达村跨河桥梁新建工程项目属于无需申请办理用地预审的情形。

根据准格尔旗自然资源局2026年4月3日对该项目出具的“准格尔旗自然资源局关于准格尔旗束汇川乌兰哈达村跨河桥梁新建工程征求意见的复函（准自然资函〔2026〕1020号）”，经套合自然资源部质检通过的“三区三线”划定成果中生态保护红线范围与2024年永久基本农田核实处置成果，准格尔旗束汇川乌兰哈达村跨河桥梁新建工程项目不占用生态保护红线及永久基本农田。

根据准格尔旗林业和草原局2026年3月31日对该项目出具的“准格尔旗林业和草原局关于准格尔旗束汇川乌兰哈达村跨河桥梁新建工程征求意见的复函（准林草函〔2026〕341号）”，一、经套合《准格尔旗2024年度国土变更调查成果》矢量数据图，涉及天然牧草地、公路用地。公路用地经与《准格尔旗2024年度森林草原湿地荒漠化普查成果》《准格尔旗2020年度森林资源管理“一张图”》矢量数据图比对，未规划为林业用地；二、经套合《准格尔旗2024年度国土变更调查成果》矢量数据图，涉及天然牧草地、公路用地。公路用地经与《准格尔旗2024年度森林草原湿地荒漠化普查成果》《准格尔旗第二次土地调查成果》矢量数据图比对，不涉及草地。经套合《准格尔旗基本草原》矢量数据图，不涉及基本草原；三、经核实，不涉及林草部门管理的自然保护地。

根据准格尔旗文物局2026年4月3日对该项目出具的“准格尔旗文物局关于准格尔旗束汇川乌兰哈达村跨河桥梁新建工程的复函（准文物保函〔2026〕199号）”，经比对文物普查数据库信息，该准格尔旗文物局关于准格尔旗束汇川乌兰哈达村跨河桥梁新建工程不涉及文物普查数据库登记的文物遗存。

建设单位与准格尔旗神陶煤炭运销有限责任公司营沙壕煤矿签订了压覆矿产资源协议（见附件13），根据该协议营沙壕煤矿已知晓本项目局部位于营沙壕煤矿采矿权范围内，同意本项目建设压覆矿区范围内部分矿产资源，并配合项目开展相关工作，依据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》（安监总煤装[2017]66 号），初步设计确定本项目两侧需留有105m宽的保护煤柱。建设单位需严格按照批复设计施工，不得擅自扩大占地及压覆范围；营沙壕煤矿后续采矿生产活动不得对桥梁构筑物安全造成威胁，双方各自做好安全防护，避免相互产生安全干扰。

本项目不设置大气评价范围，噪声评价200m范围内无声环境保护目标，距离本项目最近的富民小区位于本项目西北300m处，本项目施工期采取施工场地四周设2.5m高围挡，物料集中堆放并设置苫布覆盖，设置洒水设备定时对施工现场洒水；合理安排施工作业时段，加强施工设备的维护和保养，夜间禁止施工等防治措施后，废气和噪声不会对周边环境产生较大影响。

根据以上分析，本项目不涉及新增建设用地，不占用生态保护红线及永久基本农田，不涉基本草原及林草部门管理的自然保护地。施工期及运营期采取环评提出的环保措施后不会对周边环境产生较大影响，选址合理。

  （3）《内蒙古自治区主体功能区规划》

根据《内蒙古自治区主体功能区规划》（2012.7）中划分的重点开发区域、限制开发区域、禁止开发区域，准格尔旗属于重点开发区域。项目划属内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗，周围无自然保护区、风景名胜区、生态环境敏感区等重要敏感目标。内蒙古自治区主体功能区规图见附图4。
（4）鄂尔多斯市生态功能区划

按照鄂尔多斯市生态功能分区，全市根据自然地貌单元的特征划分为11个生态功能区，即土默特平原灌溉农业生态功能区、毛乌素沙地植被防风固沙生态功能区、鄂尔多斯高原典型草原沙漠控制生态功能区、西鄂尔多斯草原化荒漠沙漠化控制生态功能区、西部鄂尔多斯高原荒漠草原沙漠化控制生态功能区、库布齐沙地东段沙地植被防风固沙生态屏障功能区、准格尔黄土丘陵沟壑农田草原水土保持生态功能区、西鄂尔多斯四合木、半日花生物多样性保护生态功能区、库布齐西段沙漠植被防风固沙与生物多样性保护生态功能区、黄河沿岸农田生态功能区、河套平原灌溉生态功能区。项目所在区域为准格尔黄土丘陵沟壑农田草原水土保持生态功能区。鄂尔多斯市生态功能分区图见附图5。




二、建设内容

	地理位置
	1、地理位置

拟建准格尔旗束汇川乌兰哈达村跨河桥梁新建工程（束汇川中桥）位于鄂尔多斯市准格尔旗准格尔召镇乌兰哈达村。准格尔召镇至准格尔旗神陶营沙壕煤矿道路跨束汇川之处。附近有包府公路（S214）、荣乌高速（G18）、X601县道等，村镇之间还有简易公路相连，交通便利。

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗准格尔召镇乌兰哈达村。本项目路线全长0.192km，总体呈自东向西走向，分东、西两条引线和桥梁段，东侧引线起点桩号K0+000，终点桩号K0+105，全长105m；桥梁段起点桩号K0+105，中心桩号K0+138，终点桩号K0+171，全长66m；西侧引线起点桩号K0+171，终点桩号K0+192，全长21m。本项目均按三级公路标准设计，设计速度30km/h，路基宽度8.0m，路面宽度7.0m，路面为水泥混凝土路面，桥梁设计荷载为公路-II级。
本项目交通位置图见附图1，环境保护目标图见附图2。

	项目组成及规模
	1.1项目由来
准格尔召镇束汇川乌兰哈达村通村道路是连接神公线与黄天棉图村的重要通道，路线全长7.6km，采用三级公路标准，路基宽8.5m，路面宽7.0m，该路段未履行环保手续，本项目属于其中一段，因此本次项目属于新建工程。该路段现状为水泥混凝土路面，道路整体路况良好，该道路既是村民日常出行、学生上下学、农资及农牧产品外运的主要通道，同时兼顾周边矿区物资运输需求，是当地民生与产业发展的关键通道。准格尔旗束汇川乌兰哈达村跨河桥梁新建工程是准格尔召镇束汇川乌兰哈达村通村道路中的一段，现为水泥混凝土过水路面，通过过水路面实现束汇川两岸连通，目前存在显著通行短板：汛期降雨后河道水位快速上涨，路面完全淹没，人车无法通行；冬季河道结冰、河道淤积抬高河床，路面冻胀破损严重，常年出现季节性阻断交通，极端天气下村庄对外交通完全阻断，群众就医、生产运输存在极大安全隐患，长期制约当地农牧业及周边工矿产业发展，是群众反映强烈的出行难题。

为补齐农村交通基础设施短板，落实自治区《新一轮农村牧区公路提升行动实施方案》、准格尔旗2026年交通提质增效工作部署及准格尔召镇“简镇强村、一线办公”民生攻坚要求，旗交通运输局现场踏勘、征求村镇、沿线企业意见后，拟实施本跨河桥梁新建工程。

准格尔旗发展和改革委员会于2026年6月8日以准发改审批发〔2026〕123号文件出具了“准格尔旗发展和改革委员会关于准格尔旗束汇川乌兰哈达村跨河桥梁新建工程可行性研究报告的批复”，项目代码：2605-150622-04-01-542898。根据该批复内容，本项目路线全长0.192公里，按三级公路标准建设，其中桥梁长66米，设计速度30千米/小时，路基宽度8.0米，路面宽度7.0米，路面为水泥混凝土路面，桥梁设计荷载为公路-II级。路基西侧引线长21米，路基东侧引线长105米，路线总体呈西向东走向，起点顺接现有道路，向西跨越束汇川河槽，新建3×20m先简支后连续预应力混凝土小箱梁，桥梁中心桩号K0+138，终点与现有水泥混凝土道路形成丁字交叉。
1.2项目概况

（1）项目名称：准格尔旗束汇川乌兰哈达村跨河桥梁新建工程。
（2）建设单位：准格尔旗交通运输局。

（3）项目性质：新建。

（4）建设地点：本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗准格尔召镇乌兰哈达村。本项目路线全长0.192km，总体呈自东向西走向，分东、西两条引线和桥梁段，东侧引线起点桩号K0+000，终点桩号K0+105，全长105m；桥梁段起点桩号K0+105，终点桩号K0+171，全长66m；西侧引线起点桩号K0+171，终点桩号K0+192，全长21m。
（5）项目投资及资金来源：本项目总投资为639.104万元，其中旗级财政资金300万元，建设部门自筹资金339.104万元，其中环保投资为98万元，环保投资占总投资的15.33%。
（6）建设工期：16个月。

1.3工程建设内容

本项目主要建设内容包括主体工程、辅助工程、临时工程以及环保工程。项目组成表见表2-1。

表2-1  项目组成表

工程类别
项目名称
具体内容
备注
主体工程
路基工程
本项目路线全长0.192km，总体呈自东向西走向，分东、西两条引线和桥梁段。

东侧引线起点桩号K0+000，终点桩号K0+105，全长105m；桥梁段起点桩号K0+105，终点桩号K0+171，全长66m；西侧引线起点桩号K0+171，终点桩号K0+192，全长21m。

本项目均按三级公路标准设计，设计速度30km/h，路基宽度8.0m，路面宽度7.0m，路面为水泥混凝土路面，桥梁设计荷载为公路-II级。

新建
路面工程

水泥混凝土路面结构：

面层：26cm厚C40水泥混凝土
封层：6mm厚ES-2型稀浆
基层：20cm厚水泥稳定级配碎石（5:95）
功能层：20cm厚未筛分碎石
新建

桥涵工程

设置3×20m先简支后连续预应力混凝土小箱梁桥一座，满足河道1/100年一遇防洪标准；桥梁中心桩号K0+138，桥梁全长66m；桥宽:0.5m防撞墙+7m行车道+0.5m防撞墙=8m，斜:75度(右偏角)。上部采用3跨20m预应力混凝土小箱梁，下部结构桥墩采用圆柱墩，基础均采用钻孔灌注桩。

新建

交叉工程

本项目终点与现状水泥混凝土道路设置1处丁字平面交叉，采用加铺转角式。

新建

管理服务设施

本项目不设养护机构，由交通管理部门负责公路养护单位管理。本项目不设置收费站。

/

辅助工程
路基排水

每隔20m设置一道C25混凝土急流槽，路面径流通过急流槽集中排出。
新建
交通标志

项目全线设置警告标志、禁令标志、指示标志、指路标志等交通标志，所设标志均采用反光材料制成，以提高交通标志的夜间可见功能，保证交通安全。
新建
临时工程
取土场

根据初步设计，本项目挖方量138m3，填方量3012m3，借方量2874m3，取土场位于本项目东南4km处和泰露天煤矿，采用和泰露天煤矿排土场作为取土场，占地面积3200m2，占地类型为采矿用地；本项目借方量为2874m3，取土场取土厚度约1.0m。该排土场为露天煤矿人工堆积地貌，由采矿剥离岩土堆填形成，呈多级台阶状堆积形态。本项目通往取土场道路为既有道路，施工期不再新建通过取土场施工便道。
新建
拌和站

本项目不设水稳拌和站、沥青拌和站和混凝土拌和站，所有物料均外购。
/
预制场

为满足桥梁小箱梁预制安装需求，本项目沿线设置桥梁预制场1处，预制场位于终点桩号K0+192左侧50m处，占地面积1600m2，占地类型为采矿用地。同时预制场地设一座200m2封闭原料库，易产尘物料密闭贮存。

新建
施工营地

本项目路程较短，工程量较少，施工期较短，不设施工营地，施工人员租用附近民房。
/
施工便道

本项目施工便道沿桥梁引道布设，便道选址位于束汇川河道以外的岸坡陆域范围，不进入河道河槽，不占用河槽用地。本项目施工便道位于道路左侧，长192m，路基宽8m，路面采用30cm天然砂砾，占地面积1536m2，占地类型为天然牧草地、林地和公路用地。
新建
表土堆场

施工便道表土堆场

30cm，剥离量为460.8m3，剥离表土集中堆放在相邻路基永久占地一侧，呈条带状堆放宽2m，高1.5m，表土堆存占地面积307.2m2，施工结束后回填表土用于施工便道生态恢复，不新增临时占地。
新建
预制场

表土堆场

表土剥离厚度 30cm，剥离量为480m3，堆放于预制场空地范围内，表土堆放高1.5m，表土堆存占地面积320m2，施工结束后回填表土用于预制场地生态恢复，不新增临时占地。
新建
路基

表土堆场

表土剥离厚度 30cm，剥离量为120m3，集中堆放于路基一侧空地内，呈条带状堆放宽2m，高1.5m，表土堆存占地面积80m2，施工结束后用于路基边坡及路基两侧绿化，不新增临时占地。
新建
取土场（不设表土堆场）

本项目取土场位于本项目东南4km处和泰露天煤矿，采用和泰露天煤矿排土场作为取土场，占地面积3200m2，目前该排土场未复垦，地表无熟化表土，不进行表土剥离，不设表土堆场。
/

取料场
由于拟建项目的道路较短，物料拉运回来均堆放至预制场占地范围内，预制场地设一座200m2封闭原料库，易产尘物料密闭贮存。施工工程中所有物料均采用定期采购的模式，随用随采购，不大量堆存。
新建
环保工程
废
气
施工
期
施工
场地
扬尘
施工场地四周设2.5m高围挡，物料集中堆放并设置苫布覆盖，设置洒水设备定时对施工现场洒水
新建
道路扬尘

设置洒水设备定时对施工道路和施工场所洒水
新建
运营期

扬尘
加强道路管理和路面养护，保持道路良好运营状态，加强道路两侧树木管护，利用植物来吸收、阻滞污染物，道路设置明显的警示标志，禁止落后淘汰车辆在道路上行驶，运载散体材料的车辆加盖篷布等封闭运输
新建
废水

施工
期
生活污水

施工生活污水排入临时临时化粪池，定期清掏

新建
施工废水

施工废水经沉淀池处理后，回用于施工场地洒水抑尘

新建
运营期

废水

本项目沿线每隔25m设置一道边坡急流槽，路面径流通过边坡急流槽集中排出
新建
噪声

施工
期
噪声

施工场地四周设2.5m高围挡，合理安排施工作业时段，加强施工设备的维护和保养，夜间禁止施工

新建
运营期

噪声

加强道路管理、路面养护和树木管护，公路保持良好运营状态，利用林木阻挡噪声的传播，道路设置明显的警示标志，禁止超速、超载行驶
新建
固废

施工
期
废弃土石方
回填于相应路段的坑洼处，用于土地平整
新建
建筑垃圾
可回收部分由回收单位回收处理，不可回收部分运至附近建筑垃圾填埋场集中处置
新建
生活垃圾
生活垃圾经分类收集后，送环卫部门指定地点集中处置
新建
运营期

生活垃圾

由环卫部门定期清扫、集中处置
新建
生态

临时用地

取土场
本项目取土场采用和泰露天煤矿排土场作为取土场，占地面积3200m2，目前该排土场未复垦，地表无熟化表土，不进行表土剥离，不设表土堆场。施工结束后采取草籽播种进行绿化，草籽采取适宜当地生长的草籽如苜蓿、草木樨等。草籽播撒量为14.4kg，恢复面积3200m2
新建

预制场
预制场表土剥离厚度 30cm，剥离量为480m3，堆放于预制场空地范围内，表土堆放高1.5m，表土堆存占地面积320m2；施工结束后采取草籽播种进行绿化，草籽采取适宜当地生长的草籽如苜蓿、草木樨等。草籽播撒量为7.2kg，恢复面积1600m2
新建

施工便道
施工便道表土剥离厚度 30cm，剥离量为460.8m3，剥离表土集中堆放在相邻路基永久占地一侧，呈条带状堆放宽2m，高1.5m，表土堆存占地面积307.2m2；施工结束后采取原有占地植被进行生态恢复，人工林恢复面积512m2，松树、杨树种植356棵；本氏针茅（长芒草）、糙隐子草播种量为3.92kg，天然牧草地恢复面积872m2，恢复面积共计1384m2
新建

环境风险

防撞护栏、警示牌、安全驾驶标识牌
新建

1.4工程占地

根据准格尔旗自然资源局于2026年4月2日对该项目出具的“准格尔旗自然资源局关于准格尔旗束汇川乌兰哈达村跨河桥梁新建工程无需办理用地预审与选址意见书的复函（准自然资函〔2026〕1018号）”，本项目用地面积为0.2658hm2，占地类型为公路用地和天然牧草地。本项目永久占地类型及数量一览表见表2-2。
表2-2   本项目永久占地类型及数量一览表
序号

占地类型

面积（m2）

1

公路用地

2558

2

天然牧草地

100

合计

/

2658

1.5临时占地

根据初步设计，本项目施工设有预制场、施工便道和取土场，本项目临时占地一览表见表2-3。

表2-3   本项目临时占地一览表
名称
位置或桩号
占地面积（m2）
占地类型
预制场

/

1600

采矿用地
施工便道

道路左侧

1536

天然牧草地、林地和公路用地
取土场
/

3200

采矿用地
合计
/

6336

1.6拆迁工程

（1）拆迁建筑物
本项目拆迁建筑物数量详见表2-4。

表2-4   本项目拆迁建筑物数量一览表
序号
起讫桩号
漫水路面（m3）
砖墙（m3）
减速带（m）
护栏（m3）
标志牌（个）
圆管涵（个）
1
K0+000～K0+075
/

8.82

/

75

/

/

2

K0+075～K0+091
/

10.7

/
91

/
/
3

K0+108～K0+159
/

/

/

51

/

/

4

K0+045
/

/

8

/

/

/

5

K0+077
/

/

/

/

/

/

6

K0+154
/

/

/

/

/

8

7

K0+166
/

/

/

/

1

/

8

K0+105～K0+171
112.2

合计
112.2

8
19.52

217

1
8

（2）拆迁电力、电讯设施
本项目拆迁电力、电讯设施数量详见表2-5。

表2-5   本项目拆迁电力、电信设施数量一览表
序号
起讫桩号
电杆及通讯杆

电线

备注

种类

根数

种类

根数

线长（m）

1
K0+091
电杆

2

电线

4

70

移位架高

合计

/

2

/

7

70

/

（3）本项目赔偿树木、青苗

本项目赔偿树木、青苗数量详见表2-6。

表2-6   本项目赔偿树木、青苗数量表一览表
序号
起讫桩号
树木、青苗类别及数量

≤10cm材树(株)
10~20cm材树(株)
20~30cm材树(株)
30~40cm材树(株)
＜10cm松树(棵)
＞10cm松树(棵)
灌木（丛）

1
K0+030～K0+080
/

/

/

/

43

/

/

2

K0+080～K0+155
/

/

9

/

/

/

/

3

K0+090
/

/

/

/

7

/

/

合计

/

/

9

/

50

/

/

拆迁工作由当地政府部门牵头进行征拆，征地拆迁和安置办法按照当地所属旗区现行的补偿标准执行。

1.7土石方平衡

根据初步设计，本项目挖方量138m3，填方量3012m3，借方量2874m3，取土场位于本项目东南4km处和泰露天煤矿，占地面积3200m2，土石方平衡表见表2-7。

表2-7  土石方平衡表

起讫桩号
挖方（m3）

填方（m3）

借方（m3）
备注

K0+000～K0+192
138

3012

2874
取土场位于本项目东南4km处和泰露天煤矿，采用和泰露天煤矿排土场作为取土场，占地面积3200m2，取土厚度约1.0m。该排土场为露天煤矿人工堆积地貌，由采矿剥离岩土堆填形成，呈多级台阶状堆积形态
1.8交通预测量

本项目建设工期16个月，计划2027年底竣工验收，故本次评价选取工程建成通车后的第1年（近期）、第7年（中期）和第15年（远期），即2028年、2034年、2042年作为特征年进行影响评价，道路绝对交通量预测结果见表2-8、表2-9。

表2-8  车型比例表   单位：%

年份

小型车

中型车

大型车

合计

2028

37.32

3.41

59.27

100

2034

38.87

2.68

58.48

100

2042

39.46

2.26

58.28

100

表2-9  各特征年车型的实际数量  单位：辆/d

年份

小型车

中型车

大型车

合计

2028

999

92

1586

2677

2034

1485

102

2234

3821

2042

1928

110

2848

4886

1.9主要技术指标
本项目主要技术指标见表2-10。

表2-10  主要技术指标表
指标名称
单位
规范值

本项目
道路等级
/

三级公路
三级公路
路线长度

km

/

0.192
设计速度
km/h
30

30

路基宽度

m

7.5

8.0

路面宽度

m

6.5

7.0

平曲线最小半径

m

65

400

最大纵坡

%

8

5.528

最短坡长

m

100

152.27

凸型竖曲线最小半径

m

400

/

凹型竖曲线最小半径

m

400

1400

路面结构

/

/

水泥混凝土

桥涵设计荷载

公路-Ⅱ级

公路-Ⅱ级




	 总平面及现场布置
	1、主体工程平面布置

本项目路线全长0.192km，总体呈自东向西走向，平面布线充分结合现状道路、河道地形、防洪要求综合确定。路线主要控制点为：两岸现有乡村道路、束汇川河道管理范围、桥梁布设位置。

路线起点桩号K0+000，顺接乌兰哈达村东侧现状乡村道路，现状路面宽度7.0m，路基宽度8.0m；自起点向西布设路基引线，路基东侧引线长105m，起点桩号K0+000，终点桩号K0+105；桥梁跨越束汇川河道，设置3×20m先简支后连续预应力混凝土小箱梁桥，桥梁全长66m，起点桩号K0+105，中心桩号K0+138，终点桩号K0+171；桥梁西侧引线尽量利用既有道路布设，至路线终点K0+192，与河道西侧现状水泥混凝土乡村道路形成丁字平面交叉，实现区域路网连通。

2、临时工程平面布置

（1）取土场
根据初步设计，本项目挖方量138m3，填方量3012m3，借方量2874m3，取土场位于本项目东南4km处和泰露天煤矿，占地面积3200m2，占地类型为采矿用地；本项目通往取土场道路为既有道路，施工期不再新建通过取土场施工便道。
（2）拌和站

本项目不设水稳拌和站、沥青拌和站和混凝土拌和站，所有物料均外购。

（3）预制场

本项目桥梁构件采用现场浇筑，全线设置预制场一处，位于线路终点左侧

50m处，占地面积1600m2，占地类型为采矿用地。预制场地设一座200m2封闭原料库，易产尘物料密闭贮存。

（4）施工便道

本项目施工便道沿桥梁引道布设，便道选址位于束汇川河道以外的岸坡陆域范围，不进入河道河槽，不占用河槽用地。本项目施工便道位于道路左侧，长192m，宽8m，占地面积1536m2，占地类型为天然牧草地（872m2）、林地（512m2）和公路用地（152m2）。

（5）施工营地

本项目路程较短，工程量较少，施工期较短，不设施工营地，施工人员租用附近民房。

（6）表土堆场

①施工便道表土堆场
施工便道占地面积1536m2，表土剥离厚度 30cm，剥离量为460.8m3，剥离表土集中堆放在相邻路基永久占地一侧，呈条带状堆放宽2m，高1.5m，表土堆存占地面积307.2m2，施工结束后回填表土用于施工便道生态恢复，不新增临时占地。
②预制场表土堆场
预制场占地面积1600m2，表土剥离厚度 30cm，剥离量为480m3，堆放于预制场空地范围内，表土堆放高1.5m，表土堆存占地面积320m2，施工结束后回填表土用于预制场地生态恢复，不新增临时占地。
③路基表土堆场
路基表土剥离厚度 30cm，剥离量为120m3，集中堆放于路基一侧空地内，呈条带状堆放宽2m，高1.5m，表土堆存占地面积80m2，施工结束后用于路基边坡及路基两侧绿化，不新增临时占地。
④取土场（不设表土堆场）
本项目取土场位于本项目东南4km处和泰露天煤矿，采用和泰露天煤矿排土场作为取土场，占地面积3200m2，目前该排土场未复垦，地表无熟化表土，不进行表土剥离，不设表土堆场。
（7）取料场

钢材、木材、水泥、沥青、汽油、柴油等外购材料均由鄂尔多斯市供应。工程用片石、碎石、砂砾料由具有开采许可证的料厂供应商提供，签订供料合同，卖方负责防治因采砂、采石而造成的水土流失。由于拟建项目的道路较短，上述物料拉运回来均堆放至预制场占地范围内，施工过程中所有物料均采用定期采购的模式，随用随采购，不大量堆存。



	施工方案
	1、施工工艺

本项目路线全长0.192km，总体呈自东向西走向，路线起点桩号K0+000，顺接乌兰哈达村东侧现状乡村道路，自起点向西布设路基引线，路基东侧引线长105m，起点桩号K0+000，终点桩号K0+105；桥梁跨越束汇川河道，设置3×20m先简支后连续预应力混凝土小箱梁桥，桥梁全长66m，起点桩号K0+105，中心桩号K0+138，终点桩号K0+171；桥梁西侧引线尽量利用既有道路布设，至路线终点K0+192，与河道西侧现状水泥混凝土乡村道路形成丁字平面交叉。

1.1路基工程

1、路基横断面

本项目采用三级公路标准，路基宽度为8.0m，路面宽度为7.0m。其横断面组成为：行车道宽2×3.5m，路肩宽2×0.5m。路面采用水泥混凝土路面。

引线段、桥梁段路基标准横断面见图2-1、图2-2。
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图2-1  引线段路基标准横断面图
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图2-2  桥梁段路基标准横断面图

2、路基边坡坡度

根据沿线土质特性，拟定路基边坡坡率：填方路堤边坡采用1：1.5直线坡，挖方路堑边坡采用1：1直线坡。

3、公路用地范围

本项目公路用地范围为：道路路堤坡脚或路堑坡顶以外1m。

4、路基压实要求

（1）路基压实度采用重型击实标准，填方路基上下路床0～80cm不小于95%，上路堤80～150cm不小于94%，下路堤150cm以下不小于92%。一般路段路基基底压实度不小于90％（当路堤填土高度小于路床厚度时，基底的压实度按路床压实度标准控制）。

（2）料最小强度CBR值及填料最大粒径d要求：填方路堤0～30cmCBR≥6%，d＜10cm，30～80cmCBR≥4%，d＜10cm，80～150cmCBR≥3%，d＜15cm，150cm以下CBR≥2%，d＜15cm。

（3）填筑路基时应严格控制填料的含水量，填料含水量不得大于最佳含水量的2%或不得低于最佳含水量的3%，当填料的含水量较低时应在表层洒水并尽可能的搅拌，待提高含水量后碾压，洒水量按填料的6%～8%控制。

5、路基防护
为提升路基抗冲刷、抗变形能力，确保路基及河岸长期稳定可靠：

（1）路基边坡采用六棱块防护，增强边坡整体稳定性，防止雨水冲刷及水土流失。

（2）桥梁上下游设置C20片石混凝土护岸，抵御水流冲刷淘蚀，保护岸坡与桥梁基础安全。

现状河道防护上下游条件不同：上游无硬化护岸，汛期易塌坡；下游原有浆砌护岸完好可继续利用。

上游：新建C20片石混凝土护岸。

下游：保留原有护岸，施工减少开挖扰动；新建护岸与既有护岸平顺顺接，坡高、坡率统一，形成连续完整防护体系。

6、路基排水

结合项目区域地形、水文及降雨特征，本项目路基路面排水以集中引排、顺畅排水、防止冲刷为原则，全线设置急流槽，将路基及路面汇水有集中排出。

（1）填方路段，每隔20m设置一道C25现浇混凝土急流槽；

（2）超高路段每隔15m增设急流槽，凹形曲线底部根据实际情况适当加密；

（3）急流槽出水口采用M10浆砌片石砌筑，表面砂浆抹面，确保引排顺畅，防止边坡冲刷。

1.2路面工程

1、路面结构

路面结构（水泥混凝土路面）如下：

面  层：26cm厚C40水泥混凝土
封  层：6mm厚ES-2型稀浆
基  层：20cm厚水泥稳定级配碎石（5:95）
功能层：20cm厚未筛分碎石

路面结构见图2-3。
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图2-3  路面结构图

2、路面材料要求

（1）水泥混凝土面层

①水泥混凝土面板弯拉强度：C40不小于5.0MPa。

②水泥混凝土面板用水泥采用硅酸盐水泥，水泥标号为42.5号。水泥的物理性能及化学成分应符合现行的国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》和《道路硅酸盐水泥》的规定。

③路面所用钢筋必须符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》和《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》规范的技术要求。钢筋应顺直，不得有裂纹、断伤、刻痕、表面油污和锈蚀。

④粗集料技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）中 3.3条中的技术要求。

⑤面层用砂应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）中3.4条中的技术要求。

⑥水泥混凝土面层用砂采用天然砂。

⑦水泥混凝土表面构造深度为0.5～0.9mm，急弯、陡坡、交叉口路段为0.6～1.0mm。

（2）水泥混凝土路面板的平面尺寸及接缝设计

①板的平面尺寸

混凝土面层板采用矩形，板长采用4.5m，板宽采用3.5m。其纵向和横向接缝应垂直相交，纵缝两侧的横缝不得相互错位。

②接缝

纵缝设置拉杆，拉杆采用16mm螺纹钢筋，长80cm，间距70cm。横向缩缝采用假缝形式，设传力杆，传力杆采用32mm光圆钢筋，长70cm，间距25cm，并对传力杆一端400cm范围进行涂沥青防锈处理。填缝料采用聚(氨)酯；传力杆设置在板厚中央。

（3）水泥混凝土面板施工技术要求

路面表面必须采用拉毛、刻槽处理等方法筑做表面构造，一般路段表面构造深度为0.5~1.0mm，急弯、陡坡、交叉口路段或集镇附近，构造深度为0.6~1.1mm之间，纵坡大于10%路段路面表面采用拉毛处理。

面层养生可采用节水保湿养护膜、土工布、土工毡、麻袋等养生，并及时洒水保湿养生。实测混凝土强度大于设计强度的80%后，可停止养生，面层达到设计弯拉强度后方可开放交通。

（4）基层

基层级配碎石应符合《公路路面基层施工技术细则》要求，基层采用水泥稳定级配碎石基层，其配合比为：水泥:碎石（重量）=5:95，基层七天饱水抗压强度不小于3.0Mpa。

（5）功能层材料要求

未筛分碎石的最大粒径应控制53mm以内；未筛分碎石中针片状颗粒的总含量应不超过20%。碎石中不应有粘土块、植物等有害物质；未筛分碎石的压碎值应不大于30%。

1.3桥涵工程

本项目为跨束汇川新建桥梁工程，设置3×20m先简支后连续预应力混凝土小箱梁桥一座，满足河道1/100年一遇防洪标准，彻底替代原有过水路面，从根本解决汛期、冬季交通阻断难题。全线无涵洞。

桥梁中心桩号K0+138，桥梁全长66m；桥宽:0.5m防撞墙+7m行车道+0.5m防撞墙=8m，斜:75度(右偏角)。上部采用3跨20m预应力混凝土小箱梁，下部结构桥墩采用圆柱墩，基础均采用钻孔灌注桩。

桥位处河道顺直、河床冲刷相对平缓区段，桥台基础布置于河道管理范围以外，不压缩主河槽过水断面，满足水利防洪管控要求。

桥型布置图见图2-4。
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图2-4  桥型布置图
1.4交叉工程

1、设置原则

（1）平面交叉位置的选定应考虑道路网规划、地形和地质条件。

（2）平面交叉范围内相交道路的技术指标应满足视距的要求。

（3）应优先保证主要道路的畅通，适当限制平面交叉的数量。

2、设置概况

结合项目路网现状、交通流量、地形条件及用地限制，对现有平交口进行优化合并，本项目终点与现状水泥混凝土道路设置1处丁字平面交叉，采用加铺转角式。

1.5交通工程及沿线设施

为隔离施工区域、引导社会车辆有序绕行，在路线起终点两处封闭道口成套布设临时交通安全设施，具体工程量详见《临时安全设施工程数量汇总表》。

交通标志：两处道口各设置△900三角警示标志、Φ800圆形禁令标志、改道标志、施工绕行标志各1个，版面规格、反光性能满足国标规范，提前警示前方施工、清晰指引绕行路线。

隔离围挡：每处封闭点位配备2000×1500mm施工路栏2个、Φ42×70锥形路标10个、1500×900mm防撞水马5个，沿施工边界连续布设，硬质分隔施工区与社会通行空间，杜绝社会车辆闯入作业现场。

夜间警示：两处道口各安装1台警示频闪灯，夜间持续发光预警，保障夜间绕行、施工双重安全。

1.6建筑材料

本项目不设拌和厂，石料、砂砾、水泥混凝土等均采用外购方式解决。

1、片、碎石

龙口镇公盖梁村料场石质以石灰岩为主，灰色、灰白色，石质坚硬，含方解石、白云石等成分，块状构造，有大型开采面，碎石曾用于多条等级公路。加工碎石用于混凝土工程，加工片、碎石用于功能层、培路肩、涵洞及排水防护工程等。采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全。

2、砂、砂砾

砂、砂砾取自达拉特旗哈什拉川料场，料场砂为中、粗砂，砂砾质地坚硬。混凝土、砂浆用砂需过细筛。中粗砂用于混凝土，砂砾用于功能层、培路肩及排水防护工程等。

3、工程用水及用电

项目区域内有多处饮水设施，均能提供满足施工和生活用的水，协商后购买。

沿线电力供应可满足工程用电需求，该项目实施时，可与当地电力供应部门联系供电。

4、主要外购材料来源及供应地

基层拌合料从东胜购买；混凝土从准格尔召镇购买；钢材、沥青、水泥从东胜购买。

1.7  临时工程施工工艺

本项目路基工程、路面工程、桥涵工程施工以机械化施工为主，边坡防护以人工施工为主。道路绿化美化工程施工为机械与人工相结合。主要施工方法及工艺如下：

（1）路基工程

①清表

路基区占地类型主要为公路用地，在填筑或开挖前需清除原地面以下30cm厚的表层土，集中堆放在路基下风侧，堆土采用带状堆土，紧邻路基施工便道或者路基外侧施工扰动区外侧堆放。工程施工结束后作为路基边坡及两侧空地植物防护的覆土源。

②路堑挖方

路堑挖掘形式依据路堑深度和纵向长度采用分段全断面横挖法，即从一端或两端按横断面全宽逐渐向前开挖。土方工程自上而下进行，挖土主要以大型挖掘机和装载机为主，土方纵向调配近距离用推土机，远距离以自卸汽车为主，挖方路段均采用开阔断面，结合人工刷坡，以保证边坡的稳定。挖土接近设计高程时，进行路床施工，平地机找平。

对于半填半挖路基，为了减小路基不均匀沉降，土质挖方路基在路槽下超挖后回填；石质挖方路基在路槽下超挖后回填，超挖回填底面及顶面设置土工格栅，并延伸至填方路基。

③路堤填筑施工

路基填筑以机械施工为主，人力施工为辅，采用水平分层全断面填筑方法施工，逐段逐层向上填筑，不同的填料要分层填筑，采取分层平行摊铺、整平、碾压的方法形成挖、装、运、摊、平、压的机械化流水作业，摊平土方时每层摊铺厚度控制在5cm，要求挂线施工，每层填压的土方均要平行于最终的路基表面。林地要严格做好清表、挖根、填前碾压工序，保证路基底面的稳定和强度。

（2）路面工程

路面面层采用集中场拌，热拌热铺；基层也采用集中场拌，机械辅以人工摊铺。

（3）围堰施工工艺

本项目属于小型桥梁浅水河道，水流流速较小、河床土质较好。初步设计采用临时土袋围堰。
土袋围堰施工时序按照施工准备→河床清基整平→土袋装填→围堰分层砌筑→防渗处理→围堰内抽水→基坑开挖及下部结构施工→基坑回填→围堰拆除→河道恢复顺序进行施工。
①施工准备、河床清基整平

施工前完成测量放线，精准放出围堰内外边线；彻底清理围堰范围内河床淤泥、杂草、漂浮物及松散杂物，平整围堰基底。选用黏性土作为装填土料，严禁使用砂土、淤泥、腐殖土及杂质土。提前完成河道临时导流布置，保证施工期间河道基本过水通畅。

②土袋装填

编织袋装土量控制为袋体容积的 2/3，袋口扎紧密实，保证土袋堆叠后平整、易压实、不透水；土袋大小均匀，避免满袋、半空袋混用，确保围堰整体稳定性。

③围堰分层砌筑施工

围堰由上游向下游、两岸向中间合拢砌筑，采用分层错缝、交错搭接方式施工，上下层、左右相邻土袋相互挤密，杜绝通缝、架空、松动现象。围堰顶高程高于施工期最高水位不小于 0.5～0.7m，围堰外侧边坡控制 1:1.0～1:1.5，内侧边坡控制 1:0.5～1:1.0。砌筑完成后在围堰内侧及缝隙处填塞黏土密封防渗，阻断渗水通道。

④抽水及主体施工

围堰成型防渗完成后，设置集水井、排水沟，逐级抽排围堰内积水，保持基坑干作业环境。基坑开挖、承台、墩台下部结构施工全过程定时巡查围堰沉降、变形、渗漏、冲刷情况，发现隐患立即封堵加固，保证围堰稳定安全。

⑤围堰保留控制要求

土袋围堰为临时施工挡水设施，不得作为永久结构保留。待桥梁承台、墩身混凝土达到设计强度，基坑分层回填压实至原河床标高，且河道具备正常过水条件后，方可开展围堰拆除作业，未完成下部结构及基坑回填严禁拆除围堰。

⑥围堰拆除施工工艺

a.拆除总体原则

遵循 先上游、后下游，自上而下、分层逐段拆除 的原则施工，严禁从底部掏挖、整体推倒、一次性大面积破除，防止围堰坍塌、土体堵河、冲刷结构。

b.具体拆除顺序

先排干围堰内残留积水，从围堰上游端头开始，由顶部向底部逐层人工配合机械拆除土袋；拆除过程随拆随清，禁止土袋、弃土落入河道。所有废旧编织袋全部集中收集、清运出场，严禁遗弃河道、遗留水底，防止水体污染及行洪堵塞。

⑦完工后河道恢复处理

围堰全部拆除完成后，对施工河段河床进行全面清理平整，清除淤积土方、残留杂物及零星土袋，恢复河道原有过水断面、河床坡降及边坡形态，保证河道行洪能力、水流流向与施工前一致。施工完成后排查河段无淤积、无阻水障碍物、无漂浮垃圾，恢复河道原生态貌。

（4）桥涵施工工艺

根据项目区地质条件，桥梁基础采用钻孔灌注桩基础，桥梁尽量安排在非汛期施工。钻孔桩施工时，为不使地表水进入孔内，并保持泥浆的表面高程，选择适合地质条件的扩筒，保证孔口不坍塌，现场混凝土浇灌墩柱的方法建筑桩基。钻孔的泥浆进入沉沙池，施工期间定期清除沉沙池的泥沙等沉积物，及时清运至建筑垃圾填埋场，施工结束后，将沉沙池回填平整，余土清运至建筑垃圾填埋场。

桥涵施工过程中尽量减少开挖面，挖基的堆土集中堆放，临时防护，及时处理，恢复植被；设置的围堰桥梁施工完毕后要及时拆除，疏通河道，恢复自然河面，以利行洪。

（5）取土场施工

本次在考虑纵向调配土方时，结合项目所处地形，主要采用挖掘机开挖、汽车运输。采料时应严格按照设计开挖，有计划地进行挖方、填方、借方。本项目挖方量138m3，填方量3012m3，借方量2874m3，取土场位于本项目东南4km处和泰露天煤矿，采用和泰露天煤矿排土场作为取土场，占地面积3200m2，占地类型为采矿用地；本项目借方量为2874m3，取土场取土厚度约1.0m。本项目通往取土场道路为既有道路，施工期不再新建通过取土场施工便道。施工结束后采取草籽播种对取土场进行生态恢复。

（6）预制场

预制场地进行平整时，采用机械结合人工的施工方法。预制场地设置围栏或其它边界设施，严格限制施工活动范围，施工进驻前对表土进行剥离，集中堆放，并采取挡护措施，施工结束后，用于场地植被恢复。设计利用原地形的自然地势移挖作填，既可减少施工开挖和回填量，也能减少对地面的扰动，起到降低土壤风蚀沙化的作用，以减少施工过程中的水土流失。

（7）表土堆场

本次拟建道路路线较短，表土剥离量较少，表土堆存均不新增临时占地。

①施工便道修筑前进行表土剥离，表土剥离厚度 30cm，剥离量为460.8m3，剥离表土集中堆放在相邻路基永久占地一侧，不新增临时占地，呈条带状堆放宽2m，高1.5m，表土堆存占地面积307.2m2，施工结束后回填表土用于施工便道生态恢复。

②预制场施工前先表土剥离厚度30cm，剥离量为480m3，堆放于预制场空地范围内，不新增临时占地，表土堆放高1.5m，表土堆存占地面积320m2，施工结束后回填表土用于预制场地生态恢复。

③路基表土剥离厚度30cm，剥离量为120m3，集中堆放于路基一侧空地内，不新增临时占地，呈条带状堆放宽2m，高1.5m，表土堆存占地面积80m2，施工结束后用于路基边坡及路基两侧绿化。

④本项目取土场位于本项目东南4km处和泰露天煤矿，占地面积3200m2，采用和泰露天煤矿排土场作为取土场，目前该排土场未复垦，地表无熟化表土，不进行表土剥离。
⑤表土堆场防护措施：临时表土堆存四周坡脚设置土袋挡墙（编织袋装土），墙高0.8‑1.0m，防止表土滑塌外泄 。堆场外围设置截排水沟，拦截场外汇水，避免雨水冲刷堆体；堆体周边设置临时排水沟，将场内雨水导出；排水沟出口设置沉沙池，泥沙沉淀后再外排，防止泥沙进入周边水体。
（7）施工便道

新修施工便道采用推土机将路面推平，然后进行局部低洼区域回填，回填土方来自路基废弃土方，待整平后进行压实。

2、施工时序

施工时序主要为施工便道、路基施工、路面施工、桥涵施工等。

3、建设周期

项目建设总工期16个月，从2026年8月～2027年11月。桥涵工程施工时会避开雨季，设置的围堰桥梁施工完毕后要及时拆除，疏通河道，恢复自然河面，以利行洪，对河流影响较小。



	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1、主体功能区划
根据《内蒙古自治区主体功能区规划》（2012.7）中划分的重点开发区域、限制开发区域、禁止开发区域，准格尔旗属于重点开发区域。项目划属内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗，周围无自然保护区、风景名胜区、生态环境敏感区等重要敏感目标。内蒙古自治区主体功能区规图见附图4。
2、生态功能区划

按照鄂尔多斯市生态功能分区，全市根据自然地貌单元的特征划分为11个生态功能区，即土默特平原灌溉农业生态功能区、毛乌素沙地植被防风固沙生态功能区、鄂尔多斯高原典型草原沙漠控制生态功能区、西鄂尔多斯草原化荒漠沙漠化控制生态功能区、西部鄂尔多斯高原荒漠草原沙漠化控制生态功能区、库布齐沙地东段沙地植被防风固沙生态屏障功能区、准格尔黄土丘陵沟壑农田草原水土保持生态功能区、西鄂尔多斯四合木、半日花生物多样性保护生态功能区、库布齐西段沙漠植被防风固沙与生物多样性保护生态功能区、黄河沿岸农田生态功能区、河套平原灌溉生态功能区。项目所在区域为准格尔黄土丘陵沟壑农田草原水土保持生态功能区。鄂尔多斯市生态功能分区图见附图5。

3、环境质量现状

（1）环境空气

①达标区判定

本次评价收集到了内蒙古自治区生态环境厅2026年6月4日公布的2025年内蒙古自治区生态环境状况公报，根据该公报统计，2025年鄂尔多斯市环境空气各项污染物年均浓度均达标；同时收集到了环境空气质量模型技术支持服务系统公布的年鄂尔多斯市2025年境空气质量统计数据。根据环境空气质量模型技术支持服务系统（https://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html），鄂尔多斯市2025年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为7μg/m3、20μg/m3、54μg/m3、18μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为0.7mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为139μg/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准限值。本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗准格尔召镇，项目所在区域环境空气质量属于达标区。

参照《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024）规定，大气环境影响评价不必进行评价等级判定，且大气环境影响评价不必确定评价范围。距离本项目最近的富民小区位于项目区上风向300m，本项目施工期与运营期废气均不会对其产生影响，因此本项目未进行TSP环境空气质量现状监测。

（2）生态环境现状

本项目生态调查范围确定为线路中心线两侧、施工便道、预制场外扩300m范围及取土场外扩300m范围。

①植被类型

项目区植被以公路用地和本氏针茅（长芒草）、糙隐子草为主，公路用地占比96.24%，本氏针茅（长芒草）、糙隐子草占比3.76%。

临时占地中取土场、预制场占地均为采矿用地，采矿用地占比100%；施工便道植被以本氏针茅（长芒草）、糙隐子草、乔木林地（樟子松、杨树）和公路用地为主，本氏针茅（长芒草）、糙隐子草占比56.8%，乔木林地（樟子松、杨树）占比33.3%，公路用地占比9.9%。
评价区内植被以采矿用地和乔木林地（樟子松、杨树）为主，其中采矿用地占评价区面积48.57%，乔木林地（樟子松、杨树）占评价区面积31.63%，其它占地区域植被分别为本氏针茅（长芒草）、糙隐子草、公路用地和河流水面。

②土地利用现状

项目区土地利用类型以交通运输用地和天然牧草地为主，交通运输用地占比96.24%，天然牧草地占比3.76%。

临时占地中取土场、预制场土地利用类型均为工矿仓储用地，工矿仓储用地占比100%；施工便道植被以天然牧草地、林地和交通运输用地为主，天然牧草地占比56.8%，林地占比33.3%，交通运输用地占比9.9%。
评价区内土地利用类型以工矿仓储用地和林地为主，其中工矿仓储用地占评价区面积48.57%，林地占评价区面积31.63%，其它占地区域分别为天然牧草地、交通运输用地和水域及水利设施用地。

③生态系统类型

项目区生态系统以城镇与工矿聚落生态系统和荒漠生态系统为主，城镇与工矿聚落生态系统占比96.24%，荒漠生态系统占比3.76%。

临时占地中取土场、预制场生态系统均为城镇与工矿聚落生态系统，城镇与工矿聚落生态系统占比100%；施工便道植被以荒漠生态系统、灌丛生态系统和城镇与工矿聚落生态系统为主，荒漠生态系统占比56.8%，灌丛生态系统占比33.3%，城镇与工矿聚落生态系统占比9.9%。
评价区内生态系统以城镇与工矿聚落生态系统和灌丛生态系统为主，其中城镇与工矿聚落生态系统占评价区面积56.32%，灌丛生态系统占评价区面积31.63%，其它占地区域分别为荒漠生态系统和湿地生态系统。

（3）地表水
本项目桥梁主要跨越束汇川河，束汇川为季节性河流，以大气降水补给为主；仅雨季（汛期）有径流，枯水期河道基本干涸断流。目前现状仅上游河段存在来水，项目涉及的下游评价河段处于断流无水状态，无地表水水体可供采样。依据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ 1358‑2024），地表水现状监测采样断面、取样点设置应符合 HJ 2.3 相关要求；现状条件下下游河段无连续地表水体，不具备地表水现状采样监测条件，因此本次评价未对该断流河段开展地表水现状监测。
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道路北侧（右侧）                         道路南侧（左侧）

（4）声环境
参照《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024）中7.2.2声环境影响评价范围，本项目施工期评价范围为施工场界外扩200m，运营期评价范围为道路中心线两侧各200m以内为评价范围。根据现场踏勘及调查，本项目施工场界外扩200m及道路中心线两侧200m范围内无声环境保护目标，因此本项目未进行声环境质量监测。

（5）地下水、土壤环境

参照《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024）8.4地下水环境现状调查与评价及8.5土壤环境现状调查与评价，公路建设项目包含的加油站，选址涉及HJ 610中地下水“敏感”区域或未按照要求采取严格的防泄漏、防渗等环保措施的，按照HJ 610的相关规定开展地下水现状调查与评价；公路建设项目包含的加油站，周边土壤环境敏感程度为HJ 964中“敏感”且未按照要求采取严格的防泄漏、防渗等环保措施的，按照HJ 964中污染影响型的相关规定开展土壤环境现状调查与评价。
本项目路线全长0.192km，不包含加油站，选址不涉及HJ 610中地下水“敏感”区域及HJ 964中“敏感”区域。本项目施工扬尘采用洒水车洒水降尘及苫布遮盖；施工机械和机动车均使用优质燃料，使用先进的施工机械，减少施工机械和车辆尾气的产生。施工废水经沉淀池处理后，回用于施工降尘；施工生活污水排入临时化粪池，定期清掏。上述污染物经相关环保措施处理后，不会对土壤、地下水造成环境影响。因此，本次评价不进行地下水、土壤环境质量现状监测。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，准格尔旗束汇川乌兰哈达村跨河桥梁新建工程是准格尔召镇束汇川乌兰哈达村通村道路中的一段，现有路段存在的问题主要为现有水泥混凝土过水路面，汛期降雨后河道水位快速上涨，路面完全淹没，人车无法通行；冬季河道结冰、河道淤积抬高河床，路面冻胀破损严重，常年出现季节性阻断交通，极端天气下村庄对外交通完全阻断，群众就医、生产运输存在极大安全隐患，长期制约当地农牧业及周边工矿产业发展。本项目建设完成后，能有效解决目前存在的通行问题，对当地的经济、人民生活水平的提高有一定的促进作用。



	生态环境保护目标
	本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗准格尔召镇乌兰哈达村，项目所在区域不属于重点文物保护区、自然保护区、风景名胜区、水源保护区，根据项目工程特点、评价区域环境特征，本项目环境保护目标及保护级别见表3-1。

表3-1  主要环境保护目标一览表
环境要素
保护目标

方位
相对距离（m）
保护级别
环境空气
富民小区
NW
300

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准
准格尔召镇小学

NW
400
地表水

束汇川河

两侧

/

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准
声环境
项目周边200m范围

内无声环境保护目标
/

/
声环境质量标准》（GB3096-2008）标准中2类标准
生态
评价区内的林地
     /

/

维持现状


	评价

标准
	1、环境质量标准

（1）环境空气

根据项目所在区环境功能区划，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值，详见表3-2。

表3-2  《环境空气质量标准》（GB3095-2026）
序号

污染物项目

平均时间

二级浓度限值
单位

1

总悬浮颗粒物（TSP）

年平均

200

μg/m3
24小时平均

300

2

颗粒物（粒径小于等于 10μm）

年平均

60

24小时平均

120

3

颗粒物（粒径小于等于2.5μm）

年平均

30

24小时平均

60

4

二氧化硫（SO2）

年平均
60

24小时平均
150

1小时平均
500

5

二氧化氮（NO2）

年平均
40

24小时平均
80

1小时平均
200

6

臭氧（O3）
日最大8小时平均

160

1小时平均

200

7

一氧化碳（CO）

24小时平均
4

mg/m3
1小时平均
10

（2）地表水

区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，详见表3-3。

表3-3  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L

污染物

pH

COD

BOD5
石油类

氨氮

标准值

6~9

≤20

≤4

≤0.05

≤1.0

（3）声环境
执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准中2类标准，详见表3-4。
表3-4  《声环境质量标准》（GB3096-2008）    单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

2

60

50

2、污染物排放控制标准

（1）废气

①施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，详见表3-5。
表3-5  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
污染物
无组织排放监控浓度限值监控点（mg/m3）
颗粒物
1.0
（2）噪声

①施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中噪声排放限值，详见表3-6。

表3-6 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）  单位：dB（A）

昼  间

夜  间

70

55

②运营期噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准中2类标准。

（3）固体废物

一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。


	其他
	根据工程分析，本项目运营期无受控大气污染物、水污染物排放，不涉及污染物总量控制指标。



四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1、施工期环境影响分析
1.1大气环境影响分析
施工期主要的大气污染物是施工扬尘、施工机械和运输车辆燃油废气，其中施工扬尘主要来自路基开挖及填筑、施工堆存、运输等环节，项目燃油设备主要是施工机械和运输车辆，其排放的尾气主要污染物包括CO、THC、NOx等。

（1）施工扬尘
施工扬尘来源包括以下几点：施工场地的土方挖掘、装卸和运输过程产生的扬尘；建筑材料、水泥和砂子等装卸、堆放的扬尘；建筑物料的车辆运输造成的道路扬尘；施工垃圾的堆放和清运过程造成的扬尘。其中挖土、填方和车辆运输扬尘是对环境影响的重要环节。

根据“二级公路国道306线乌里雅斯太至珠恩嘎达布其段公路”的经验，施工期扬尘监测结果，施工现场上风向50m范围TSP浓度约为0.3mg/m3，施工场地内TSP浓度约0.6~0.8mg/m3，下风向50m距离TSP浓度约为0.45~0.50mg/m3，下风向100m距离TSP浓度约0.35~0.38mg/m3，下风向150m距离TSP浓度约为0.25~0.28mg/m3。因此，应加强路面洒水扬尘。施工材料堆放时用苫盖帆布尽量将起尘量降到最低，从而减少其对周围环境的影响。

（2）施工机械及运输车辆尾气

施工期燃油车辆和燃油施工机械设备在运行过程中均会排放一定量的含有CO、THC、NOx等污染物的废气。燃油废气属于无组织、间断性排放，排放源分散，其排放量小，加之本项目施工场地扩散条件良好，因此项目施工机械产生的燃烧废气对周围环境影响较小。

1.2水环境影响分析
本项目施工期废水主要包括施工人员的生活污水和施工废水。
（1）生活污水

本项目不设施工营地，施工人员租用附近民房。本项目施工高峰期施工人员数为30人，每人每天用水量按60L计，则施工期用水量为1.8m3/d，废水量按用水量的80%计算，则废水产生量为1.44m3/d。施工生活污水排入临时化粪池，定期清掏，对环境影响较小。
（2）施工废水

施工废水包括设备冲洗废水和车辆冲洗废水，主要污染物为悬浮物，若这些施工废水随意排放，可能会对沿线水体造成污染，评价要求在施工场地合适的区域设置沉淀池，将施工期废水引入沉淀池，经处理后用于施工场地洒水抑尘，不外排，从而减少施工活动废水对沿线水环境的影响。

（3）对束汇川水质和水文情势的影响

束汇川位于准格尔旗，属于黄河窟野河水系，以大气降水补给为主；仅雨季（汛期）有径流，枯水期河道基本干涸断流，属于典型季节性沟川河流。

1）施工期对束汇川水质的影响分析
①施工期对水质产生影响的因素主要有：施工期基坑开挖、围堰施工、河床扰动、土石方开挖及堆体雨水冲刷产生高SS废水，汛期暴雨冲刷临时堆土，泥沙随径流入河，短时增大河道含沙量。

②施工废水随意排放，可能会对水体造成污染。
③施工机械漏油、油料临时存放不当，暴雨冲刷下进入河道，造成石油类污染。
④弃土、建筑垃圾、生活垃圾若随意堆放在河道滩地，暴雨冲入河道，除泥沙外还会携带有机质、杂质污染水体。

2）施工期对束汇川水文 的影响分析
①过水断面压缩、局部阻水

桥梁基础施工布设的临时围堰会局部压缩河道过水断面，改变局部河宽与水流流态，抬高局部水位，改变局部流速分布。

②河道冲淤改变

基坑开挖、围堰修筑、河道内清表扰动河床，破坏原有河床形态；汛期洪水过境时，扰动区域河床易发生局部冲刷，围堰、弃渣若进入河道，会造成局部淤积，改变局部河势。
③径流连续性（枯水期基本无天然径流）

枯水期束汇川河道干涸或仅有少量洼地积水，施工围堰不会阻断常年径流；若施工期遇到突发暴雨山洪，围堰会改变洪水演进过程。

1.3声环境影响分析
（1）噪声源强分析

施工期的噪声主要来源于各类施工机械和运输车辆，这些机械的噪声级一般均在75dB（A）以上，且各施工设备交互作业，在场地内的位置、使用率有较大变化。参照《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024）附录D表D.1工程机械噪声源强表，本项目施工机械主要噪声源强见表4-1。

表4-1  主要工程机械噪声源强
机械类型
距离声源5m[dB（A）]

距离声源10m[dB（A）]

液压挖掘机

82
78
电动挖掘机

80
75
轮式装载机

90
85
推土机

83
80
振动式压路机

80

76
振动夯锤

92

86
打桩机

100

95
（2）噪声预测

根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024），施工机械均按点声源计，其对保护目标的影响按下公式计算：
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式中：Li——距离声源r处的声级，dB（A）；

L0——距离声源r0处的声级，dB（A）；

ri——预测点与声源之间的距离，m；

r0——参考处与声源之间的距离，m；

对于多台施工机械对同一保护目标的影响，应进行声级叠加，公式如下：
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式中：L——多台施工机械在保护目标处叠加的声压级，dB（A）；

Li——第i台施工机械在保护目标处的声压级，dB（A）。
根据上述公式计算，本项目施工期各类施工机械在不同距离处的噪声贡献值预测结果见表4-2。
表4-2  主要施工阶段不同距离处噪声值
施工机械
预测结果（dB）
标准（dB）
达标距离/m

10m

20m

30m

40m

50m

100m

200m

昼间
夜间
昼间
夜间
液压挖掘机
78
72
68.5
66
63
58
52
70

55

25

夜间禁止作业
电动挖掘机
75
69
65.5
63
60
55
49
18

轮式装载机
85
79
75.5
73
70
65
59
56

推土机
80
74
70.5
68
65
60
54
32

振动式压路机
76
70
66.5
64
61
56
50
20

振动夯锤
86
80
76.5
74
71
66
60
63

打桩机
95
89
85.5
83
80
75
69
178

（3）影响分析
根据施工机械噪声预测结果可知，施工噪声因施工机械不同，影响的范围相差很大，昼间最大达标距离为178m，夜间最大达标距离为355m（打桩机），从噪声源分析，噪声污染最严重的施工机械是打桩机，其次是装载机、推土机、挖掘机、等噪声较大设备，上述机械在公路施工过程中普遍使用，对环境造成的影响较大，本项目道路两侧 355m 范围敏感目标为项目区西北侧300m处的富民小区，本次评价要求夜间禁止施工作业，采取以上措施后，施工期噪声对周边环境影响较小。
1.4固体废物环境影响分析
施工期的固体废弃物主要为废弃土石方、建筑垃圾和生活垃圾。
（1）废弃土石方
本项目施工过程中挖方产生的弃土量为138m3，产生的弃土全部回填于相应路段的坑洼处，无弃土产生。
（2）建筑垃圾
本项目施工期拆除建筑物主要为漫水路面112.2m3，砖墙19.52m3，减速带8m，护栏217m3，标志牌1个，圆管涵8个。漫水路面重量约2.4t/m3，砖墙重量约2t/m3，减速带重量约20kg/m，护栏重量约2.5t/m3，标志牌重量约50kg/个，圆管涵重量约200kg/个，则拆除建筑垃圾重量为852.63t，以上建筑垃圾主要成分为主要包括废砖块、废橡胶、废商砼和废钢筋，建筑垃圾应当优先综合利用，建筑材料应存放好，妥善保管，可供周边地区修补乡村道路或建筑使用，可回收部分由回收单位回收处理，不可回收部分运至附近建筑垃圾填埋场集中处置。
（3）生活垃圾
生活垃圾主要为施工人员的日常生活垃圾，产生量按照每人每天0.5kg/人·d，施工高峰期人数按30人，施工期为16个月，则施工期内施工人员产生的生活垃圾约为7.2t，生活垃圾收集后由当地环卫部门统一收集处置。
1.5生态环境影响分析
（1）工程占地影响分析

①工程永久占地
本项目永久占地面积为0.2658hm2，占地类型为公路用地和天然牧草地，其中公路用地占地面积0.2558hm2，天然牧草地占地面积0.01hm2。

工程永久占用的天然牧草地，根据《中华人民共和国草原法》、《内蒙古自治区基本草原保护条例》，《内蒙古自治区草原管理条例》，《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规的规定，建设单位严格依法办理相关手续，并进行相应补偿，按照专款专用原则，进行补偿性恢复建设。

本项目虽占用天然牧草地，但天然牧草地占地面积较小，因此本项目永久占地不会使土地利用格局发生改变，不会导致沿线土地利用格局发生明显变化，可继续保持其土地利用功能，对区域生态环境影响较小。

②工程临时占地
本项目施工临时占地包括施工便道、预制场和取土场，其中施工便道占地面积为1536m2，包括天然牧草地872m2，林地512m2，公路用地152m2；预制场占地面积1600m2，占地类型为采矿用地；取土场占地面积3200m2，占地类型为采矿用地；工程结束后将对各类占地采取草籽播种和种植松树、杨树绿化，可增加区域天然牧草地和林地面积，对区域生态环境产生一定正影响。

（2）对植被的影响分析

①永久占地对植被的影响分析

永久性占地对植被的破坏是长期的、不可恢复的。本项目永久占地面积0.2658hm2，占地类型为公路用地和天然牧草地，占地范围内含少量天然牧草地，无国家和内蒙古自治区重点保护野生植物和古树名木分布，路面所征用的土地不会改变土地使用功能，对占用天然牧草地进行补偿性恢复建设后，不会造成生物量损失。

②临时占地对植被的影响分析

临时用地是短期的、可恢复的。本项目临时用地占地预制场（1600m2）和取土场（3200m2）占地均为采矿用地，无植被覆盖，不会对植被产生影响。施工便道占地为天然牧草地（872m2）、林地（512m2）和公路用地（152m2），占地范围内涉草地及少量林地。临时占地占用时会使原有地表植被消失，造成生物量损失。对于临时工程占地，造成生物量损失只是暂时性损失，工程结束后将对各类占地采取草籽播种和种植松树、杨树绿化，其损失的生物量可得到相应补偿，同时增加了区域植被覆盖面积，对区域生态环境产生一定正影响。
（3）对动物的影响分析

工程施工过程中，由于施工车辆噪声、人为活动干扰等因素，可能导致场地附近的动物产生回避行为，使其向外围迁移，工程场地范围内出现的频率会降低，但不会对野生动物的总体多样性产生影响。施工期会对动物产生一定的阻隔影响，由于施工期较短，而项目区多年来已有人工扰动，项目区分布的野生动物稀少，在现场勘查期间未发现有野生动物出没，因此，施工期对周围的动物影响较小。

（4）对河流生物的影响分析

束汇川为季节性河流，以大气降水补给为主；仅雨季（汛期）有径流，枯水期河道基本干涸断流。本次小型桥梁浅水河道施工全过程，对河流水生生物、底栖生物、浮游生物及鱼类栖息地的影响，主要集中在围堰施工、基坑作业、施工排水及围堰拆除四个核心阶段，以短期扰动影响为主，无永久性生态破坏。具体影响如下：

①对底栖生物的影响
底栖生物主要栖息于河床表层淤泥、砂石土层中，是河流生态系统的基础生物群落。施工前期河床清基、围堰基底整平作业，会直接扰动、剥离表层河床土体，破坏底栖生物生存栖息地，导致螺、蚌、水生昆虫幼虫等底栖生物短期逃逸、死亡，局部区域底栖生物数量锐减。同时，施工扰动产生的悬浮泥沙会覆盖周边未施工区域河床，堵塞底栖生物呼吸通道与觅食缝隙，抑制其正常生长繁殖。本次评价要求桥梁施工安排在枯水期，由于本工程为浅水小型施工范围，扰动区域局限、面积较小，影响仅为局部暂时性影响。

②对浮游生物的影响
浮游植物、浮游动物对水体透明度、水质环境敏感度极高。围堰砌筑、基坑开挖过程中产生的泥沙悬浮，会大幅降低水体透明度，遮挡阳光照射，抑制浮游植物光合作用，导致浮游植物数量减少，进而影响浮游动物饵料来源，造成浮游生物群落结构短期失衡。此外，施工机械轻微油污渗漏、施工杂物残留，会轻微改变水体理化指标，对敏感浮游生物产生胁迫，短期降低水域生物多样性。待施工结束水体澄清后，浮游生物可快速恢复。

③对鱼类及水生动物的影响
鱼类等水生动物对水流、水质、栖息环境变化较为敏感。其一，围堰施工会局部阻断河道局部水流，缩小水域通行空间，改变局部水流流速、流态，干扰鱼类巡游、觅食及洄游活动，小型鱼类会主动逃离施工扰动区域。其二，施工噪音、机械振动、水体浑浊度骤增，会对鱼类产生应激反应，导致其活跃度下降、觅食减少。其三，围堰内抽水作业会降低局部水域水位，浅层小型水生动植物生存环境被压缩，少量浅水区栖息鱼类生存空间受限。本工程无大面积断流、无长期蓄水扰动，不会造成鱼类大规模死亡和种群破坏。

④对水生植物影响
河道内原有水草、浅水水生植物，会因河床扰动、泥沙覆盖、水体透光性降低出现短期枯萎、生长停滞。施工范围内的水生植物会随基底清理被清除，周边植物因光照不足、水体浑浊出现长势衰弱，短期内河道水生植被覆盖率小幅下降，进而影响依附水生植物生存的小型水生生物栖息环境。

本次小型桥梁施工对河流生物的影响具备局部性、暂时性、可逆性三大特征。所有扰动仅集中在围堰及基坑施工局部河段，未涉及大范围河道水域；影响仅发生在施工周期内，施工完成、河道恢复原貌后，水体水质、水流状态、河床环境可快速复原；河流生物群落可通过自然迁徙、繁殖逐步恢复原有生态结构，不会对河道长期生态平衡、水生生物种群稳定造成永久性负面影响。

（5）对自然景观的影响分析

在施工的过程中，开挖地基、堆放各施工机械和设备，将不可避免的增加了当地的劣质景观，但本项目施工期较短，这些劣质景观会随着施工结束而消失。

（6）对水土流失的影响分析

本项目施工期间，项目基础开挖、场地平整、施工道路、临时堆土等施工活动，将扰动地表，破坏植被，导致地表裸露，土壤结构破坏，扰动后将形成新的地貌，永久占地范围内地表植被完全消失，受风蚀及水蚀作用均较强烈，使场区内新增一定量的水土流失。
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	1、运营期生态影响分析

1.1废气影响分析

本项目运营期大气污染物主要是汽车尾气和道路扬尘。

（1）汽车尾气

根据近几年已建成道路的竣工环境保护验收调查报告的综合结果，汽车尾气对环境的影响范围和程度十分有限。随着我国执行单车排放标准的不断提高，单车尾气的排放量将会不断降低，道路对沿线空气质量带来的影响轻微。因此，本次评价营运期道路汽车尾气对环境空气影响仅做定性评价。但随着本路交通量的不断增大，汽车尾气排放量也将呈增加趋势，势必对沿线大气环境造成一定程度污染，因此，建议有关部门加强管理，严格执行国家规定的汽车尾气排放标准，减少汽车尾气污染物的排放量，并在道路两侧边沟外种植绿化带，达到净化空气的目的。因此，在加强管理的基础上，项目在营运期不会对当地大气环境产生明显影响。

（2）道路扬尘

道路扬尘浓度不仅与气候条件有关，而且与道路路面粉尘负荷、机动车车型、车流密度、车速等直接相关。通过禁止落后淘汰车辆在道路上行驶，运载散体材料的车辆加盖篷布等封闭运输，同时定期对道路洒水可有效的降低道路扬尘浓度，使道路扬尘对周围环境影响降低到最小。

1.2废水影响分析

本项目建成运营后随着交通量的逐年增加，沉降在桥面上的机动车尾气排放物、汽车泄漏的油类以及散落在桥面上的其它有害物质也会逐年增加。上述污染物一旦随降水径流进入水体，将对水体的水质产生一定影响。

桥面径流污染物主要是悬浮物、石油类和有机物，在污染负荷比较一致的情况下，降雨初期桥面径流污染一般随着降雨量的增加而增大，降雨一段时间后，污染会逐渐降低。在实际降雨过程中，本项目沿线每隔25m设置一道边坡急流槽，路面径流通过边坡急流槽集中排出，伴随着雨水稀释、泥沙对污染物的吸附、沉降等各种作用，路面径流中污染物到达水体时浓度已大大降低。

采取以上措施，可降低营运期桥面径流对地表水体的影响。

1.3噪声影响分析

根据工程初步设计，本项目道路具体相关参数见表4-3。

表4-3   参数设定一览表

路段
路基宽度

双向车道数

设计车速

K0+000-K0+192

8.0m

2

30km/h

（1）汽车平均行驶速度
根据《环境影响评价技术导则公路建设项目》（HJ1358-2024）中附录C中C.2平均车速的确定——C.2.3小型车比例小于45%或大于75%时，平均车速可采用类比调查方式确定。

根据表2-9，本项目近期、中期、远期小型车比例均小于45%。因此本次评价道路平均车速可采用类比调查方式确定。

本项目道路设计车速为30km/h，设计速度较低，参考文献《低速城市道路交通噪声预测中噪声源强计算模式的适用性分析研究》（科学环境与管理，第40卷第10期，2015年10月，P119~P123）中的论述：各预测模式的预测结果与实测值对比，无论采取何种源强计算公式，采用设计车数计算结果与实际情况最为符合。可能的原因是：在低速情况下，车道上的车辆对彼此的影响不大，各型车辆基本都能按照道路设计的最大行驶速度行驶。

因此，本项目道路平均行驶车速均按设计车速30km/h考虑。

（2）单车行驶辐射噪声级
A.噪声源强分析

本项目设计车速为30km/h，设计速度较低，《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）与《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024）中的推荐的预测模型不适用于设计车速低于48km/h的公路项目。
本项目采用卓春晖源强模式（来源于文献《公路项目环评中低时速单车噪声源强研究》（环境科学与管理，第39卷第6期，2014年6月，P144~P147），该源强模式适用于设计车速在15km/h~48km/h之间的中低时速单车噪声源强计算。
估算模式如下：
小型车：LOS=21.5lgV+34.96（适用范围：15km/h~63km/h）

中型车：LOS=10.4lgV+59.29（适用范围：15km/h~53km/h）

大型车：LOL=14.5lgV+61.14（适用范围：15km/h~48km/h）

式中：右下角注S、L—分别表示小、大型车；
V—该车型车辆的平均行驶速度。
B.修正量
①公路路面引起的交通噪声源强修正量ΔL路面取值见表4-4。

表4-4    常规路面修正值△L路面
路面类型

不同行驶速度修正量dB（A）
30（km/h）
40（km/h）
≥50（km/h）
沥青混凝土路面

0

0

0

水泥混凝土路面

+1

+1.5

+2

低噪声路面

单层低噪声路面对应普通沥青混凝土路面或普通水泥混凝土路面，可做-1dB(A)～-3dB(A)修正（设计车速较高时，取较大修正量），多层或其他新型低噪声路面修正量可根据工程验证的研究成果适当增加。

注：本表仅对小型车修正，大型车和中型车不作修正。

本项目路面为水泥混凝土路面，修正量+1。

②公路纵坡引起的交通噪声源强修正量ΔL纵坡计算按下式计算：

大型车：∆L坡度=98×β

中型车：∆L坡度=73×β

小型车：∆L坡度=50×β
式中：∆L坡度──公路纵坡引起的修正量，dB(A)；

β──公路纵坡坡度，%，本项目道路纵坡最大坡度均为5.528%。本项目公路纵坡引起的交通噪声源强修正量见表4-5。

表4-5   公路纵坡引起的交通噪声源强修正量一览表
路段

小型车

中型车

大型车

全段

2.76
4.04

5.42

根据以上公式计算，本项目运营期各车型单车噪声排放源强见表4-6。

表4-6  运营期各车型单车噪声排放源强   单位：dB（A）
路段

小型车

中型车

大型车

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

全段
70.48

70.48

80.99

80.99

88.98

88.98

（3）运营期车流量

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），车型分类方法按照 JTG B01 中有关车型划分的标准进行，交通量换算根据工程设计文件提供的小客车标准车型，按照不同折算系数分别折算成大、中、小型车，分类标准见表4-7。

表4-7  车型分类

车型
汽车代表车型
车辆折算系数
车型划分标准
小
小客车
1.0

座位≤19座的客车和载质量≤2t货车
中
中型车
1.5

座位＞19座的客车和2t＜载质量≤7t货车
大
大型车
2.5

7t＜载质量≤20t货车
汽车列车
4.0

载质量＞20t的货车
根据《中华人民共和国噪声污染防治法》，本项目车流昼夜比例按8：2 计，其中昼间为16h（6:00~22:00），夜间为8h（22:00~6:00）。本项目昼夜间车流量汇总见表4-8。

表4-8   道路昼夜间小时平均车流量及车型分布（辆/h）

预测年份
车型
2028年（近期）
2034年（中期）
2042年（远期）
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
小型车
50

25

74

37

96

48

中型车
7

4

8

4

9

5

大型车
318

159

446

223

568

284

根据以上分析，本项目道路噪声源强调查清单见表4-9。




表4-9  本项目道路噪声源强调查清单
	路段
	时期
	车流量/（辆/h）
	车速/（km/h）
	源强/dB

	
	
	小型车
	中型车
	大型车
	合计
	小型车
	中型车
	大型车
	小型车
	中型车
	大型车

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	全

段
	近期
	50
	25
	7
	4
	318
	159
	375
	188
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	70.48
	70.48
	80.99
	80.99
	88.98
	88.98

	
	中期
	74
	37
	8
	4
	446
	223
	528
	264
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	70.48
	70.48
	80.99
	80.99
	88.98
	88.98

	
	远期
	96
	48
	9
	5
	568
	284
	673
	337
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	70.48
	70.48
	80.99
	80.99
	88.98
	88.98
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	（4）预测模式

采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）附录B公路（道路）交通运输噪声预测模式，模式如下：
（1）第i类车等效声级的预测模式
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式中：
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──第i类车的小时等效声级，dB(A)；
[image: image12.jpg]Loz



──第i类车速为Vi，km/h；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)；
Ni──昼间或夜间通过某个预测点的第i类车平均小时流量，辆/h；
r ──从车道中心线到预测点的距离，m；适用于r＞7.5m预测点的噪声值预测；
Vi──第i类车的平均车速，km/h；
T──计算等效声级的时间，1h；
△L距离—距离衰减量，dB(A)，小时车流量大于等于300辆/小时：△L距离=10lg（7.5/r），小时车流量小于300辆/小时：△L距离=15lg（7.5/r）；
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──预测点到有限长路段两端的张角，弧度；
由其他因素引起的修正量（△L1）可按下式计算：
△L=△L1-△L2+△L3

△L1=△L坡度+△L路面
△L2=Aatm+Agr+Abar+Amisc

式中：
ΔL1—线路因素引起的修正量，dB（A）；
ΔL坡度—公路纵坡修正量，dB（A）；
ΔL路面—公路路面材料引起的修正量，dB（A）；
ΔL2—声波传播途径中引起的衰减量，dB（A）；
ΔL3—由反射等引起的修正量，dB（A）。
（2）总车流量等效声级为：
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式中：        —总车流等效声级，dB（A）；         

[image: image16.jpg]L., = 10lg (101 + 10%+4ee2)



                              —大、中、小型车的小时等效声级，dB（A）。
（3）预测点的预测等效声级（）计算公式：
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式中：   —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
—预测点的背景值，dB(A)。
（5）预测结果

根据上述预测计算公式及参数取值，本项目运营期的交通噪声预测结果见表4-10。

表4-10   道路两侧噪声贡献值预测结果表  单位：dB（A）
特征年
时段
距路中心线不同水平距离处的交通噪声贡献值[dB（A）]

20

30

40

50

60

80

100

120

140

160

180

200

2028年

昼间
67.15

64.32

62.73

61.14

60.07

58.18

56.68

55.22

53.91

52.79

51.83

50.84

夜间
62.17

59.34

57.75

56.16

55.10

53.21

51.70

50.24

48.94

47.82

46.82

45.86

2034年

昼间
68.61

65.78

64.19

62.61

61.54

59.64

58.14

56.68

55.37

54.26

53.29

52.30

夜间
63.63

60.8

59.21

57.62

56.55

54.66

53.16

51.70

50.39

49.27

48.31

47.32

2042年

昼间
69.66

66.83

65.24

63.65

62.58

60.69

59.19

57.73

56.42

55.31

54.34

53.35

夜间

64.68

61.85

60.26

58.67

57.60

55.71

54.21

52.75

51.44

50.32

49.36

48.37

由上表预测结果可知，项目运营后距离中心线越远，预测值越小；运营期（近期）评价范围内昼间噪声贡献值为50.84dB（A）～67.15dB（A），夜间噪声贡献值为45.86dB（A）～62.17dB（A）；运营期（中期）评价范围内昼间噪声贡献值为52.30dB（A）～68.61dB（A），夜间噪声贡献值为47.32dB（A）～63.63dB（A）；运营期（远期）评价范围内昼间噪声贡献值为53.35dB（A）～69.66dB（A），夜间噪声贡献值为48.37dB（A）～64.68dB（A）。
表4-11  各运营期噪声防护距离（距道路中心线）   单位：m

运行时段
声环境类别
昼间达标距离
夜间达标距离
近期
2

61

124

中期
2

78

148

远期
2

84

164

运营期（近期）预测结果：

运营期（近期），昼间道路中心线外61m处满足2类标准；夜间道路中心线外124m处满足2类标准。

运营期（中期），昼间道路中心线外78m处满足2类标准；夜间道路中心线外148m处满足2类标准。

运营期（远期），昼间道路中心线外84m处满足2类标准；夜间道路中心线外164m处满足2类标准。

本项目道路中心线两侧200m范围内无敏感目标，因此本项目运营期对周围声环境影响较小。

1.4固体废物影响分析

本项目道路交付使用后，固体废物主要为公路沿线产生的果皮纸屑、枯枝败叶等废弃物，由环卫部门定期清扫、集中处置。

1.5生态影响分析

道路运营期对生态的影响主要为对陆生、水生动物的影响，具体影响分析如下。

1、对陆生动物的影响
（1）对小型兽类
①道路阻隔效应：桥梁及引道形成线性人工廊道，对小型兽类迁移、觅食、扩散产生一定阻隔。小型兽类可利用桥涵、桥下空间穿越，对其影响较小。
②噪声与车辆干扰：过往车辆产生噪声、震动，会使动物产生应激反应，部分动物会回避桥址周边一定范围，导致局部活动范围缩小；但距离桥梁稍远区域动物活动基本不受影响。

③人为干扰：运营期车辆、行人活动，会降低桥址附近动物的栖息活跃度，动物趋向远离道路区域活动。

④ 死亡风险：少量小型兽类存在穿越路面被车辆碾压的风险，但小型桥梁路段长度有限，发生概率较低。

（2）对鸟类的影响

①噪声干扰：车辆噪声会干扰鸟类鸣叫、求偶、育雏；距离桥梁较近的鸟巢会受到惊扰，部分鸟类会远离桥址周边筑巢。

②碰撞风险：夜间车辆灯光会对夜行鸟类造成干扰；白天少量鸟类存在撞击桥梁护栏、桥体的风险，小型桥梁规模小，碰撞发生概率低
③栖息条件变化：桥体桥墩、桥下可形成新的栖息点位，部分雀类、小型鸟类可在桥墩缝隙、桥底栖息；桥梁周边树木若保留，鸟类仍可正常觅食栖息。
（3）对两栖爬行类（蛙类、蛇类等）
①桥梁跨越河道，两栖爬行动物需要往返于河道与岸边陆地觅食繁殖；引道路基会形成物理阻隔，阻碍其迁徙活动。
②车辆噪声、路面高温会对两栖类产生惊扰；雨天有两栖类穿越路面，存在被车辆碾压风险。
③ 桥下河道水文条件稳定，水域生境保留，河道内两栖爬行类生存基本不受直接影响。
2、对水生动物的影响（桥跨河道）
①水流条件：桥梁桥墩占用少量河道过水断面，运营期桥墩不会改变河道整体水文情势，仅桥墩局部区域水流流速、流态发生小幅改变，对鱼类、底栖生物栖息地造成局部扰动。
②水质影响：桥面设置桥面径流收集系统，运营期桥面雨水产生的径流经落水管引排至河道岸侧滩地，路面污染物不会直接排入河道，对水生生物产生轻微短期影响。
③人为活动：桥上通行产生的振动、噪声会传导至水体，对鱼类产生应激，鱼类会回避桥墩附近水域，但河道其余水域不受影响。
根据以上影响分析可知，本项目属于小型桥梁，桥长较短，不会造成区域动物种群隔离，不存在阻断动物迁徙通道的重大影响；桥梁本身为永久构筑物，运营期主要影响来源于车辆通行噪声、灯光、交通阻隔、桥下河道水文条件改变、人类活动干扰，不会造成物种消亡；桥梁不改变区域整体生态格局，影响以局部、间接、轻度影响为主，无毁灭性破坏，动物可通过适应性调整降低影响。


	选址选线环境合理性分析
	（1）规划符合性角度

本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗准格尔召镇乌兰哈达村，拟建道路全线长度为0.192km，项目占地面积为2658m2，占地类型主要为公路用地。根据准格尔旗自然资源局2026年4月2日对该项目出具的“准格尔旗自然资源局关于准格尔旗束汇川乌兰哈达村跨河桥梁新建工程无需办理用地预审与选址意见书的复函（准自然资函〔2026〕1018号）”，准格尔旗束汇川乌兰哈达村跨河桥梁新建工程项目，拟用地面积0.2658公顷，属于农村牧区公路项目”。依据《内蒙古自治区人民政府关于印发〈农村牧区公路管理办法〉的通知》（内政发〔2006〕50号）第二章第十七条“农村牧区公路建设用地依法列入农用地范围，按国家有关规定执行”的规定执行，该项目不涉及新增建设用地。准格尔旗束汇川乌兰哈达村跨河桥梁新建工程项目属于无需申请办理用地预审的情形。

（2）环保影响角度
束汇川属于季节性河流，本项目施工期较短，工程采取枯水期涉水施工、汛期前拆除河道内全部临时阻水设施、编制施工度汛方案，洪水期恢复河道天然过水断面，施工结束后清理河道、恢复河床原貌，对河流造成的扰动较小。同时项目施工期产生的废气、废水、噪声、固废采取环评提出的措施后，并在严加管理和措施到位情况下，对周边环境影响较小。因此，从环保的角度出发，本项目的建设可行。
（3）桥梁结构形式比选方案

由于本项目路线总体长度较短，路线全长0.192km，桥梁段全长66m，东侧引线105m，西侧引线21m，路线设计走向只涉及一种方案，不存在其它绕行方案，因此可研未给出线路比选方案。可研主要从桥梁结构、施工、经济性、整体性、抗震性、后期养护等方面给出了桥梁结构形式的比选方案，具体比选方案见表4-12。

表4-12   桥梁结构比选方案
桥位方案
方案一
方案二
方案三
主桥结构
预应力砼现浇箱梁
先简支后连续预应力砼小箱梁
先简支后连续预应力砼矮T梁
桥梁跨径
3×20m

3×20m

3×20m

桥长
66m

66m

66m

施工难易度
难度大
简单
较大
经济性
差
较好
好
整体性
好
好
好
抗震性能
好
好
好
后期养护
一般
一般
一般
耐久性
好
好
好
施工工期
较长
常规
较长
吊装重量
/

常规
较小
抗灾能力
好
好
好
美观性
一般
一般
较好
综合评价
所跨河流常水位较浅，采用搭架现浇，工艺成熟、施工相对较难，周期长，无需设置预制场、临时占地少、无需吊装，整体性、耐久性、经济性较好。
所跨河流常水位较浅，采用先简支后连续预应力砼小箱梁，结构常规，使用广泛，梁较少不需要单独预制可直接购买成品，施工快，结构稳定。
采用预制矮T梁，工艺成熟，施工简单，上部结构施工不受水位影响，但使用量较少，结构不够常规，后期换梁存在一定的局限性，且矮T梁整体结构不如小箱梁抗扭刚度大，整体性不如小箱梁
比选结论
不推荐
推荐
不推荐



五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1、施工期废气防治措施

施工期主要的大气污染物是施工扬尘、施工机械和运输车辆燃油废气。

（1）施工期扬尘防治措施
①施工场地四周设置围栏，当起风时，可使影响距离缩短；

②基础开挖等过程，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，经常洒水防止扬尘；

③加强回填土方堆放场的管理，采取土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；
 ④施工道路采取限制车速、洒水抑尘等措施，减少运输扬尘；

⑤加强运输管理，如散货车不得超高超载、使用有盖的运输车辆，以免车辆颠簸物料洒出，防止扬尘污染；

⑥施工单位必须加强施工区域的管理，建筑材料的堆场应定点定位，对散料堆场采用水喷淋防尘，或用篷布遮盖散料堆；

⑦挖掘土石方过程要遵守施工建筑规定及有关水土保持规定，尽力减轻植被破坏，减少扬尘，保护环境。

（2）施工机械及车辆废气防治措施

加强对施工机械及运输车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆。对施工期间进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。
2、施工期废水防治措施

（1）生活污水

本项目不设施工营地，施工人员租用附近民房。本项目施工生活污水排入临时化粪池，定期清掏，对环境影响较小。
（2）施工废水
施工废水包括设备冲洗废水和车辆冲洗废水，主要污染物为悬浮物，若这些施工废水随意排放，可能会对沿线水体造成污染，评价要求在施工场地合适的区域设置沉淀池，将施工期废水引入沉淀池，经处理后用于施工场地洒水抑尘，不外排，从而减少施工活动废水对沿线水环境的影响。
同时施工单位应采取以下针对性废水防治措施：

①施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响。

②加强施工期工地用水管理，节约用水，尽可能避免施工用水过程中的“跑、冒、滴、漏”，减少施工废水外排量。

（3）桥梁施工对地表水体的影响

全线共设置混凝土箱梁桥一座，桥梁全长66m，桥梁中心桩号K0+138。桥宽：0.5m防撞墙+7m行车道+0.5m防撞墙=8m，斜：75度（右偏角）。该桥桥跨组成为：3x20（m），上部采用20米装配式预应力混凝简支变连续结构，共1联；下部结构桥墩采用圆柱墩，桥墩桩基按摩擦桩，桩基构造按嵌岩深度至少0.5m设计，桩基配筋通长，桥台桩基按摩擦桩计算。基础采用钻孔灌桩基础。

桥梁施工期对地表水的影响主要为施工过程中产生的和施工废水。

施工期泥浆系统及防治措施如下：

1）泥浆循环系统

本项目桩基泥浆循环系统由以下四部分组成：

①制浆池（造浆池）：新泥浆制备、补水、调比重、调粘度。

②储浆池（循环池）：储存合格泥浆、向孔内持续供浆。

③沉淀池：接收孔内返浆、沉淀钻渣、净化泥浆，沉淀池分两格沉淀。

④循环沟槽+泥浆泵管路：实现孔口→沉淀池→储浆池→孔口闭环循环。

2）池体结构形式

采用开挖土池、边坡1:0.5放坡；池底、池壁铺防渗土工布+塑料薄膜双层防渗，杜绝渗漏；各池之间设梯形连通口及溢流坎，实现逐级沉淀、逐级溢流；池顶高出地面30cm覆土围堰，防止雨水流入、泥浆漫顶。
3）泥浆循环工艺流程

桩基孔口返浆→循环沟槽→一级沉淀池粗沉渣→二级沉淀池细净化→合格泥浆溢流至储浆池→ 泥浆泵输送至桩孔钻进使用

①钻孔过程中孔内携带钻渣的浑浊泥浆从孔口溢出，经浆槽流入一级沉淀池，大颗粒石渣、泥砂快速沉降。

②初步净化泥浆溢流进入二级沉淀池，细小悬浮颗粒二次沉淀，泥浆指标满足施工要求。

③净化后的合格泥浆流入储浆池储存备用。

④制浆池随时调配新浆、补充损耗、调整泥浆比重与粘度。

⑤全程闭环循环、重复利用，正常施工不向外排放。

4）环保处置措施

①整套泥浆系统全封闭防渗，无渗漏污染。

②施工全过程泥浆零外排，全部循环利用。

③废弃泥浆、沉渣统一沉淀干化、集中外运合规处置，不得就地填埋、不得排入河道沟渠。

④施工结束后，彻底清空池体、清理淤渣、分层回填夯实、恢复原地貌及植被。

由以上分析可知，施工期全过程泥浆零外排，全部循环利用，施工结束后泥浆废弃泥浆、沉渣统一沉淀干化、集中外运合规处置，不会对地表水体产生影响。
桥梁施工期对地表水的污染主要来自施工作业产生的废水。施工作业产生的废水包括大桥建设过程中的钻孔污染水和含油污水。

桥梁施工产生的废水防治措施：

①桥墩施工应选择在枯水期进行施工，尽量减少施工过程对地表水的扰动，降低对地表水的污染。由于该河流属于季节性河流，枯水期河流中无水，从而桥梁下部桥墩施工多为干处施工，故对地表水的影响降到最小。

②桥墩下部结构施工一般采用钻孔桩机械作业法。钻孔桩在施工时多采用电动机为动力，而且钻孔桩在围堰内进行施工，钻孔过程产生的废弃物应运至岸边，不直接放在河滩上，以减少钻孔泥浆对河流水质的污染程度。

③施工废油也可造成水体污染。在桥梁上部结构现场浇注工艺过程中，要使用大量模板和机械油料，如机械油料泄漏或将使用后的废油直接弃入水体，会使水环境中石油类等水质指标值增加，造成水体质量下降。施工现场设置专属机械冲洗区域，铺设硬化地面，设置集水沟和隔油沉淀池，所有机械冲洗废水统一归集处理。废水经隔油、分层沉淀后，去除表面浮油和底部泥沙，处理达标后的清水循环用于设备简易冲洗、场地降尘，定期清理隔油池浮油和沉渣，委托有资质单位处理。
④加强现场管理措施。建立施工废水专项管理制度，安排专人负责废水收集、沉淀、循环利用及废渣清理工作，常态化巡查废水处置设施运行状态，及时修复破损的沟槽、沉淀池、防渗层，确保治理设施全程有效运行。定期清理各类沉淀池、隔油池沉渣及杂物，保持池体有效容积，保障废水沉淀净化效果，避免池体淤堵导致废水溢出。加强施工人员环保交底培训，明确废水处置规范，提高全员环保施工意识，杜绝违规排水行为。
本项目沿线所跨河流流水量较少，水位、水量变化较大，且水体不敏感，采取以上措施后，施工期产生的废水地表水体影响较小。

3、噪声防治措施

根据《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）规定，施工场地昼间噪声限值为70dB（A），夜间限值为55dB（A）。由前述分析可知，昼间施工离场地100m即可满足标准要求。本项目道路两侧200m范围内无敏感目标，对周边环境影响较小。主要治理措施如下：

（1）道路施工噪声因不同的施工机械影响的范围相差很大，昼夜施工场界噪声限值标准不同，夜间施工噪声的影响范围比昼间大得多。在实际施工过程中可能出现多台施工机械同时在一起作业，则此时施工噪声的影响范围比预测值大。

（2）施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响，应采取一定措施减轻施工机械对周边环境的影响。

施工噪声影响属于短期影响，应切实做好降噪工作：

①施工时间应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）相关标准；

②尽量采用低噪声机械设备，施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而导致噪声增强现象的发生；

③具有高噪声特点的施工机械应尽量集中施工，做好充分的准备工作，做到快速施工。

④采取降噪措施：在施工设备的选型上尽量采用低噪声设备；固定机械设备与挖土、运土机构，如挖土机、推土机等，可通过消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；打桩机等高噪声设备在使用时，可采用固定式或活动式隔声罩或隔声屏障进行局部遮挡。加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量。

⑤建立临时声障：对于位置固定的机械设备，如不能在操作间工作的，可适当建立临时单面声屏障。

采取以上措施后，施工场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中相应的标准，施工期对周围环境的影响较小。

4、施工期固废防治措施
施工期的固体废弃物主要为废弃土石方、建筑垃圾和生活垃圾。
（1）废弃土石方
本项目施工过程中挖方产生的弃土量为138m3，产生的弃土全部 回填于相应路段的坑洼处，用于土地平整。

（2）建筑垃圾
本项目施工期拆除建筑物主要为漫水路面112.2m3，砖墙19.52m3，减速带8m，护栏217m3，标志牌1个，圆管涵8个。漫水路面重量约2.4t/m3，砖墙重量约2t/m3，减速带重量约20kg/m，护栏重量约2.5t/m3，标志牌重量约50kg/个，圆管涵重量约200kg/个，则拆除建筑垃圾重量为852.63t，以上建筑垃圾主要成分为主要包括废砖块、废橡胶、废商砼和废钢筋，建筑垃圾应当优先综合利用，建筑材料应存放好，妥善保管，可供周边地区修补乡村道路或建筑使用，可回收部分由回收单位回收处理，不可回收部分运至附近建筑垃圾填埋场集中处置。
（3）生活垃圾
生活垃圾主要为施工人员的日常生活垃圾，产生量按照每人每天0.5kg/人·d，施工高峰期人数按30人，施工期为16个月，则施工期内施工人员产生的生活垃圾约为7.2t，生活垃圾收集后由当地环卫部门统一收集处置。
采取以上措施，本项目施工期产生的固体废物对周围环境影响较小。
5、施工期生态防治措施

5.1土地补偿恢复措施

（1）尽量减少施工临时占地，合理安排施工进度，缩短临时占地使用时间。

（2）各种临时占地在工程完成后应尽快进行植被及草地的恢复，做到边使用，边平整，边绿化，边复垦。

（3）取土场占地为采矿用地，使用时及时清理整治、恢复植被，防止土壤侵蚀。

（4）取土场封闭后，对其采取草籽播种补偿，可增加区域草地面积。
5.2施工期环境保护措施

施工期减缓对束汇川水质和水文情势造成的影响，采用以下环境保护措施：

（1）涉水工程全部安排在枯水期施工，施工材料不得堆放在河道范围内；汛期来临前拆除围堰、河道内临时便道等阻水构筑物，恢复河道行洪断面，编制施工度汛方案并报批；

（2）基坑、围堰施工采用防污帘，控制泥沙扩散；施工废水设置沉淀池，处理后全部回用，禁止外排入束汇川；

（3）土石方临时堆场布置于河道管理范围以外，设置截排水沟、挡土埂、防尘网覆盖，防止雨水冲刷泥沙入河；

（4）施工机械维修、油料存放区做防渗处理，设置应急收集池；施工垃圾、生活垃圾集中收集，定期外运处置，严禁抛入河道；

（5）施工结束后，清理河道内施工废弃物，平整河床，恢复滩地原有地貌。

5.3取土场生态保护与恢复措施

本项目取土场位于本项目东南4km处和泰露天煤矿，采用和泰露天煤矿排土场作为取土场，占地面积3200m2，目前该排土场未复垦，地表无植被，地表无熟化表土，取土场使用前不进行表土剥离，占地范围内不设临时表土堆场。

1、施工期前生态保护措施

（1）取土范围界定与围挡防护

施工前精准放样取土场边界，明确开挖红线、边坡控制线，严禁超界开挖、超范围扰动。取土场全域外围设置连续封闭围挡，低洼侧、坡脚侧重点加固，防止施工渣土、松散堆积物被雨水冲刷外溢。场地周边设置临时排水沟、截水沟，拦截场外雨水汇入取土作业面，避免集中水流冲刷形成冲沟。

（2） 排水系统前置布设

结合排土场原有地形，在取土场上缘设置截水沟，作业面两侧及坡脚设置临时排水沟、沉砂池，形成“上截、中排、下沉淀”的排水体系。所有排水径流全部引入沉砂池沉淀处理后排放，防止污染周边沟渠及土地。

（3）裸露面临时防护

因场地无表土覆盖，开挖后土体完全裸露，极易起尘、冲刷。对暂不施工的裸露坡面、堆土区域全部采用防尘土工布、密目网全覆盖压实遮盖，不留裸露死角。大风、干燥天气增加洒水抑尘频次，保持表层湿润，有效控制施工扬尘。

2、取土作业过程生态管控措施

（1）分层分级开挖，控制边坡稳定

针对排土场松散堆积结构，采取分层薄层开挖、分级修坡施工方式，严禁掏底开挖、陡坎立壁开挖。每级开挖高度严格控制，及时修整边坡，保证坡面平顺、坡度稳定，避免局部悬空、松散滑塌。随开挖随整形，减少大面积松散土体长时间裸露。

（2）水土保持动态治理

施工期间常态化巡查坡面、排水沟、沉砂池状态，及时清理沟内淤积泥沙、矸石碎屑，保证排水通畅。对施工产生的小型冲沟、局部塌陷及时回填整平、压实修复并重新覆盖，避免雨水持续冲刷扩大破损面。

3、施工结束生态恢复措施

因本取土场无原有表土可利用，无法采用常规“表土剥离—回铺复绿”工艺，采用基底改良+覆土改良+植被重建+稳固防护的复合生态恢复方案。

（1）场地全面整形压实

取土作业全部完成后，对整个取土区域全面清底、平整、修坡，消除陡坎、深坑、松散堆积体。分级修整边坡，坡面顺直圆润，场地整体坡度满足稳定及排水要求。对松散土层碾压夯实，提高土体密实度，消除后期沉降、滑移隐患。

（2）基底改良与客土覆土

针对原生基质贫瘠开展基底改良处理：清除坡面，对表层进行松土、掺拌改良材料，优化基质结构。外购合格种植客土进行全覆盖覆土，覆土厚度需大于30cm，满足植被生长要求，彻底替换原有劣质排土场基质，为植被重建提供基础条件。

（3）取土场生态恢复

施工结束后采取草籽播种进行绿化，草籽播撒量为45kg/hm2，取土场绿化面积3200m2，草籽播撒量为14.4kg，草籽采取适宜当地生长的草籽如苜蓿、草木樨等。植被种植完成后及时洒水养护，保证成活率，形成稳定、可持续的生态植被群落。
（4）排水及固坡设施完善

生态恢复同步完善永久性排水、护坡设施，修整理顺场地排水通道，防止后期雨水集中冲刷新生植被及覆土层面。对易冲刷坡段可结合生态护坡方式治理，实现排水通畅、坡面稳定、生态美观。

5.4预制场生态保护与恢复措施
本项目沿线设1处预制场，占地面积1600m2，占地类型为采矿用地。

（1）预制场剥离表土临时挡护措施
预制场施工前先表土剥离厚度30cm，剥离量为480m3，堆放于预制场空地范围内，不新增临时占地，表土堆放高1.5m，表土堆存占地面积320m2，施工结束后回填表土用于预制场地生态恢复。临时表土堆存四周坡脚设置土袋挡墙（编织袋装土），墙高0.8‑1.0m，防止表土滑塌外泄 。堆场外围设置截排水沟，拦截场外汇水，避免雨水冲刷堆体；堆体周边设置临时排水沟，将场内雨水导出；排水沟出口设置沉沙池，泥沙沉淀后再外排，防止泥沙进入周边水体。
（2）植物措施

对预制场绿化美化，绿化采取铺设草皮、栽植冬青等，绿化面积按施工场地总占地面积的10%计。

（3）防护措施

预制场地设一座200m2封闭原料库，易产尘物料密闭贮存。不具备贮存条件的，在其周围设置不低于堆放物高度的围挡并采用有效覆盖，覆盖方式应采用1500目以上的密目网进行苫盖，800-1500目密目网应苫盖两层，严禁物料裸露。

（4）恢复措施

施工结束后拆除施工临时建、构筑物并进行场地整理，回填预先剥离的表层熟土，对原有占地采取草籽播种进行绿化，播种量为45kg/hm2，绿化面积为1600m2，播撒量为7.2kg，草籽采取适宜当地生长的草籽如苜蓿、草木樨等。

5.5施工便道生态保护与恢复措施

本项目新修纵向施工便道占地面积1536m2，占地类型为天然牧草地、林地和公路用地。

（1）施工便道剥离表土临时挡护措施
施工便道修筑前进行表土剥离，表土剥离厚度 30cm，剥离量为460.8m3，剥离表土集中堆放在相邻路基永久占地一侧，不新增临时占地，呈条带状堆放宽2m，高1.5m，表土堆存占地面积307.2m2，施工结束后回填表土用于施工便道生态恢复。临时表土堆存四周坡脚设置土袋挡墙（编织袋装土），墙高0.8‑1.0m，防止表土滑塌外泄 。堆场外围设置截排水沟，拦截场外汇水，避免雨水冲刷堆体；堆体周边设置临时排水沟，将场内雨水导出；排水沟出口设置沉沙池，泥沙沉淀后再外排，防止泥沙进入周边水体。
（2）本项目新开辟的临时道路应在施工结束后立即清理整治，恢复植被，防治水土流失，施工便道修建还应及时采取拦挡排水措施。

（3）项目建设前应规划好临时施工便道的路线走向，以减少植被破坏为首要原则，尽量利用现有道路或尽量选择在公路永久征地范围内；新建道路必须绕开各种生态敏感点，并严格控制边界。本项目新修便道基本符合线路设计走向，避免了过多占用临时占地造成环境破坏和工程浪费。

（4）合理规划设计施工便道及便道宽度，并要求各种机械和车辆固定行车路线，不能随意下道行驶或另行开辟便道，以保证周围地表和植被不受破坏。施工便道要严格按设计规定的路线和范围使用，不得擅自扩大施工便道的范围。施工便道应设置明显标志划定其范围，并有专人进行施工疏导和管理。

（5）在施工的过程中，施工便道随车辆运行碾压将产生扬尘污染环境，从环保角度应考虑对施工便道进行洒水或对运输车辆加盖篷布等降尘措施，从而减少施工便道产生的大量尘土埋压便道两侧的天然植被，减少人为活动对影响区地表植被的影响。

（6）施工便道使用前多数在路面铺设料石土方，在施工期结束后，应将铺设料石土方先行去除，恢复原有的基础地面，从而为土壤及植被的恢复奠定基础。

本项目新修纵向施工便道占地面积1536m2，占地类型为林地、公路用地和裸土地。新修纵向施工便道生态恢复措施：对原有占地植被进行恢复，植被恢复种类为松树、杨树、本氏针茅（长芒草）、糙隐子草，松树、杨树播种量为棵/1.44m2，草籽播撒量为45kg/hm2。人工林恢复面积512m2，松树、杨树种植356棵；本氏针茅（长芒草）、糙隐子草播种量为3.92kg，天然牧草地恢复面积872m2。
5.6对野生动物的环境保护措施

施工期对野生动物的影响主要为施工噪声、夜间灯光及对野生动物生境产生的影响。本次评价要求施工期采取以下防护措施。

（1）噪声防治措施

合理规划施工工序与作业时段，严控高噪声机械夜间（22:00—次日6:00）施工，减少夜间高分贝机械轰鸣对鸟类、夜行性动物的惊扰，避免动物弃巢、迁徙逃离、繁殖中断。施工机械优先选用低噪声设备，设备定期检修保养，减少异常轰鸣、尖锐噪音；近距离居民区及林带区域施工尽量放缓作业节奏，降低突发噪声扰动。

（2）夜间灯光管控防治措施

严格管控施工夜间照明，杜绝大面积强光直射周边林地、河道、草丛栖息区域，防止灯光干扰鸟类归巢、昆虫及两栖动物正常活动，避免动物趋光聚集、迷失、伤亡。现场照明灯具全部采用定向照射，灯光朝向作业面，严禁外射散射；非必要夜间区域及时关闭照明，最大限度降低光污染。

（3）保护动物生存环境防治措施

施工全程落实洒水抑尘、裸土覆盖措施，减少大量扬尘附着植被、水体，避免影响动物觅食、饮水及栖息环境。严格执行施工废水、泥浆闭环零外排制度，严禁泥浆、施工污水、机械油污排入河道、沟渠湿地，防止水体污染造成水生生物、两栖动物中毒、栖息环境恶化，保障动物饮水及生存环境安全。

（4）施工结束生态修复与生境恢复措施

桥梁施工完成后第一时间开展场地生态修复，快速恢复野生动物栖息环境。及时拆除施工围挡、临时设施，清理硬化地面及建筑垃圾，对裸露场地、边坡进行覆土整形、分层压实。选用本地乡土草本、灌木品种开展植被恢复，构建贴近原生的植被群落，恢复动物觅食、栖息、隐蔽、活动环境。疏通原有水系沟渠，恢复河道自然水流状态，修复水生生态环境，保障水陆动物生态连通性。

5.7水生生态及水生动植物环境保护措施

为保护束汇川河水生生态环境及水生动植物，施工期采取以下环境保护措施：

（1）优化施工时段：涉水工程优先安排在枯水期施工，尽量避开汛期水生生物短暂存活与活动期，减少对水生生态的扰动。

（2）控制施工范围与河床扰动：严格限定桥梁施工占地范围，严禁超占河道、破坏河床底质与河岸湿生植被；减少基坑开挖、围堰施工对河床底泥的搅动，降低悬浮物扩散对浮游生物、底栖生物的影响。

（3）施工废水：施工区设置截排水系统与沉沙池，施工废水经沉淀池处理后全部回用，严禁施工废直接排入河道。

（4）水生动物保护：加强施工人员管理，严禁捕捞、伤害鱼类、两栖类等水生动物；施工中发现受伤或被困水生生物，及时转移至安全水域。

（5）固废与生活污水管控：施工弃渣、建筑垃圾全部清运至指定渣场，严禁向河道弃渣弃土；施工生活污水排入临时化粪池，定期清掏，生活垃圾集中收集处置，避免污染水体。

（6）生态恢复：施工结束后及时清除河道内临时构筑物及建筑垃圾，平整河床与岸坡，补植本土植物，恢复河道自然形态与水生境，保障水生生物群落自然恢复。

通过上述措施，可最大限度降低施工期对束汇川河水生生态、水生动植物的影响，施工影响为短期、可逆、可恢复。
5.8水土流失防治措施

为减少拟建项目施工期间水土流失造成的影响，应采取以下必要控制措施：

（1）在施工期，首先应合理安排施工排序，争取先期施工完结后，随即做好护坡、护脚、挡土墙、路基边坡、植被种植等防护工程，这样可缩短水土流失期。

（2）在工程设计中尽量压缩土石方量，并力求平衡以减少水土流失。开挖的土方应尽量作为施工场地平整回填之用。

（3）在施工过程中，对能产生地面径流处开挖路基时，采用临时性沉淀池以拦泥沙，其规模依据汇水面积大小而定，位置依地貌形状及施工方式而定。

（4）在防沙、治沙方面，施工时避免在大风天气进行土地开挖和回填作业，减少开挖土方的露天堆放时间、尽量随挖随填，抑制这类扬尘。道路路基部分挖方路段路基土方可供调配利用移挖作填，施工结束后道路两侧恢复为草地，进行绿化，加强地表覆盖，减少尘源。采取营造防护林措施，降低风速，减弱并阻挡风沙。

综上，本项目治沙、防沙方面要坚持“因地制宜、因害设防、保护优先、综合治理”的原则，坚持宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草，采取以林草植被建设为主的综合措施，加强周边地表植被覆盖，减少生态影响。

5.9环境风险防治措施

本项目施工过程中将不可避免的使用一些漆料、燃料等。这些物品一旦意外发生泄漏，将可能会危害施工人员及沿线群众的人身健康。因此对易燃、易爆和有毒物品必须专人保管，详细登记取用时间、人员、数量、用途等，定期检查，并应对保管人员进行专业培训。

在管理上应成立专门组织机构，负责组织处理紧急事故，发现事故预兆要及时上报相关部门，并采取措施预防降低事故发生可能性。一旦发生事故，应及时采取控制及缓解措施并进行赔偿，减少事故危害范围和程度对社会的影响。在施工结束后，施工队伍必须做好地表植被、施工临时用地的恢复工作，以防水土流失和生态破坏事故发生。

根据本工程地质灾害危险性评估报告的结论，工程基本不存在地质灾害风险的影响，但仍应按照评估报告中提出的措施对施工过程进行控制，避免风险灾害的发生，应遵循“先勘察、后设计、再施工”的原则，拟采取的主要防治措施如下：

（1）工程建设前，按工程建设基本程序和要求对道路进行岩土工程勘察，查明场地岩土工程地质条件、地下水埋藏深度和岩溶发育情况等；

（2）高切方地段要自上而下分级开挖，尽量减小开挖台阶高度和临空面长度，避免切方边坡沿优势节理面滑坡、崩塌；对永久性边坡进行可靠有效支档、支护；

（3）工程建设挖、填方施工边坡要放缓至有关规范规定的稳定坡率，对永久性填方边坡应先支挡后填筑，填方区应分层填筑、夯实。

	运营期生态环境保护措施
	1、运营期大气污染物防治措施
运营期废气主要为道路交通废气，通过加强道路管理和路面养护，保持道路良好运营状态，加强道路两侧树木管护，利用植物来吸收、阻滞污染物，道路设置明显的警示标志，禁止落后淘汰车辆在道路上行驶，运载散体材料的车辆加盖蓬布等封闭运输，减少废气排放。
2、运营期废水污染物防治措施
运营期废水以路面径流为主。运营期应定期检查公路两侧的排水系统，确保排水系统畅通。本项目沿线每隔25m设置一道边坡急流槽，路面径流通过边坡急流槽集中排出，项目区多为沙化草原地貌，地表入渗速度较快，很难形成地表径流，对水环境的影响是极其微弱的。

3、运营期噪声防治措施
本项目拟建道路两侧200m范围内不存在声环境保护目标。根据运营期交通噪声预测结果可知，对照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准可知，本项目近、中、远期昼夜均可达标。

针对项目的具体建设情况和环境特点，本评价提出以下噪声防治措施：

（1）加强交通管理，应严格执行限速、禁鸣等交通规则，以减少交通噪声扰民问题。

（2）经常养护路面，保证拟建厂区道路的良好路况。

（3）工程管理措施：

①沿线设禁鸣、限速标志，以降低交通噪声的污染源；

②加强交通管理，经常维持道路路面的平整度，避免因路况不佳造成车辆颠簸等引起交通噪声增加。

4、运营期固体废物防治措施

本项目道路交付使用后，固体废物主要为公路沿线产生的果皮纸屑、枯枝败叶等废弃物，由环卫部门定期清扫、集中处置。
5、运营期对动物的保护措施
运营期对动物的保护措施主要包括：（1）桥梁两侧尽量保留原有植被，保留灌草丛，为陆生动物提供隐蔽栖息环境；（2）完善桥面径流收集系统，桥面雨水及事故危化品泄漏收集处置，避免污染物直接入河，保护水生生物；（3）桥梁护栏尽量采用常规样式，避免过度反光，降低鸟类撞击风险；（4）禁止在桥址周边随意堆放垃圾，减少人为干扰；（5）加强宣传，禁止在河道、桥梁周边捕捉野生动物；（6）桥梁两端设置限速、禁鸣标志，严控重载车辆，降低交通噪声；（7）桥梁照明采用低照度截光型灯具，加装遮光挡板，选用低色温光源，控制灯光向下投射，避免光线直射河道水面及岸坡；非必要减少夜间照明，采用分时管控降低夜间光照时长，减少溢散光对野生动物的光干扰。
6、环境风险防治措施

拟建道路，运营期可能出现的环境风险主要为罐式危化品车辆发生交通事故后，液体及油类泄漏对周边环境的污染风险。

（1）道路车辆类型

本项目道路上行驶的车辆将以中小型车为主。

（2）车辆交通事故概率计算

计算公式：P ij =A·B·C/D

式中：P ij ——在拟建道路上预测年车辆交通事故概率，次/年。

A——该地区同等级道路一年交通事故率，取 0.1 次/百万辆•公里。

B——预测年拟建道路全路段年均交通量，百万辆/年；

C——考核路段长度，km；

D——危险品运输车辆交通安全系数，取 1.5。

经计算，各特征年（预测年）危险货物车辆交通事故概率参见表5-1。

表5-1 各特征年（预测年）危险货物车辆交通事故概率
       预测时段
预测路段
Pij（按交通量绝对值计算）

2028年

2034年

2042年

全路段
5.4156×10-2
7.9946×10-2
11.8005×10-2
拟建道路建成通车后，在全路段上各预测年车辆的交通事故概率很小，随着车流量的增加在 5.4156×10-2~11.8005×10-2次/年之间变化。因此，就车辆的交通事故而言发生概率很小。

（3）风险防范措施

①建立应急网络，成立应急事故领导小组，指定应急指挥人员由本项目的运营管理单位牵头，和其它相关单位如环保、公安、消防、环境监测、水利等相关部门形成应急网络，由具有事故处理能力的单位有关人员成立事故处理小组，负责事故的应急处理。

②对油类、化学品等运输制定严格的管理规章制度，明确运输车辆途经桥梁路段的通行管控要求，从源头减少桥面危化品泄漏环境风险。

③一旦发现事故车辆漏油事件，尽量采用固体吸油材料（如绵纱、木屑等）将油类收集转化到固体物质中，及时运至垃圾场集中处理，避免进入周边水体。

④在沿线及桥梁处分别设置车辆限速标志和警示牌，标明报警电话，提示司机谨慎驾驶，桥梁两侧设置防撞护栏。

（4）事故应急预案的体系定位及应急处理程序

根据全国突发公共事件应急预案体系的划分原则，本项目应定位为突发公共事件地方应急预案和突发公共事件部门应急预案。突发公共事件的应急处理程序主要包括以下 4 个方面：

①信息报告

事件发生后，要立即报告上级应急指挥机构并通报有关地区和部门，最迟不得超过 4 小时。应急处置过程中，要及时续报有关情况。

②先期处置

事件发生后，再报告事件信息的同时，要根据职责和规定的权限启动相关应急预案，及时、有效地进行处置，控制事态。

③应急响应

对于先期处置未能有效控制事态的事件，要及时启动相关预案，由上一级应急指挥机构统一指挥或指导有关地区、部门开展处置工作。

④应急结束

事件应急处置工作结束，或者相关危险因素消除后，现场应急指挥机构予以撤销。




	其他
	1、环境管理规定

建设单位应指派人员具体负责执行有关的环境保护对策措施，并接受有关部门的监督和管理。建设单位在施工期间应协助地方环保行政主管部门加强对施工单位环境保护对策措施落实情况的监督和管理。

2、环境管理内容

2.1 施工期的环境管理

监督施工单位加强施工噪声、施工扬尘及土地占用和植被保护等的管理。

2.2 运行期的环境管理

建设单位应设专职环保人员对施工线路工程的建设、生产全过程实行监督管理，其主要工作内容如下：

（1）参与制定建设项目环保治理方案和竣工验收等工作。

（2）检查、监督项目环保治理措施在建设过程中的落实情况。

（3）在建设项目投运后，负责组织实施环境监测计划。

本项目竣工环境保护验收一览表见表 5-2。

表5-2   本项目竣工环境保护验收一览表

类别
项目
环保措施
验收标准
污染治理

施工期

废
气

施工场地

扬尘
施工场地四周设2.5m高围挡，物料集中堆放并设置苫布覆盖，设置洒水设备定时对施工现场洒水
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值
道路扬尘
设置洒水设备定时对施工道路和施工场所洒水
废水

生活污水

施工生活污水排入临时化粪池，定期清掏
不外排
施工废水

施工废水经沉淀池处理后，回用于施工场地洒水抑尘

噪声

施工噪声

施工场地四周设2.5m高围挡，合理安排施工作业时段，加强施工设备的维护和保养，夜间禁止施工
《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值
固废

废弃土石方
回填于相应路段的坑洼处，用于土地平整
合理处置
建筑垃圾

可回收部分由回收单位回收处理，不可回收部分运至附近建筑垃圾填埋场集中处置

生活垃圾
生活垃圾经分类收集后，送环卫部门指定地点集中处置

运营期

废气

交通废气
加强道路管理和路面养护，保持道路良好运营状态，加强道路两侧树木管护，利用植物来吸收、阻滞污染物，道路设置明显的警示标志，禁止落后淘汰车辆在道路上行驶，运载散体材料的车辆加盖蓬布等封闭运输
/

废水

路面径流
本项目沿线每隔25m设置一道边坡急流槽，路面径流通过边坡急流槽集中排出
/

噪声

交通噪声

加强道路管理、路面养护和树木管护，公路保持良好运营状态，利用林木阻挡噪声的传播，道路设置明显的警示标志，禁止超速、超载行驶
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
固废

公路垃圾

由环卫部门定期清扫、集中处置
合理处置

生态环境保护

临时占地
取土场

本项目取土场采用和泰露天煤矿排土场作为取土场，占地面积3200m2，目前该排土场未复垦，地表无熟化表土，不进行表土剥离，不设表土堆场。施工结束后采取草籽播种进行绿化，草籽采取适宜当地生长的草籽如苜蓿、草木樨等。草籽播撒量为14.4kg，恢复面积3200m2
占地全部进行生态恢复措施
预制场

预制场表土剥离厚度 30cm，剥离量为480m3，堆放于预制场空地范围内，表土堆放高1.5m，表土堆存占地面积320m2；施工结束后采取草籽播种进行绿化，草籽采取适宜当地生长的草籽如苜蓿、草木樨等。草籽播撒量为7.2kg，恢复面积1600m2
施工便道

施工便道表土剥离厚度 30cm，剥离量为460.8m3，剥离表土集中堆放在相邻路基永久占地一侧，呈条带状堆放宽2m，高1.5m，表土堆存占地面积307.2m2；施工结束后采取原有占地植被进行生态恢复，人工林恢复面积512m2，松树、杨树种植356棵；本氏针茅（长芒草）、糙隐子草播种量为3.92kg，天然牧草地恢复面积872m2，恢复面积共计1384m2
永久占地

对占用的天然牧草地进行相应补偿并，按照专款专用原则，进行补偿性恢复建设
达到补偿性恢复建设要求
环境风险
防撞护栏、警示牌、安全驾驶标识牌
满足环境风险控制要求

其它
道路建设应采用符合国家标准的优质材料，保证道路建设质量。应严格执行国家的节能要求。
组建完善的道路管理、维护队伍，及时修复受损路面和设施，适时修整道路绿化工程，按需浇水，保证路面完好、绿化带的成活率和美观性。


	环保 

投资
	本项目总投资为639.104万元，其中环保投资为98万元，环保投资占总投资的15.33%。本项目环保投资及污染防治措施一览表见表5-3。

表5-3      本项目环保投资及污染防治措施一览表

类别
项目
环保措施
投资（万元）
污染治理

施工期

废
气

施工场地扬尘
施工场地四周设2.5m高围挡，物料集中堆放并设置苫布覆盖，设置洒水设备定时对施工现场洒水
10
道路扬尘
设置洒水设备定时对施工道路和施工场所洒水
2.0
废水

生活污水

施工生活污水排入临时化粪池，定期清掏
/
施工废水

施工废水经沉淀池处理后，回用于施工场地洒水抑尘

2.0

噪声

施工噪声

施工场地四周设2.5m高围挡，合理安排施工作业时段，加强施工设备的维护和保养，夜间禁止施工
10
固废

废弃土石方
回填于相应路段的坑洼处，用于土地平整
/
建筑垃圾

可回收部分由回收单位回收处理，不可回收部分运至附近建筑垃圾填埋场集中处置

/

生活垃圾
生活垃圾经分类收集后，送环卫部门指定地点集中处置

/

运营期

废气

交通废气
加强道路管理和路面养护，保持道路良好运营状态，加强道路两侧树木管护，利用植物来吸收、阻滞污染物，道路设置明显的警示标志，禁止落后淘汰车辆在道路上行驶，运载散体材料的车辆加盖蓬布等封闭运输
5.0
废水

路面径流
本项目沿线每隔25m设置一道边坡急流槽，路面径流通过边坡急流槽集中排出
5.0
噪声

交通噪声

加强道路管理、路面养护和树木管护，公路保持良好运营状态，利用林木阻挡噪声的传播，道路设置明显的警示标志，禁止超速、超载行驶
5.0
固废

公路垃圾

由环卫部门定期清扫、集中处置
2.0

生态环境保护

临时占地
取土场

本项目取土场采用和泰露天煤矿排土场作为取土场，占地面积3200m2，目前该排土场未复垦，地表无熟化表土，不进行表土剥离，不设表土堆场。施工结束后采取草籽播种进行绿化，草籽采取适宜当地生长的草籽如苜蓿、草木樨等。草籽播撒量为14.4kg，恢复面积3200m2
20

预制场

预制场表土剥离厚度 30cm，剥离量为480m3，堆放于预制场空地范围内，表土堆放高1.5m，表土堆存占地面积320m2；施工结束后采取草籽播种进行绿化，草籽采取适宜当地生长的草籽如苜蓿、草木樨等。草籽播撒量为7.2kg，恢复面积1600m2
10

施工便道

施工便道表土剥离厚度 30cm，剥离量为460.8m3，剥离表土集中堆放在相邻路基永久占地一侧，呈条带状堆放宽2m，高1.5m，表土堆存占地面积307.2m2；施工结束后采取原有占地植被进行生态恢复，人工林恢复面积512m2，松树、杨树种植356棵；本氏针茅（长芒草）、糙隐子草播种量为3.92kg，天然牧草地恢复面积872m2，恢复面积共计1384m2
10
永久占地

对占用的天然牧草地进行相应补偿并，按照专款专用原则，进行补偿性恢复建设
5.0
环境风险

防撞护栏、警示牌、安全驾驶标识牌
5.0

环境管理与监测

气、水、声监测
2.0

环保咨询、设计费用
5.0
合计
98




六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	本项目取土场采用和泰露天煤矿排土场作为取土场，占地面积3200m2，目前该排土场未复垦，地表无熟化表土，不进行表土剥离，不设表土堆场。施工结束后采取草籽播种进行绿化，草籽采取适宜当地生长的草籽如苜蓿、草木樨等。草籽播撒量为14.4kg，恢复面积3200m2
	不低于周边植被覆盖度
	/
	/

	
	预制场表土剥离厚度 30cm，剥离量为480m3，堆放于预制场空地范围内，表土堆放高1.5m，表土堆存占地面积320m2；施工结束后采取草籽播种进行绿化，草籽采取适宜当地生长的草籽如苜蓿、草木樨等。草籽播撒量为7.2kg，恢复面积1600m2
	不低于周边植被覆盖度
	
	

	
	施工便道表土剥离厚度 30cm，剥离量为460.8m3，剥离表土集中堆放在相邻路基永久占地一侧，呈条带状堆放宽2m，高1.5m，表土堆存占地面积307.2m2；施工结束后采取原有占地植被进行生态恢复，人工林恢复面积512m2，松树、杨树种植356棵；本氏针茅（长芒草）、糙隐子草播种量为3.92kg，天然牧草地恢复面积872m2，恢复面积共计1384m2
	不低于周边植被覆盖度
	
	

	水生生态
	通过优化涉水工程施工时段、严控施工扰动范围、处置回用施工废水、管控固废及生活污水、禁止伤害水生动物并及时救护受困生物、施工后清除临时设施并开展本土植被补植与河道生态恢复，实现对束汇川河水生生态及水生动植物的保护
	/
	/
	/

	地表水环境
	施工生活污水排入临时化粪池，定期清掏
	不外排
	本项目沿线每隔25m设置一道边坡急流槽，路面径流通过边坡急流槽集中排出
	/

	
	施工废水经沉淀池处理后，回用于施工场地洒水抑尘
	
	
	

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	施工场地四周设2.5m高围挡，合理安排施工作业时段，加强施工设备的维护和保养，夜间禁止施工
	施工期噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中噪声排放限值
	加强道路管理、路面养护和树木管护，公路保持良好运营状态，利用林木阻挡噪声的传播，道路设置明显的警示标志，禁止超速、超载行驶
	运营期噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	施工扬尘采取场地四周设2.5m高围挡，物料集中堆放并设置苫布覆盖，设置洒水设备定时对施工现场洒水
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值
	加强道路管理和路面养护，保持道路良好运营状态，加强道路两侧树木管护，利用植物来吸收、阻滞污染物，道路设置明显的警示标志，禁止落后淘汰车辆在道路上行驶，运载散体材料的车辆加盖蓬布等封闭运输
	/

	
	道路扬尘采取设置洒水设备定时对施工道路和施工场所洒水
	
	
	

	固体废物
	废弃土石方回填于相应路段的坑洼处，用于土地平整
	合理处置
	生活垃圾由环卫部门定期清扫、集中处置
	/

	
	建筑垃圾可回收部分由回收单位回收处理，不可回收部分运至附近建筑垃圾填埋场集中处置
	
	
	

	
	生活垃圾经分类收集后，送环卫部门指定地点集中处置
	
	
	

	电磁环境
	
	/
	/
	/

	环境风险
	本工程施工过程中将不可避免的使用一些漆料、燃料等。这些物品一旦意外发生泄漏，将可能会危害施工人员及沿线群众的人身健康。因此对易燃、易爆和有毒物品必须专人保管，详细登记取用时间、人员、数量、用途等，定

期检查，并应对保管人员进行专业培训
	一旦发生事故，应及时采取控制及缓解措施并进行赔偿，减少事故危害范围和程

度对社会的影响。在施工结束后，施工队伍必

须做好地表植被、施工临时用地的恢复工作，以防水土流失和生态破坏事故发生
	拟建道路运营期期可能出现的环境风险主要为罐式危化品车辆发生交通事故后，液体及油类泄漏对周边环境的污染风险。为此需建立应急网络，在沿线及桥梁处分别设置车辆限速标志和警示牌、桥梁两侧设置防撞栏
	避免污染物进入地表水体，对周边环境影响较小。

	环境监测
	
	/
	/
	/

	其他
	
	/
	/
	/


七、结论

	结论：

只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实所有的污染防治措施和本评价提出的污染防治对策，从环保的角度出发，准格尔旗束汇川乌兰哈达村跨河桥梁新建工程的建设是可行的。
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附图1  交通位置图
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附图2-1  本项目永久占地、临时占地示意图
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附图2-2 环境保护目标图（项目区、预制场、施工便道及评价范围）
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附图2-3  环境保护目标图（取土场及评价范围）
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附图3  鄂尔多斯市生态环境管控单元分布图
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附图4 内蒙古自治区主体功能区划图
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附图5 鄂尔多斯市生态功能分区图
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1、评价等级、评价范围、评价因子
1.1评价等级
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），本项目生态评价等级划分依据见表1-1。

表1-1  生态环境影响评价等级判定表
	序号
	判断依据
	本项目情况

	a
	涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级
	不涉及

	b
	涉及自然公园时，评价等级为二级
	不涉及

	c
	涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级
	不涉及

	d
	根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级
	不涉及

	e
	根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级
	根据准格尔旗林业和草原局2026年3月31日对该项目出具的“准格尔旗林业和草原局关于准格尔旗束汇川乌兰哈达村跨河桥梁新建工程征求意见的复函（准林草函〔2026〕341号），本项目用地不涉及林地、基本草原

	f
	当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级
	占地面积0.008994km2＜20km2

	g
	除a、b、c、d、e、f以外的情况，评价等级为三级
	本项目不属于a、b、c、d、e、f情况


表1-2 生态环境影响评价等级上调判定表
	序号
	判断依据
	本项目情况
	判定结果

	1
	建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时，可适当上调评价等级
	不涉及
	不上调

	2
	在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级
	不涉及
	不上调

	3
	线性工程可分段确定评价等级。线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级
	不涉及
	不上调


根据表1-1、表1-2判定可知，本项目生态环境影响评价为三级。

1.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）中生态环境影响评价范围的有关规定：“线性工程穿越生态敏感区时，以线路穿越段向两端外延1km、线路中心线向两侧外延1km为参考评价范围，实际确定时应结合生态敏感区主要保护对象的分布、生态学特征、项目的穿越方式、周边地形地貌等适当调整，主要保护对象为野生动物及其栖息地时，应进一步扩大评价范围，涉及迁徙、洄游物种的，其评价范围应涵盖工程影响的迁徙洄游通道范围；穿越非生态敏感区时，以线路中心线向两侧外延300m为参考评价范围。因此，确定本项目生态调查范围确定为线路中心线两侧、施工便道、预制场外扩300m范围及取土场外扩300m范围。
1.3评价因子
根据项目特性，结合建设地区环境状况，采用矩阵法对可能受项目影响的环境要素进行识别，具体见表1-3。

表1-3  生态影响评价因子一览表

	受影响对象
	评价因子
	工程内容及影响方式
	影响性质
	影响程度

	
	
	施工期
	运行期
	施工期
	运行期
	施工期
	运行期

	物种
	分布范围、种群数量、行为等
	场地压占，施工临占，施工噪声
	直接√
间接□
累积□
	场地压占，运行噪声
	直接√
间接□
累积□
	长期□
短期√
可逆√
不可逆□
	长期√
短期□
可逆□
不可逆√
	强□
中□
弱√
无□
	强□
中□
弱√
无□

	生境
	生境面积、质量、连通性等
	场地压占和施工临占
	直接√
间接□
累积□
	场地压占，运行噪声
	直接√
间接□
累积□
	长期□
短期√
可逆√
不可逆□
	长期√
短期□
可逆□
不可逆√
	强□
中□
弱√
无□
	强□
中□
弱√
无□

	生物群落
	物种组成、群落结构等
	场地、施工临占
	直接√
间接□
累积□
	场地压占，运行噪声
	直接√
间接□

累积□
	长期□
短期√
可逆√
不可逆□
	长期√
短期□
可逆□
不可逆√
	强□
中□
弱√
无□
	强□
中□
弱√
无□

	生态系统
	植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等
	场地、施工临占
	直接√
间接□
累积□
	场地压占，运行噪声
	直接√
间接□
累积□
	长期□
短期√
可逆√
不可逆□
	长期√
短期□
可逆□
不可逆√
	强□
中□
弱√
无□
	强□
中□
弱√
无□

	自然景观
	景观多样性、完整性等
	原景观格局中增加线性工程景观
	直接√
间接□
累积□
	原景观格局中增加线性工程景观
	直接√
间接□
累积□
	长期□
短期√
可逆√
不可逆□
	长期√
短期□
可逆□
不可逆√
	强□
中□
弱√
无□
	强□
中□
弱√
无□


2、生态环境现状调查与评价

生态环境现状调查与评价采用现场调查和卫星遥感影像图片解译相结合的方法，对评价区和项目扰动区域生态环境现状分别作出评价。
评价区生态类型调查采用遥感影像数据源哨兵数据8-4-3波段合成，接收时间2026年7月8日，分辨率10m。本项目遥感影像图见图2-1～图2-3。

选取这一时间段遥感数据，主要考虑到这一时期的地表类型差异是一年中最明显的时候，该时间段具有地物区分显著、地表信息丰富的特点，有利于对各生态环境因子的研判。此外，充分利用现有的景观生态调查、沙漠化普查、土地详查、资源遥感调查等资料，与实地调查相结合，并采用综合的解译法进行分析。

评价范围内无国家级和地方重点保护野生动植物集中分布区或栖息地、国家级和自治区级自然保护区、生态功能保护区以及其它类型的保护区域。
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图2-1 遥感影像图（永久占地、临时占地及评价范围）
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图2-2 遥感影像图（项目区、预制场、施工便道及评价范围）
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图2-3 遥感影像图（取土场及评价范围）

2.1植被现状调查与评价
评价区常见植物名录见表2-1。

表2-1   评价区常见植被名录

	序号
	中文名
	拉丁文学名
	生活型
	水分生态类型

	一、陆生植物

	1
	大叶杨
	Populus L.
	乔木
	旱中生

	2
	旱柳
	Salix matsudana Koidz
	灌木
	旱生

	3
	小叶榆
	Ulmus parvifolia Jacq.
	灌木
	旱中生

	4
	油松
	Pinus tabuliformis Carrière
	乔木
	旱中生

	5
	本氏针茅
	Stipa capillata Linn
	多年生草本
	旱生

	6
	糙隐子草
	Kengia squarrosa
	多年生草本
	旱中生

	7
	小针茅
	Stipa klemenzii
	多年生草本
	旱生

	8
	白草
	Pennisetum centrasiaticum
	多年生草本
	旱生

	9
	百里香
	Thymus quinquecostatus Celak.
	多年生草本
	旱生

	10
	沙葱
	Allium mongolicum
	多年生草本
	旱生

	11
	沙蓬
	Agriophyllum squarrosum (L.) Moq.
	多年生草本
	旱生

	12
	赖草
	Leymus secalinus (Georgi) Tzvel.
	多年生草本
	旱生

	二、水生植物

	13
	芦苇
	Phragmites australis 
	/
	水生

	14
	香蒲
	Typha orientalis 
	/
	水生

	15
	菖蒲
	Acorus tatarinowii 
	/
	水生

	三、漂浮植物

	16
	荇菜
	Nymphoides peltata
	/
	水生

	17
	菱角
	Trapa bispinosa
	/
	水生

	18
	浮萍
	Lemna minor
	/
	水生

	19
	紫背浮萍
	Spirodela polyrhiza
	/
	水生

	四、浮游植物

	20
	硅藻门
	Bacillariophyta
	/
	水生

	21
	绿藻门
	Chlorophyta
	/
	水生

	22
	蓝藻门
	Cyanophyta
	/
	水生


根据调查及评价区植被解译，以草原地带沙地植被为主，局部地区分布有人工植被，陆生植被无国家重点保护野生植物；水生植物、漂浮植物、浮游生物无国家重点保护物种。
2.2动物现状调查与评价
评价区常见的野生动物名录见表2-2。

表2-2   评价区常见的野生动物名录

	序号
	中文名
	拉丁文学名
	分布生境类型

	一、鸟类

	1
	石鸡
	Alectoris graeca(meisner)
	草地、灌丛

	2
	雉鸡
	Phasianus colchicus(Linnaeus)
	草地、灌丛

	3
	毛腿沙鸡
	Syrrhaptes paradoxus(pallas)
	草地、灌丛

	4
	戴胜
	Upupa epops (Linnaeus)
	草地、灌丛

	5
	斑啄木鸟
	Dendrocopos martius(Linnaeus)
	草地、农田

	6
	小沙百灵
	C.rufescens (Vieillot)
	草地、沙地

	7
	家燕
	Hirundo rustica linnaeus
	草地、农田

	8
	灰沙燕
	Riparia riparia
	草地、农田

	9
	喜鹊
	Pica pica(Linnaeus)
	草地、灌丛

	10
	秃鼻乌鸦
	Cervus fruilegus(Linnaeus)
	草地、灌丛

	二、陆生动物

	11
	蒙古兔
	Lepus tolei pallas
	草地、沙地

	12
	达乌尔刺猬
	Hdauuricus(Linnaeus)
	草地、沙地

	13
	三趾跳鼠
	Dipus sagitta pallas
	草地、沙地

	14
	五趾跳鼠
	A.sibirica Forster
	草地、沙地

	三、水生动物

	15
	鲫鱼
	Carassius auratus
	水生

	16
	鲤鱼
	Cyprinus carpio
	水生

	17
	麦穗鱼
	Pseudorasbora parva
	水生

	18
	棒花鱼
	Abbottina rivularis
	水生

	19
	泥鳅
	Misgurnus anguillicaudatus
	水生

	20
	黄颡鱼
	Pelteobagrus fulvidraco
	水生

	四、底栖动物

	21
	梨形环棱螺
	Bellamya purificata 
	水生

	22
	中华圆田螺
	Cipangopaludina cathayensis 
	水生

	23
	纹沼螺
	Parafossarulus striatulus 
	水生

	24
	背角无齿蚌
	Anodonta woodiana
	水生

	25
	三角帆蚌
	Hyriopsis cumingii
	水生

	26
	摇蚊幼虫
	Chironomidae sp.
	水生

	27
	四节蜉稚虫
	Baetis sp.
	水生

	28
	蜻蜓水虿
	Odonata sp.
	水生

	五、浮游动物

	26
	轮虫
	Rotifera
	水生

	27
	剑水蚤
	Cyclops
	水生

	28
	秀体溞
	Diaphanosoma
	水生


根据现场调查及资料记载，评价区内主要有啮齿类、鸟类、爬行类等动物，评价区范围内未发现国家重点保护野生动物物种；水生动物、底栖动物、浮游动物无国家重点保护物种。

2.3植被现状
项目区植被类型现状统计结果见表2-3，临时占地植被类型现状统计结果见表2-4，评价区植被类型现状统计结果见表2-5，评价区（含永久占地、临时占地评价范围）植被类图型见图2-4～图2-6。
表2-3  项目区植被类型统计表
	植被类型
	项目区

	
	斑块数（个）
	面积
（m2）
	占总面积比例（%）

	本氏针茅（长芒草）、糙隐子草
	1
	100
	3.76

	采矿用地
	0
	0
	0

	公路用地
	1
	2558
	96.24

	合计
	2
	2658
	100


表2-4  临时占地（取土场、预制场、施工便道）植被类型统计表
	植被类型
	取土场
	预制场
	施工便道

	
	斑块数（个）
	面积
（m2）
	占总面积比例（%）
	斑块数（个）
	面积
（m2）
	占总面积比例（%）
	斑块数（个）
	面积
（m2）
	占总面积比例%

	本氏针茅(长芒草）、糙隐子草
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	872
	56.8

	采矿用地
	1
	3200
	100
	1
	1600
	100
	0
	0
	0

	公路用地
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	152
	9.9

	乔木林地（樟子松、杨树）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	512
	33.3

	合计
	1
	3200
	100
	1
	1600
	100
	1
	1536
	100


表2-5  评价区（含永久占地、临时占地评价范围）植被类型统计表
	二级类型
	斑块数（个）
	面积（m2）
	占总面积比例（%）

	本氏针茅（长芒草）、糙隐子草
	6
	82100
	9.75

	采矿用地
	4
	408800
	48.57

	公路用地
	11
	65200
	7.75

	河流水面
	3
	19400
	2.30

	乔木林地（樟子松、杨树）
	13
	266200
	31.63

	合计
	37
	841700
	100


由表2-3统计结果可知，项目区植被以公路用地和本氏针茅（长芒草）、糙隐子草为主，公路用地占比96.24%，本氏针茅（长芒草）、糙隐子草占比3.76%。
由表2-4统计结果可知，取土场、预制场占地均为采矿用地，采矿用地占比100%；施工便道植被以本氏针茅（长芒草）、糙隐子草、乔木林地（樟子松、杨树）和公路用地为主，本氏针茅（长芒草）、糙隐子草占比56.8%，乔木林地（樟子松、杨树）占比33.3%，公路用地占比9.9%。
由表2-5统计结果可知，评价区内植被以采矿用地和乔木林地（樟子松、杨树）为主，其中采矿用地占评价区面积48.57%，乔木林地（樟子松、杨树）占评价区面积31.63%，其它占地区域植被分别为本氏针茅（长芒草）、糙隐子草、公路用地和河流水面。
2.2土地利用现状

项目区土地利用类型现状统计结果见表2-6，临时占地土地利用类型现状统计结果见表2-7，评价区土地利用类型现状统计结果见表2-8，评价区（含永久占地、临时占地评价范围）土地利用类型图情况见图2-7～图2-9。
表2-6  项目区土地利用类型统计表
	植被类型
	项目区

	
	斑块数（个）
	面积
（m2）
	占总面积比例（%）

	天然牧草地
	1
	100
	3.76

	工矿仓储用地
	0
	0
	0

	交通运输用地
	1
	2558
	96.24

	合计
	2
	2658
	100


表2-7  临时占地（取土场、预制场、施工便道）土地利用类型统计表
	植被类型
	取土场
	预制场
	施工便道

	
	斑块数（个）
	面积
（m2）
	占总面积比例（%）
	斑块数（个）
	面积
（m2）
	占总面积比例（%）
	斑块数（个）
	面积
（m2）
	占总面积比例%

	天然牧草地
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	872
	56.8

	工矿仓储用地
	1
	3200
	100
	1
	1600
	100
	0
	0
	0

	交通运输用地
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	152
	9.9

	林地
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	512
	33.3

	合计
	1
	3200
	100
	1
	1600
	100
	1
	1536
	100


表2-8   评价区（含永久占地、临时占地评价范围）土地利用类型统计表
	二级类型
	斑块数（个）
	面积（m2）
	占总面积比例（%）

	天然牧草地
	6
	82100
	9.75

	工矿仓储用地
	4
	408800
	48.57

	交通运输用地
	11
	65200
	7.75

	水域及水利设施用地
	3
	19400
	2.30

	林地
	13
	266200
	31.63

	合计
	37
	841700
	100


由表2-6统计结果可知，项目区土地利用类型以交通运输用地和天然牧草地为主，交通运输用地占比96.24%，天然牧草地占比3.76%。

由表2-7统计结果可知，取土场、预制场土地利用类型均为工矿仓储用地，工矿仓储用地占比100%；施工便道植被以天然牧草地、林地和交通运输用地为主，天然牧草地占比56.8%，林地占比33.3%，交通运输用地占比9.9%。

由表2-8统计结果可知，评价区内土地利用类型以工矿仓储用地和林地为主，其中工矿仓储用地占评价区面积48.57%，林地占评价区面积31.63%，其它占地区域分别为天然牧草地、交通运输用地和水域及水利设施用地。

2.3生态系统类型

项目区生态系统类型统计结果见表2-9，临时占地生态系统类型统计结果见表2-10，评价区生态系统类型统计结果见表2-11，评价区（含永久占地、临时占地评价范围）生态系统类图型见图2-10～附图2-12。
表2-9  项目区生态系统类型统计表
	植被类型
	项目区

	
	斑块数（个）
	面积
（m2）
	占总面积比例（%）

	荒漠生态系统
	1
	100
	3.76

	城镇与工矿聚落生态系统
	1
	2558
	96.24

	合计
	2
	2658
	100


表2-10  临时占地（取土场、预制场、施工便道）生态系统类型统计表
	植被类型
	取土场
	预制场
	施工便道

	
	斑块数（个）
	面积
（m2）
	占总面积比例（%）
	斑块数（个）
	面积
（m2）
	占总面积比例（%）
	斑块数（个）
	面积
（m2）
	占总面积比例%

	荒漠生态系统
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	872
	56.8

	城镇与工矿聚落生态系统
	1
	3200
	100
	1
	1600
	100
	2
	152
	9.9

	灌丛生态系统
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	512
	33.3

	合计
	1
	3200
	100
	1
	1600
	100
	1
	1536
	100


表2-11  评价区（含永久占地、临时占地评价范围）生态系统类型统计表
	二级类型
	斑块数（个）
	面积（m2）
	占总面积比例（%）

	荒漠生态系统
	6
	82100
	9.75

	城镇与工矿聚落生态系统
	15
	474000
	56.32

	湿地生态系统
	3
	19400
	2.30

	灌丛生态系统
	13
	266200
	31.63

	合计
	37
	841700
	100


由表2-9统计结果可知，项目区生态系统以城镇与工矿聚落生态系统和荒漠生态系统为主，城镇与工矿聚落生态系统占比96.24%，荒漠生态系统占比3.76%。

由表2-10统计结果可知，取土场、预制场生态系统均为城镇与工矿聚落生态系统，城镇与工矿聚落生态系统占比100%；施工便道植被以荒漠生态系统、灌丛生态系统和城镇与工矿聚落生态系统为主，荒漠生态系统占比56.8%，灌丛生态系统占比33.3%，城镇与工矿聚落生态系统占比9.9%。

由表2-11统计结果可知，评价区内生态系统以城镇与工矿聚落生态系统和灌丛生态系统为主，其中城镇与工矿聚落生态系统占评价区面积56.32%，灌丛生态系统占评价区面积31.63%，其它占地区域分别为荒漠生态系统和湿地生态系统。
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图2-4 植被类型图（永久占地、临时占地及评价范围）
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图2-5  植被类型图（项目区、预制场、施工便道及评价范围）
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图2-6  植被类型图（取土场及评价范围）
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图2-7 土地利用类型图（永久占地、临时占地及评价范围）
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图2-8 土地利用类型图（项目区、预制场、施工便道及评价范围）
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图2-9 土地利用类型图（取土场及评价范围）
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图2-10 生态系统类型图（永久占地、临时占地及评价范围）
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图2-11 生态系统类型图（项目区、预制场、施工便道及评价范围）

[image: image66.png]o220 10123 101240 101250" o1y
N N
H EERGH A
H
‘ /Q
%
i ‘
_
L)
- HEEE CRRS I RRESRE
O RIFEE ISR
0_75 150 300 — BIEE O HAESRE
CORE O RRESRE

—

r——3 1 3 g

Ty

e

e

e

wr




图2-12 生态系统类型图（取土场及评价范围）

3、生态环境影响分析

3.1工程占地
（1）工程永久占地
本项目永久占地面积为0.2658hm2，占地类型为公路用地和天然牧草地，其中公路用地占地面积0.2558hm2，天然牧草地占地面积0.01hm2。

工程永久占用的天然牧草地，根据《中华人民共和国草原法》、《内蒙古自治区基本草原保护条例》，《内蒙古自治区草原管理条例》，《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规的规定，建设单位严格依法办理相关手续，并进行相应补偿，按照专款专用原则，进行补偿性恢复建设。

本项目虽占用天然牧草地，但天然牧草地占地面积较小，因此本项目永久占地不会使土地利用格局发生改变，不会导致沿线土地利用格局发生明显变化，可继续保持其土地利用功能，对区域生态环境影响较小。

（2）工程临时占地
本项目施工临时占地包括施工便道、预制场和取土场，其中施工便道占地面积为1536m2，包括天然牧草地872m2，林地512m2，公路用地152m2；预制场占地面积1600m2，占地类型为采矿用地；取土场占地面积3200m2，占地类型为采矿用地；工程结束后将对各类占地采取草籽播种和种植松树、杨树绿化，可增加区域天然牧草地和林地面积，对区域生态环境产生一定正影响。
3.2对植被的影响分析
（1）永久占地对植被的影响分析

永久性占地对植被的破坏是长期的、不可恢复的。本项目永久占地面积0.2658hm2，占地类型为公路用地和天然牧草地，占地范围内含少量天然牧草地，无国家和内蒙古自治区重点保护野生植物和古树名木分布，路面所征用的土地不会改变土地使用功能，对占用天然牧草地进行补偿性恢复建设后，不会造成生物量损失。

（2）临时占地对植被的影响分析

临时用地是短期的、可恢复的。本项目临时用地占地预制场（1600m2）和取土场（3200m2）占地均为采矿用地，无植被覆盖，不会对植被产生影响。施工便道占地为天然牧草地（872m2）、林地（512m2）和公路用地（152m2），占地范围内涉天然牧草地及少量林地。临时占地占用时会使原有地表植被消失，造成生物量损失。对于临时工程占地，造成生物量损失只是暂时性损失，工程结束后将对各类占地采取草籽播种和种植松树、杨树绿化，其损失的生物量可得到相应补偿，同时增加了区域植被覆盖面积，对区域生态环境产生一定正影响。
3.3对动物的影响分析
工程施工过程中，由于施工车辆噪声、人为活动干扰等因素，可能导致场地附近的动物产生回避行为，使其向外围迁移，工程场地范围内出现的频率会降低，但不会对野生动物的总体多样性产生影响。施工期会对动物产生一定的阻隔影响，由于施工期较短，而项目区多年来已有人工扰动，项目区分布的野生动物稀少，在现场勘查期间未发现有野生动物出没，因此，施工期对周围环境的影响较小。

3.4对河流生物的影响分析
束汇川为季节性河流，以大气降水补给为主；仅雨季（汛期）有径流，枯水期河道基本干涸断流。本次小型桥梁浅水河道施工全过程，对河流水生生物、底栖生物、浮游生物及鱼类栖息地的影响，主要集中在围堰施工、基坑作业、施工排水及围堰拆除四个核心阶段，以短期扰动影响为主，无永久性生态破坏，具体影响如下：
①对底栖生物的影响
底栖生物主要栖息于河床表层淤泥、砂石土层中，是河流生态系统的基础生物群落。施工前期河床清基、围堰基底整平作业，会直接扰动、剥离表层河床土体，破坏底栖生物生存栖息地，导致螺、蚌、水生昆虫幼虫等底栖生物短期逃逸、死亡，局部区域底栖生物数量锐减。同时，施工扰动产生的悬浮泥沙会覆盖周边未施工区域河床，堵塞底栖生物呼吸通道与觅食缝隙，抑制其正常生长繁殖。本次评价要求桥梁施工安排在枯水期，本工程为浅水小型施工范围，扰动区域局限、面积较小，影响仅为局部暂时性影响。
②对浮游生物的影响
浮游植物、浮游动物对水体透明度、水质环境敏感度极高。围堰砌筑、基坑开挖过程中产生的泥沙悬浮，会大幅降低水体透明度，遮挡阳光照射，抑制浮游植物光合作用，导致浮游植物数量减少，进而影响浮游动物饵料来源，造成浮游生物群落结构短期失衡。此外，施工机械轻微油污渗漏、施工杂物残留，会轻微改变水体理化指标，对敏感浮游生物产生胁迫，短期降低水域生物多样性。待施工结束水体澄清后，浮游生物可快速恢复。
③对鱼类及水生动物的影响
鱼类等水生动物对水流、水质、栖息环境变化较为敏感。其一，围堰施工会局部阻断河道局部水流，缩小水域通行空间，改变局部水流流速、流态，干扰鱼类巡游、觅食及洄游活动，小型鱼类会主动逃离施工扰动区域。其二，施工噪音、机械振动、水体浑浊度骤增，会对鱼类产生应激反应，导致其活跃度下降、觅食减少。其三，围堰内抽水作业会降低局部水域水位，浅层小型水生动植物生存环境被压缩，少量浅水区栖息鱼类生存空间受限。本工程无大面积断流、无长期蓄水扰动，不会造成鱼类大规模死亡和种群破坏。
④对水生植物影响
河道内原有水草、浅水水生植物，会因河床扰动、泥沙覆盖、水体透光性降低出现短期枯萎、生长停滞。施工范围内的水生植物会随基底清理被清除，周边植物因光照不足、水体浑浊出现长势衰弱，短期内河道水生植被覆盖率小幅下降，进而影响依附水生植物生存的小型水生生物栖息环境。
本次小型桥梁施工对河流生物的影响具备局部性、暂时性、可逆性三大特征。所有扰动仅集中在围堰及基坑施工局部河段，未涉及大范围河道水域；影响仅发生在施工周期内，施工完成、河道恢复原貌后，水体水质、水流状态、河床环境可快速复原；河流生物群落可通过自然迁徙、繁殖逐步恢复原有生态结构，不会对河道长期生态平衡、水生生物种群稳定造成永久性负面影响。
3.5对自然景观的影响分析
在施工的过程中，开挖地基、堆放各施工机械和设备，将不可避免的增加了当地的劣质景观，但本项目施工期较短，这些劣质景观会随着施工结束而消失。
3.6对水土流失的影响分析
本项目施工期间，项目基础开挖、场地平整、施工道路、临时堆土等施工活动，将扰动地表，破坏植被，导致地表裸露，土壤结构破坏，扰动后将形成新的地貌，永久占地范围内地表植被完全消失，受风蚀及水蚀作用均较强烈，使场区内新增一定量的水土流失。
4、生态恢复治理措施
4.1土地补偿恢复措施

（1）尽量减少施工临时占地，合理安排施工进度，缩短临时占地使用时间。

（2）各种临时占地在工程完成后应尽快进行植被及草地的恢复，做到边使用，边平整，边绿化，边复垦。

（3）取土场占地为采矿用地，使用时及时清理整治、恢复植被，防止土壤侵蚀。

（4）取土场封闭后，对其采取草籽播种补偿，可增加区域草地面积。
4.2施工期环境保护措施

施工期减缓对束汇川水质和水文情势造成的影响，采用以下环境保护措施：

（1）涉水工程全部安排在枯水期施工，施工材料不得堆放在河道范围内；汛期来临前拆除围堰、河道内临时便道等阻水构筑物，恢复河道行洪断面，编制施工度汛方案并报批；

（2）基坑、围堰施工采用防污帘，控制泥沙扩散；施工废水设置沉淀池，处理后全部回用，禁止外排入束汇川；

（3）土石方临时堆场布置于河道管理范围以外，设置截排水沟、挡土埂、防尘网覆盖，防止雨水冲刷泥沙入河；

（4）施工机械维修、油料存放区做防渗处理，设置应急收集池；施工垃圾、生活垃圾集中收集，定期外运处置，严禁抛入河道；

（5）施工结束后，清理河道内施工废弃物，平整河床，恢复滩地原有地貌。4.3取土场生态保护与恢复措施

本项目取土场位于本项目东南4km处和泰露天煤矿，采用和泰露天煤矿排土场作为取土场，占地面积3200m2，目前该排土场未复垦，地表无植被，地表无熟化表土，取土场使用前不进行表土剥离，占地范围内不设临时表土堆场。

1、施工期前生态保护措施

（1）取土范围界定与围挡防护

施工前精准放样取土场边界，明确开挖红线、边坡控制线，严禁超界开挖、超范围扰动。取土场全域外围设置连续封闭围挡，低洼侧、坡脚侧重点加固，防止施工渣土、松散堆积物被雨水冲刷外溢。场地周边设置临时排水沟、截水沟，拦截场外雨水汇入取土作业面，避免集中水流冲刷形成冲沟。

（2） 排水系统前置布设

结合排土场原有地形，在取土场上缘设置截水沟，作业面两侧及坡脚设置临时排水沟、沉砂池，形成“上截、中排、下沉淀”的排水体系。所有排水径流全部引入沉砂池沉淀处理后排放，防止污染周边沟渠及土地。

（3）裸露面临时防护

因场地无表土覆盖，开挖后土体完全裸露，极易起尘、冲刷。对暂不施工的裸露坡面、堆土区域全部采用防尘土工布、密目网全覆盖压实遮盖，不留裸露死角。大风、干燥天气增加洒水抑尘频次，保持表层湿润，有效控制施工扬尘。

2、取土作业过程生态管控措施

（1）分层分级开挖，控制边坡稳定

针对排土场松散堆积结构，采取分层薄层开挖、分级修坡施工方式，严禁掏底开挖、陡坎立壁开挖。每级开挖高度严格控制，及时修整边坡，保证坡面平顺、坡度稳定，避免局部悬空、松散滑塌。随开挖随整形，减少大面积松散土体长时间裸露。

（2）水土保持动态治理

施工期间常态化巡查坡面、排水沟、沉砂池状态，及时清理沟内淤积泥沙、矸石碎屑，保证排水通畅。对施工产生的小型冲沟、局部塌陷及时回填整平、压实修复并重新覆盖，避免雨水持续冲刷扩大破损面。

3、施工结束生态恢复措施

因本取土场无原有表土可利用，无法采用常规“表土剥离—回铺复绿”工艺，采用基底改良+覆土改良+植被重建+稳固防护的复合生态恢复方案。

（1）场地全面整形压实

取土作业全部完成后，对整个取土区域全面清底、平整、修坡，消除陡坎、深坑、松散堆积体。分级修整边坡，坡面顺直圆润，场地整体坡度满足稳定及排水要求。对松散土层碾压夯实，提高土体密实度，消除后期沉降、滑移隐患。

（2）基底改良与客土覆土

针对原生基质贫瘠开展基底改良处理：清除坡面，对表层进行松土、掺拌改良材料，优化基质结构。外购合格种植客土进行全覆盖覆土，覆土厚度需大于30cm，满足植被生长要求，彻底替换原有劣质排土场基质，为植被重建提供基础条件。

（3）取土场生态恢复

施工结束后采取草籽播种进行绿化，草籽播撒量为45kg/hm2，取土场绿化面积3200m2，草籽播撒量为14.4kg，草籽采取适宜当地生长的草籽如苜蓿、草木樨等。植被种植完成后及时洒水养护，保证成活率，形成稳定、可持续的生态植被群落。
（4）排水及固坡设施完善

生态恢复同步完善永久性排水、护坡设施，修整理顺场地排水通道，防止后期雨水集中冲刷新生植被及覆土层面。对易冲刷坡段可结合生态护坡方式治理，实现排水通畅、坡面稳定、生态美观

4.4预制场生态保护与恢复措施

本项目设1处预制场，占地面积1600m2，占地类型为采矿用地。

（1）预制场剥离表土临时挡护措施
预制场施工前先表土剥离厚度30cm，剥离量为480m3，堆放于预制场空地范围内，不新增临时占地，表土堆放高1.5m，表土堆存占地面积320m2，施工结束后回填表土用于预制场地生态恢复。临时表土堆存四周坡脚设置土袋挡墙（编织袋装土），墙高0.8‑1.0m，防止表土滑塌外泄 。堆场外围设置截排水沟，拦截场外汇水，避免雨水冲刷堆体；堆体周边设置临时排水沟，将场内雨水导出；排水沟出口设置沉沙池，泥沙沉淀后再外排，防止泥沙进入周边水体
（2）植物措施

对预制场绿化美化，绿化采取铺设草皮、栽植冬青等，绿化面积按施工场地总占地面积的10%计。

（3）防护措施

预制场地设一座200m2封闭原料库，易产尘物料密闭贮存。不具备贮存条件的，在其周围设置不低于堆放物高度的围挡并采用有效覆盖，覆盖方式应采用1500目以上的密目网进行苫盖，800-1500目密目网应苫盖两层，严禁物料裸露。

（4）恢复措施

施工结束后拆除施工临时建、构筑物并进行场地整理，回填预先剥离的表层熟土，对原有占地采取草籽播种进行绿化，播种量为45kg/hm2，绿化面积为1600m2，播撒量为7.2kg，草籽采取适宜当地生长的草籽如苜蓿、草木樨等。

4.5施工便道生态保护与恢复措施

本项目新修纵向施工便道占地面积1536m2，占地类型为天然牧草地、林地和公路用地。

（1）施工便道剥离表土临时挡护措施
施工便道修筑前进行表土剥离，表土剥离厚度 30cm，剥离量为460.8m3，剥离表土集中堆放在相邻路基永久占地一侧，不新增临时占地，呈条带状堆放宽2m，高1.5m，表土堆存占地面积307.2m2，施工结束后回填表土用于施工便道生态恢复。临时表土堆存四周坡脚设置土袋挡墙（编织袋装土），墙高0.8‑1.0m，防止表土滑塌外泄 。堆场外围设置截排水沟，拦截场外汇水，避免雨水冲刷堆体；堆体周边设置临时排水沟，将场内雨水导出；排水沟出口设置沉沙池，泥沙沉淀后再外排，防止泥沙进入周边水体。
（2）本项目新开辟的临时道路应在施工结束后立即清理整治，恢复植被，防治水土流失，施工便道修建还应及时采取拦挡排水措施。

（3）项目建设前应规划好临时施工便道的路线走向，以减少植被破坏为首要原则，尽量利用现有道路或尽量选择在公路永久征地范围内；新建道路必须绕开各种生态敏感点，并严格控制边界。本项目新修便道基本符合线路设计走向，避免了过多占用临时占地造成环境破坏和工程浪费。

（4）合理规划设计施工便道及便道宽度，并要求各种机械和车辆固定行车路线，不能随意下道行驶或另行开辟便道，以保证周围地表和植被不受破坏。施工便道要严格按设计规定的路线和范围使用，不得擅自扩大施工便道的范围。施工便道应设置明显标志划定其范围，并有专人进行施工疏导和管理。

（5）在施工的过程中，施工便道随车辆运行碾压将产生扬尘污染环境，从环保角度应考虑对施工便道进行洒水或对运输车辆加盖篷布等降尘措施，从而减少施工便道产生的大量尘土埋压便道两侧的天然植被，减少人为活动对影响区地表植被的影响。

（6）施工便道使用前多数在路面铺设料石土方，在施工期结束后，应将铺设料石土方先行去除，恢复原有的基础地面，从而为土壤及植被的恢复奠定基础。

本项目新修纵向施工便道占地面积1536m2，占地类型为林地、公路用地和裸土地。新修纵向施工便道生态恢复措施：对原有占地植被进行恢复，植被恢复种类为松树、杨树、本氏针茅（长芒草）、糙隐子草，松树、杨树播种量为棵/1.44m2，草籽播撒量为45kg/hm2。人工林恢复面积512m2，松树、杨树种植356棵；本氏针茅（长芒草）、糙隐子草播种量为3.92kg，天然牧草地恢复面积872m2。
4.6对野生动物的影响及防治措施

施工期对野生动物的影响主要为施工噪声、夜间灯光及对野生动物生境产生的影响。本次评价要求施工期采取以下防护措施。

（1）噪声防治措施

合理规划施工工序与作业时段，严控高噪声机械夜间（22:00—次日6:00）施工，减少夜间高分贝机械轰鸣对鸟类、夜行性动物的惊扰，避免动物弃巢、迁徙逃离、繁殖中断。施工机械优先选用低噪声设备，设备定期检修保养，减少异常轰鸣、尖锐噪音；近距离居民区及林带区域施工尽量放缓作业节奏，降低突发噪声扰动。

（2）夜间灯光管控防治措施

严格管控施工夜间照明，杜绝大面积强光直射周边林地、河道、草丛栖息区域，防止灯光干扰鸟类归巢、昆虫及两栖动物正常活动，避免动物趋光聚集、迷失、伤亡。现场照明灯具全部采用定向照射，灯光朝向作业面，严禁外射散射；非必要夜间区域及时关闭照明，最大限度降低光污染。

（3）保护动物生存环境防治措施

施工全程落实洒水抑尘、裸土覆盖措施，减少大量扬尘附着植被、水体，避免影响动物觅食、饮水及栖息环境。严格执行施工废水、泥浆闭环零外排制度，严禁泥浆、施工污水、机械油污排入河道、沟渠湿地，防止水体污染造成水生生物、两栖动物中毒、栖息环境恶化，保障动物饮水及生存环境安全。

（4）施工结束生态修复与生境恢复措施

桥梁施工完成后第一时间开展场地生态修复，快速恢复野生动物栖息环境。及时拆除施工围挡、临时设施，清理硬化地面及建筑垃圾，对裸露场地、边坡进行覆土整形、分层压实。选用本地乡土草本、灌木品种开展植被恢复，构建贴近原生的植被群落，恢复动物觅食、栖息、隐蔽、活动环境。疏通原有水系沟渠，恢复河道自然水流状态，修复水生生态环境，保障水陆动物生态连通性。
4.7水生生态及水生动植物环境保护措施

为保护束汇川河水生生态环境及水生动植物，施工期采取以下环境保护措施：

（1）优化施工时段：涉水工程优先安排在枯水期施工，尽量避开汛期水生生物短暂存活与活动期，减少对水生生态的扰动。

（2）控制施工范围与河床扰动：严格限定桥梁施工占地范围，严禁超占河道、破坏河床底质与河岸湿生植被；减少基坑开挖、围堰施工对河床底泥的搅动，降低悬浮物扩散对浮游生物、底栖生物的影响。

（3）施工废水：施工区设置截排水系统与沉沙池，施工废水经沉淀池处理后全部回用，严禁施工废直接排入河道。

（4）水生动物保护：加强施工人员管理，严禁捕捞、伤害鱼类、两栖类等水生动物；施工中发现受伤或被困水生生物，及时转移至安全水域。

（5）固废与生活污水管控：施工弃渣、建筑垃圾全部清运至指定渣场，严禁向河道弃渣弃土；施工生活污水排入临时化粪池，定期清掏，生活垃圾集中收集处置，避免污染水体。

（6）生态恢复：施工结束后及时清除河道内临时构筑物及建筑垃圾，平整河床与岸坡，补植本土植物，恢复河道自然形态与水生境，保障水生生物群落自然恢复。

通过上述措施，可最大限度降低施工期对束汇川河水生生态、水生动植物的影响，施工影响为短期、可逆、可恢复。
4.8水土流失防治措施

为减少拟建项目施工期间水土流失造成的影响，应采取以下必要控制措施：

（1）在施工期，首先应合理安排施工排序，争取先期施工完结后，随即做好护坡、护脚、挡土墙、路基边坡、植被种植等防护工程，这样可缩短水土流失期。

（2）在工程设计中尽量压缩土石方量，并力求平衡以减少水土流失。开挖的土方应尽量作为施工场地平整回填之用。

（3）在施工过程中，对能产生地面径流处开挖路基时，采用临时性沉淀池以拦泥沙，其规模依据汇水面积大小而定，位置依地貌形状及施工方式而定。

（4）在防沙、治沙方面，施工时避免在大风天气进行土地开挖和回填作业，减少开挖土方的露天堆放时间、尽量随挖随填，抑制这类扬尘。道路路基部分挖方路段路基土方可供调配利用移挖作填，施工结束后道路两侧恢复为天然牧草地，进行绿化，加强地表覆盖，减少尘源。采取营造防护林措施，降低风速，减弱并阻挡风沙。

综上，本项目治沙、防沙方面要坚持“因地制宜、因害设防、保护优先、综合治理”的原则，坚持宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草，采取以林草植被建设为主的综合措施，加强周边地表植被覆盖，减少生态影响。

本项目生态恢复治理措施见表4-1，典型生态保护措施设计图见图4-1。

表4-1  生态恢复治理措施一览表   
	临时占地类型
	面积（m2）
	防治措施
	治理时间

	取土场
	3200
	施工结束后采取草籽播种进行绿化，草籽采取适宜当地生长的草籽如苜蓿、草木樨等。草籽播撒量为14.4kg，恢复面积3200m2，养护期3年，植被恢复盖度不低于周边植被覆盖度
	2028.1-2030.12

	预制场
	1600
	施工结束后采取草籽播种进行绿化，草籽采取适宜当地生长的草籽如苜蓿、草木樨等。草籽播撒量为7.2kg，恢复面积1600m2，养护期3年，

植被恢复盖度不低于周边植被覆盖度
	2028.1-2030.12

	施工便道
	1384
	施工结束后采取原有占地植被进行生态恢复，人工林恢复面积512m2，松树、杨树种植356棵；本氏针茅（长芒草）、糙隐子草播种量为3.92kg，天然牧草地恢复面积872m2，恢复面积共计1384m2，养护期3年，植被恢复盖度不低于周边植被覆盖度
	2028.1-2030.12


5、结论
项目周边无珍稀野生动植物资源、自然保护区、饮用水源保护区。本工程严格采取该专项评价提出的生态保护措施，不会对周围生态环境造成大的不利影响。
生态影响评价自查表见表5-1。
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图4-1 典型生态保护措施设计图
表5-1  生态影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	生态影响识别
	生态保护
目标
	重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他(

	
	影响方式
	工程占用(；施工活动干扰(；改变环境条件□；其他□

	
	评价因子
	物种(（ ）
生境(（ ）
生物群落(（ ）
生态系统(（ ）
生物多样性□（ ）
生态敏感区□（ ）
自然景观□（ ）
自然遗迹□（ ）
其他(（土地利用、动植物）

	评价等级
	一级□     二级□     三级(     生态影响简单分析□

	评价范围
	陆域面积：（0.008994）km2；   水域面积：（ ）km2

	现状评价
	调查方法
	资料收集(；遥感调查(；调查样方、样线□；调查点位、断面□；
专家和公众咨询法□；其他□

	
	调查时间
	春季□；夏季(；秋季□；冬季□

丰水期□；枯水期(；平水期□

	
	所在区域的
生态问题
	水土流失(；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□

	
	评价内容
	植被/植物群落(；土地利用(；生态系统(；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；其他(

	生态影响预测与评价
	评价方法
	定性□；定性和定量(

	
	评价内容
	植被/植物群落(；土地利用(；生态系统(；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他(

	生态保护对策措施
	对策措施
	避让□；减缓(；生态修复(；生态补偿(；科研□；其他□

	
	生态监测计划
	全生命周期□；长期跟踪□；常规(；无□

	
	环境管理
	环境监理□；环境影响后评价□；其他(

	评价结论
	生态影响
	可行( 不可行□

	注：“□” 为勾选项 ，可√ ；“（ ）” 为内容填写项。
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施工便道采取原有占地植被进行生态恢复，人工林恢复面积512m2，松树、杨树种植356棵；本氏针茅（长芒草）、糙隐子草播种量为3.92kg，天然牧草地恢复面积872m2，恢复面积共计1384m2





施工结束后预制场采取草籽播种进行绿化，草籽采取适宜当地生长的草籽如苜蓿、草木樨等。草籽播撒量为7.2kg，恢复面积1600m2





施工结束后取土场采取草籽播种进行绿化，草籽采取适宜当地生长的草籽如苜蓿、草木樨等。草籽播撒量为14.4kg，恢复面积3200m2
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