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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	准格尔旗沙圪堵镇长胜店村自然村通硬化路工程

	项目代码
	2602-150622-04-01-453091

	建设单位联系人
	郝培华
	联系方式
	1331031xxxx

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇长胜店村、韩家塔村、魏家湾村、碾房塔村

	地理坐标
	路线一，起点坐标为经度：110°44′38.721″，纬度：39°53′32.031″；终点坐标为经度：110°45′39.423″，纬度：39°50′33.995″。

路线二，起点坐标为经度：110°45′47.380″，纬度：39°50′31.069″；终点坐标为经度：110°44′6.712″，纬度：39°48′47.234″。

	建设项目

行业类别
	五十二、交通运输业、管道运输业130等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路）中其他（配套设施除外；不涉及环境敏感区的三级、四级公路除外）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	永久占地98548m2
线路长度19.342km

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	准格尔旗发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	准发改审批发〔2026〕87号

	总投资（万元）
	1486.0664
	环保投资

（万元）
	98.46

	环保投资占比
	6.63%
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	☑否

□是________________

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中专项评价设置原则表，确定本项目专题设置情况如下：

表1-1  专项评价设置原则表
专项评价类别

涉及项目类别

本项目情况

是否设置专项评价

地表水

水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；

人工湖、人工湿地：全部；

水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；

防洪除涝工程：包含水库的项目；

河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目

不涉及

否

地下水

陆地石油和天然气开采：全部；

地下水（含矿泉水）开采：全部；

水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目

本项目为自然村通硬化路建设工程，不涉及隧道。

否

生态

涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目

本项目不占用生态保护红线和永久基本农田，占用少量基本草原，生态评价范围内涉及生态保护红线、永久基本农田、基本草原；且本项目位于准格尔旗境内，根据《内蒙古自治区人民政府关于划分水土流失重点预防区和重点治理区的通告》，准格尔旗属于国家级水土流失重点治理区，因此本项目涉及环境敏感区。

是

大气

油气、液体化工码头：全部；

干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目

不涉及

否

噪声

公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；

城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部

本项目为自然村通硬化路建设工程，且评价范围内涉及韩家塔、任三窑、孙家坡、魏家湾、王保红圪梁、圪洞院、碾房塔等环境敏感区。
是
环境风险

石油和天然气开采：全部；

油气、液体化工码头：全部；原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部

不涉及

否

综上，需要编制生态和噪声专项评价报告。

	规划情况
	1、名称：《内蒙古自治区“十五五”综合交通运输发展规划》

审批机关：内蒙古自治区人民政府

审批文件名称：内蒙古自治区人民政府关于印发自治区“十五五”综合交通运输发展规划的通知

文号：内政发〔2026〕18号
2、名称：《鄂尔多斯市准格尔旗国土空间总体规划（2021‑2035年）》

审批机关：内蒙古自治区人民政府

审批文件名称：内蒙古自治区人民政府关于鄂尔多斯市达拉特旗等7旗国土空间总体规划（2021—2035年）的批复

文号：内政字〔2024〕86号

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《内蒙古自治区“十五五”综合交通运输发展规划》的符合性分析
表1-2  本项目与《内蒙古自治区“十五五”综合交通运输发展规划》符合性分析表

具体内容
本项目情况
符合性

一、总体要求
服务保障质效显著增强。公路路况水平达到全国中游，新一轮农村牧区公路建设取得明显成效。铁路、公路、航空运输服务产品更加丰富，旅客联程运输“一票制”、货运“一单制”应用加快推广，交通物流成本进一步下降，“客货邮”融合提质扩面。

本项目为自然村通硬化路民生基础设施工程，属于农村牧区公路，本项目的建设，将极大改善当地的出行条件，，切实解决当地农牧民出行难的问题，完善了路网结构，增强了交通运输在路网上的灵活性，对带动地区经济发展，改善沿线交通闭塞、经济落后的面貌将起到重要的促进作用。
符合

三、优化交通运输结构

（二）促进区域城乡联动发展

补齐城乡交通运输短板。进一步提高农村牧区公路通达深度和服务品质，推动城乡骨干公路提档升级，推进旅游路、资源路、产业路建设。持续提升城乡交通运输均等化服务水平，巩固和拓展具备条件的苏木乡镇、建制嘎查村通客车和建制嘎查村通邮成果，实施农村牧区“客货邮”融合发展提质增效行动，加快县乡村三级综合服务网点建设，健全城乡商贸流通网络。

符合

2、与《鄂尔多斯市准格尔旗国土空间总体规划（2021‑2035年）》的符合性分析
根据《鄂尔多斯市准格尔旗国土空间总体规划（2021‑2035年）》，区域协同发展格局包括：立足区位优势，主动对接呼包银榆经济区、呼包鄂榆城市群、呼包鄂乌协同发展、“黄河几字弯”都市圈等国家和自治区层面重大区域发展战略，促进区域内城市间产业优势互补和融合互动发展，聚焦能源化工、新材料、装备制造、农畜产品加工、现代文旅、交通、生态等重点行业领域。

加快基础设施建设互联互通，加强与周边重大交通枢纽的连接，强化作为鄂尔多斯市与呼和浩特市协同发展的桥头堡功能。。

本项目的建成将进一步完善准格尔旗境内路网，有效连接周边路网，能够形成安全、便捷、绿色、高效、经济的现代综合交通体系，极大地便捷市民的通行。根据准格尔旗人民政府2025年第9次常务会议纪要（附件4），项目已列入准格尔旗重点工程项目事宜中。

因此，本项目符合《鄂尔多斯市准格尔旗国土空间总体规划（2021‑2035年）》要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性
本项目为自然村通硬化路建设工程，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中二十四、公路及道路运输中2．公路智能运输系统开发：快速客货运输、公路甩挂运输系统开发与建设，公路集装箱和厢式运输，农村公路和客货运输网络开发与建设，出租汽车服务调度信息系统开发与建设。
同时本项目已取得《准格尔旗发展和改革委员会关于准格尔旗沙圪堵镇长胜店村自然村通硬化路工程可行性研究报告的批复》（准发改审批发〔2026〕87号），项目代码为2602-150622-04-01-453091，符合国家和地方产业政策的规定。

2、主体功能区符合性

根据《内蒙古自治区主体功能区规划》将全区国土空间划分为以下主体功能区：按开发方式，划分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，划分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层次，划分为国家级和自治区级两个层面。本项目所在地准格尔旗属于国家级重点开发区域。 

国家级重点开发区域功能定位为全国重要的经济增长极，自治区参与区域竞争的中坚力量。全国重要的能源和新型化工基地，农畜产品加工基地，稀土新材料产业基地，北方地区重要的冶金和装备制造业基地；全区重要的科技创新与技术研发基地，战略性新兴产业和现代服务业基地，全区的经济、文化中心。

	其他符合性分析
	本项目全线位于准格尔旗沙圪堵镇，将周边的农村、旅游景点等连通，对准格尔旗的经济发展起到助推作用，形成新的沿黄经济带，拟建项目的修建是对国家实施乡村振兴战略、重点发展农村公路政策的响应。项目建设符合内蒙古主体功能区划定位。本项目在内蒙古自治区主体功能规划中的位置关系见附图3。
3、生态环境分区管控符合性
（1）生态保护红线

根据鄂尔多斯市生态环境局关于印发《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》的通知，依据生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等调整情况，结合全市经济社会发展和生态环境保护实际，调整优先保护、重点管控、一般管控三类环境管控单元，分区分类实施精细化管控。优先保护单元突出系统性保护，保持空间格局基本稳定，部分单元结合生态保护红线予以调整；重点管控单元突出精细化管理，空间格局与环境治理格局相匹配，部分单元根据产业园区、矿区和城镇开发边界进行调整；一般管控单元保持基本稳定，为经济社会发展和生态环境保护预留空间。调整后，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。

本项目位于准格尔旗沙圪堵镇长胜店村、韩家塔村、魏家湾村、碾房塔村，经查询内蒙古自治区“三线一单”公众端应运平台，属于优先保护单元和一般管控单元，单元编码包括ZH15062210006、ZH15062210007、ZH15062230001，不在生态保护红线范围内。此外根据准格尔旗自然资源局出具的《关于准格尔旗沙圪堵镇长胜店村自然村通硬化路工程征求意见的复函》（准自然资函〔2025〕3565号）（见附件6），本项目不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线的要求。
资源利用上限
本项目为四级公路建设项目，所占用土地资源较少，运营期无外排废水，不属于高能耗、高污染、资源型项目。项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，因此，符合资源利用上限要求。
环境质量底线

根据内蒙古自治区生态环境厅2026年6月4日发布的《2025年内蒙古自治区生态环境状况公报》，鄂尔多斯市属于环境空气质量达标区。项目区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。区域环境质量现状较好，具有环境容量，本工程采取合理的治理措施后，在正常运营情况下，各项污染物均能达标排放，不会明显降低区域环境质量现状，符合环境质量底线要求。

生态环境准入清单

本项目位于准格尔旗沙圪堵镇长胜店村、韩家塔村、魏家湾村、碾房塔村，经查询内蒙古自治区“三线一单”公众端应运平台，属于优先保护单元和一般管控单元，包括准格尔旗－水土保持生态功能重要区ZH15062210006、准格尔旗－水土保持生态功能重要区域ZH15062210007、准格尔旗一般管控ZH15062230001。生态环境分区管控查询结果图见附图5，本项目在鄂尔多斯市生态空间分布位置见附图6。
管控要求对比分析如下表所示。


表1-3  本项目与生态环境准入清单符合性分析表

	管控单元

名称及编码
	管控单

元类别
	管控要求
	本项目
	符合性

分析

	准格尔旗－水土保持生态功能重要区

ZH15062210006
	优先保护单元
	空间

布局

约束
	1.大力推行节水灌溉和雨水集蓄利用，发展旱作节水农业。限制陡坡垦殖和超载过牧。加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失。拓宽农民增收渠道，解决农民长远生计，巩固水土流失治理、退耕还林、退牧还草成果。

2.在生态保护红线内的有限人为活动管理要求按照《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）相关规定执行。
	1.本项目为自然村通硬化路建设工程，不涉及农业、畜牧业和矿产资源开发；

2.根据准格尔旗自然资源局出具的排查文件（见附件6），本项目不在生态保护红线范围内。
	符合

	准格尔旗－水土保持生态功能重要区域

ZH15062210007
	优先保护单元
	空间

布局

约束
	1.大力推行节水灌溉和雨水集蓄利用，发展旱作节水农业。限制陡坡垦殖和超载过牧。加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失。拓宽农民增收渠道，解决农民长远生计，巩固水土流失治理、退耕还林、退牧还草成果。

2.在生态保护红线内的有限人为活动管理要求按照《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）相关规定执行。
	
	符合

	准格尔旗一般管控区ZH15062230001
	一般管控单元
	空间

布局

约束
	永久基本农田一经划定，任何单位和个人不得擅自占用或改变用途。禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。
	根据准格尔旗自然资源局出具的排查文件（见附件6），本项目不占用永久基本农田。
	符合

	
	
	资源

开发

效率
	提高农业用水水平，井灌区配套低压管道输水等措施，大力推广以浅埋滴灌为主、喷灌为辅的节水设备和技术，引进培育优良作物品种、合理调整作物种植结构等农业措施。
	本项目为自然村通硬化路建设工程，不涉及农业种植。
	符合


	
	4、项目与《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》的符合性
《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》第三十四章 强化现代化基础设施体系支撑－第五节 健全现代化城乡基础设施网络中提出：实施好新一轮农村牧区公路提升行动，加快具备条件且需求迫切的苏木乡镇通三级公路。
本项目位于准格尔旗沙圪堵镇长胜店村、韩家塔村、魏家湾村、碾房塔村境内，现状仍为自然道路，极大制约着区域内百姓的出行，尤其在雨雪气候条件下基本与外界隔绝，严重影响了农村对外的联系。本项目的实施，将有效推动农村牧区公路高质量发展，能够从根本上改善区域内道路交通条件，对于改善农村运输条件、促进农村社会经济发展具有重要意义。本项目建设符合《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》要求。
5、本项目与《鄂尔多斯综合交通运输“十四五”和二〇三五年远景目标规划》的符合性
《规划》中提出：深入推进“四好农村路”建设，实现自然村（20户以上）通硬化路比例不低于85%，力争实现有需求的地区乡乡都有产业路或旅游路，乡乡都有美丽农村路。
本项目的建设，将极大改善当地的出行条件，切实解决当地农牧民出行难的问题，完善了路网结构，增强了交通运输在路网上的灵活性，对带动地区经济发展，改善沿线交通闭塞、经济落后的面貌将起到重要的促进作用。

6、本项目与基本草原相关政策的符合性
《内蒙古⾃治区草原保护和管理条例》第四⼗⼋条：进⾏矿藏开采和⼯程建设，应当不占或者少占草原；确需征收、征⽤或者使⽤草原的，应当经⾃治区以上⼈⺠政府草原⾏政主管部⻔审核同意后，依照有关⼟地管理的法律、⾏政法规办理建设⽤地审批⼿续。征收、征⽤或者使⽤草原的，实⾏定额管理制度。占⽤基本草原的，应当落实占补平衡制度。
《内蒙古自治区草原征占用审核审批管理规定》第六条：符合相关规定的农牧民住宅和农村牧区公路建设项目，确实无法避让基本草原的，可以占用，并办理征收、征用或者使用草原审核手续。
本项目为自然村通硬化路民生基础设施工程，属于农村牧区公路，受生态保护红线和永久基本农田的限制，本项目是在原有土路基础上进行道路硬化，线路选线唯一，路线确实无法完全避让基本草原，项目已最大限度缩减基本草原占用规模，落实条例“应当不占或者少占草原”的要求。项目占用基本草原，在依法取得自治区草原行政主管部门草原征占用审核同意文件、落实基本草原占补平衡制度、执行草原征占用定额管理、足额缴纳草原植被恢复费，后续按土地管理法律法规完成建设用地审批手续的前提下，本项目建设符合基本草原相关政策要求，本环境影响评价文件中已设置基本草原保护方案。

7、本项目与《内蒙古自治区河湖保护和管理条例》的符合性
《内蒙古自治区河湖保护和管理条例》第十一条：在河湖管理范围内，禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建围堤、阻水渠道、阻水道路；（八）弃置、倾倒、堆放、掩埋固体废物。

本项目为自然村通硬化路民生基础设施工程，根据附件8可知，地块7、地块14位于已划定管理范围的乌兰沟河道管理范围内，地块2、地块5、地块6、地块10、地块12、地块13及地块14与乌兰沟河道管理范围存在重叠交叉。受生态保护红线和永久基本农田的限制，本项目是在原有土路基础上进行道路硬化，线路选线唯一，线路无法完全避让乌兰沟河道管理范围，已最大限度缩减河道管理范围内占用规模。项目对涉河道区段优化工程方案，拟采用涵洞、过水路面等保持行洪通道、过流能力满足设计洪水要求的方式通过乌兰沟，属于第十七条可依法履行审批的涉河道路工程，不属于第十一条明令禁止行为，工程建设不设置阻水道路，不缩窄河道行洪断面，不威胁堤防安全、不影响河势稳定；施工期严格落实河道保护管控要求，禁止在河道管理范围内堆放弃渣、物料，涉水工程安排枯水期施工，施工结束后及时清除施工废弃物，恢复河道行洪条件。因此本项目建设符合《内蒙古自治区河湖保护和管理条例》相关规定。


二、建设内容

	地理位置
	本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇长胜店村、韩家塔村、魏家湾村、碾房塔村。本项目为新建道路工程，线位基本沿现有自然道路布线，全长19.342km，其中路线一全长7.639km（起点桩号K0+000，终点桩号K7+639），路线二全长11.703km（起点桩号K0+000，终点桩号K11+703）。本项目地理位置见附图1。

表2-1  路线一路径拐点坐标表

序号

坐标

桩号

备注
X

Y

1
478113.038

4417594.59
K0+000
起点

2
478123.2241
4417570.353
K0+025
/

3
478130.4973
4417559.485
K0+039
/
4

478145.918
4417539.337
K0+065
/
5

478220.8365
4417453.353
K0+179
/
6

478236.9885
4417434.01
K0+205
/
7

478323.0352
4417326.45
K0+342
/
8

478338.8599
4417299.602
K0+374
/
9

478348.1686
4417276.985
K0+397
/
10

478359.4153
4417257.789
K0+420
/
11

478410.1296
4417193.706
K0+502
/
12

478430.5503
4417178.398
K0+527
/
13

478451.7596
4417159.755
K0+556
/
14

478480.9012
4417108.117
K0+615
/
15

478497.1148
4417081.377
K0+626
/
16

478547.9109
4417003.224
K0+740
/
17

478565.6361
4416965.177
K0+782
/
18

478597.5015
4416860.535
K0+892
/
19

478594.6448
4416830.275
K0+922
/
20

478577.0736
4416796.839
K0+960
/
21

478562.1987
4416773.892
K0+987
/
22

478534.7992
4416739.052
K1+033
/
23

478520.8145
4416707.524
K1+067
/
24

478509.367
4416640.258
K1+136
/
25

478509.5919
4416613.156
K1+162
/
26

478492.98
4416599.956
K1+189
/
27

478466.7148
4416611.467
K1+218
/
28

478424.9659
4416612.788
K1+260
/
29

478414.6868
4416595.011
K1+282
/
30

478417.951
4416576.276
K1+301
/
31

478408.8373
4416546.153
K1+334
/
32

478388.8149
4416525.092
K1+363
/
33

478368.7679
4416510.778
K1+388
/
34

478305.9481
4416482.011
K1+457
/
35

478286.7544
4416440.977
K1+505
/
36

478293.641
4416415.734
K1+533
/
37

478303.0216
4416405.572
K1+547
/
38

478324.7638
4416397.728
K1+570
/
39

478340.7753
4416387.021
K1+590
/
40

478361.3253
4416371.953
K1+615
/
41

478411.1816
4416348.918
K1+669
/
42

478431.4499
4416338.1
K1+693
/
43

478469.1268
4416315.116
K1+737
/
44

478490.0044
4416305.006
K1+760
/
45

478507.9675
4416296.016
K1+780
/
46

478536.9246
4416277.296
K1+815
/
47

478553.6196
4416265.24
K1+835
/
48

478564.6877
4416256.346
K1+850
/
49

478581.9019
4416246.176
K1+870
/
50

478602.2592
4416235.128
K1+893
/
51

478633.482
4416213.574
K1+931
/
52

478651.7851
4416198.843
K1+955
/
53

478673.727
4416184.762
K1+981
/
54

478688.6131
4416178.645
K1+997
/
55

478704.6442
4416171.213
K2+015
/
56

478749.4859
4416147.965
K2+015
/
57

478774.5269
4416137.082
K2+069
/
58

478849.401
4416110.455
K2+172
/
59

478874.4307
4416083.856
K2+210
/
60

478885.1961
4416046.546
K2+238
/
61

478910.8437
4416019.734
K2+287
/
62

478924.3355
4416015.183
K2+301
/
63

478963.4795
4416008.551
K2+341
/
64

479000.0431
4415983.809
K2+387
/
65

479017.2538
4415942.093
K2+434
/
66

479029.4484
4415906.281
K2+470
/
67

479038.9563
4415871.261
K2+506
/
68

479044.9167
4415844.539
K2+535
/
69

479053.1118
4415813.81
K2+566
/
70

479074.6174
4415754.424
K2+629
/
71

479085.6806
4415725.844
K2+660
/
72

479130.2134
4415617.881
K2+778
/
73

479141.9368
4415591.628
K2+805
/
74

479173.2842
4415526.524
K2+878
/
75

479190.9948
4415505.541
K2+905
/
76

479212.4577
4415490.3
K2+932
/
77

479226.7676
4415475.936
K2+952
/
78

479238.1969
4415459.714
K2+972
/
79

479266.6576
4415425.124
K3+018
/
80

479284.3277
4415388.476
K3+058
/
81

479295.618
4415357.416
K3+092
/
82

479312.918
4415309.121
K3+143
/
83

479318.2131
4415267.304
K3+185
/
84

479335.7071
4415243.696
K3+216
/
85

479344.9767
4415239.542
K3+226
/
86

479357.205
4415227.724
K3+243
/
87

479380.0486
4415181.081
K3+297
/
88

479394.0907
4415148.907
K3+330
/
89

479405.8613
4415118.345
K3+363
/
90

479413.4335
4415102.831
K3+381
/
91

479423.2989
4415086.391
K3+400
/
92

479431.0771
4415068.565
K3+419
/
93

479440.034
4415045.707
K3+443
/
94

479452.609
4415020.611
K3+473
/
95

479460.6244
4415001.893
K3+093
/
96

479463.7656
4414993.143
K3+502
/
97

479475.8683
4414957.314
K3+540
/
98

479485.2674
4414927.65
K3+571
/
99

479496.5754
4414886.474
K3+613
/
100

479499.9643
4414871.948
K3+628
/
101

479508.905
4414836.555
K3+665
/
102

479518.5249
4414801.205
K3+701
/
103

479524.2867
4414778.29
K3+725
/
104

479535.5376
4414754.762
K3+742
/
105

479551.084
4414731.322
K3+780
/
106

479562.334
4414711.026
K3+803
/
107

479578.6475
4414680.351
K3+838
/
108

479594.9141
4414641.3
K3+880
/
109

479601.6735
4414620.764
K3+901
/
110

479614.677
4414591.926
K3+933
/
111

479648.224
4414534.574
K4+000
/
112

479671.5789
4414513.908
K4+031
/
113

479696.4877
4414503.163
K4+058
/
114

479719.2495
4414483.485
K4+089
/
115

479746.1087
4414439.902
K4+140
/
116

479759.4017
4414419.724
K4+164
/
117

479774.6591
4414395.846
K4+193
/
118

479797.1083
4414357.039
K4+237
/
119

479807.5454
4414324.074
K4+262
/
120

479815.0516
4414291.676
K4+305
/
121

479837.7741
4414232.489
K4+369
/
122

479858.7393
4414168.96
K4+436
/
123

479872.5827
4414119.125
K4+487
/
124

479873.2654
4414103.335
K4+503
/
125

479869.2787
4414081.977
K4+525
/
126

479869.3442
4414059.613
K4+548
/
127

479886.5184
4413970.5
K4+639
/
128

479892.8036
4413922.248
K4+687
/
129

479896.8427
4413863.52
K4+746
/
130

479904.7588
4413819.931
K4+791
/
131

479914.1182
4413780.126
K4+831
/
132

479921.1061
4413739.72
K4+873
/
133

479922.5328
4413719.992
K4+893
/
134

479921.4537
4413679.847
K4+933
/
135

479902.8192
4413642.238
K4+976
/
136

479881.92
4413623.331
K5+004
/
137

479840.4855
4413581.248
K5+063
/
138

479812.1135
4413545.798
K5+109
/
139

479790.5245
4413530.64
K5+136
/
140

479760.2563
4413512.864
K5+171
/
141

479704.0744
4413450.655
K5+255
/
142

479682.9969
4413442.538
K5+278
/
143

479647.5515
4413446.135
K5+314
/
144

479620.1611
4413423.843
K5+354
/
145

479608.9419
4413315.713
K5+462
/
146

479600.8532
4413271.04
K5+508
/
147

479559.7109
4413113.12
K5+672
/
148

479550.5693
4413080.824
K5+704
/
149

479539.5999
4413044.96
K5+742
/
150

479533.0646
4412986.022
K5+802
/
151

479540.3298
4412890.554
K5+897
/
152

479543.6769
4412850.177
K5+938
/
153

479547.4752
4412807.832
K5+980
/
154

479556.9354
4412755.374
K6+034
/
155

479574.6904
4412690.559
K6+101
/
156

479563.23
4412654.333
K6+141
/
157

479528.8948
4412625.958
K6+186
/
158

479505.379
4412611.472
K6+214
/
159

479479.9497
4412600.312
K6+241
/
160

479473.0929
4412586.568
K6+258
/
161

479477.5309
4412567.759
K6+277
/
162

479484.5172
4412547.846
K6+298
/
163

479495.2843
4412525.16
K6+323
/
164

479505.6462
4412507.427
K6+344
/
165

479513.9803
4412485.289
K6+368
/
166

479519.5719
4412432.528
K6+421
/
167

479521.2324
4412403.375
K6+450
/
168

479521.4506
4412376.809
K6+477
/
169

479518.7724
4412349.468
K6+504
/
170

479515.456
4412325.124
K6+529
/
171

479511.8573
4412271.733
K6+582
/
172

479515.7208
4412258.511
K6+596
/
173

479524.9254
4412246.041
K6+612
/
174

479531.7654
4412225.403
K6+634
/
175

479531.9503
4412181.6
K6+678
/
176

479533.9268
4412148.463
K6+711
/
177

479536.3466
4412127.502
K6+732
/
178

479539.524
4412103.24
K6+757
/
179

479543.1473
4412073.019
K6+787
/
180

479549.3196
4412006.93
K6+853
/
181

479555.883
4411996.812
K6+866
/
182

479569.4956
4411989.144
K6+882
/
183

479588.5749
4411980.102
K6+903
/
184

479603.7142
4411966.728
K6+923
/
185

479613.5509
4411944.453
K6+947
/
186

479625.6323
4411909.854
K6+984
/
187

479641.7562
4411870.529
K7+027
/
188

479665.1041
4411821.224
K7+082
/
189

479671.9324
4411804.993
K7+098
/
190

479677.3985
4411790.211
K7+115
/
191

479703.3555
4411765.791
K7+151
/
192

479710.6838
4411763.579
K7+159
/
193

479737.5274
4411736.473
K7+199
/
194

479756.3299
4411671.927
K7+266
/
195

479768.2339
4411628.662
K7+312
/
196

479789.47
4411546.707
K7+396
/
197

479798.4262
4411526.293
K7+418
/
198

479829.6572
4411477.927
K7+475
/
199

479839.5486
4411460.564
K7+496
/
200

479857.4898
4411424.558
K7+536
/
201

479869.7214
4411389.932
K7+573
/
202

479878.1627
4411351.616
K7+612
/
203

479879.2366
4411337.746
K7+626
/
204

479878.4354
4411324.903
K7+639
终点
表2-2  路线二路径拐点坐标表

序号

坐标

桩号

备注
X

Y

1
479730.8711
4412006.805
K0+000
起点

2
479627.6919
4411976.152
K0+107
/

3
479615.2031
4411972.543
K0+121
/
4
479603.5461
4411969.702
K0+134
/
5
479578.3487
4411966.645
K0+157
/
6
479553.3612
4411967.133
K0+184
/
7
479504.2664
4411969.457
K0+233
/
8
479491.699
4411957.432
K0+250
/
9
479491.7362
4411945.825
K0+263
/
10
479487.8256
4411926.279
K0+283
/
11
479468.7287
4411880.876
K0+333
/
12
479446.9454
4411868.912
K0+359
/
13
479427.6148
4411872.194
K0+378
/
14
479403.2272
4411895.846
K0+415
/
15
479388.5008
4411968.944
K0+489
/
16
479372.4295
4411996.681
K0+522
/
17
479352.288
4412014.323
K0+548
/
18
479329.7041
4412053.58
K0+595
/
19
479320.5618
4412100.452
K0+642
/
20
479307.3743
4412121.627
K0+668
/
21
479294.5769
4412131.344
K0+684
/
22
479282.0027
4412144.303
K0+703
/
23
479269.4868
4412161.86
K0+724
/
24
479255.4888
4412175.101
K0+744
/
25
479244.6742
4412181.937
K0+756
/
26
479238.3293
4412198.952
K0+776
/
27
479242.9579
4412214.283
K0+793
/
28
479243.4455
4412241.459
K0+819
/
29
479231.4051
4412287.212
K0+866
/
30
479227.3669
4412308.971
K0+889
/
31
479225.2135
4412328.531
K0+908
/
32
479195.4527
4412371.548
K0+963
/
33
479112.6475
4412413.611
K1+056
/
34
479034.7125
4412493.028
K1+169
/
35
479004.8542
4412509.812
K1+205
/
36
478971.9084
4412506.656
K1+238
/
37
478928.094
4412517.003
K1+284
/
38
478873.332
4412551.282
K1+348
/
39
478841.8029
4412579.943
K1+392
/
40
478805.0456
4412621.266
K1+447
/
41
478775.8378
4412649.665
K1+487
/
42
478762.4738
4412677.043
K1+519
/
43
478747.18
4412715.224
K1+561
/
44
478690.4682
4412789.332
K1+654
/
45
478658.0988
4412813.65
K1+695
/
46
478582.7664
4412842.956
K1+776
/
47
478536.7406
4412864.314
K1+826
/
48
478479.6752
4412886.193
K1+888
/
49
478443.11
4412894.92
K1+925
/
50
478389.7929
4412904.625
K1+980
/
51
478219.5028
4412926.169
K2+153
/
52
478171.0969
4412955.253
K2+209
/
53
478147.4983
4412988.69
K2+241
/
54
478126.9538
4413008.83
K2+279
/
55
478083.7114
4413038.075
K2+332
/
56
478054.9627
4413053.786
K2+364
/
57
478030.4144
4413070.278
K2+394
/
58
477953.5454
4413145.938
K2+502
/
59
477928.5497
4413167.947
K2+536
/
60
477866.4568
4413216.777
K2+615
/
61
477834.6706
4413229.379
K2+649
/
62
477815.8451
4413231.05
K2+668
/
63
477793.7226
4413245.733
K2+696
/
64
477766.381
4413270.703
K2+733
/
65
477722.2162
4413289.209
K2+781
/
66
477684.2555
4413285.386
K2+821
/
67
477668.6596
4413274.774
K2+840
/
68
477642.3439
4413273.65
K2+868
/
69
477622.1971
4413284.977
K2+891
/
70
477596.0481
4413299.885
K2+921
/
71
477552.4657
4413325.082
K2+971
/
72
477537.2265
4413329.686
K2+988
/
73
477510.8144
4413341.252
K3+017
/
74
477501.9111
4413377.955
K3+057
/
75
477508.814
4413397.984
K3+078
/
76
477510.6319
4413423.775
K3+103
/
77
477507.2862
4413441.064
K3+122
/
78
477501.623
4413455.155
K3+137
/
79
477492.3755
4413469.483
K3+153
/
80
477480.976
4413490.715
K3+178
/
81
477459.5815
4413539.632
K3+231
/
82
477451.7875
4413552.998
K3+247
/
83
477410.0715
4413577.485
K3+297
/
84
477355.6356
4413584.843
K3+352
/
85
477317.2996
4413586.312
K3+391
/
86
477291.7663
4413584.836
K3+416
/
87
477255.3397
4413588.318
K3+452
/
88
477233.6339
4413593.823
K3+475
/
89
477207.3025
4413598.055
K3+501
/
90
477175.3277
4413600.308
K3+533
/
91
477162.4408
4413609.735
K3+551
/
92
477157.9369
4413621.078
K3+563
/
93
477107.756
4413652.488
K3+626
/
94
477088.2068
4413642.583
K3+648
/
95
477079.5907
4413632.5
K3+661
/
96
477065.6436
4413619.065
K3+681
/
97
477006.9224
4413572.57
K3+756
/
98
476989.1632
4413567.271
K3+776
/
99
476941.3602
4413571.571
K3+823
/
100
476922.3848
4413571.471
K3+842
/
101
476903.7121
4413571.451
K3+861
/
102
476884.5196
4413573.34
K3+880
/
103
476859.8368
4413591.491
K3+912
/
104
476843.7354
4413629.49
K3+953
/
105
476802.6417
4413676.503
K4+017
/
106
476780.5754
4413689.579
K4+042
/
107
476761.3394
4413704.407
K4+067
/
108
476728.4719
4413736.82
K4+113
/
109
476698.7602
4413749.74
K4+146
/
110
476671.936
4413757.616
K4+175
/
111
476585.9498
4413807.906
K4+274
/
112
476569.3583
4413820.808
K4+295
/
113
476547.9908
4413837.078
K4+322
/
114
476517.5747
4413854.047
K4+357
/
115
476487.1509
4413869.359
K4+391
/
116
476448.2846
4413886.889
K4+433
/
117
476437.5672
4413896.107
K4+448
/
118
476412.704
4413934.574
K4+493
/
119
476395.9707
4413955.404
K4+520
/
120
476330.5064
4414021.619
K4+613
/
121
476301.6495
4414029.568
K4+645
/
122
476291.0234
4414026.815
K4+656
/
123
476271.8802
4414023.796
K4+676
/
124
476263.8841
4414023.321
K4+683
/
125
476241.5658
4414020.3
K4+705
/
126
476214.7798
4414014.601
K4+733
/
127
476169.6037
4414018.107
K4+779
/
128
476140.9127
4414029.058
K4+810
/
129
476112.8126
4414045.445
K4+842
/
130
476102.8878
4414053.659
K4+855
/
131
476016.8024
4414074.096
K4+947
/
132
475990.798
4414068.139
K4+974
/
133
475972.0108
4414069.925
K4+993
/
134
475905.9371
4414099.017
K5+065
/
135
475869.657
4414106.647
K5+103
/
136
475842.5473
4414112.333
K5+131
/
137
475801.1634
4414107.388
K5+174
/
138
475786.2531
4414096.017
K5+194
/
139
475779.9022
4414076.617
K5+215
/
140
475787.0184
4414052.463
K5+240
/
141
475798.7458
4414022.053
K5+272
/
142
475814.3003
4413989.824
K5+308
/
143
475816.7045
4413976.95
K5+321
/
144
475814.9087
4413954.661
K5+344
/
145
475802.8375
4413937.879
K5+365
/
146
475754.9223
4413917.387
K5+417
/
147
475747.0587
4413906.237
K5+432
/
148
475744.676
4413867.688
K5+471
/
149
475740.7126
4413835.993
K5+502
/
150
475726.824
4413799.529
K5+542
/
151
475710.9398
4413754.816
K5+590
/
152
475687.9459
4413720.638
K5+632
/
153
475678.9425
4413715.384
K5+643
/
154
475676.5559
4413696.485
K5+664
/
155
475684.6095
4413688.525
K5+676
/
156
475699.0496
4413670.505
K5+698
/
157
475729.7899
4413639.637
K5+743
/
158
475748.7617
4413620.521
K5+770
/

159
475778.0048
4413573.5
K5+825
/

160
475791.6309
4413546.025
K5+857
/

161
475796.6922
4413532.756
K5+871
/

162
475801.2082
4413504.449
K5+899
/

163
475799.5921
4413470.815
K5+933
/

164
475808.9394
4413441.131
K5+964
/

165
475822.7118
4413423.317
K5+987
/

166
475843.5403
4413381.522
K6+034
/

167
475847.5263
4413366.92
K6+049
/

168
475853.6365
4413310.149
K6+107
/

169
475852.564
4413289.569
K6+128
/

170
475834.8258
4413243.365
K6+178
/

171
475804.0708
4413205.413
K6+228
/

172
475801.5203
4413191.149
K6+241
/

173
475812.9976
4413157.331
K6+278
/

174
475824.5871
4413138.452
K6+299
/

175
475839.7695
4413122.917
K6+322
/

176
475862.4264
4413102.002
K6+352
/

177
475897.7099
4413072.642
K6+398
/

178
475908.3301
4413046.205
K6+428
/

179
475906.5433
4413030.432
K6+443
/

180
475900.7802
4413000.371
K6+475
/

181
475884.4473
4412940.425
K6+537
/

182
475873.7246
4412927.614
K6+554
/

183
475847.9901
4412915.403
K6+582
/

184
475842.615
4412888.702
K6+612
/

185
475853.9288
4412876.071
K6+631
/

186
475865.5671
4412856.699
K6+653
/

187
475879.5097
4412818.683
K6+693
/

188
475891.8537
4412795.228
K6+721
/

189
475929.0953
4412742.771
K6+785
/

190
475937.0983
4412721.94
K6+808
/

191
475938.798
4412707.385
K6+822
/

192
475949.5812
4412677.437
K6+844
/

193
476011.7705
4412581.467
K6+968
/

194
476031.8022
4412557.467
K7+000
/

195
476076.3523
4412515.566
K7+061
/

196
476103.3661
4412485.236
K7+102
/

197
476130.8749
4412445.168
K7+150

/

198
476144.0386
4412424.362
K7+170

/

199
476154.7052
4412405.265
K7+197
/

200
476165.9775
4412382.205
K7+222
/

201
476175.1208
4412342.827
K7+263
/

202
476190.665
4412285.486
K7+323
/

203
476214.6127
4412250.035
K7+366
/

204
476241.7332
4412212.306
K7+412
/

205
476267.532
4412168.418
K7+463
/

206
476297.959
4412132.576
K7+512
/

207
476388.8739
4412070.021
K7+622
/

208
476410.3274
4412059.086
K7+646
/

209
476426.584
4412031.038
K7+681
/

210
476422.3924
4412008.026
K7+704
/

211
476427.8288
4411974.867
K7+739
/

212
476454.3533
4411926.907
K7+793
/

213
476465.1365
4411911.17
K7+812
/

214
476480.893
4411882.969
K7+845
/

215
476488.6121
4411859.89
K7+870
/

216
476495.318
4411820.047
K7+910
/

217
476496.025
4411754.037
K7+977
/

218
476505.6786
4411694.757
K8+037
/

219
476523.9629
4411638.097
K8+096
/

220
476530.4772
4411593.353
K8+141
/

221
476544.0075
4411573.967
K8+166
/

222
476596.5434
4411556.023
K8+222
/

223
476615.4117
4411547.295
K8+243
/

224
476638.0319
4411533.815
K8+269
/

225
476660.3198
4411518.397
K8+297
/

226
476673.7488
4411507.692
K8+314
/

227
476696.824
4411491.024
K8+342
/

228
476722.8066
4411474.072
K8+373
/

229
476732.9381
4411462.963
K8+388
/

230
476744.0188
4411441.995
K8+412
/

231
476745.3012
4411426.301
K8+428
/

232
476739.7678
4411409.773
K8+446
/

233
476731.0514
4411393.984
K8+464
/

234
476719.3895
4411379.731
K8+482
/

235
476708.837
4411356.699
K8+508
/

236
476706.1162
4411341.173
K8+523
/

237
476710.7562
4411314.476
K8+551
/

238
476727.2733
4411285.469
K8+584
/

239
476741.9806
4411268.751
K8+607
/

240
476776.2504
4411242.942
K8+650
/

241
476786.4996
4411228.943
K8+667
/

242
476793.6006
4411208.779
K8+688
/

243
476804.081
4411192.052
K8+709
/

244
476830.0382
4411165.857
K8+745
/

245
476851.816
4411155.628
K8+770
/

246
476879.9538
4411143.011
K8+802
/

247
477020.0755
4411011.193
K8+995
/

248
477040.4286
4411003.045
K9+017
/

249
477086.6599
4411002.732
K9+063
/

250
477146.537
4410980.963
K9+128
/

251
477176.1293
4410956.507
K9+165
/

252
477232.9232
4410861.124
K9+279
/

253
477253.7189
4410755.257
K9+387
/

254
477271.1877
4410729.417
K9+419
/

255
477312.089
4410702.863
K9+468
/

256
477319.8686
4410668.958
K9+507
/

257
477312.1762
4410636.619
K9+540
/

258
477311.9767
4410611.59
K9+565
/

259
477307.78
4410566.474
K9+611
/

260
477308.6227
4410545.337
K9+632
/

261
477312.7911
4410521.405
K9+656
/

262
477326.493
4410499.246
K9+683
/

263
477358.9207
4410475.321
K9+723
/

264
477365.9076
4410425.849
K9+779
/

265
477315.6354
4410360.341
K9+861
/

266
477312.2926
4410342.596
K9+880
/

267
477334.5353
4410265.873
K9+960
/

268
477325.1416
4410220.205
K10+008
/

269
477311.5546
4410203.672
K10+030
/

270
477303.7296
4410184.518
K10+051
/

271
477301.6606
4410161.007
K10+075
/

272
477302.1831
4410135.149
K10+100
/

273
477307.4205
4410094.511
K10+141
/

274
477294.5136
4410057.958
K10+182
/

275
477261.9753
4410026.799
K10+328
/

276
477255.8899
4410010.546
K10+245
/

277
477257.7007
4409990.6
K10+265
/

278
477262.0538
4409964.371
K10+292
/

279
477266.2771
4409946.991
K10+309
/

280
477278.686
4409908.999
K10+350
/

281
477281.9607
4409890.722
K10+369
/

282
477289.3724
4409879.169
K10+383
/

283
477306.7903
4409871.978
K10+402
/

284
477324.0256
4409858.323
K10+423
/

285
477347.2354
4409825.974
K10+463
/

286
477351.9484
4409787.987
K10+503
/

287
477346.6901
4409774.647
K10+517
/

288
477336.2515
4409766.521
K10+532
/

289
477313.6574
4409763.619
K10+555
/

290
477293.6363
4409739.296
K10+589
/

291
477294.6744
4409723.525
K10+605
/

292
477305.7134
4409698.471
K10+633
/

293
477316.4211
4409687.302
K10+648
/

294
477326.8403
4409671.047
K10+667
/

295
477332.8271
4409655.869
K10+683
/

296
477344.2867
4409641.788
K10+703
/

297
477365.2199
4409628.064
K10+728

/

298
477404.1464
4409598.109
K10+777
/

299
477422.1654
4409538.468
K10+842
/

300
477414.3274
4409508.09
K10+874
/

301
477399.6197
4409489.234
K10+898
/

302
477356.6994
4409465.875
K10+947
/

303
477332.5937
4409447.533
K10+977
/

304
477304.8598
4409433.453
K11+009

/

305
477264.4369
4409427.877
K11+050
/

306
477234.9701
4409400.418
K11+093
/

307
477235.2564
4409378.466
K11+115
/

308
477240.8824
4409354.825
K11+139

/

309
477249.0454
4409326.698
K11+168
/

310
477294.8535
4409193.524
K11+310
/

311
477304.2485
4409162.069
K11+342
/

312
477312.0655
4409131.353
K11+374
/

313
477319.7375
4409114.009
K11+393
/

314
477325.6537
4409092.009
K11+416
/

315
477320.3526
4409072.953
K11+436
/

316
477316.3419
4409057.645
K11+452
/

317
477315.9248
4409042.87
K11+467
/

318
477319.3183
4409020.141
K11+490
/

319
477321.8985
4408992.005
K11+518
/

320
477320.5766
4408980.49
K11+530
/

321
477315.0873
4408943.702
K11+567
/

322
477312.0664
4408927.282
K11+584
/

323
477314.2635
4408901.115
K11+610
/

324
477330.7473
4408855.884
K11+658
/

325
477330.6547
4408824.816
K11+690
/

326
477326.2188
4408812.866
K11+703
终点
本项目按照单车道自然村通硬化路建设，路线受生态保护红线、基本农田范围限制时，为避免占用生态保护红线和基本农田，该段落内维持既有道路现状。本项目受生态保护红线和基本农田影响维持既有道路现状的路段见下表。

表2-3  路线一维持既有道路现状路段表

序号

桩号范围
限制因素
建设情况
1
K0+946~K0+995
基本农田
维持现状土路
2
K1+046~K1+304
基本农田

3
K2+120~K2+349
基本农田

4
K2+360~K2+604
生态保护红线、基本农田
5
K2+640~K2+870
生态保护红线、基本农田

6
K2+896~K2+920
生态保护红线

7
K4+900~K5+070

基本农田

8
K6+270~K6+350
基本农田

9
K6+512~K6+629
基本农田

10
K6+761~K7+639
基本农田

表2-4  路线二维持既有道路现状路段表

序号

桩号范围
限制因素
建设情况
1
K0+074~K0+114
基本农田
维持现状土路
2
K9+920~K10+515
基本农田



	项目组成及规模
	1、项目由来

本项目位于准格尔旗沙圪堵镇长胜店村、韩家塔村、魏家湾村、碾房塔村，本次规划建设的道路，其现状为土路，不仅严重削弱行车的舒适性，更因平面线形不合理、路面颠簸等问题，形成显著的交通安全隐患，直接影响村镇群众的日常出行与生产生活物资运输。

在此背景下，根据《准格尔旗人民政府2025年第9次常务会议纪要》（〔2025〕85号），准格尔旗旗委、旗政府决定建设准格尔旗沙圪堵镇长胜店村自然村通硬化路工程。

本项目的实施，将有效解决制约本地区农牧民出行问题，能够从根本上改善区域内道路交通条件，对于提高该地区的通达性具有极大的促进作用，对于改善农村运输条件、促进农村社会经济发展具有重要意义。建设本项目是改善区域交通条件，提高运输效益和服务水平，适应区域交通发展的需要。该项目的实施改善了沿线地区的交通条件，提高了周边土地资源的利用强度和价值。

现状土路没有环保手续，本次路线规划以现状自然土路为基础进行硬化改造，所以本项目建设性质为新建，公路等级为四级公路，且评价范围内涉及生态保护红线、永久基本农田、基本草原、水土流失重点治理区和居住区，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“五十二、交通运输业、管道运输业”中“130等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路）—130等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路）”，应编制环境影响报告表。
2、建设内容

本项目为新建道路工程，线位基本沿现有自然道路布线，全长19.342km，其中路线一全长7.639km，路线二全长11.703km，各道路统计见表2-5，项目组成见表2-6。

表2-5  沙圪堵镇长胜店村自然村通硬化路工程统计表

序号

路段名称

里程（km）
起点

终点

1

路线一

7.639
韩家塔村北侧

长胜店村西侧
2

路线二
11.703
魏家湾村南侧
碾房塔村北侧
总计

19.342
/

/

建设内容和规模：拟建项目路线全长19.342km，设计等级为四级公路，共分两段：路线一全长7.639km，路线二全长11.703km，设计速度15km/h，整幅路基宽度为4.0 m，路面宽度为3.0/4.0m，采用水泥混凝土路面。水泥混凝土路面47085m2，排水及防护混凝土工程558.4 m3，浆砌片石291.6 m3；平面交叉6处，占用土地147.8226亩，设置涵洞12道，涵长95m（包含一处铸铁管涵）。

路线一：起点位于韩家塔村北侧，与现有土路相接，起点桩号为K0+000，路线整体由西向东进行布线，路线于K3+916-K4+008、K5+650-K5+760设置两处过水路面，K6+120-K6+180段利用既有过水路面，终点位于长胜店村西侧，与接现有水泥混凝土路，终点桩号为K7+639。

路线二：起点位于魏家湾村南侧，与现有土路相接，起点桩号为K0+000，路线K0+000-K5+000段由东北向西南方向进行布线，K0+000-K0+120处设置过水路面一处，路线K5+000-K11+703段由西南向东北方向进行布线，K5+412-K5+503段利用既有水泥路面，终点位于碾房塔村北侧。接现有水泥混凝土路，终点桩号为K11+703。

表2-6    项目组成一览表
项目

建设内容

备注

主体工程

线路
路线一
起点位于韩家塔村北侧，与现有土路相接，起点桩号为K0+000，路线整体由西向东进行布线，路线于K3+916-K4+008、K5+650-K5+760设置两处过水路面，K6+120-K6+180段利用既有过水路面，终点位于长胜店村西侧，与接现有水泥混凝土路，终点桩号为K7+639。

新建
路线二
起点位于魏家湾村南侧，与现有土路相接，起点桩号为K0+000，路线K0+000-K5+000段由东北向西南方向进行布线，K0+000-K0+120处设置过水路面一处，路线K5+000-K11+703段由西南向东北方向进行布线，K5+412-K5+503段利用既有水泥路面，终点位于碾房塔村北侧。接现有水泥混凝土路，终点桩号为K11+703。
新建
路基

一般路基标准横断面按照单车道自然村通硬化路建设，设计速度采用15km/h，路基宽度4.0m。行车道及土路肩横坡为1.5。填方路基边坡坡率：1:1.5，挖方路基边坡坡率：1:1。
新建
路面

全线采用水泥混凝土路面，路面宽度为3.0/4.0m，路面结构为：18cm厚C30水泥混凝土面层+15cm厚未筛分碎石垫层。

新建
排水

本项目路基填土高度较低，全线大部分路基采用散排方式。纵坡较大汇水较多，设置三角形边沟以及梯形排水沟，由于路线受用地限制，设置边沟路段占用土路肩范围。梯形排水沟尺寸：深50cm，底宽50cm，三角形排水沟尺寸：深8cm，底宽50cm。

本项目路线填土高度大于2.0m时设急流槽，急流槽每隔20m设置一道。
新建
边坡防护

填土高度H≤2.0m的路段，采用植物防护方式；挖方深度H≥8.0m的路段，采用M10浆砌片石一级护面墙的形式进行防护。
新建
交叉

本项目最终设置6处平面交叉。

新建
桥涵

本项目共设置涵洞12道，涵长95m（包含一处铸铁管涵）。新建过水路面3处，利旧过水路面1处。桥涵设计汽车荷载等级公路－Ⅱ级。
利旧过水路面1处，其余全部新建
辅助工程

交通安全与管理设施

本项目设置标志、标线、护栏。

本次设计不考虑设计服务设施、管理设施。
新建
临时工程

施工营地

本项目租用路线周边的民房作为施工生活区。

租赁

取弃土场
本项目全线挖填方平衡，不设置取弃土场。
/
施工便道
项目尽量依托原有道路施工，施工便道利用沿线既有道路，纵向施工便道利用路基占地。路基施工便道及取弃土场施工便道全部依托周边道路，不设置专门的施工便道。
/

拌和厂

本项目不设拌和厂，钢材、水泥全部由东胜购买，水泥砼由沙圪堵镇商混站购买。

/
石料

石料从清水河购买，石料结构紧密，石质坚硬，现有多处开采面，石料各项工程指标满足公路使用要求。
/
运输条件

本项目所经区域路网较为密集，四通八达，以G18荣乌高速公路、S204线、S224线等对外公路交通主轴线。各级农村公路为补充，形成覆盖当地区域交通运输网络。
/
供水供电

工程用水可利用市政再生水。

沿线电力供应可满足工程用电需求，该项目实施时，可与当地电力供应部门联系供电。

依托
环保工程
生态

工程施工结束后，路基边坡采用混播羊草和本氏针茅等，自然恢复结合人工恢复，植草面积34101m2。植被成活率不低于85%，植被覆盖度不低于现状水平。

新建

废气

施工期

加强施工管理，运输易起尘的材料应加盖苫布覆盖，保持施工运输道路的清洁，定期洒水降尘，避免在大风季节进行扬尘较大的施工工序；严禁尾气超标车辆上路，加强对道路的养护；禁止车况差、超载、装卸物品遮盖不严容易洒落的车辆上路，减少车辆滞速怠速状态。
新建
运营期

采用水泥混凝土路面，道路定期养护。加强道路两侧绿化，增强植被对扬尘的吸附作用。

新建
废水

施工期

桥涵施工避免在雨季进行。施工废水沉淀处理后回用。施工生活污水通过移动环保厕所进行收集，定期拉运至沙圪堵镇污水处理厂处置。
新建
运营期
利用边沟汇集路面水和边坡坡面水，并通过排水沟汇入桥涵或自然沟渠。
新建
固废

施工期

生活垃圾用垃圾箱统一收集，按当地环卫部门的要求处理；建筑垃圾运至市政指定建筑垃圾排放点处置；剥离表土等土方堆放处应做好挡护和苫盖。
新建
运营期
路面垃圾收集后拉运至环卫部门指定地点处置。

新建
噪声

施工期

施工过程中采取施工围挡、使用低噪声设备，及时维护保养施工设备，避免大量工程机械集中施工，合理安排高噪声作业时段，禁止夜间施工。

新建
运营期

加强交通管理，经过村庄路段设置限速标志，降低交通噪声的影响。
新建
3、工程参数

本线路主要技术指标见表2-7。
表2-7   主要技术指标表

项目
单位
采用指标值
技术标准
四级公路
设计行车速度
km/h
15
路基宽度
m

4.0
路面宽度
m

3.0/4.0
平曲线最小半径
m

12
最大纵坡
%

14.691
最短坡长
m

35
凸形竖曲线最小半径
m

250
凹型竖曲线最小半径
m

219.369
弯拉强度
Mpa
40
设计标准轴载
100kN
<3
设计使用年限
年

10
路面结构
/

水泥混凝土
总造价
万元
1486.0664
平均每公里造价
万元
76.8311
建安费
万元
1228.9827
平均每公里建安费
万元
63.5396
土地使用及拆迁使用费
万元
1.5445
工程建设其他费
万元
132.8365
预备费
万元
122.7027
4、项目占地

本工程总占地面积为98548m2，全部为永久占地，占地类型为耕地（非基本农田）、林地（包含公益林）、草地（包含基本草原）、交通运输用地、其他土地，详见表2-8。

表2-8    项目占地情况一览表
占地内容

旱地
乔木林地
灌木林地
其他林地
天然牧草地
其他草地
农村道路
裸土地
总计
路基工程区
649.49
6634.06
587.29
7555.38
10013.46
10109.85
62551.92
446.55
98548
总计
649.49
6634.06
587.29
7555.38
10013.46
10109.85
62551.92
446.55
98548
5、土石方工程

本工程土石方工程主要有路基工程区。项目区内地势起伏较大，全线填挖高差0.5—2.3m之间，通过分析土方平衡表，主体开挖土方能利用的就近利用，以减少废弃土方，同时可减少外借土方量。根据本项目施工图设计，本工程挖方36035m3，填方36035m3，利用方36035m3，借方0m3，弃方0m3，工程土石方平衡详见表2-9和图2-1。
表2-9   工程土石方平衡表    单位：m3

工程区

挖方

填方

利用方

借方
弃方
路线一
7366

7366
7366
0

0
路线二
28669

28669
28669
0
0

总计

36035
36035
36035
0
0

[image: image8.emf]分区

路基及两侧

弃方 挖方 填方 借方

0 36035 36035 0


图2-1    土石方平衡及流向图
6、路基工程

本项目主要由路基、路面、涵洞、排水工程等组成。通过对本项目施工条件的分析，特提出以下施工方案：按照单车道自然村通硬化路建设，设计速度采用15km/h，路基宽度采用4.0m，路面宽3.0/4.0m，路线受生态保护红线、基本农田范围限制时，为避免占用生态保护红线和基本农田，该段落内维持既有道路现状。路基横断面如下：
（1）一般路基设计
①路基标准横断面
本项目道路分路线一、路线二，采用水泥混凝土路面结构，路基宽度因用地限制，路基宽度4.0m，路面宽度3.0m，土路肩宽度2×0.5m（其中路线二K5+503-K5+553段两侧设置刚性护栏段土路肩采用路面结构浇筑）；过水路段采用过水路面结构形式，过水路面宽度4.5m。设置波形护栏路段，设置护栏一侧土路肩额外加宽25cm，以满足道路净宽要求。路基标准横断面形式如下图所示。
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图2-2   路基标准横断面

②路拱横坡

本项目行车道及土路肩横坡为1.5%。
③路基边坡

填方路基边坡坡率：1:1.5；挖方路基边坡坡率：1:1。
④公路用地范围

填方路堤：填方坡脚外有排水设施时，为排水设施外1.0m；无排水设施时，为坡脚外1.0m。
挖方路段：挖方坡顶外有排水设施时，为排水设施外1.0m；无排水设施时，为坡顶外1.0m。
（2）填挖交界处路基处理

路基纵向填挖交界处均应将原地面开挖成台阶状，台阶宽不小于3m，向内倾2%；对于自然边坡表面为松散坡积土时，应先清除松散土层再开挖台阶。

（3）路基边坡防护

本项目根据沿线地形、地貌和不同的地质特点，采用以下防护措施：

本项目于填土高度H≤2.0m的路段，采用植物防护方式；挖方深度H≥8.0m的路段，采用M10浆砌片石一级护面墙的形式进行防护。
（4）路基路面排水

本项目路基填土高度较低，全线大部分路基采用散排方式。纵坡较大汇水较多，设置三角形边沟以及梯形排水沟，由于路线受用地限制，设置边沟路段占用土路肩范围。
表2-10   路基路面排水工程设置一览表
中心桩号或 起讫桩号 
工程名称
主要尺寸及说明 
路线一
K0+987
梯形排水沟
梯形：深50cm，底宽50cm
K0+987~K1+035

三角形边沟
三角形：深8cm，顶宽50cm

K1+315

梯形排水沟

梯形：深50cm，底宽50cm

K1+315~K1+640

三角形边沟
三角形：深8cm，顶宽50cm

K6+050

梯形排水沟

梯形：深50cm，底宽50cm

K6+050~K6+230

三角形边沟
三角形：深8cm，顶宽50cm

K6+888~K7+000

三角形边沟
三角形：深8cm，顶宽50cm

K7+000

梯形排水沟

梯形：深50cm，底宽50cm

路线二

K0+455

梯形排水沟

梯形：深50cm，底宽50cm

K0+455~K0+935

三角形边沟
三角形：深8cm，顶宽50cm

K0+770

梯形排水沟

梯形：深50cm，底宽50cm

K0+850

梯形排水沟

梯形：深50cm，底宽50cm

K2+400

梯形排水沟

梯形：深50cm，底宽50cm

K2+400~K2+506

三角形边沟
三角形：深8cm，顶宽50cm

K2+770~K2+806

三角形边沟
三角形：深8cm，顶宽50cm

K2+806

梯形排水沟

梯形：深50cm，底宽50cm

K2+890 ~K3+078

三角形边沟
三角形：深8cm，顶宽50cm

K3+078

梯形排水沟

梯形：深50cm，底宽50cm

K3+078~K3+120

三角形边沟
三角形：深8cm，顶宽50cm

K3+920~K4+000

三角形边沟
三角形：深8cm，顶宽50cm

K4+000

梯形排水沟

梯形：深50cm，底宽50cm

K4+000~K4+166

三角形边沟
三角形：深8cm，顶宽50cm

K8+710

梯形排水沟

梯形：深50cm，底宽50cm

K8+710~K8+824

三角形边沟
三角形：深8cm，顶宽50cm

K8+876~K8+960

三角形边沟
三角形：深8cm，顶宽50cm

K8+960

梯形排水沟

梯形：深50cm，底宽50cm

K10+910~K11+480

三角形边沟
三角形：深8cm，顶宽50cm

K11+023

梯形排水沟

梯形：深50cm，底宽50cm

K11+196

梯形排水沟

梯形：深50cm，底宽50cm

K11+255

梯形排水沟

梯形：深50cm，底宽50cm

K11+411

梯形排水沟

梯形：深50cm，底宽50cm
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图2-3   路基路面排水方案图
本项目路线填土高度大于2.0m时设急流槽，急流槽每隔20m设置一道，形成完整 的边坡排水系统，确保路面雨水快速引排，防止冲刷破坏。

表2-11   路基路面排水工程设置一览表（二）
起讫桩号 
工程名称
主要尺寸及说明
道数（道）
路线二
K5+520
急流槽

每隔20m一道，L=45m
2
7、路面工程

（1）自然区划与路面选型

结合项目所处区域的实际情况，全线采用水泥混凝土路面。
（2）推荐路面结构

①水泥混凝土路面结构为：
18cm厚C30水泥混凝土面层+15cm厚未筛分碎石垫层。
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图2-4  路面结构图（水泥混凝土路面）

（3）过水路面

过水路面结构为：
22cm厚C35水泥混凝土路面+35cm厚C25片石混凝土+20cm厚未筛分碎石垫层。
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图2-5  过水路面结构图
8、桥涵工程 
本项目共设置涵洞12道，涵长95m（包含一处铸铁管涵）。

表2-12   涵洞设置一览表
序号
起讫桩号
路线长度（m）
孔径（m）

钢筋混凝土涵洞（道）

涵长（m）

备注

涉及河流
水体功能
路线一

1

K0+000~K7+639

7639

1-1.0

3

24

圆管涵

乌兰沟
无地表水环境功能区划

2

2-1.0

2

16

圆管涵

3

1-2.0

1

5

明板涵

4

1-4.0

1

5

明板涵

5

1-0.3

5

45

铸铁管（预留穿管）

合计

/

/

12

95

/

/
/
本项目共设置4处过水路面，其中3处新建、1处利旧。

表2-13   过水路面设置一览表
序号
起讫桩号
路线长度（m）
备注

涉及河流
水体功能
路线一
1

K3+916~K4+008
92
新建
乌兰沟
无地表水环境功能区划

2
K5+650~K5+760
110
新建

3
K6+120~K6+180
60
利旧
路线二
1
K0+000~K0+120
120
新建
乌兰沟

无地表水环境功能区划

合计

382
/

/
/
9、交叉工程
为解决道路两侧的过往交通，方便群众出行，本项目与沿线主要地方道路相交处设置平面交叉。在充分考察该地区路网现状，地区交通量、城市规划、地形、用地等条件的情况下，结合现有道路与其他运输设施的衔接，对区域经济发展、沿线主要被交道路的使用要求及投资等限制因素进行综合分析，最终设置平面交叉6处，采用加铺转角的方式进行平面过渡。

表2-14   平面交叉设置一览表
序号
路线名称
被交道等级
数量
交叉形式
1
路线一
等外路

2
丁字平交

2
路线二
等外路

4
丁字平交

10、交通工程及沿线设施 
根据现行规范，结合内蒙古自治区路网情况和本项目的道路、交通、环境特点以及经济承受能力等建设条件，由于本项目与其他道路存在多处平交，且不控制出入，属于开放式的公路，通过标志、标线的综合利用，提升行车安全性。

（1）标志

交通标志版面设计主要以《公路交通安全设施设计规范》（JTGD81-2017）、《道路交通标志及标线》（GB5768-2022）为依据。交通标志的结构支撑方式根据车型构成、标志板面尺寸及标志布设位置，在保证结构安全的前提下，以降低造价为目标，选择相应的单柱、双柱、悬臂、龙门架、悬挂等支撑方式。

（2）标线

交通标线是引导司机视线、警告和管制司机驾车行为的重要手段，合理地设置交通标线能够有效地改善行驶条件，增加道路通行能力，减少交通事故的发生。

本项目标线设置以《道路交通标志及标线》（GB5768-2022）为依据，根据需要设置，尽量做到各种标线完善、齐全，标线应采用反光型涂料。

（3）护栏

本项目在路基临悬崖、深沟路段设置护栏，护栏采用B级护栏，采用4E。
11、交通量预测

本项目工期计划1年。建设期为2026年11月—2027年11月，预测年限为2027—2041年。交通预测的特征年定为2027年、2033年、2041。交通量预测结果见下表。

表2-15   各特征年交通量预测结果    单位：Pcu/d

路段/特征年

2027
2033
2041
各路段平均值

155
174
202
12、征地拆迁
本项目为村通公路硬化工程，不进行征地拆迁。
13、公用工程

（1）给水

本项目施工期为1年，施工人数约为50人，施工人员租用附近村庄民房。用水量参照《内蒙古自治区行业用水定额标准（2025年版）》（DB15/T385-2025），本项目为农村地区，施工人员生活用水量按照80L/人·d计，则生活用水量为4m³/d，生活用水依托村庄供水设施。

（2）排水
本项目生活污水量按照生活用水量的80%计，生活用水量为4m³/d，则生活污水量为3.2m3/d，生活污水通过移动环保厕所进行收集，定期拉运至沙圪堵镇污水处理厂处置。

	总平面及现场布置
	1、线路总平面布置
本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇长胜店村、韩家塔村、魏家湾村、碾房塔村，为新建道路工程，线位基本沿现有自然道路布线，全长19.342km，其中路线一全长7.639km，路线二全长11.703km。

路线一：起点位于韩家塔村北侧，与现有土路相接，起点桩号为K0+000，路线整体由西向东进行布线，路线于K3+916-K4+008、K5+650-K5+760设置两处过水路面，K6+120-K6+180段利用既有过水路面，终点位于长胜店村西侧，与接现有水泥混凝土路，终点桩号为K7+639。

路线二：起点位于魏家湾村南侧，与现有土路相接，起点桩号为K0+000，路线

K0+000-K5+000段由东北向西南方向进行布线，K0+000-K0+120处设置过水路面一处，路线K5+000-K11+703段由西南向东北方向进行布线，K5+412-K5+503段利用既有水泥路面，终点位于碾房塔村北侧。接现有水泥混凝土路，终点桩号为K11+703。
本项目线路总平面布置图见附图7。

2、施工临时布置

拟建项目位于准格尔旗沙圪堵镇长胜店村、韩家塔村、魏家湾村、碾房塔村，属自然村通硬化路建设工程，工程量不大，项目所需的水泥混凝土、钢筋、砂石料等原材料均就近采购拉运至现场，施工范围控制在拟建道路红线范围内；施工人员租住当地居民空房作为施工营地。

（1）施工便道
本项目尽量依托原有道路施工，为了保证施工过程中旧路保通，施工便道利用沿线既有道路，纵向施工便道利用路基占地。路基施工便道全部依托周边道路，不设置专门的施工便道。

（2）取弃土场

本项目全线挖填方平衡，不设置取弃土场。

（3）拌和厂
本项目不设拌和厂，石料、砂砾、水泥混凝土等，均采用外购方式解决。

	施工方案
	1、施工工艺流程

本项目建设等级为四级公路，施工期主要工艺流程包括施工准备、路基工程、桥涵工程、路面工程及生态恢复，施工期工艺流程和产污环节如下图所示。
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图2-6  公路施工过程工艺流程及产污节点图

	施工方案
	工艺流程简述如下：

（1）施工准备

准备工作包括恢复中线、三通（通水、通电、通路）、平整场地等。本项目施工准备阶段准格尔旗交通运输局应亲自组织或委托、协调施工队伍实施三通工程，确保施工队伍顺利进场。

（2）路基工程

按设计和规范及监理指定的要求，进行场地清理，对用地范围内的树木、灌木、石头、废料、垃圾、杂草等进行清除，按照不同路段路基处理的方案进行施工，路基填筑施工完成后，要对路基表面排水横坡、平整度、边坡等进行整修。整修要按照设计结构尺寸进行，自上而下进行削坡修整，不得在边坡上以土贴补。施工采用人工和挖掘机、装载机、自卸汽车联合作业的方法进行施工。

★此过程会产生施工扬尘及运输车辆排放废气G1-1、设备噪声N1-1以及开挖废物S1-1。

（3）桥涵工程

路基工程进行到一半时开始修建涵洞，按照图纸要求对涵洞进行施工。

★此过程会产生施工扬尘及运输车辆排放废气G1-2、设备噪声N1-2以及施工废物S1-2。

（4）路面工程

路基及桥涵工程完成后开始路面工程，按照图纸要求对路面进行施工，路面工程以采用大型机械专业化施工为主，以少量人工操作小型机械为辅。

★此过程会产生施工扬尘、运输车辆排放废气G1-3、设备噪声N1-3以及施工废物S1-3。

（5）生态恢复

施工结束后及时清理及恢复植被。
2、施工方案

通过对本项目施工条件的分析，特提出以下施工方案：

（1）由于拟建公路工程量较大，施工质量要求严，为保证工程质量和进度，建议工程施工选用专业队伍，尽可能全部采用机械化施工。

（2）由于路线地处寒冷地区冰冻期长，实际施工期短，应合理安排施工组织计划，保证按时完工。

（3）必须创造良好的施工环境，在施工时做好沿线的交通疏导工作。

（4）为避免寒冷地区路基沉陷和路面裂缝等病害出现，在施工中应确保路基压实度以及路面平整度和防渗要求，并做好路基排水防护工程，以免成为冻胀、翻浆的外部原因。

（5）沿线大部分路段地下水埋藏较深，工程用水可利用市政再生水。

3、施工时序和建设周期

（1）施工进度

拟建项目建设期为2026年11月—2027年11月，建设期为1年。

（2）施工人数

项目施工期平均施工人数约为50人。

	其他
	本项目线位基本利用原有土路，占用土地大部分为原道路占地，在原土路基础上进行道路硬化，根据现场调查及资料收集，项目区域内部分道路两侧分布有生态保护红线、永久基本农田，且距农村公路均较近，设计方案已合理优化线位，有效生态保护红线、永久基本农田，受生态保护红线和永久基本农田控制的段落维持旧路现状。本项目此次修建道路占地范围不涉及生态保护红线和永久基本农田。
由于受到上述环境敏感区的限制，本项目是在原有土路基础上进行道路硬化，主要功能是满足原有自然土路保障沿线两侧居民出行及生活的服务功能，不涉及选址选线，且设计中未提出比选方案。综合各种因素考虑，本项目线路选线唯一，在原有土路进行改造的方案从生态环境、经济、社会角度来说是最合理可行的。


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1、生态环境现状

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇，根据《内蒙古自治区主体功能区规划》，准格尔旗属于国家级重点开发区域。根据《内蒙古自治区生态功能区划》（内蒙古自治区生态功能区划课题组，2005年6月），本项目位于准格尔黄土丘陵沟壑农田草原水土保持生态功能区（XXIX-5-1）。本项目在内蒙古生态功能区划中的位置见附图3。
根据《鄂尔多斯市生态功能分区图》，本项目沙圪堵镇所在区域属准格尔黄土丘陵沟壑农田草原水土保持生态功能区。评价区地形地貌为丘陵沟壑区，根据现状调查和资料结果，项目占地范围及周边生态环境现状较好。地带性植被类型主要是以羊草群落和本氏针茅群落为主的典型草原植被；此外还分布有乔木林植被和灌丛植被。沿线植被覆盖率在30%左右，主要植物还有本氏针茅群落、短花针茅、糙隐子草、冷蒿、百里香、达乌里胡枝子、多叶隐子草、冰草、花苜蓿、委陵菜、油蒿、籽蒿、沙芦草、沙鞭等，均为一般常见种类，无保护植物。土地利用类型主要包括草地、林地、耕地、交通运输用地、其他土地。本项目在鄂尔多斯市生态功能区划中的位置见附图4。具体见生态环境影响专项评价。

2、区域环境空气质量达标判定

（1）基本污染物环境质量现状

根据《环境影响评价导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇长胜店村、韩家塔村、魏家湾村、碾房塔村，根据内蒙古自治区生态环境厅2026年6月4日发布的《2025年内蒙古自治区生态环境状况公报》，鄂尔多斯市属于环境空气质量达标区。

（2）特征污染物环境质量现状

本次环境空气特征污染物质量监测委托内蒙古宏智检测技术有限公司于2026年7月22日—7月24日进行。
①监测因子：TSP
②监测频次

TSP浓度取日平均浓度值。连续监测3天，每天监测4次，时间为02:00、08:00、14:00、20:00四个时段，每小时至少45min。监测时，同时记录监测期间的气象条件（风向、风速、气温、气压等），见下表。

表3-1    监测期间气象条件表
检测日期

气温℃

气压kPa

风速m/s

风向

2026.07.22
23.4

89.72

2.4

南

2026.07.23
23.6

89.71

2.1

东南

2026.07.24
25.8

89.68

1.8

东南

③监测布点

根据建设项目规模、当地气象特点和大气保护目标，拟在公路沿线评价范围内，设置1个监测点，监测布点布置见表3-2，具体监测布点位置见附图8。

表3-2     环境空气质量现状监测布点表
序号

监测点
经纬度
测点位置

1

任三窑
110°45′2.519″E,39°52′47.465″N
居民点
④执行标准

TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。

⑤监测结果

本项目TSP现状监测结果见下表。
表3-3    TSP日均值监测结果（μg/m3）
采样位置

2026.07.22
2026.07.23
2026.07.24
标准值

任三窑

76
86
78
300

表3-4  TSP环境质量现状监测结果分析表
污染物
平均时间
评价标准（μg/m3）
监测浓度（μg/m3）
最大浓度占标率/%

超标率/%

达标情况
TSP

日平均
300

76~86
28.67
0

达标
根据上述监测结果，监测期间项目区周边环境空气中TSP浓度在76~86μg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。
3.声环境质量现状监测

本项目位于内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇长胜店村、韩家塔村、魏家湾村、碾房塔村，本项目声环境现状监测采用内蒙古宏智检测技术有限公司于2026年7月23日—7月24日进行的监测数据。设置7个敏感点进行现状值监测，具体监测布点情况见声环境专项评价章节表2.1-1。
监测结果显示，各敏感点的昼间噪声现状值范围为42dB(A)～46dB(A)，夜间噪声现状值范围为38dB(A)～42dB(A)，均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的1类标准（昼间55dB(A)、夜间标准45dB(A)）的限值要求。
具体内容见声环境专项评价章节。
4、水环境质量现状评价

（1）地表水

本项目为自然村通硬化路建设工程，不涉及废水排放，且线路涉及的乌兰沟河道管理范围为季节性河流，不具备开展地表水监测的条件，因此不进行地表水现状评价。

（2）地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A可知，本项目附录A中的“P公路”-123、公路、中的“其他”，属于Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。

5、土壤环境现状

本项目为自然村通硬化路建设工程，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A，本项目土壤环境影响评价类别为行业类别－其它行业，属于Ⅳ类，不开展土壤环境影响评价。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	原准格尔旗沙圪堵镇长胜店村、韩家塔村、魏家湾村、碾房塔村自然村段原有旧路为土路，路面坑洼不平，尤其在雨雪气候条件下基本与外界隔绝，严重影响了农村对外的联系，给当地农牧民的出行带来很大的不便，影响了当地的经济发展及人民的正常生活。经现场勘查，本路路面崎岖、狭窄、松散现象严重；全线排水设施较少，局部路段出现不同程度的水毁现象，路堤防护损坏主要为排水设施损坏，旧路主要为砂土路以及棉土路，抗冲刷能力差，冲刷引起破坏。给行驶车辆带来严重通行障碍。现有道路存在的环境问题如下：

1、大气环境

现有道路为土路路面，车辆在行驶过程中产生大量的粉尘和汽车尾气，对沿线居民产生一定影响。
2、声环境

现有道路路面松散、狭窄难行，路面凹凸不平，沿线行驶的车辆产生噪声较大，对沿线居民产生一定影响。
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图3-1     路线一旧路照片
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图3-2    路线二旧路照片


	生态环境保护目标
	本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇长胜店村、韩家塔村、魏家湾村、碾房塔村，根据路线周边现状、现场勘查及建设项目的特点，项目征地范围内不涉及水源保护区、自然保护区、风景名胜区、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感目标；线路评价范围内涉及生态保护红线、永久基本农田、公益林、基本草原和乌兰沟河道管理范围。

本项目声环境保护目标为道路两侧200m范围内居民、生态环境保护目标为道路两侧1000m范围内自然植被、野生动物、环境敏感区。道路沿线的主要保护目标见表3-5~表3-7所示，声环境保护目标图见附图9，生态保护目标图见生态专项章节。
表3-5    生态环境保护目标

环境要素

保护对象

保护目标

保护要求

生态环境

生态保护红线
本项目占地不涉及生态保护红线，评价区域内存在生态保护红线150.04hm2，植被类型主要为羊草、本氏针茅，土地利用类型主要为天然牧草地、其他草地，现状植被覆盖度主要为10%~30%。
保证施工期不占用评价区生态保护红线，不影响生态保护功能

公益林

本项目永久占地占用国家二级公益林0.08hm2、地方三级公益林1.38hm2、四级公益林0.006hm2，植被类型主要为柠条锦鸡儿、小叶杨、旱柳，土地利用类型主要为灌木林地、乔木林地，现状植被覆盖度主要为50%~70%。
占地范围内依法依规办理征占公益林审批手续，按规定做好生态补偿，植被恢复水平不低于周边；

占地范围外严格控制施工面积，不得随意扩大面积，保证施工期占地范围外公益林生态保护功能不受影响
评价范围内分布国家二级公益林188.88hm2，地方三级公益林446.26hm2、四级公益林0.006hm2，植被类型主要为小叶杨、柠条锦鸡儿、樟子松，土地利用类型主要为乔木林地、灌木林地，现状植被覆盖度主要为50%~70%。
永久基本农田

本项目占地不涉及永久基本农田，评价范围内存在基本农田488.22hm2，植被类型主要为玉米、土豆，土地利用类型为旱地，现状植被覆盖度主要为10%~30%。
保证施工期不占用评价区基本农田，不影响使用功能

基本草原

本项目永久占用基本草原2.09hm2，植被类型主要为羊草、本氏针茅，土地利用类型主要为天然牧草地、其他草地，现状植被覆盖度主要为10%~30%。
占地范围内依法依规办理征占基本草原审批手续，按规定做好生态补偿路基边坡植被恢复水平不低于周边；

占地范围外严格控制施工面积，不得随意扩大面积，保证施工期占地范围外基本草原生态保护功能不受影响
评价范围内分布基本草原2193.51hm2，植被类型主要为羊草、本氏针茅，土地利用类型主要为天然牧草地、其他草地，现状植被覆盖度主要为10%~30%。
野生动物

评价范围内植被类型主要为乌鸦、喜鹊、树麻雀、大杜鹃、田鼠等，未发现国家重点保护野生动物物种

维持区域生态系统的完整性、稳定性和生物多样性，保护野生动物数量和种类不受影响
植被

评价范围内植被类型主要为草地植被，包括羊草和本氏针茅等，项目占地区域植被类型主要为草地植被，包括羊草和本氏针茅等，占地区域内无保护植物分布。

施工严格按照占地范围实施，不扩大占地；减少对周边植被的破坏，对路基边坡进行植被恢复。

表3-6    地表水环境保护目标

环境要素

保护对象

保护目标

水体功能
保护要求

地表水

乌兰沟

地块7、14位于河道管理范围内；地块2、5、6、10、12、13、14与河道管理范围重叠交叉

无地表水环境功能区划
只有雨季有水，维持河道现状水环境质量，不发生明显恶化，不破坏河道行洪及生态功能。

表3-7     项目声环境保护目标

敏感点名称

对应线路

坐标

距道路边界线m

位置关系

评价范围内户/人数

功能

建筑物特征

韩家塔

路线一
110°44′43.999″E

39°53′24.003″N
3

两侧
12户36人

住宅

1层/朝东南/砖混结构

任三窑

110°45′2.519″E
39°52′47.465″N
3
两侧
26户78人

住宅

1层/朝南/砖混结构

孙家坡

110°45′44.484″E

39°51′25.042″N
75

右侧

3户9人

住宅

1层/朝南/砖混结构

魏家湾
110°45′38.092″E

39°50′36.955″N
3
两侧
13户39人
住宅
1层/朝南/砖混结构
王保红圪梁

路线二
110°43′30.537″E
39°51′29.464″N

12

路左
2户6人
住宅

1层/朝南/砖混结构

圪洞院

110°43′7.903″E
39°51′1.964″N
17

路左
1户3人
住宅

1层/朝南/砖混结构

碾房塔
110°44′5.279″E

39°48′45.719″N
20
路右
4户12人
住宅

1层/朝南/砖混结构

注：“路左右”以起点至终点方向为准

	评价

标准
	1、环境空气质量标准

本项目在鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇长胜店村、韩家塔村、魏家湾村、碾房塔村，SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准（2030年12月31日前，基本污染物实施过渡阶段浓度限值，2031年1月1日起，实施基本项目浓度限值），详细标准值见下表。

表3-8    环境空气质量标准    单位：µg/m³
序号
污染物项目
平均时间
过渡阶段浓度限值
浓度限值

二级
二级
1 
SO2
年平均
60
20
日平均
150
50
1小时平均
500
150
2 
NO2
年平均
40
30
日平均
80
50
1小时平均
200
200
3 
CO
日平均
4000
4000
1小时平均
10000
10000
4 
O3
日最大8小时平均
160
160
1小时平均
200
200
5 
PM10
年平均
60
50
日平均
120
100
6 
PM2.5
年平均
30
25
日平均
60
50
7

TSP
年平均
200

日平均
300

2、声环境质量标准
根据《声环境功能区划分技术规范》相关要求，本项目声环境均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。

表3-9    声环境质量标准    单位：dB(A)

噪声时段

昼间

夜间

1类

55

45

3、大气污染物排放标准

施工期扬尘等无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和无组织排放监控浓度限值。

表3-10    大气污染物综合排放标准  单位：mg/m3

污染物
最高允许排放浓度
无组织排放监控浓度限值点
颗粒物
120mg/m3
周界外浓度最高点1.0mg/m3
4、噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），标准值见表3-11。

表3-11    噪声排放标准

执行标准

标准值dB(A)

昼间

夜间

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

70

55

5、固废控制标准

一般固体废物控制参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准执行。

	其他
	无


四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	本项目施工期为1年。过程中的污染来自废水（施工废水）、废气（施工机械及运输车辆排放尾气、施工扬尘）、噪声（施工机械设备及运输车辆噪声）、固体废物（建筑垃圾、生活垃圾）等。施工期环境影响分析见图4-1。
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图4-1   施工期污染源分析图
1、生态环境影响分析

公路建设对生态环境的影响主要在施工期，道路施工时，除工程本身永久占地外，还会因机械设备、车辆的碾压、人员的践踏、材料占地等活动，造成道路沿线附近区域土壤板结、植被剥离，植被盖度降低。

本项目的建设对永久占地内土地利用、植被、公益林、基本草原、生态保护红线，以及评价范围内野生动物、农业生产、水土流失和景观环境等均会造成一定影响，通过采取相应的防治措施和补偿措施，随着施工期结束和生态恢复措施的实施，可有效减缓对周边生态环境的影响。
生态环境影响分析详见《生态环境影响专项评价报告》。
2、大气环境影响分析

公路施工过程中环境空气污染源主要为扬尘和汽车尾气污染。其中，扬尘污染主要来源于筑路材料的运输、装卸、堆放过程；汽车尾气主要来源于施工过程中运输车辆和施工机械燃油产生的CO、NOx和THC等。
（1）施工扬尘
施工废气对环境空气质量产生影响的主要是扬尘，工程施工扬尘来源包括未完工路面、建筑材料、水泥和砂等装卸、堆放产生的扬尘；建筑材料及土石方运输车辆在施工便道及施工场地行驶过程中会产生道路扬尘；施工垃圾的堆放和清运过程中产生的扬尘。此外，粉状材料本身在运输过程中，如果遮盖等防护措施不当，遇风也会起尘。燃油机动车对周围环境空气质量影响较为轻微。在天气晴朗、施工现场未定时洒水的情况下，其中尤以TSP对周围环境影响较为突出。施工废气主要是施工扬尘的无组织粉尘。

汽车运输也会产生扬尘污染，其扬尘量、粒径大小等与多种因素如路面状况、车辆行驶速度、载重量和天气情况等相关。其中风速、风向等天气状况直接影响扬尘的传输方向和距离。由于汽车运输过程中产生的扬尘时间短、扬尘落地快，其影响范围主要集中在运输道路两侧，如果采用硬化道路、道路定时洒水抑尘、车辆不要装载过满并采取密闭或遮盖措施，可大大减少运输扬尘对周围环境空气的影响。

扬尘排放量大小直接与施工期现场条件、管理水平、机械化程度、施工季节及当地气候等诸多因素有关，因此较难进行定量分析。

Q=2.1（V50-V0）3e-1.023W
Q——起尘量，kg/t·a；

V50——距离地面50m的风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

不同粒径的尘粒的沉降速度见表4-1。

表4-1     不同粒径的尘粒的沉降速度

粒径，μm

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度，m/s

0.003

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粒径，μm

80

90

100

150

200

300

350

沉降速度，m/s

0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

由表可知尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。建设单位和施工单位在施工过程中应采取运输车辆遮盖、施工场地及堆场遮挡、洒水措施，但影响周期短，随施工结束而消失，施工期不会对大气环境造成较大影响。

（2）汽车尾气污染

施工机械和运输车辆排放的尾气中含有一氧化碳（CO）、氮氧化物（主要以NO和NO2形式存在）和总烃（THC）等有毒有害物质。项目施工期机械设备尾气污染物排放量较小，加之本项目所在区域地形开阔，区域扩散条件较好，其尾气污染物影响在可接受范围内。本次环评要求施工单位采用的机械设备和车辆均需满足车辆污染物排放标准要求，在达标排放的情况下，可以将尾气污染物影响降至最低。

3、水环境影响分析

本项目施工期1年，施工人员约50人。

（1）生产废水

本项目共设置12道涵洞和4处过水路面，乌兰沟为季节性河流，只有雨季有水，本项目桥涵工程和过水路面工程避开雨季施工，可以避免对地表水体的影响，本项目施工期不涉及地表水的引流导排等。

施工过程中设备冲洗、道路养护时会有废水产生。施工设备的冲洗，具有悬浮物浓度高、水量小、间歇集中排放等特点。冲洗废水经沉淀处理后可回用于施工区洒水抑尘等，不外排，对地表水环境的影响小。

本项目施工期严禁在在乌兰沟河道管理范围之内设置车辆、设备冲洗设施，严禁在河道管理范围内布设沉淀池、泥浆收集池等废水收集、沉淀构筑物。
（2）生活污水

本项目施工人数50人，施工人员按日人均用水量80L计算，施工期为12个月，污水排放系数按0.8计算，则施工期生活污水量为3.2m3/d。生活污水通过移动环保厕所进行收集，定期拉运至沙圪堵镇污水处理厂处置，不会对水环境造成影响。
综上分析，本项目施工期水污染轻微且属短期影响。

表4-2     项目施工期废水污染一览表
污染类别

主要环节

污染因素

影响对象

影响途径

影响范围

影响程度

生活污水

施工人员生活过程

COD、NH3-N、动植物油、SS、BOD5
土壤、地下水

入渗

居民区

影响较小

施工废水

运输车辆及设备冲洗

SS

土壤、地下水

入渗

施工场地

影响较小
4、固体废物环境影响分析

本项目在施工期产生的固体废弃物主要为建筑垃圾、生活垃圾。如不妥善处理这些固体废弃物，则会阻碍交通，污染环境。

本项目施工人数50人，按每人每天生活垃圾产生量为0.5kg计，施工期为12个月，则施工期生活垃圾产生量为9t，生活垃圾设置生活垃圾箱集中收集后，按当地环卫部门的要求处理。

施工建筑垃圾均应妥善收集处理。可回收利用的回收利用，不可回收利用的拉运至市政部门指定地点处置。

综上，固废均得到合理处置，采取的措施可行。

5、声环境影响分析

本项目建设地点位于准格尔旗沙圪堵镇长胜店村、韩家塔村、魏家湾村、碾房塔村，周边敏感点距离项目较近，施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响，在临近村庄路段施工时，建设单位要合理地安排施工进度和时间，夜间禁止施工，文明施工、环保施工，并采取必要的噪声控制措施（如施工场地设置施工围挡或移动式声屏障等），以降低施工噪声对环境的影响。

施工期声环境影响分析详见《声环境影响专项评价》。

	运营期生态环境影响分析
	1、生态环境影响分析

公路建成后，新增永久占地内的植被将完全被破坏，取而代之的是道路硬化结构，形成公路用地类型。评价区域内野生动物对周边环境逐渐适应，对沿线区域野生动物基本不产生阻隔影响；由于车流量较少，车辆产生的噪声及振动对沿线周边陆生野生动物影响较小。本项目为农村公路新建项目，在原有土路基础上进行道路硬化，原有景观格局已形成，项目营运后，对整体景观格局影响较小，不会改变评价区整体自然景观。
运营期生态环境影响分析具体见《生态环境影响专项评价报告》。
2、环境空气影响分析

项目运营期间，车辆行驶激起的扬尘及排放的汽车尾气仍会造成一定的大气污染，其主要污染物为CO、NOX和TSP。本工程路面采用水泥混凝土路面，因而扬尘污染较小；但随着本路交通量的不断增大，汽车尾气排放量也呈增加趋势，加剧了对沿线大气环境的污染。项目在运营期应严格执行国家规定的汽车尾气排放标准，减少汽车尾气的排放量，且本项目为四级公路，设计速度为15km/h，速度较低，车流量较小，对沿线环境空气质量影响不大。尾气排放为线源排放，排放量较小，在大气中扩散后对环境影响很小，只要项目建设单位组织好交通，在项目沿线两侧进行绿化，发挥其吸尘、减噪、美化景观的作用。汽车尾气对沿线两侧环境空气的影响范围将会缩小，对沿线空气质量带来的影响轻微。

3、水环境影响分析

道路建成后运营期废水主要为降雨冲刷路面而产生的路面径流。汽车汽油残留在路面，降雨过程中雨水对地面的冲刷产生的携带石油类、SS、COD等污染物。根据类比调查及有关研究资料，降雨初期由形成地面径流到降雨历时为30分钟，雨水中的SS和油类物质的浓度比较高，半小时后，其浓度随着降雨历时的延长下降较快，雨水中COD随降雨历时的延长下降速度较前者慢，pH值则相对稳定，因此，降雨历时40分钟之后，路面基本被冲洗干净，且路面径流中污染物较为简单，运营期路基排水设置对勾边沟形式，以汇集路面水和边坡坡面水，并通过排水沟汇入桥涵或自然沟渠。
总体而言，路面径流水质简单、污染小，可在自然环境下得到较好净化，且随着降雨的持续，水体自净能力加强，污染物浓度将得到明显缓解，对项目周边水环境影响不大。因此，正常情况下，路面径流对沿线周边环境影响不大。
4、固体废物影响分析

项目建成通车后，将给人们日常生活和工作带来极大的便利，但同时道路运营过程中会产生少量的路面垃圾，定期清扫垃圾收集后拉运至指定地点处置，对环境影响很小。

5、声环境影响分析

本项目为四级公路建设，道路建成后运营期噪声源主要是道路行驶的各种车辆在行驶过程中产生的交通噪声（包括机动车发动机噪声、排气噪声、车体振动噪声、传动和制动噪声等），其中发动机噪声是主要污染源，另外车辆鸣笛也会产生噪声。由于项目范围内为村庄道路，项目区域内行驶的机动车产生的噪声会对周围环境敏感点有一定的影响，该交通噪声值相对较低，一般可以为沿线居民所接受，影响较小。

运营期声环境影响分析详见《声环境影响专项评价》。
6、环境风险分析

公路项目环境风险主要表现为运输危险品车辆发生泄漏的事故。本次道路属于新建工程，沿线大多为乡村住宅。本项目功能定位为单车道自然村通硬化路，主要为区域内的居民提供快速、安全的通行条件，解决沿线农产品加工外运、扩大规模化生产等问题，提高农民收入，全面推进乡村振兴，基本无危险品运输车辆经过，出现环境风险的概率极低。针对可能出现的环境风险，应采取如下措施：
（1）应设置警示牌、危险品车辆限速标志，提醒司机注意安全和控制车速，防止事故污染环境；

（2）建设单位是环境风险防范的责任及实施主体，环评建议建设单位应按有关部门要求单独编制本项目完善的环境风险应急预案，纳入沿线突发环境事件应急预案体系，并报有关部门审批。

（3）加强日常危险品运输车辆的“三证”检查、超载车辆的检查，若“三证”不全或车辆超载可禁止其上路。

（4）运载危险品的车辆应上报公路管理部门，经检查批准后方可上路行驶，车辆上要有危险品标志，并不能随意停车。

（5）危险品运输途中，公路管理部门应予以严密监控，以便发生意外情况时能及时采取措施，防患于未然。

	选址选线环境合理性分析
	本项目位于内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇长胜店村、韩家塔村、魏家湾村、碾房塔村，项目选线合理性如下：

1、用地与选址合理性分析

根据《准格尔旗发展和改革委员会关于准格尔旗沙圪堵镇长胜店村自然村通硬化路工程项目建议书的批复》（准发改审批发〔2026〕31号），路线全长19.342km，采用四级公路标准建设。该项目已取得《准格尔旗发展和改革委员会关于准格尔旗沙圪堵镇长胜店村自然村通硬化路工程可行性研究报告的批复》（准发改审批发〔2026〕87号）。本项目不涉及集中式饮用水水源保护区、各级自然保护区、风景名胜区；项目充分利用地形、地貌和沿线地质条件，除了满足规范规定的平纵面线形指标要求外，还重视与自然景观的协调性，减少对沿线自然生态的破坏，项目施工期间做好施工工地边界用挡网、围挡将工地与外界隔绝起来、洒水降尘、加强机械设备的维护和保养、合理安排施工时间、及时对建筑垃圾经集中收集运至建筑废弃物消纳场处置、生活垃圾交由环卫部门转运处置、施工废水统一收集至沉淀池进行处理后回用、在施工过程中加强管理，文明施工，在施工结束后通过路面恢复等措施；项目运营期间落实好边坡种草，及时对路面进行清扫，加强管理等措施后，本项目不会对项目周边环境带来明显不良影响。本项目所在地属于农村建成区，人类活动较为密集，本项目的建设有利于完善准格尔旗沙圪堵镇长胜店村、韩家塔村、魏家湾村、碾房塔村周边的路网结构，促进其交通组织及经济的发展。施工期、运营期的大气、噪声影响及对生态的破坏等处于可接受水平。从环境方面分析，项目选线较为合理。因此本项目的选址合理可行。
本项目建设完成后将极大地改善当地的出行条件，是解决当地“三农”问题的重要保障，是实现乡村振兴的重要途径。切实解决当地农牧民出行难的问题，促进物质交流，并改善提高人民生产、生活条件，加快农村经济社会发展。本项目的建设对项目建设区域充分发展现代农牧业，是对国家实行乡村振兴政策的响应，造福于当地村民。促进准格尔旗通村公路沿线居民的经济发展，为加强乡村公共基础设施建设、推进“四好农村路”、推进农村公路建设项目目标打下基础。

2、行政部门相关文件
各级行政管理部门针对本项目出具的文件见表4-3。

表4-3    各类文件汇总表
序号

部门

文件名

文件号

文件内容

1
准格尔旗发展和改革委员会
《准格尔旗发展和改革委员会关于准格尔旗沙圪堵镇长胜店村自然村通硬化路工程项目建议书的批复》
准发改审批发〔2026〕31号

该项目符合国家产业政策，属于审批类项目。

2
《准格尔旗发展和改革委员会关于准格尔旗沙圪堵镇长胜店村自然村通硬化路工程可行性研究报告的批复》
准发改审批发〔2026〕87号

3
准格尔旗人民政府
《准格尔旗人民政府2025年第9次常务会议纪要》
准格尔旗人民政府办公室〔2025〕85号
会议讨论并原则同意旗交通运输局提出的准格尔旗沙圪堵镇长胜店村自然村通硬化路工程项目事宜，项目所需资金主要通过申请上级资金解决，不足部分由旗财政承担。
4
准格尔旗自然资源局
《准格尔旗自然资源局关于准格尔旗沙圪堵镇长胜店村自然村通硬化路工程无需办理用地预审与选址意见书的复函》
准自然资函〔2025〕3574号
该项目属于农村牧区公路项目，依据《内蒙古自治区人民政府关于印发〈农村牧区公路管理办法〉的通知》（内政发〔2006〕50号）第二章第十七条“农村牧区公路建设用地依法列入农用地范围，按国家有关规定执行”的规定执行。该项目不涉及新增建设用地，属于无需申请办理用地预审的情形。
5
《准格尔旗自然资源局关于准格尔旗沙圪堵镇长胜店村自然村通硬化路工程征求意见的复函》

准自然资函〔2025〕3565号

该项目不占用生态保护红线及永久基本农田。

6
准格尔旗文物局

《准格尔旗文物局关于准格尔旗沙圪堵镇长胜店村自然村通硬化路工程的复函》

准文物函〔2025〕1482号

该项目范围内不涉及文物普查数据库登记的文物遗存。

7
准格尔旗水利局
《准格尔旗水利局关于准格尔旗沙圪堵镇长胜店村自然村通硬化路工程涉及河湖库管理范围重叠交叉情况核查的复函》

准水函〔2026〕685号
地块7、地块14位于我旗已划定管理范围的乌兰沟河道内，地块2、地块5、地块6、地块10、地块12、地块13及地块14与我旗已划定管理范围的乌兰沟河道存在重叠交叉，其余地块无重叠交叉情况。

我局原则同意该项目办理林地、草原审核审批手续。

综上分析，本项目符合相关规划和政策要求，项目选址选线合理可行。

3、基本草原、公益林占用不可避让性分析
本项目为自然村通硬化路民生基础设施工程，属于农村牧区公路，受生态保护红线和永久基本农田的限制，本项目是在原有土路基础上进行道路硬化，线路选线唯一，路线确实无法完全避让基本草原、公益林，项目已最大限度缩减基本草原、公益林占用规模，落实条例“应当不占或者少占草原/公益林”的要求。


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1、生态保护措施

本项目施工期对项目区周边土壤表层扰动会破坏植被，将对项目区周边生态环境产生一定的影响或加剧区域内的水土流失。采取本次生态专题报告提出的防控对策措施后，施工扰动土壤在可控范围内，且随着施工结束，周边植被恢复措施的整治，各种不利影响会逐步消失，除项目区永久占地外，项目区周边生态环境会逐步恢复至原有状况。
施工期生态环境保护措施详见《生态环境影响专项评价报告》。
2、环境空气保护措施

本项目施工期间扬尘影响范围较小，但周边敏感点距项目较近，施工单位在施工过程中应采取措施。针对施工阶段的施工安排随机性较强等情况，施工扬尘主要影响下风向区域，对施工期间的扬尘污染源严格管理可以把施工扬尘控制在最低水平。根据《内蒙古自治区建筑施工扬尘治理实施方案》的要求，结合本项目的具体情况，减少施工期扬尘对环境的影响，具体措施如下：

（1）在施工时，应注意洒水降尘，施工垃圾运输应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施。

（2）建议在4级以上的大风天气应停止施工。

（3）遮盖。运送散装含尘物料的车辆，要用篷布苫蓝，以防物料飞扬。对运送砂石粉状材料的车辆应限制超载，不得沿途洒漏。粉状材料应灌装或袋装，并盖篷布。加强对易散失物资的管理，不得裸露堆放。对运输过程中洒落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。

（4）施工过程中，严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。

（5）对清理出来的建筑垃圾要及时运到建筑垃圾堆土场处置，以免遇风起尘。

（6）使用商品混凝土，严禁施工队自行设立混凝土搅拌站。

3、水环境保护措施

（1）涉水施工

本项目涉及季节性河流乌兰沟河道管理范围，乌兰沟为季节性河流，仅雨季形成短时径流。本项目避开雨季施工，不安排涉水施工作业，无河道内基坑开挖、围堰、涉水填筑等涉水工程内容。

（2）施工废水污染防治措施

①工程承包合同中应明确筑路材料（如水泥、油料、化学品等）的运输过程中防止洒漏条款，堆放场地应设在远离乌兰沟路段，避免筑路材料随雨水冲入水体，造成水体污染。

②禁止向项目区内水环境中排放或倾倒生活垃圾和建筑垃圾、清洗贮存过油类和装有毒物质的车辆或容器。

③施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响。施工废水经沉淀池沉淀后循环使用，沉淀池容积10m3。

④加强施工期工地用水管理，节约用水，尽可能避免施工用水过程中的“跑、冒、滴、漏”，减少施工废水外排量。

（3）施工期生活污水处理措施

施工人员租用当地民房，生活污水通过移动环保厕所进行收集，定期拉运至沙圪堵镇污水处理厂处置，不外排。
4、固体废物保护措施

（1）按计划和施工操作规程，严格控制环境污染物排弃。对于剩余的筑路材料，包括石料、砂、石灰、水泥等，应按施工计划运输建筑材料，避免堆存，对于剩余的、尚能使用的建筑材料应及时运走，用于其余路段，对于不能使用的废料应及时送到政府指定地点进行处理。

（2）本工程土石方工程主要为路基工程区。通过分析土方平衡，主体开挖土方能利用的就近利用，以减少废弃土方。本工程施工期挖方36035m3，填方36035m3，利用方36035m3，借方0m3，弃方0m3。土石方调度过程中，运送土方的车辆，用苫布遮盖，以防物料洒落。
本项目依托原有土路进行道路硬化，表土产生量较小。少量表土单独分区暂存，不与其他土石方混堆；表土堆体采取全覆盖苫盖，表土优先用于路基边坡植被恢复。
（3）施工人员生活垃圾收集设备须严格管理，防止垃圾渗滤液下渗引发地下水污染事故，严禁将生活垃圾混入建筑垃圾处理。整个施工期生活垃圾必须集中收集，并在指定地点存放，集中收集后定期按照当地环卫部门要求进行处理处置，不得随意倾倒，以免污染当地环境和影响景观。

施工期间，对产生的固体废物主要采取以下措施：项目产生的固废分类堆放，严密遮盖，施工垃圾及时清运至指定地点堆存，外运过程中运输车辆均以苫布遮盖，施工期间建筑垃圾要设置固定的临时堆放地点，建筑垃圾须向有关部门申报并获得核准，按核准路线和数量运输到环卫部门指定的填埋场进行处置。

5、声环境保护措施

项目施工过程中，施工噪声会对周边声环境产生一定影响，必须加强施工机械的维护保养工作，并做好施工人员自身防护工作。合理安排施工场所和施工时间，确定合理运输路线，对排放高强度噪声的施工机械设备工场及临近敏感点处设置移动式隔声围挡，减少施工噪声对周边敏感点的影响。施工噪声影响是暂时的，将随着施工期的结束而消失。通过采取措施，可将施工期产生的噪声控制在最低程度。
施工期声环境保护措施详见《声环境影响专项评价》。

	运营期生态环境保护措施
	1、生态环境保护措施

（1）根据“适地适树、适地适草”的原则，在当地优良的树种和经过多年种植已经适应当地环境的引进树种和草种中选择。

（2）公路建成后，对路基边坡进行植被恢复，路基边坡采用混播羊草和本氏针茅等，自然恢复结合人工恢复，植草面积34101m2。植被成活率不低于85%，植被覆盖度不低于现状水平。

（3）公路运营期间，对公路路基边坡种植的植物应有专门机构的人员进行抚育、管理、养护。保证绿化栽植的成活率和植被的恢复，提高沿线植被覆盖度。

（4）做好保护野生动物的宣传工作，增强施工人员的保护意识，严格遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁捕猎野生动物尤其是保护动物，严禁掏鸟蛋，捕杀鸟类。
运营期生态环境保护措施详见《生态环境影响专项评价》。
2、环境空气保护措施

项目运营期间，主要大气污染物为汽车尾气，其主要污染物为CO、NOx、TSP。污染物排放量的大小与交通量成比例增加，与车辆的类型以及汽车运行的情况有关。只要项目建设单位组织好交通，本项目沿线目前环境空气质量现状很好，大气环境容量较大。产生的汽车尾气能较快在大气中扩散，为减少汽车尾气对环境的影响，建设单位应采取如下防治措施：

（1）加强绿化措施，有针对性地优化绿化结构和层次，提高绿化防治效果，减少气态污染物对周围环境的影响。

（2）加强交通管理，规定车速范围，保持车流畅通，减少事故发生。

（3）路面应及时清扫，防止固体废物随风飞扬造成大气污染。

（4）对运输散体物质的车辆必须严加管理，并加盖篷布，防止扬尘。

采取以上措施后，本项目道路机动车尾气和道路扬尘不会对沿线环境空气产生明显影响。
3、水环境保护措施

路面径流污染物主要为SS、石油类，主要是在降雨初期30min内污染物浓度比较高，其中SS、石油类浓度比较高，40min以后路面基本被冲洗干净。运营期通过设置的边沟汇集路面水和边坡坡面水，并通过排水沟汇入桥涵或自然沟渠。总体而言，路面、桥面径流水质简单、污染小，可在自然环境下得到较好净化，且随着降雨的持续，水体自净能力加强，污染物浓度将得到明显缓解，对项目周边水环境影响不大。

运营期应加强道路的管理，保持路面清洁，每日清扫和及时清除运输车辆抛洒在路面的污染，减少路面径流冲刷污染物的数量。 
4、固体废物保护措施

公路运营期产生的固体废物仅为日常养护的道路垃圾，由环卫部门统一收集后处理，对环境基本无影响。司乘人员及道路行人丢弃的果皮、纸屑、塑料及包装废弃物，由环卫人员收集后统一由环卫部门处理，其发生量较小。此外，在道路运营中，应加大道路环保的宣传力度，增强管理单位和乘客的环保意识，不要随便乱扔垃圾，培养保护环境的责任心。

采取以上措施后，固废对周围环境影响较小。
5、声环境保护措施

依据HJ1358‑2024噪声防治优先次序，优先采取声源控制措施，韩家塔、任三窑、魏家湾对应路段采用露石低噪声水泥混凝土路面，预期降噪量2～3dB(A)，治理后夜间噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求；同时配套设置禁鸣、夜间限速标志，协同交通管理。运营期在韩家塔、任三窑、魏家湾布设跟踪监测点位，根据实测结果优化降噪措施。

运营期声环境保护措施详见《声环境影响专项评价》。

	其他
	1、环境管理要求
项目施工期和运营期都会对周围的自然环境、生态环境、社会经济环境和公众生活质量带来一定的影响，为了及时采取有效的环境保护措施减轻或消除不利影响，需要在工程施工建设期和营运期制定必要的环境保护管理与监测计划。其主要目的是及时准确监测工程给环境带来的真实影响，监督工程的各项环保措施得以实施。下面根据项目可能造成的环境影响和周围环境的要求，提出项目建设和运营过程中的环境管理和环境监测的具体要求。

施工建设期由道路建设相关部门统一负责管理，道路运营期管理由市政部门统一负责管理。在施工和运营期，管理机构有义务做好本项目的环境保护管理工作，其主要职责如下：

（1）贯彻执行国家及省市各项环境保护方针、政策和法规。

（2）负责监督环境实施计划和编写，负责监督本报告中所提到的各项环保措施的落实。

（3）制定污染事故处置计划，并对事故进行调查处理。

2、环境监测计划

施工期和运营期环境监测的重点是声环境、环境空气及生态环境。常规监测要求定点和不定点、定时和不定时抽检相结合的方式进行。环境监测计划见表5-1。
表5-1    环境监测计划
监测项目

监测点位

监测时间、频次

实施机构

监督机构

施工期
噪声

LAeq
施工场地边界及声环境敏感点（韩家塔、任三窑、孙家坡、魏家湾、王保红圪梁、圪洞院、碾房塔村）
1次/年、2天/次，昼夜各1次
委托有CMA资质的环境监测机构进行监测
当地生态环境行政管理部门
运营期
噪声

LAeq
韩家塔、任三窑、孙家坡、魏家湾、王保红圪梁、圪洞院、碾房塔村最近民房处
1次/年，2天/次，每天昼间、夜间各监测1次。
委托有CMA资质的环境监测机构进行监测
当地生态环境行政管理部门
表5-2   生态监测计划
序号

监测项目

主要技术要求

监测机构

1

植被及植物资源监测

1.监测项目：植物物种、植被类型、种植密度、存活率、覆盖率、生物量；

2.监测频率：施工期每年1次；运营期连续监测3年，每年1次；

3.监测方式：建议采取固定监测点与调查样方结合的监测方法；

4.监测点：主体工程区。

具有生态学研究背景和人员力量的研究院所、大专院校或生态环境监测机构

2

野生动物监测

1.监测项目：野生动物的种类、分布、数量、活动规律；

2.监测频率：施工期每年2次；运营期连续监测3年，每年1次

3.监测方式：建议采取固定监测点与调查样线结合的监测方法；

4.监测点：主体工程区。



	环保投资
	本项目建设总投资1486.0664万元，其中环保投资为98.46万元，占总投资比例为6.63%，项目环境保护对策措施汇总见表5-3。

表5-3    本项目环保投资一览表
项目

内容及工程量

投资

（万元）

生态

路基边坡治理措施

路基边坡采用混合撒播羊草、本氏针茅等适合当地生长环境的草种植草防护，植草面积34101m2。

25.46

噪声

施工期

选用低噪声的施工机械和工艺，加装减震机座，加强各类施工设备的维护和保养。在敏感点处施工时设置移动声屏障。

15

运营期

韩家塔、任三窑、魏家湾对应路段采用露石低噪声水泥混凝土路面；加强线路养护，村庄路段设置限速标志；声环境敏感点噪声跟踪监测。

3
废气
施工场地洒水降尘，配备洒水车2辆

24

废水
生产废水

沉淀池1座，容积10m3
5

生活污水

移动环保厕所1座
3

固体废物
施工垃圾定期运送至建筑垃圾处理场；生活垃圾集中收集后按照当地环卫部门的要求进行处理。

3

环境监测
施工期环境监测（施工场地TSP、施工场界及声环境敏感点等效A声级、生态监测）
运营期环境监测（沿线声环境敏感点等效A声级；生态监测）
20
合计

98.46



六、生态环境保护措施监督检查清单

	      内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	1、严格控制路基开挖等施工作业面，避免超挖破坏周围植被；严格控制施工面积，不得随意扩大面积；2、施工期挖方及时回填；3、禁止施工人员随意破坏植被和捕杀野生动物。
	加强管理
	工程施工结束后，路基边坡采用混播羊草和本氏针茅等，自然恢复结合人工恢复，植草面积34101m2。植被成活率不低于85%，植被覆盖度不低于现状水平。
	要求植被覆盖度不低于原有水平。

	水生生态
	--
	--
	--
	--

	地表水环境
	避开雨季施工，不安排涉水施工作业。施工废水经沉淀处理后回用。施工人员生活污水通过移动环保厕所进行收集，定期拉运至沙圪堵镇污水处理厂处置。
	不外排，对周围水环境影响较小。
	运营期路基排水设施设置边沟以汇集路面水和边坡坡面水，并通过排水沟汇入桥涵或自然沟渠，防止雨季洪水冲刷路基。
	路面径流不排入地表水环境。

	地下水及土壤环境
	施工废水经沉淀处理后回用。施工人员生活污水通过移动环保厕所进行收集，定期拉运至沙圪堵镇污水处理厂处置。
	不外排，对周围水环境影响较小。
	--
	--

	声环境
	采用低噪声设备，采取有效的隔声、吸声措施，设置临时隔声屏障等；车辆运输通过敏感点时减少鸣笛次数。
	施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	韩家塔、任三窑、魏家湾对应路段采用露石低噪声水泥混凝土路面；加强线路养护，村庄路段设置限速标志；声环境敏感点噪声跟踪监测。
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准

	振动
	--
	--
	--
	--

	大气环境
	施工运输车遮盖苫布，料堆用苫布苫盖，定期对施工道路洒水，施工区域设置围挡。
	废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准和无组织排放监控浓度限值
	道路两侧加强绿化，增强植被对扬尘的吸附作用。要求上路运输散装物料的车辆采取遮盖措施。
	--

	固体废物
	施工建筑垃圾均妥善收集处理。生活垃圾设置垃圾箱收集后拉运至一定地点处置。
	固废得到合理处置。
	项目运营后产生少量路面垃圾，收集后拉运至指定地点处置。
	固废得到合理处置。

	电磁环境
	--
	--
	--
	--

	环境风险
	--
	--
	设置警告标志、禁令标志等。
	--

	环境监测
	环境管理与环境监测（施工场地TSP、施工场界等效A声级、生态监测）
	大气污染物浓度 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度；噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；生态满足环境监测计划要求。
	环境管理与环境监测（沿线声环境敏感点等效A声级；生态监测）
	沿线声环境敏感目标处满足《声环境质量 标准》（GB3096-
2008）1类
标准限值；
生态满足环境监测计划要求。

	其他
	--
	--
	--
	--


七、结论

	根据前文对本项目基本情况、建设内容、环境质量现状、项目投入建设及运营产生的环境影响、采取的防治措施以及监督检查等分析，通过严格落实本报告表中提出的各项环保措施、加强环境管理，严格执行“三同时”制度，工程建设对环境的不利影响将可以得到减轻或消除，各项污染物均能做到达标排放，环境影响可接受，各项环境要素能满足环境功能区划的要求，不会降低当地环境质量。因此，从环境保护的角度来看，项目的建设是可行的。工程建设不存在重大的资源环境制约因素，且本项目符合国家产业政策，选址可行，区域环境质量良好，项目运营期通过采取有效的污染防治措施，对周围环境影响可接受。

本项目建成后，社会效益显著，有利于地方交通，改善居民的生活环境。本项目建设是可行的。


准格尔旗沙圪堵镇长胜店村自然村

通硬化路工程

声环境影响专项评价

内蒙古环臻生态环境科技有限公司
2026年10月

1总则

1.1项目概况
本项目位于准格尔旗沙圪堵镇长胜店村、韩家塔村、魏家湾村、碾房塔村，本次规划建设的道路，其现状为土路，不仅严重削弱行车的舒适性，更因平面线形不合理、路面颠簸等问题，形成显著的交通安全隐患，直接影响村镇群众的日常出行与生产生活物资运输。

在此背景下，根据《准格尔旗人民政府2025年第9次常务会议纪要》（〔2025〕85号），准格尔旗旗委、旗政府决定建设准格尔旗沙圪堵镇长胜店村自然村通硬化路工程。

拟建项目路线全长19.342km，共分两段：路线一全长7.639km，路线二全长11.703km，设计速度15km/h，路基宽度为4.0 m，路面宽度为3.0/4.0 m，采用水泥混凝土路面。水泥混凝土路面47085m2，排水及防护混凝土工程558.4 m3，浆砌片石291.6 m3；平面交叉6处，占用土地147.8226亩，设置涵洞12道，涵长95m（包含一处铸铁管涵）。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“五十二、交通运输业、管道运输业”中“130等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路）”中“其他（配套设施除外；不涉及环境敏感区的三级、四级公路除外）”，应编制环境影响报告表。本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇长胜店村、韩家塔村、魏家湾村、碾房塔村，路线两侧存在村庄，属于公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中表1专项评价设置原则表，项目需设置噪声专项评价，本章节为准格尔旗沙圪堵镇长胜店村自然村通硬化路工程声环境影响专项评价。
1.2评价依据

1.2.1相关法律法规
（1）《中华人民共和国生态环境法典》2026年8月15日起施行；
（2）《中华人民共和国城乡规划法》，2015 年4月24日施行；
（3）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日起施行；
（4）《交通建设项目环境保护管理办法》交通运输部2003年第5号令；
（5）《关于发布〈地面交通噪声污染防治技术政策〉的通知》，环发〔2010〕7号；
（6）《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》，环办大气函〔2017〕1709号；
（7）《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》，国家环境保护总局，环发〔2003〕94号，2003年5月27日；
（8）《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》，环发〔2010〕144号。
1.2.2相关导则、技术规范、标准

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；
（3）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）；
（4）《公路环境保护设计规范》（JTGB04-2010）；
（5）《公路交通噪声防治措施分类及技术要求》（JT/T1198-2018）；

（6）《地面交通噪声污染防治技术政策》（环发【2010】7 号）；
（7）《住宅设计规范》（GB50096-2011）；
（8）《建筑环境通用规范》（GB55016-2021）；
（9）《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）；
（10）《声屏障声学设计和测量规范》（HJ/T90-2004）；
（11）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）；
（12）《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024）。
1.2.3项目相关文件

（1）《准格尔旗沙圪堵镇长胜店村自然村通硬化路工程可行性研究报告》（鄂尔多斯市中交交通规划设计有限公司，2025年11月）；
（2）《准格尔旗沙圪堵镇长胜店村自然村通硬化路工程一阶段施工图设计》（鄂尔多斯市中交交通规划设计有限公司，2026年6月）；
（3）《准格尔旗发展和改革委员会关于准格尔旗沙圪堵镇长胜店村自然村通硬化路工程可行性研究报告的批复》（准发改审批发〔2026〕87号）。
1.3工作程序

本项目采用导则推荐的工作程序，如下图所示。
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图1.3-1   声环境影响评价工作程序图
1.4声环境功能区划及评价标准
1.4.1环境功能区划及环境质量标准

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）本项目现状涉及1类声环境功能区。
本项目声环境评价范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准具体标准限值见表1.4-1。
表1.4-1    声环境质量标准

	执行标准
	类别
	标准值dB(A)

	
	
	昼间
	夜间

	《声环境质量标准》（GB3096-2008）
	1类区
	55
	45


1.4.2噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。

表1.4-2    噪声排放标准

	执行标准
	标准值dB(A)

	
	昼间
	夜间

	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	70
	55


1.5声环境评价等级及范围
1.5.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）和参照《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024）中的规定，评价等级及划分依据见下表。
表1.5-1    声环境评价工作等级划分
	评价等级
	一级
	二级
	三级

	所处功能区
	GB3096中0类，以及对噪声有特别限制要求的保护区等敏感保护目标
	GB3096中1、2类
	GB3096中3、4类

	建设前后敏感目标噪声级增加值
	大于5dB(A)（不包含5dB(A)）
	3-5dB(A)（含5dB(A)）
	小于3dB(A)（不含3dB(A)）

	受影响人口数量
	显著增加
	增加较多
	变化不大


项目所在区域属声环境1类区，经运营期噪声预测结果显示，公路建设前后敏感目标噪声级增加值大于5dB(A)，受影响人口数量较少，因此，声环境影响评价工作等级为一级。

1.5.2评价范围
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）和参照《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024），以路中心线两侧200m范围为声环境评价范围。
1.6评价时段及评价因子
1.6.1评价时段
根据本项目建设性质及施工特点，评价时段考虑施工期。本项目施工期预计为1年。本工程计划2027年11月投入运营，故本次评价选取工程建成通车后的第1年、第7年和第15年，评价水平年分别选择近期（2027年）、中期（2033年）、远期（2041年）作为交通流量的预测年。
1.6.2评价因子
本次评价的主要内容和评价因子，具体见下表。
表1.6-1    声环境影响评价主要内容和评价因子
	环境要素
	评价内容
	评价因子

	
	
	现状评价因子
	预测评价因子

	声环境
	施工期噪声；运营期交通噪声
	LAeq
	LAeq


1.7声环境保护目标
本项目声环境保护目标见下表。

表1.7-1   项目声环境保护目标

	序号
	保护目标名称
	所在路段
	里程范围
	线路形式
	方位
	保护目标预测点与路面高差m
	距道路边界（红线）距离m
	距道路中心线距离m
	声环境功能区类别
	评价范围内人数
	声环境保护目标情况说明
	照片
	平面位置关系

	1
	韩家塔
	路线一
	K0+260
	路基
	两侧
	0
	3
	5
	1类
	12户36人
	1层/朝东南/砖混结构
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	2
	任三窑
	
	K2+000
	路基
	两侧
	0
	3
	5
	1类
	26户78人
	1层/朝南/砖混结构
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	3
	孙家坡
	
	K5+000
	路基
	右侧
	0
	75
	77
	1类
	3户9人
	1层/朝南/砖混结构
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	4
	魏家湾
	
	K6+600
	路基
	两侧
	0
	3
	5
	1类
	13户39人
	1层/朝南/砖混结构
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	5
	王保红圪梁
	路线二
	K4+350
	路基
	路左
	0
	12
	14
	1类
	2户6人
	1层/朝南/砖混结构
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	6
	圪洞院
	
	K6+500
	路基
	路左
	+3
	17
	19
	1类
	1户3人
	1层/朝南/砖混结构
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	7
	碾房塔
	
	K11+700
	路基
	路右
	+1
	20
	22
	1类
	4户12人
	1层/朝南/砖混结构
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注：“路左右”以起点至终点方向为准。

2声环境现状调查与评价
本项目位于内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇长胜店村、韩家塔村、魏家湾村、碾房塔村，项目声环境现状监测采用内蒙古宏智检测技术有限公司于2026年7月23日—7月24日、2026年7月28日进行的监测数据。
2.1监测布点
（1）敏感点常规监测

根据现场环境特征，对项目沿线敏感目标进行监测，共设置7个敏感点进行声环境质量现状监测，具体监测布点情况见表2.1-1，监测布点图见附图8。

表2.1-1    噪声监测点位置及监测因子一览表

	序号
	名称
	对应线路
	经纬度
	测点位置
	距道路中心线的距离（m）

	1
	韩家塔
	路线一
	110°44′43.999″E,39°53′24.003″N
	距离公路最近的住户室外窗前1.0米处
	5

	2
	任三窑
	
	110°45′2.519″E,39°52′47.465″N
	
	5

	3
	孙家坡
	
	110°45′44.484″E,39°51′25.042″N
	
	77

	4
	魏家湾
	
	110°45′38.092″E,39°50′36.955″N
	
	5

	5
	王保红圪梁
	路线二
	110°43′30.537″E,39°51′29.464″N
	
	14

	6
	圪洞院
	
	110°43′7.903″E,39°51′1.964″N
	
	19

	7
	碾房塔
	
	110°44′5.279″E,39°48′45.719″N
	
	22


2.2监测方法
按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的方法进行测试。

2.3监测时间及频率
连续监测2天，监测时间为2026年7月23日—2026年7月24日，每天昼、夜各监测1次，每次监测20分钟；监测项目为等效A声级。
2.4监测结果
本项目声环境现状监测数据具体见表2.3-1。

表2.3-1   敏感点噪声现状监测结果     dB(A)

	编号
	监测点位
	2026.7.23检测结果
	2026.7.24检测结果
	评价标准

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	韩家塔
	44
	40
	44
	40
	55
	45

	2
	任三窑
	46
	40
	46
	41
	
	

	3
	孙家坡
	45
	41
	45
	42
	
	

	4
	魏家湾
	46
	42
	46
	42
	
	

	5
	王保红圪梁
	43
	38
	43
	39
	
	

	6
	圪洞院
	42
	39
	42
	40
	
	

	7
	碾房塔
	46
	42
	46
	41
	
	


从上表可以看出，各敏感点昼间噪声现状检测值为42~46dB(A)之间，夜间噪声现状检测值为38~42dB(A)之间，均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的1类标准（昼间55dB(A)、夜间标准45dB(A)）的限值要求。

3声环境影响预测、分析及评价
3.1噪声源分析
3.1.1施工期噪声源分析

项目施工过程中噪声主要来自挖掘机、推土机、平地机、装载机、摊铺机、振动式压路机等施工机械以及运输车辆的交通噪声。施工期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性，其强度与施工设备的种类及施工队伍的管理等有关。通过类比确定的主要噪声源源强见表3.1-1。
表3.1-1   主要施工机械和车辆的噪声级

	序号
	机械类型
	距离声源5m
[dB(A)]
	距离声源10m
[dB(A)]

	1
	电动挖掘机
	80~86
	75~83

	2
	轮式装载机
	90~95
	85~91

	3
	推土机
	83~88
	80~85

	4
	各类压路机
	80~90
	76~86

	5
	商砼搅拌车
	85~90
	82~84

	6
	混凝土振捣器
	80～88
	75～84

	注：源强应根据工程机械运转负荷确定，低负荷取低值，高负荷取高值。


3.1.2运营期噪声源分析

（1）相对交通量
本工程可研分别对2027年近期、2033年中期和2041年远期道路交通量进行预测，各路段高峰小时交通量预测结果如下。
表3.1-2   交通量预测结果   单位：pcu/d

	特征年
	2027
	2033
	2041

	各路段平均值
	155
	174
	202


（2）车型比例及折算系数
根据设计资料及对项目区域现有道路的调查结果，路段车型构成比例见下表。

表3.1-3   车型比例预测结果

	                           车型

特征年
	小货
	中货
	大货
	拖挂
	小客
	大客
	合计

	2027年
	29.39%
	13.42%
	0
	0
	50.17%
	7.02%
	100%

	2033年
	29.37%
	13.43%
	0
	0
	50.19%
	7.01%
	100%

	2041年
	29.36%
	13.44%
	0
	0
	50.21%
	6.99%
	100%


根据《公路工程技术标准》（JTJB01-2014），公路交通情况调查车型分类及折算小客车系数见下表。
表3.1-4   车型分类及车辆折算系数

	车型
	汽车代表车型
	车辆折算系数
	说明

	小
	小型车
	1.0
	座位≤19座的客车和载质量≤2t的货车

	中
	中型车
	1.5
	座位＞19座的客车和2t<载质量≤7t的货车

	大
	大型车
	2.5
	7t<载质量≤20t的货车

	
	汽车列车
	4.0
	载质量＞20t的货车


（3）各车型（绝对量）交通量预测结果
各车型（绝对量）交通量预测结果见下表。
表3.1-5   各车型交通量预测值一览表   单位：辆/d

	年份
	车型
	小型车
	中型车
	大型车
	合计

	
	
	小货
	小客
	中货
	大客
	拖挂
	大货
	

	2027
	车型比
	29.39%
	50.17%
	13.42%
	7.02%
	0
	0
	100%

	
	交通量
	41
	71
	19
	10
	0
	0
	141

	2033
	车型比
	29.37%
	50.19%
	13.43%
	7.01%
	0
	0
	100%

	
	交通量
	46
	79
	21
	11
	0
	0
	158

	2041
	车型比
	29.36%
	50.21%
	13.44%
	6.99%
	0
	0
	100%

	
	交通量
	54
	92
	25
	13
	0
	0
	183


（4）昼间比例及各特征年小时车流量
根据各特征年的日交通量、各车型比例/各车型的折算系数及设计资料提供的昼夜比，昼间系数取0.8，将各预测年各车型的实际数量按照噪声预测模式要求折算成小时交通量，折算结果见下表。
表3.1-6   各特征车小时平均交通量   单位：辆/h
	路段
	车型
	2027年
	2033年
	2041年

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	全线
	小型车
	6
	3
	6
	3
	7
	4

	
	中型车
	1
	1
	2
	1
	2
	1

	
	大型车
	0
	0
	0
	0
	0
	0


（5）车速
本项目线路设计速度15km/h，依据《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）附录C，各类型单车车速预测采用如下公式：
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式中：vi—第i种车型车辆的预测车速，km/h；

k1、k2、k3、k4 —回归系数，按表3.1-7取值；
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—该车型当量车数；

vol—单车道车流量，辆/h；
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—该车型的车型比；

m—其他车型的加权系数；

V—设计车速，取15km/h。

表3.1-7   车速计算公式系数

	车型
	k1
	k2
	k3
	k4
	m

	小型车
	-0.061748
	149.65
	-0.000023696
	-0.02099
	1.2102

	中型车
	-0.057537
	149.38
	-0.000016390
	-0.01245
	0.8044


本公路运营各期各车型小时车速见下表。

表3.1-8   运营各期各车型预测车速   单位：km/h

	时段
	2027年
	2033年
	2041年

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	小型车
	12.74496802
	12.74806458
	12.74418948
	12.74769186
	12.74302705
	12.74713847

	中型车
	8.639625948
	8.635989044
	8.640515628
	8.636435545
	8.64182093
	8.637090981


（6）各预测年各车型辐射声级
由于本项目平均车速低于适用车速范围，因此采用《公路项目环评中低时速单车噪声源强研究》（卓春晖，环境科学与管理，2014年第6期）（适用车速范围为小型车15-63km/h，中型车15-53km/h，大型车15-48km/h）中的源强计算公式，如下：

小型车   L=21.51gV+34.96   15≤V≤63

中型车   L=10.41gV+59.29   15≤V≤53

大型车   L=14.5lgV+61.14   15≤V≤48
根据上面的公式，计算得到本项目各期小、中、大型车单车平均辐射声级预测结果见下表。

表3.1-9   各预测年不同车型辐射声级   单位：dB(A)

	路段
	车型
	2027年
	2033年
	2041年

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	全线
	小型车
	58.74
	58.74
	58.74
	58.74
	58.73
	58.74

	
	中型车
	69.04
	69.04
	69.04
	69.04
	69.04
	69.04


3.2声环境影响预测、分析与评价
3.2.1施工期声环境影响预测评价

（1）预测评价

本次评价采用类比分析法，根据工程施工量、各类噪声源的经验值和噪声在空间的衰减规律，对施工噪声的环境影响进行预测与分析。本次评价将各施工机械噪声作点源处理，采用点源噪声距离衰减公式和噪声叠加公式预测各主要施工机械噪声对环境的影响。
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式中：L1、L2——为r1、r2处的噪声值，dB(A)；

r1、r2——距噪声源的距离m；
ΔL——房屋、树木等对噪声的衰减值，dB(A)；
Leqs——预测点处的等效声级，dB(A)；
Leqi——第i个点声源对预测点的等效声级，dB(A)。
根据点声源噪声随距离衰减预测模式，依照噪声源强，计算得出道路两侧距单台主要施工机械不同距离处的噪声值见表3.2-1。

表3.2-1   主要施工机械噪声衰减状况表   单位：dB(A)
	距离

机械类型
	5m
	10m
	20m
	40m
	60m
	80m
	100m
	150m
	200m
	280m

	电动挖掘机
	84
	78
	72
	66
	62
	60
	58
	54
	52
	49

	轮式装载机
	90
	85
	78
	72
	68
	66
	64
	60
	58
	55

	推土机
	86
	83
	74
	68
	64
	62
	60
	56
	54
	51

	各类压路机
	84
	78
	72
	66
	62
	60
	58
	54
	52
	49

	商砼搅拌车
	88
	83
	76
	70
	66
	64
	62
	58
	56
	53

	混凝土振捣器
	85
	78
	72
	66
	62
	60
	58
	54
	52
	49


根据《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的规定，昼间的噪声限值为70dB，夜间限值为55dB。由预测结果可知：昼间单台施工机械的辐射噪声在距施工场地60m外，夜间约280m外可达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准要求。

施工现场是多种施工机械共同作业，因此，施工现场的噪声是各种不同施工机械辐射噪声以及进出施工现场的各种车辆辐射噪声共同作用的结果，其噪声达标距离要远远超过昼间60m、夜间280m的范围。因此，昼间施工噪声对周围声环境敏感点将有不同程度的影响，夜间施工将对沿线评价范围内居民和保护目标的休息造成很大的干扰，特别是对一些距路较近的敏感点，这些影响将更为突出。

（2）对敏感点影响分析

本项目拟建道路两侧存在敏感目标，包括韩家塔、任三窑、孙家坡、魏家湾、王保红圪梁、圪洞院、碾房塔，本次评价要求项目夜间禁止施工，因此不对施工期夜间噪声影响进行预测评价。

经估算韩家塔、任三窑、魏家湾昼间噪声值约为92.2dB(A)，王保红圪梁昼间噪声值约为83.5dB(A)，圪洞院昼间噪声值约为81.2dB(A)，碾房塔昼间噪声值约为79.2dB(A)，均超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，施工路段临近上述村庄一（两）侧设置移动式隔声围挡，移动式隔声围挡的降噪量取25dB(A)，则采取隔声措施后韩家塔、任三窑、魏家湾昼间噪声值约为67.2dB(A)，王保红圪梁昼间噪声值约为58.5dB(A)，圪洞院昼间噪声值约为56.2dB(A)，碾房塔昼间噪声值约为54.2dB(A)，韩家塔、任三窑、魏家湾、王保红圪梁、圪洞院昼间噪声值仍超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，但施工场界噪声已满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。
公路建设道路施工噪声给周边声环境造成影响是不可避免的，相对运营期而言，施工噪声影响具有暂时性和局部性，随着施工期的结束而消失，一般的居民均能理解，也能在一定程度上接受施工期噪声影响。但建设施工单位为保护沿线居民的正常生活和休息，应合理安排施工时间，敏感点路段禁止夜间和午间施工，针对韩家塔、任三窑、魏家湾、王保红圪梁、圪洞院、碾房塔等村庄路段施工时，施工路段临近村庄一（两）侧设置移动式隔声围挡，此外施工现场尽量避免多种施工机械共同作业，降低施工噪声对周边村民的影响。
3.2.2运营期声环境影响预测评价

在道路上行驶的机动车辆的噪声源为非稳定态源。道路运营后，车辆的发动机、冷却系统、传动系统等部件均会产生噪声。另外，行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声，由于道路路面平整度等原因而使高速行驶的汽车产生整车噪声。

（1）预测模式

根据本项目道路特点、沿线的环境特征，以及工程设计的交通量等因素，本评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）和参照《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024）中的规定中的道路交通噪声预测模式。

①第i型车等效声级的预测模式：
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式中：Leq(h) i——第i类车的小时等效声级，dB(A)；

[image: image39.png]


——第i类车速为Vi，km/h，水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)；

N i——昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；

Vi——第i类车的平均车速，km/h；

T——计算等效声级的时间，1h；

(L距离——距离衰减量，dB(A)，小时车流量大于等于300辆/小时：(L距离=10lg（7.5/r），小时车流量小于300辆/小时：(L距离=15lg（7.5/r）；
r——从车道中心线到预测点的距离，m；适用于r＞7.5m预测点的 噪声预测；

(1、(2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见下图所示；
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图3.2-1   有限路段的修正函数，A—B为路段，P为预测点
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式中：(L1 ——线路因素引起的修正值，dB(A)；

(L坡度——道路纵坡修正量，dB(A)；

(L路面——道路路面材料引起的修正量，dB(A)；

(L2——声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)；

(L3——由反射等引起的修正量，dB(A)。

②总车流等效声级为：
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式中：Leq（h）大、Leq（h）中、Leq（h）小——分别为大、中、小型车昼间或夜间，预测点接收到的交通噪声值，dB(A)；

Leq（T）——预测点接收到的昼间或夜间的交通噪声值，dB(A)。

③预测点昼间或夜间的环境噪声预测值计算模式为：
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式中：（Leq）预——预测点昼间或夜间的环境噪声预测值，dB(A)；

（Leq）背——预测点的环境噪声背景值，dB(A)。

其余符合同前。

（2）修正量与衰减量计算

①线路因素引起的修正量（ΔL1）

A、纵坡修正量（ΔL坡度）

道路纵坡修正量ΔL坡度可按下式计算：

大型车：ΔL坡度=98×β

中型车：ΔL坡度=73×β

小型车：ΔL坡度=50×β

式中：ΔL坡度——公路纵坡修正量；
β——道路纵坡坡度，%，本项目最大纵坡14.691%。
②路面修正量（ΔL路面）

不同路面的噪声修正量见下表。

表3.2-2    常见路面噪声修正量   单位：dB(A)

	路面类型
	不同行驶速度修正量[dB(A)]

	
	30km/h
	40km/h
	50km/h

	沥青混凝土
	0
	0
	0

	水泥混凝土
	1.0
	1.5
	2.0


本项目全线采用水泥混凝土路面，设计行车速度15km/h，因此路面修正量为0。

（3）声波传播途径中引起的衰减量（ΔL2）

①大气吸收引起的衰减（Aatm）

按以下公式计算：

Aatm=α（r-r0）/1000

式中：Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；

α—与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数（根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）表A.2，大气吸收衰减系数见下表）。

r—预测点距离声源的距离；

r0—参考点距声源的距离。

表3.2-3  倍频带噪声的大气吸收衰减系数  单位：dB(A)

	温度/℃
	相对湿度/%
	大气吸收衰减系数α/（dB/km）

	
	
	倍频带中心频率/Hz

	
	
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000

	10
	70
	0.1
	0.4
	1.0
	1.9
	3.7
	9.7
	32.8
	117.0

	20
	70
	0.1
	0.3
	1.1
	2.8
	5.0
	9.0
	22.9
	76.6

	30
	70
	0.1
	0.3
	1.0
	3.1
	7.4
	12.7
	23.1
	59.3

	15
	20
	0.3
	0.6
	1.2
	2.7
	8.2
	28.2
	28.8
	202.0

	15
	50
	0.1
	0.5
	1.2
	2.2
	4.2
	10.8
	36.2
	129

	15
	80
	0.1
	0.3
	1.1
	2.4
	4.1
	8.3
	12.7
	82.8


②地面效应引起的衰减（Agr）

地面类型可分为：

a)坚实地面，包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实地面；

b)疏松地面，包括被草或其他植物覆盖的地面，以及农田等适合于植物生长的地面；

c)混合地面，由坚实地面和疏松地面组成。

声波掠过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用下式计算：
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式中：Agr—地面效应引起的衰减，dB；

r—预测点距声源的距离，m；

ℎm—传播路径的平均离地高度，m；可按下图进行计算，ℎm=F/r；F：面积，m2；若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。

其他情况可参照GB/T17247.2进行计算。
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图3.2-2   估计平均高度ℎm的方法
③障碍物屏蔽引起的衰减（Abar）

位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。

A.无限长屏障可按下式计算：
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式中：Abar——障碍物屏蔽引起的衰减；

f——声波频率，Hz

(——声程差，m；

c——声速，m/s；

道路建设项目评价中可采用500Hz频率的声波计算得到的屏障衰减量近似作为A声级的衰减量。

B.有限长声屏障计算：

有限长声屏障的衰减量（Abar）可按下式近似计算：
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式中：A(bar——有限长声屏障引起的衰减，dB；

β——受声点与声屏障两端连接线的夹角，（°）；

θ——受声点与线声源两端连接线的夹角，（°）；

Abar——无线长声屏障的衰减量，dB，可按无线长声屏障计算。
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图3.2-3   受声点与线声源两端连接的夹角（遮蔽角）

声屏障的透射、反射修正可参照HJ/T90计算。

④其他方面效应引起的衰减（Amisc）

其他衰减包括通过工业场所的衰减；通过房屋群的衰减等。在声环境影响评价中，一般情况下，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正。本项目不考虑Amisc。

A.绿化林带引起的衰减（Afol）

绿化林带的附加衰减与树种、林带结构和密度等因素有关。在声源附近的绿化林带，或在预测点附近的绿化林带，或两者均有的情况都可以使声波衰减。通过树叶传播造成的噪声衰减随通过树叶传播距离df的增长而增加，本项目道路两侧绿化带主要为行道树，密度较低，本评价不考虑绿化林带引起的衰减。

B.建筑群噪声衰减（Ahous）

建筑群衰减Ahous不超过10dB时，近似等效连续A声级按下式估算。当从受声点可直接观察到线路时，不考虑此项衰减。
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图3.2-4   建筑群中声传播途径

假如声源沿线附近有成排整齐排列的建筑物时，则可将附加项Ahous,2包括在内（假定这一项小于在同一位置上与建筑物平均高度等高的一个屏障插入损失）。Ahous,2按下式计算。

Ahous,2=-10lg（1-p）

式中：p——沿声源纵向分布的建筑物正面总长度除以对应的声源长度，其值小于或等于90%。

在进行预测计算时，建筑群衰减Ahous与地面效应引起的衰减Agr通常只需考虑一项最主要的衰减。对于通过建筑群的声传播，一般不考虑地面效应引起的衰减Agr；但地面效应引起的衰减Agr（假定预测点与声源之间不存在建筑群时的计算结果）大于建筑群衰减Ahous时，则不考虑建筑群插入损失Ahous。

⑤两侧建筑物的反射声修正量（∆L3）

公路（道路）两侧建筑物反射影响因素的修正。当线路两侧建筑物间距小于总计算高度30%时，其反射声修正量为：

两侧建筑物是反射面时：

∆L3=4Hb/w≤3.2dB

两侧建筑物是一般吸收性表面时：

∆L3=2Hb/w≤1.6dB

两侧建筑物是全吸收性表面时：

∆L3≈0

式中：∆L3—两侧建筑物的反射声修正量，dB；

w—线路两侧建筑物反射面的间距，m；

Hb—建筑物的平均高度，取线路两侧较低一侧高度平均值代入计算，m。

计算机模拟计算法是直接利用计算机模拟软件进行计算的方法。将与道路有关的各型车车流量、路宽、预测点与路面的高度差等参数输入计算机，计算机完成计算后直接提供交通噪声值并绘制等声级线，具有计算速度快、计算精度高、等声级线观感好等优点，可较好地满足声环境影响评价技术导则要求。本次评价采用计算机模拟计算法。

（4）噪声预测参数汇总

根据本工程及沿线情况，计算得到各预测参数取值汇总如下：

表3.2-4   噪声预测参数汇总表

	序号
	参数
	参数意义
	选取值
	说明

	1
	[image: image50.png]



	第i类车速为Vi，km/h，水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)；
	/
	根据公式计算

	2
	(L1
	(L路面
	路面引起的修正量dB(A)
	0
	项目采用水泥混凝土路面，设计行车速度15km/h

	
	
	(L坡度
	纵坡引起的修正量dB(A)
	/
	根据设计纵坡进行修正

	3
	Ni
	通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h
	/
	根据设计资料换算后得到

	4
	Vi
	第i类车的平均车速
	/
	根据设计资料换算后得到

	5
	T
	计算等效声级的时间，h
	1
	预测模式要求

	6
	(L2
	Abar
	障碍物衰减量，dB(A)
	/
	根据道路的设计进行计算

	
	
	Aatm
	空气吸收引起的衰减，dB/km
	2.2
	根据项目区常年平均气温和湿度选择

	
	
	Agr
	地面效应引起的衰减值，dB(A)
	/
	根据公式计算

	
	
	Amisc
	其他方面原因引起的衰减，dB(A)
	/
	根据沿线实际情况考虑

	7
	(L3
	两侧建筑物的反射声修正量，dB(A)
	/
	根据沿线实际情况考虑


（5）背景噪声选取

本项目拟建路线沿线分布7处声环境敏感目标，包括韩家塔、任三窑、孙家坡、魏家湾、王保红圪梁、圪洞院、碾房塔，本项目为新建项目，所以以各声环境敏感目标处的声环境现状监测值作为背景噪声值。具体选取原则参见表3.2-5。
表3.2-5  背景噪声取值情况表

	序号
	敏感目标
	背景值Leq(dB(A))
	备注

	
	
	昼间
	夜间
	

	1
	韩家塔
	44
	40
	实测值

	2
	任三窑
	46
	40.5
	实测值

	3
	孙家坡
	45
	41.5
	实测值

	4
	魏家湾
	46
	42
	实测值

	5
	王保红圪梁
	43
	38.5
	实测值

	6
	圪洞院
	42
	39.5
	实测值

	7
	碾房塔
	46
	41.5
	实测值


（6）交通噪声预测结果及分析

①噪声距离衰减预测

根据前面的预测方法、预测模式和设定参数，对运营期各特征年各路段昼、夜间交通噪声进行预测计算。本次评价给出了项目各时期不利条件下衰减噪声预测结果，见下表。

表3.2-6   运营期道路两侧交通噪声分布   单位：dB(A)

	年份
	时段
	距路中心线距离（m）

	
	
	2
	5
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90

	2027
	昼
	48.83
	45.99
	42.47
	37.35
	33.2
	30.72
	28.87
	27.31
	26.07
	24.89
	23.93

	
	夜
	48.2
	45.36
	41.84
	36.72
	32.57
	30.09
	28.24
	26.69
	25.44
	24.26
	23.31

	2033
	昼
	51.21
	48.37
	44.85
	39.73
	35.58
	33.1
	31.25
	29.7
	28.45
	27.27
	26.32

	
	夜
	48.2
	45.36
	41.84
	36.72
	32.57
	30.09
	28.24
	26.69
	25.44
	24.26
	23.31

	2041
	昼
	51.33
	48.48
	44.96
	39.84
	35.69
	33.22
	31.36
	29.81
	28.56
	27.38
	26.43

	
	夜
	48.43
	45.58
	42.07
	36.94
	32.79
	30.32
	28.46
	26.91
	25.66
	24.48
	23.53

	年份
	时段
	距路中心线距离（m）

	
	
	100
	110
	120
	130
	140
	150
	160
	170
	180
	190
	200

	2027
	昼
	23.06
	22.33
	21.59
	20.97
	20.31
	19.74
	19.16
	18.67
	18.19
	17.75
	17.24

	
	夜
	22.43
	21.7
	20.96
	20.34
	19.68
	19.11
	18.53
	18.04
	17.56
	17.12
	16.61

	2033
	昼
	25.44
	24.71
	23.97
	23.35
	22.7
	22.13
	21.54
	21.05
	20.57
	20.13
	19.62

	
	夜
	22.43
	21.7
	20.96
	20.34
	19.68
	19.11
	18.53
	18.04
	17.56
	17.12
	16.61

	2041
	昼
	25.55
	24.83
	24.08
	23.47
	22.81
	22.24
	21.65
	21.16
	20.68
	20.24
	19.73

	
	夜
	22.65
	21.93
	21.18
	20.57
	19.91
	19.34
	18.76
	18.27
	17.78
	17.34
	16.84


由预测结果可知：道路沿线由于交通量的逐年增加，导致交通噪声逐年增加，其影响范围也不断扩大。根据1类标准的要求，结合交通噪声贡献值预测结果，给出近、中、远期路线两侧交通噪声贡献值达标位置的控制距离，见下表。
表3.2-7  拟建公路营运期达标距离

	时段
	按1类标准

	
	近期（2027）
	中期（2033）
	远期（2041）

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	达标距离（距道路的边界线，m）
	0
	3.3
	0
	3.3
	0
	3.4
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图3.2-5   拟建公路近期昼间噪声贡献值等值线图
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图3.2-6   拟建公路近期夜间噪声贡献值等值线图

[image: image53.png]



图3.2-7   拟建公路中期昼间噪声贡献值等值线图
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图3.2-8   拟建公路中期夜间噪声贡献值等值线图
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图3.2-9   拟建公路远期昼间噪声贡献值等值线图
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图3.2-10   拟建公路远期夜间噪声贡献值等值线图

②结合道路两侧的功能区划给出规划达标距离

由预测结果可知：道路沿线由于交通量的逐年增加，导致交通噪声逐年增加，其影响范围也不断扩大，相应地受影响居民不断增加。根据1类标准的要求，结合交通噪声预测结果，给出近、中、远期路线两侧距离中心线达标距离见表3.2-7。在此范围内原则上，在前排无遮挡条件、不采取降噪措施的情况下，土地利用控制范围以内区域不新建或扩建居民住宅、学校、医院等敏感性建筑。

③敏感点环境噪声影响预测与分析

1）工程沿线声功能划分及噪声评价标准

拟建公路为新建四级公路，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中乡村声环境功能的确定，村庄原则上执行1类声环境功能区要求，因此，运营期沿线区域为1类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。

2）敏感点噪声预测结果

由于本项目各条公路现状为自然土路，交通量很小，且周边不受人为活动影响，敏感目标声环境现状监测期间现状值接近背景值，因此，本次敏感点噪声预测选用现状值代替背景值。根据交通噪声贡献值预测结果，结合代表性敏感点噪声背景值，计算出道路运营阶段不同时期敏感点的噪声预测值，具体见下表。
表3.2-8   声环境保护目标预测结果表

	序号
	声环境保护目标名称
	预测点与声源高差/m
	功能区类别
	时段
	标准值

/dB(A)
	背景值

/dB(A)
	现状值

/dB(A)
	运营近期
	运营中期
	运营远期

	
	
	
	
	
	
	
	
	贡献值

/dB(A)
	预测值

/dB(A)
	较现状增量/dB(A)
	超标量

/dB(A)
	贡献值

/dB(A)
	预测值

/dB(A)
	较现状增量/dB(A)
	超标量

/dB(A)
	贡献值

/dB(A)
	预测值

/dB(A)
	较现状增量

/dB(A)
	超标量

/dB(A)

	1
	韩家塔
	0
	1类
	昼间
	55
	/
	44
	45.98
	48.1
	4.1
	0
	48.36
	49.7
	5.7
	0
	48.47
	49.8
	5.8
	0

	
	
	
	
	夜间
	45
	/
	40
	45.35
	46.5
	6.5
	1.5
	45.35
	46.5
	6.5
	1.5
	45.57
	46.6
	6.6
	1.6

	2
	任三窑
	0
	1类
	昼间
	55
	/
	46
	45.98
	49.0
	3.0
	0
	48.36
	50.3
	4.3
	0
	48.47
	50.4
	4.4
	0

	
	
	
	
	夜间
	45
	/
	40.5
	45.35
	46.6
	6.1
	1.6
	45.35
	46.6
	6.1
	1.6
	45.57
	46.7
	6.2
	1.7

	3
	孙家坡
	0
	1类
	昼间
	55
	/
	45
	25.12
	45.0
	0.0
	0
	27.5
	45.1
	0.1
	0
	27.61
	45.1
	0.1
	0

	
	
	
	
	夜间
	45
	/
	41.5
	24.49
	41.6
	0.1
	0
	24.49
	41.6
	0.1
	0
	24.72
	41.6
	0.1
	0

	4
	魏家湾
	0
	1类
	昼间
	55
	/
	46
	45.98
	49.0
	3.0
	0
	48.36
	50.3
	4.3
	0
	48.47
	50.4
	4.4
	0

	
	
	
	
	夜间
	45
	/
	42
	45.35
	47.0
	5.0
	2.0
	45.35
	47.0
	5.0
	2.0
	45.57
	47.2
	5.2
	2.2

	5
	王保红圪梁
	0
	1类
	昼间
	55
	/
	43
	40.06
	44.8
	1.8
	0
	42.44
	45.7
	2.7
	0
	42.55
	45.8
	2.8
	0

	
	
	
	
	夜间
	45
	/
	38.5
	39.43
	42.0
	3.5
	0
	39.43
	42.0
	3.5
	0
	39.66
	42.1
	3.6
	0

	6
	圪洞院
	+3
	1类
	昼间
	55
	/
	42
	37.77
	43.4
	1.4
	0
	40.15
	44.2
	2.2
	0
	40.26
	44.2
	2.2
	0

	
	
	
	
	夜间
	45
	/
	39.5
	37.14
	41.5
	2.0
	0
	37.14
	41.5
	2.0
	0
	37.37
	41.6
	2.1
	0

	7
	碾房塔
	+1
	1类
	昼间
	55
	/
	46
	36.27
	46.4
	0.4
	0
	38.66
	46.7
	0.7
	0
	38.77
	46.8
	0.8
	0

	
	
	
	
	夜间
	45
	/
	41.5
	35.65
	42.5
	1.0
	0
	35.65
	42.5
	1.0
	0
	35.87
	42.6
	1.1
	0


根据运营期交通噪声预测结果，结合各敏感点噪声预测分析结果，附近居民点昼间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求，韩家塔、任三窑、魏家湾夜间均超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求，最大超标2.2dB(A)。
依据HJ1358‑2024噪声防治优先次序，优先采取声源控制措施，韩家塔、任三窑、魏家湾对应路段采用露石低噪声水泥混凝土路面，预期降噪量2～3dB(A)，治理后夜间噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求；同时配套设置禁鸣、夜间限速标志，协同交通管理。运营期在韩家塔、任三窑、魏家湾布设跟踪监测点位，根据实测结果优化降噪措施。
4声环境保护措施
4.1施工期声环境保护措施

为了减少噪声对周围环境不必要的影响，建议施工单位采取以下措施：

（1）合理布局施工现场

合理科学地布局施工现场是减少施工噪声的主要途径，根据拟建公路沿线情况，本项目不设置拌和站和施工营地。

（2）合理安排施工作业时间

在保证进度的前提下，合理安排作业时间，在午休时间尽量安排低噪声作业流程且须把排放噪声强度大的施工安排在白天施工，夜间禁止施工。特殊情况需连续作业时，除采取有效措施外，报环保局批准后施工，并公告附近相关单位。

（3）合理安排施工运输车辆的行走路线和行走时间

施工运输车辆，尤其是大型运输车辆，应按照有关部门的规定，确定合理运输路线和时间，运输车辆尽量绕避沿线敏感点。

（4）合理选择施工机械设备

施工单位应尽量选用低噪声、振动的各类施工机械设备，并带有消声和隔音的附属设备，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其更好地运转，以便从根本上降低噪声源强；避免多台高噪音的机械设备在同一工场和同一时间使用；对排放高强度噪声的施工机械设备工场及临近敏感点处设置移动式隔声围挡，减少施工噪声对周边敏感点的影响。

表4.1-1    移动式隔声围挡可行性分析表

	防治措施
	优点
	缺点
	防治效果
	对本项目的适用性

	移动式隔声围挡
	节约土地、简单、实用、可行、有效、一次性投资小，易在道路建设中实施；对距离较近的敏感点防噪效果好。
	对距离较远的敏感点防噪效果欠佳；影响行车安全。
	选取彩钢板等移动式隔声围挡，便于移动；设计高度不低于2.5m，移动式隔声围挡长度根据施工现场敏感点分布情况两端适当加长50m。一般可降低噪声5～15dB。
	本项目沿线敏感点距离道路较近，降噪效果明显；彩钢板等移动式隔声围挡较轻便，便于移动，占地面积较小，便于安装；本项目适用。


因此，施工期设置移动式隔声围挡可有效减少施工噪声对周边敏感点及环境的影响。
（5）保护施工人员

为保护施工人员的健康，施工单位要合理安排工作人员轮流操作辐射高强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间，或穿插安排高噪声和低噪声的工作。对距辐射高强噪声源较近的施工人员，除采取戴保护耳塞或头盔等劳保措施外，还应适当缩短其劳动时间。

（6）做好宣传工作，倡导科学管理和文明施工

由于技术条件、施工现场客观环境限制，即使采用了相应的控制对策和措施，施工噪声、振动仍可能对周围环境产生一定的影响，为此要向受影响的有关单位做好宣传工作，以提高人们对不利影响的心理承受力；加强施工现场的科学管理，做好施工人员的环境保护意识的教育；大力倡导文明施工的自觉性，尽量降低人为因素造成施工噪声的加重。

（7）加强环境管理，接受环保部门环境监督

为了有效地控制施工噪声对城市环境的影响，除落实有关的控制措施外，还必须加强环境管理；根据国家和地方的有关法律、法令、条例、规定，施工单位应主动接受环保部门的监督管理和检查；建设单位在进行工程承包时，应将有关施工噪声控制纳入承包内容，并在施工和工程监理过程中设专人负责，以确保控制施工噪声措施的实施。

（8）施工单位需贯彻各项施工管理制度

施工单位要确保施工噪声影响降到最低，认真贯彻《中华人民共和国生态环境法典》的规定。
4.2运营期声环境保护措施

（1）噪声污染治理原则

根据“谁污染谁治理”和以人为本及预防为主、防治结合、综合治理的基本原则，结合项目实际情况，在技术、经济条件许可的前提下，应优先考虑源强治理，其次对噪声敏感点的防护与治理。本次评价根据本工程特点和沿线环境敏感点情况，对公路营运中期交通噪声影响范围的环境敏感点实施噪声污染治理措施，对营运远期交通噪声影响的敏感点进行跟踪监测，根据监测结果，逐步采取远期的噪声防治措施。

（2）沿线敏感点防护目标

韩家塔、任三窑、魏家湾对应路段采用露石低噪声水泥混凝土路面，预期降噪量2～3dB(A)，治理后夜间噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求。

（3）噪声污染管理措施

①通过加强公路交通管理，如限制性能差的车辆驶入，在韩家塔、任三窑、魏家湾附近路段设置减速带，可以有效控制交通噪声的污染，减少交通噪声扰民问题。

②维持公路路面的平整度，做好路面养护，避免因路况不佳造成车辆颠簸等引起交通噪声。

③建设单位还需结合当地生态建设规划，加强拟建公路工程征地范围内可绿化地段的绿化工作。对路堤边坡和排水沟进行进一步绿化工程设计。

④加强拟建公路声环境质量的环境监测工作，在韩家塔、任三窑、魏家湾实行环境噪声定期监测制度，根据交通量增大引起的声环境污染程度，及时采取相应的减缓措施。

本项目交通噪声控制措施及投资见下表。
表4.2-1   本项目交通噪声控制措施及投资表

	保护目标名称
	距离路中心线m
	高差m
	昼间噪声预测值dB
	夜间噪声预测值dB
	运营期超标量dB
	受影响户数
	噪声防治措施及投资

	
	
	
	
	
	
	
	类型
	规模
	噪声控制措施效果
	噪声控制措施投资

	公路沿线200m范围内居民
	5~77
	0~+3
	44.2~50.4
	41.6~47.2
	2.2
	3
	露石低噪声路面，管理措施
	全线敏感目标处
	满足GB3096-2008中1类区标准
	3万元


4.3噪声监测计划
本项目噪声监测计划分施工期与运营期，具体见下表。

表4.3-1   噪声监测计划

	监测项目
	监测点位
	监测时间、频次
	实施机构
	监督机构

	施工期
	LAeq
	韩家塔、任三窑、孙家坡、魏家湾、王保红圪梁、圪洞院、碾房塔村最近民房处
	1次/年、2天/次，昼夜各1次
	委托有CMA资质的环境监测机构进行监测
	当地生态环境行政管理部门

	运行期
	
	
	运营近期1次/年，2天/次，运营中、远期可适当减少
	
	


5结论
在严格按照本报告提出的噪声防治措施后，项目建设造成的声环境问题可以得到缓解或消除，符合环保要求，从声环境保护角度分析，项目建设可行。

附表1   声环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级☑      二级□     三级□

	
	评价范围
	200m☑    大于200m□    小于200m□

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级☑    最大A声级□   计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑      地方标准□   国外标准□

	现状评价
	评价功能区
	0类区□  1类区☑  2类区□  3类区□  4a类区□  4b类区□

	
	评价年度
	初期□    近期☑     中期☑     远期☑

	
	现状调查方法
	现场实测法☑   现场实测加模型计算法□  收集资料□  

	
	现状评价
	达标百分比  100%

	噪声源调查
	噪声源调查方法
	现场实测□   已有资料☑  研究成果□  

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型☑     其他☑

	
	预测范围
	200m□    大于200m☑    小于200m□

	
	预测因子
	等效连续A声级☑    最大A声级□   计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标□     不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标□    不达标☑

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测□  固定位置监测☑  自动监测□  手动监测□  无监测□

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：（LAeq）
	监测点位数（7）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可行 ☑             不可行□

	注：“□”，填“√”；“（  ）”为内容填写项


准格尔旗沙圪堵镇长胜店村自然村

通硬化路工程

生态环境影响专项评价

内蒙古环臻生态环境科技有限公司
2026年10月

1总则

1.1项目概况
本项目位于准格尔旗沙圪堵镇长胜店村、韩家塔村、魏家湾村、碾房塔村，本次规划建设的道路，其现状为土路，不仅严重削弱行车的舒适性，更因平面线形不合理、路面颠簸等问题，形成显著的交通安全隐患，直接影响村镇群众的日常出行与生产生活物资运输。

在此背景下，根据《准格尔旗人民政府2025年第9次常务会议纪要》（〔2025〕85号），准格尔旗旗委、旗政府决定建设准格尔旗沙圪堵镇长胜店村自然村通硬化路工程。

拟建项目路线全长19.342km，共分两段：路线一全长7.639km，路线二全长11.703km，设计速度15km/h，路基宽度为4.0 m，路面宽度为3.0/4.0 m，采用水泥混凝土路面。水泥混凝土路面47085m2，排水及防护混凝土工程558.4 m3，浆砌片石291.6 m3；平面交叉6处，占用土地147.8226亩，设置涵洞12道，涵长95m（包含一处铸铁管涵）。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“五十二、交通运输业、管道运输业”中“130等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路）”中“其他（配套设施除外；不涉及环境敏感区的三级、四级公路除外）”，应编制环境影响报告表。本项目不占用生态保护红线和永久基本农田，占用少量基本草原，生态评价范围内涉及生态保护红线、永久基本农田、基本草原；且本项目位于准格尔旗境内，根据《内蒙古自治区人民政府关于划分水土流失重点预防区和重点治理区的通告》，准格尔旗属于国家级水土流失重点治理区，因此本项目涉及环境敏感区，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中表1专项评价设置原则表，项目需设置生态专项评价，本章节为准格尔旗沙圪堵镇长胜店村自然村通硬化路工程生态环境影响专项评价。
1.2评价依据

1.2.1相关法律法规

（1）《中华人民共和国生态环境法典》2026年8月15日起施行；
（2）《中华人民共和国公路法》，2017年11月5日起实施；

（3）《中华人民共和国草原法》，2021年4月29日修正；

（4）《中华人民共和国土地管理法实施条例》，2021年7月2日修订；
（5）《中华人民共和国土地管理法》，2019年8月26日修正；

（6）《中华人民共和国野生动物保护法》，2022年12月30日修订；

（7）《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》，2016年2月6日修订；

（8）《中华人民共和国野生植物保护条例》，2017年10月7日修订；

（9）《中华人民共和国森林法》，2019年12月28日修订；

（10）《中华人民共和国黄河保护法》，2023年4月1日起施行；

（11）《内蒙古自治区生态环境保护条例》，2025年3月1日；

（12）《内蒙古自治区草原管理条例》，2005年1月1日；

（13）《内蒙古自治区草原管理条例实施细则》，2006年5月1日；

1.2.2 相关导则、技术规范、标准

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《内蒙古自治区主体功能区规划》，2012年7月；

（3）《内蒙古自治区人民政府关于自治区主体功能区规划的实施意见》（内蒙古自治区人民政府，内政发〔2015〕18号，2015年1月）；

（4）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）

（5）《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024）；

（6）《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）；

（7）《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）；

（8）《公路路基设计规范》（JTGD30-2015）；

（9）《公路环境保护设计规范》（JTGB04-2010）；

（10）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）；

（11）《生产建设项目水土流失防治标准》（GB 50434-2018）；

（12）《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》，2021年10月8日；

（13）《黄河流域生态环境保护规划》，2022年6月28日；

（14）《内蒙古自治区黄河流域生态保护和高质量发展规划》，2022年2月；

（15）《内蒙古自治区重点保护野生植物名录》，2020年11月9日；

（16）《内蒙古自治区重点保护陆生野生动物名录》，2021年11月17日。
1.2.3 项目相关文件

（1）《准格尔旗沙圪堵镇长胜店村自然村通硬化路工程可行性研究报告》（鄂尔多斯市中交交通规划设计有限公司，2025年11月）；
（2）《准格尔旗沙圪堵镇长胜店村自然村通硬化路工程一阶段施工图设计》（鄂尔多斯市中交交通规划设计有限公司，2026年6月）；
（3）《准格尔旗发展和改革委员会关于准格尔旗沙圪堵镇长胜店村自然村通硬化路工程可行性研究报告的批复》（准发改审批发〔2026〕87号）。
1.3工作程序

本项目采用导则推荐的工作程序，如下图所示。
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图1.3-1   生态影响评价工作程序图
1.4生态评价等级及范围

1.4.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）及参照《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024），生态环境影响评价等级依据建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度等综合确定，依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中6.1.2评价等级判定原则进行分析判定，具体见表1.4-1。

表1.4-1     生态环境评价工作级别确定

	序号
	评价等级判定
	本项目情况
	判定结果

	6.1.2原则确定评价等级
	a
	涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级
	不涉及
	/

	
	b
	涉及自然公园时，评价等级为二级
	不涉及
	/

	
	c
	涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级
	不占用，路线一K0+000~K0+673路左距离生态保护红线359m，路线一K1+500~K3+600两侧与生态保护红线紧邻，路线二K4+000~K5+200路右距离生态保护红线822m，本项目评价范围内涉及生态保护红线。
	二级

	
	d
	根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级
	本项目运营期不产生废水，仅施工期产生生活污水和施工废水，属于水污染影响型建设项目，根据HJ2.3，本项目地表水评价等级为三级B。
	/

	
	e
	根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级
	根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）和《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）判断，本项目施工期和运营期不会造成地下水水位和土壤酸化、碱化、盐化影响。
	/

	
	f
	当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定。
	本项目永久占地98548m2（0.099km2），不涉及临时占地。
	/

	
	g
	除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级。
	/
	/


综上所述，本项目生态环境评价等级为二级。

1.4.2评价范围

本项目为线性工程，占用少量公益林和基本草原，且线路两侧1000m范围内有生态保护红线、基本农田，因此，以线路中心线向两侧外延1000m为评价范围，项目生态环境评价范围见图1.6-1。

1.5评价时段及评价因子

1.5.1 评价时段

根据本项目建设性质及施工特点，评价时段考虑施工期。本项目施工期预计为12个月。

1.5.2 评价因子

结合当地的生态环境特征，本项目生态评价因子筛选如下表：

表1.5-1   生态环境影响评价因子筛选表

	时期
	受影响对象
	评价因子
	工程内容
	影响方式 
	影响性质
	影响程度

	施工期
	物种
	分布范围、种群数量、种群结构、行为等
	施工场地布置、路基、涵洞施工等
	直接生态影响
	短期、可逆
	弱

	
	生境
	生境面积、质量、连通性等
	
	直接生态影响
	短期、可逆
	中

	
	生物群落
	物种组成、群落结构等
	
	直接生态影响
	短期、可逆
	中

	
	生态系统
	植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等
	
	直接生态影响
	短期、可逆
	弱

	
	生物多样性
	物种丰富度、均匀度、优势度等
	
	直接生态影响
	短期、可逆
	弱

	
	生态敏感区
	主要保护对象、生态功能等
	
	间接生态影响
	短期、可逆
	弱

	
	自然景观
	景观多样性、完整性等
	
	直接生态影响
	长期
	中

	
	自然遗迹
	遗迹多样性、完整性等
	
	无
	无
	无

	运行期
	物种、生境、生态系统、生物多样性、自然景观等
	土地利用、植被类型、野生动物、景观、土地复垦等
	通行车辆产生的噪声、尾气等
	间接生态影响
	长期、不可逆
	弱


本次评价的主要内容和评价因子，具体见表1.5-2。

表1.5-2 生态环境影响评价主要内容和评价因子

	环境要素
	评价内容
	评价因子

	
	
	现状评价因子
	预测评价因子

	生态环境
	湿地、野生动植物影响、水土流失、植被破坏、农业生态环境、土地利用
	湿地、植被、野生动植物、土地利用
	湿地、植被、野生动植物、土地利用、生态敏感区


1.6生态环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），生态环境保护目标指受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等，本项目生态保护目标主要为项目区周边受影响的重要物种和生态敏感区（生态保护红线）等。

表1.6-1  生态环境保护目标一览表

	环境要素
	保护对象
	保护目标
	保护要求

	生态环境
	生态保护红线
	本项目占地不涉及生态保护红线，评价区域内存在生态保护红线150.04hm2，植被类型主要为羊草、本氏针茅，土地利用类型主要为天然牧草地、其他草地，现状植被覆盖度主要为10%~30%。
	保证施工期不占用评价区生态保护红线，不影响生态保护功能

	
	公益林
	本项目永久占地占用国家二级公益林0.08hm2、地方三级公益林1.38hm2、四级公益林0.006hm2，植被类型主要为柠条锦鸡儿、小叶杨、旱柳，土地利用类型主要为灌木林地、乔木林地，现状植被覆盖度主要为50%~70%。
	占地范围内依法依规办理征占公益林审批手续，按规定做好生态补偿，植被恢复水平不低于周边；

占地范围外严格控制施工面积，不得随意扩大面积，保证施工期占地范围外公益林生态保护功能不受影响

	
	
	评价范围内分布国家二级公益林188.88hm2，地方三级公益林446.26hm2、四级公益林0.006hm2，植被类型主要为小叶杨、柠条锦鸡儿、樟子松，土地利用类型主要为乔木林地、灌木林地，现状植被覆盖度主要为50%~70%。
	

	
	永久基本农田
	本项目占地不涉及永久基本农田，评价范围内存在基本农田488.22hm2，植被类型主要为玉米、土豆，土地利用类型为旱地，现状植被覆盖度主要为10%~30%。
	保证施工期不占用评价区基本农田，不影响使用功能

	
	基本草原
	本项目永久占用基本草原2.09hm2，植被类型主要为羊草、本氏针茅，土地利用类型主要为天然牧草地、其他草地，现状植被覆盖度主要为10%~30%。
	占地范围内依法依规办理征占基本草原审批手续，按规定做好生态补偿，路基边坡植被恢复水平不低于周边；

占地范围外严格控制施工面积，不得随意扩大面积，保证施工期占地范围外基本草原生态保护功能不受影响

	
	
	评价范围内分布基本草原2193.51hm2，植被类型主要为羊草、本氏针茅，土地利用类型主要为天然牧草地、其他草地，现状植被覆盖度主要为10%~30%。
	

	
	野生动物
	评价范围内植被类型主要为乌鸦、喜鹊、树麻雀、大杜鹃、田鼠等，未发现国家重点保护野生动物物种
	维持区域生态系统的完整性、稳定性和生物多样性，保护野生动物数量和种类不受影响

	
	植被
	评价范围内植被类型主要为草地植被，包括羊草和本氏针茅等，项目占地区域植被类型主要为草地植被，包括羊草和本氏针茅等，占地区域内无保护植物分布。
	施工严格按照占地范围实施，不扩大占地；减少对周边植被的破坏，对路基边坡及时进行植被恢复。
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图1.6-1  本项目与生态保护红线位置关系图
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图1.6-2  本项目与公益林位置关系图
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图1.6-4  本项目与基本草原位置关系图

2生态环境现状调查与评价

2.1生态功能区划

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇，根据《内蒙古自治区主体功能区规划》，准格尔旗属于国家级重点开发区域。根据《内蒙古自治区生态功能区划》（内蒙古自治区生态功能区划课题组，2005年6月），本项目位于准格尔黄土丘陵沟壑农田草原水土保持生态功能区（XXIX-5-1）。

根据《鄂尔多斯市生态功能分区图》，本项目沙圪堵镇所在区域属准格尔黄土丘陵沟壑农田草原水土保持生态功能区。评价区地形地貌为丘陵沟壑区，根据现状调查和资料结果，项目占地范围及周边生态环境现状较好。地带性植被类型主要是以羊草群落和本氏针茅群落为主的典型草原植被；此外还分布有乔木林植被和灌丛植被。沿线植被覆盖率在40%左右，主要植物还有花苜蓿、百里香、隐子草、草木樨、黄芩、猪毛菜、猪毛蒿、香青兰、阿尔泰狗娃花、裂叶堇菜、牡蒿、大籽蒿、细裂叶莲蒿、尖头叶藜、多叶棘豆、蒺藜、硬毛棘豆等，均为一般常见种类，无保护植物。土地利用类型主要包括草地、林地、耕地、交通运输用地、其他土地。

2.2生态环境现状调查方法

为满足生态评价导则要求，应充分利用现有调查成果，同时结合现地调查和社会调查访问等方法，作为野生动植物资源调查的补充调查。本次野生植物利用了有关地理植物志等成果资料。本次野生动物利用了野生动物普查的部分成果资料。综上，评价区生态环境信息获取采用现场调查、资料收集与卫星遥感影像解译相结合的方法。

（1）现场实地调查与走访

为全面、准确掌握区域生态环境现状，评价单位通过实地考察和走访相关单位和专家，调查评价区的植被现状、土地利用现状、水土流失现状、野生动物现状等，掌握评价区植被类型、分布、面积、盖度，物种基本组成、优势物种、物种优势度或重要值等。

（2）资料收集

收集《内蒙古植被》《内蒙古自治区主体功能区规划》《内蒙古自治区生态功能区划图》等。

（3）卫星遥感影像解译

以图像处理软件对数字图像主要进行几何精校正和波段合成等处理。首先，以1:5万地形图和粗加工的卫星图像数据为基础，按控制点的选取原则（包括控制点必须均匀分布、在图像上有明显的精确定位识别标志和数量），选择控制点对，进行几何精校正。其次，依据土地利用现状等生态环境要素的地物光谱特征选择波段合成方案。

（4）生态环境因子分类

建立各生态环境因子的分类系统是进行生态制图的基础，是客观、准确和科学反映生态因子空间分异特征的关键。以最新颁布的国家和行业标准为依据，结合前人的工作成果和遥感解译的可操作性进行生态因子的分类。
2.2.1遥感影像

（1）遥感数据源的选择

解译以2026年7月21日的哨兵2号卫星（Sentinel-2）空间分辨率10m影像数据作为基本信息源，经过融合处理后的图像地表信息丰富，有利于生态环境因子遥感解译标志的建立，保证了各生态环境要素解译成果的准确性。
（2）遥感影像处理

在Envi、Arcgis等遥感图像处理软件的支持下，对影像数据进行了投影转换、几何纠正、直方图匹配等影像预处理。根据土地利用现状、植被类型等生态环境要素的地物光谱特征的差异性，选择8（红外）、4（红光）、3（绿光）波段组合成标准假彩色影像，合成图像色彩丰富、层次分明，地类边界明显，有利于生态要素的判读解译。本项目遥感影像图见图2.2-1。
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图2.2-1 评价区遥感影像图

2.2.2生态系统类型及分布

根据遥感影像解译和实地调查，评价区共有7种生态系统类型，为森林生态系统、灌丛生态系统、草地生态系统、湿地生态系统、农田生态系统、城镇生态系统和其他。评价区生态系统类型见表2.2-1，项目区生态系统类型见表2.2-2，生态系统类型图见图2.2-2。

表2.2-1     评价区生态系统类型统计表
	一级分类
	二级分类
	斑块数
	面积（hm2）
	占评价区比例（%）

	森林生态系统
	阔叶林
	402
	245.49 
	6.87

	
	针叶林
	167
	188.88 
	5.28

	灌丛生态系统
	阔叶灌丛
	195
	200.77 
	5.62

	草地生态系统
	草原
	879
	2193.51 
	61.35

	湿地生态系统
	河流
	6
	118.81 
	3.32

	农田生态系统
	耕地
	283
	488.22 
	13.66

	城镇生态系统
	居住地
	216
	15.77 
	0.44

	
	工矿交通
	103
	41.49 
	1.16

	其他
	裸地
	67
	82.34 
	2.30

	总计
	2318
	3575.28 
	100.00


表2.2-2  项目区生态系统类型统计表
	一级分类
	二级分类
	斑块数
	面积（hm2）
	占评价区比例（%）

	森林生态系统
	阔叶林
	32
	0.66 
	6.67

	
	针叶林
	34
	0.76 
	7.60

	灌丛生态系统
	阔叶灌丛
	10
	0.06 
	0.59

	草地生态系统
	草原
	71
	2.10 
	21.15

	农田生态系统
	耕地
	15
	0.06 
	0.65

	城镇生态系统
	工矿交通
	5
	6.26 
	62.89

	其他
	裸地
	5
	0.04 
	0.45

	总计
	172
	9.95
	100.00


评价区内生态系统以草地生态系统为主，农田生态系统为辅，草地生态系统与农田生态系统占比75.01%，其次分布有森林生态系统、灌丛生态系统、湿地生态系统、其他和城镇生态系统，其中草地生态系统占地面积为2193.51hm2，占总面积比例为61.35%；农田生态系统占地面积为488.22hm2，占总面积比例为13.66%。

项目区内生态系统以城镇生态系统为主，草地生态系统为辅，城镇生态系统与，草地生态系统占比84.04%，其次分布有森林生态系统、农田生态系统、灌丛生态系统和其他，其中城镇生态系统占地面积为6.26hm2，占总面积比例为62.89%；草地生态系统占地面积为2.10hm2，占总面积比例为21.15%。
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图2.2-2    生态系统类型图

2.2.3土地利用现状调查
为说明项目所改变土地利用和植被覆盖现状的具体数量，本项目评价采用遥感和地理信息系统技术对生态评价范围内的土地利用进行了调查。土地利用现状调查结果具体见表2.2-3、表2.2-4及图2.2-3。
表2.2-3   评价区土地利用现状统计表
	一级分类
	二级分类
	斑块数
	面积（hm2）
	占评价区比例（%）

	耕地
	旱地
	283
	488.22 
	13.66

	林地
	乔木林地
	402
	245.49 
	6.87

	
	灌木林地
	195
	200.77 
	5.62

	
	其他林地
	167
	188.88 
	5.28

	草地
	天然牧草地
	636
	658.83 
	18.43

	
	其他草地
	243
	1534.68 
	42.92

	住宅用地
	农村宅基地
	216
	15.77 
	0.44

	公共管理与公共服务用地
	公用设施用地
	1
	0.02 
	0.0005

	工矿仓储用地
	物流仓储用地
	1
	0.06 
	0.002

	交通运输用地
	公路用地
	1
	4.41 
	0.12

	
	城镇村道路用地
	2
	0.04 
	0.001

	
	农村道路
	34
	21.82 
	0.61

	水域及水利设施用地
	河流水面
	6
	118.81 
	3.32

	
	坑塘水面
	16
	11.10 
	0.31

	
	水工建筑用地
	8
	1.43 
	0.04

	其他土地
	设施农用地
	40
	2.62 
	0.07

	
	裸土地
	67
	82.34 
	2.30

	总计
	2318
	3575.28 
	100.00


表2.2-4  项目区土地利用现状统计表
	一级分类
	二级分类
	斑块数
	面积（hm2）
	占评价区比例（%）

	耕地
	旱地
	15
	0.06
	0.65

	林地
	乔木林地
	32
	0.66 
	6.67

	
	灌木林地
	10
	0.06 
	0.59

	
	其他林地
	34
	0.76 
	7.60

	草地
	天然牧草地
	52
	1.00 
	10.07

	
	其他草地
	19
	1.10 
	11.08

	交通运输用地
	农村道路
	5
	6.26 
	62.89

	其他土地
	裸土地
	5
	0.04 
	0.45

	总计
	172
	9.95
	100.00


评价区内土地利用类型以草地为主，林地、耕地为辅，草地、林地与耕地占比92.78%，其次分布有水域及水利设施用地、其他土地、交通运输用地、住宅用地、工矿仓储用地、公共管理与公共服务用地，其中草地占地面积为2193.51hm2，占总面积比例为61.35%；林地占地面积为635.14hm2，占总面积比例为17.77%；耕地占地面积为488.22hm2，占总面积比例为13.66%。

项目区内土地利用类型以交通运输用地为主，草地为辅，交通运输用地与草地占比84.04%，其次分布林地、耕地、其他土地，其中交通运输用地占地面积为6.26hm2，占总面积比例为62.89%；草地占地面积为2.10hm2，占总面积比例为21.15%。
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图2.2-3      土地利用类型图

2.2.4植被现状调查与评价

（1）植物区系成分

本项目评价区的植物区系属欧亚草原植物区－黄土高原草原植物省－鄂尔多斯高原州，公路位置处于阴南黄土丘陵州。

[image: image65.emf]本项目位置


图2.2-4   本项目在内蒙古植物区系分区图中的位置

（2）植物的生活型与生态习性

本项目评价范围内的自然植被在长期的历史发展过程中，形成了一些能适应该地区的植物生活型。该区草原植被以羊草+杂类草群落为主，它是在较温暖的地区所发育的草原群落。由于项目区农业垦殖的历史悠久，天然植被的保存率很低，原生的草原植被早已消失殆尽，所以现存的羊草－本氏针茅草原多是次生残留的群落片段，所分布的生境主要是平原、河流阶地，谷地和停耕的撂荒地上。另评价范围内还分布有具刺旱生灌木，以柠条锦鸡儿为建群种之一，形成稀疏的群落。生活型组成有灌木、多年生草本，一二年生草本。

（3）植物资源

通过查阅中国科学院内蒙古宁夏综合考察队编《内蒙古植被》（科学出版社）《内蒙古植物志》（第一卷）及《内蒙古维管植物》，库布齐沙漠地区共有维管束植物56科、163属、248种（包含13变种、3变型），其中，蕨类植物有1科1属2种；裸子植物有2科2属2种；被子植物有53科160属244种。可以看出，被子植物是本地区野生植物种类构成的主要成分，占该区总植物种数的98.38%，其次蕨类植物和裸子植物所占比例相同都比较少，均占总数的0.81%。把库布齐沙漠地区的维管植物与内蒙古自治区的维管植物科、属、种进行比较分析可以得出，该地区科的总数占全区科数的38.89%、属数的21.36%、种数占全区的8.73%。

结合现场调查及本项目遥感解译植被类型与土地利用结果评价，项目所在地区的植被主要由典型草原植物构成，评价范围内不涉及重点野生植物和古树名木。本项目评价范围内常见植被名录见下表。

表2.2-5   评价区植物名录表

	科
	属
	种
	拉丁文

	榆科
	小叶榆属
	小叶榆
	Ulmus parvifolia Jacq

	杨柳科
	杨树属
	杨树
	Populus L.

	
	柳属
	沙柳
	Salix cheilophila

	蓼科
	蓼属
	萹蓄
	Polygonum avindare L. 

	
	
	西伯利亚蓼
	Polygonum sibircum Laxm

	藜科
	驼绒藜属
	华北驼绒藜
	Ceratoides arborescens(Losinsk)S.L Mosyakin

	
	猪毛菜属
	猪毛菜
	Salsola collina Pall

	
	
	刺沙蓬
	Salsola cpestifer A Nelson

	
	碱蓬属
	碱蓬
	Suaeda glauca(Bunge)Bunge

	
	沙蓬属
	沙蓬
	Agriophylum pungens(Vahl)Link et A Dietr

	
	虫实属
	兴安虫实
	Corispermum chinganicum lljin

	
	
	藜
	Chenopodium album L.

	
	雾冰藜属
	雾冰藜
	Bassia dasyohylla(Fisch et Mey)O Kuntze

	
	藜属
	刺藜
	Chenopodium aristaum L

	
	
	尖头叶藜
	Chenopodium acuminatum Willd

	
	盐生草属
	盐生草
	Halogeton glomeratus(Bicb)C A Mey

	苋科
	苋属
	反枝苋
	Amaranthus retroflexus L.

	
	
	北美苋
	Amaranthus blitoides S Watson

	
	马齿苋属
	马齿苋
	Portulaca oleracea L.

	
	繁缕属
	沙地繁缕
	Stellaria gypaophiloides Fenzl

	罂粟科
	沙芥属
	宽翅沙芥
	Pugionium dolabratum Maxim

	
	独行菜属
	独行菜
	Lepidium apetalum Willd

	景天科
	景天属
	费菜
	Sedum aizoon L.

	
	委陵菜属
	委陵菜
	Potentilla chinensis Ser

	豆科
	黄华属
	披针叶黄华
	Thermopsis lanceolata R Br

	
	苜蓿属
	紫花苜蓿
	Medicago sativa L.

	
	草木樨属
	草木樨
	Melilotus suaveolens Ledeb

	
	锦鸡儿属
	柠条锦鸡儿
	Caragana korshinskii

	
	
	中间锦鸡儿
	Caragana intermedia Kuang et H C Fu

	
	黄芪属
	草木樨状黄芪
	Astragalus melelotoide Pall.

	
	
	斜茎黄芪
	Astragalus adsurgens Pall.

	
	棘豆属
	刺叶柄棘豆
	Oxytropia DC

	
	
	砂珍棘豆
	Oxytropis psammocharis

	
	岩黄芪属
	细枝岩黄芪
	Hedysarum scoparium Fisch et Mey

	
	
	塔落岩黄芪
	Hedysarum laeve Maxim

	
	胡枝子属
	达乌里胡枝子
	Lespedeza davurica(Laxm) Schindl

	蒺藜科
	骆驼蓬属
	骆驼蓬
	Peganum harmala L.

	
	蒺藜属
	蒺藜
	Tribulus terrestris L.

	芸香科
	拟芸香属
	北芸香
	Haplophyllum dauricum(L) Juss

	大戟科
	地构叶属
	乳浆大戟
	Euphorbia esula L.

	瑞香科
	狼毒属
	狼毒
	Stellera chamaejasme L.

	杉叶藻科
	杉叶藻属
	杉叶藻
	Hippuris vulgaris L.

	伞形科
	泽芹属
	泽芹
	Sium suave Walt

	
	阿魏属
	沙茴香
	Ferula bungeana Kitag

	萝藦科
	鹅绒藤属
	地稍瓜
	Cynanchum thesioides(Freyn)K Schum

	
	
	鹅绒藤
	Cynanchum chinense R Brown

	旋花科
	旋花属
	银灰旋花
	Convnlvulus ammannii Desr

	紫草科
	砂引草属
	砂引草
	Tournefortia sibirica L

	
	鹤虱属
	异刺鹤虱
	Lappula V Wolf

	唇形科
	黄芩科
	粘毛黄芩
	Scutellaria viscidula Bunge

	
	青兰属
	香青兰
	Dracocephalum moldavica L.

	
	益母草属
	细叶益母草
	Leonurus sibiricus L.

	
	百里香属
	亚洲百里香
	Thymus serpyllum L var asiaticus Kitag

	紫葳科
	角蒿属
	角蒿
	Incarvillea Juss

	车前科
	车前属
	平车前
	Plantago L.

	
	
	大车前
	Plantago major L.

	菊科
	紫苑木属
	中亚紫菀木
	Asterothamnus centrali-asiaticus Novopokr

	
	苍耳属
	苍耳
	Xanthium sibiricum patirn ex Widder

	
	蒿属
	冷蒿
	Ariemisia frigida Willd

	
	
	野艾蒿
	Artemisia argyi Levl et Van var gracilis Pamp

	
	
	白沙蒿
	Artemisia sphaerocephala Krasch

	
	
	黑沙蒿
	Artemisia ordosica Krasch

	
	
	冷蒿
	A.frigida willd

	
	狗哇花属
	阿尔泰狗娃花
	Heteropappus altuicus (Wild.)Novopokr

	
	蓝刺头属
	砂蓝刺头
	Echinops gmelini Turcz

	
	凤毛菊属
	凤毛菊
	Saussurea japonica(Thunb) DC

	
	猬菊属
	鳍蓟
	Olgaea leucophylla(Turcz)Iljin

	
	蓟属
	大刺儿菜
	Cirsium setosum(Willd) MB

	
	
	麻花头
	Serratula centauroides L.

	
	蒲公英属
	蒲公英
	Taraxacum mongolicum Hand-Mazz

	
	苦苣菜属
	苣买菜
	Sonchus arvensis L.

	
	乳苣属
	乳苣
	Mulgedium tataricum(L) DC

	
	苦荬菜属
	丝叶山苦荬
	Ixeris chinensisi(Thunb)Nakai var graminifolia(Ledeb)H C Fu

	水麦冬科
	水麦冬属
	海韭菜
	Triglochin maritimum L.

	泽泻科
	泽泻属
	泽泻
	Alisma orientale(Sam) Juz

	香蒲科
	香蒲属
	香蒲
	Typha orientalis Presl.

	禾本科
	芦苇属
	芦苇
	Phragmites australis(Cav)Trin ex Steudel 

	
	早熟禾属
	渐狭早熟禾
	Poa attenuate Trin ex Bunge

	
	赖草属
	羊草
	Leymus chinensis(Trin) Tzvel

	
	
	赖草
	Leymus secalinus(Georgi)Tzvel

	
	拂子茅属
	拂子茅
	Calamagrostis epigejos(L) Roth

	
	芨芨草属
	芨芨草
	Achnatherum splendens(Trin)Nevski

	
	画眉草属
	无芒画眉草
	Eragrostis pilosa(L) Beauv var imberbis Franch

	
	隐子草属
	糙隐子草
	Cleistogenes squarrosa(Trin)Keng

	
	
	虎尾草
	Chloris virgate Swartz

	
	针茅属
	本氏针茅
	Stipa capillata Linn.

	
	狗尾草属
	狗尾草
	Setaria viridis(L)Beauv

	
	
	白草
	Pennisetum centrasiaticum Tzvel

	
	碱茅属
	星星草
	Puccinelia tenuiflora(Griseb)Scribn et Merr

	莎草科
	苔草属
	苔草
	Carex tristachya

	
	藨草属
	藨草
	Scirpus triqueter L.

	灯芯草科
	灯芯草属
	细灯芯草
	Juncus gracillimus(Buch)Krecz et Gontsch

	百合科
	葱属
	碱韭
	Allium polyrhizum Turcz ex Regel

	
	葱韭
	蒙古韭
	Allium mongolicum Regel
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图2.2-5    本项目在内蒙古植被地带图中的位置
（4）样方调查

为了客观全面地反映本项目评价区域现有植被情况，基于《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）-陆生生态二级评价生态现状调查的要求，设置植物样方，实地调查该区域的主要植被类型。

①样方设置原则和依据

根据评价区及周边地形地貌，确定本次调查路线，采用整体普查和样方调查相结合的方法，重点调查评价范围内植被生长分布状况及群落的类型特征。样方调查以“典型性”和“整体性”为原则在调查路线向两侧进行穿插调查选取，评价区内一共有6个群落，设置了18个样方点，其中樟子松群落布设3个样方，小叶杨群落布设3个样方，旱柳群落布设3个样方，柠条锦鸡儿群落布设3个样方，羊草群落布设3个样方，本氏针茅群落布设3个样方。

本次样方调查任务基本涵盖了本项目生态评价范围内的各种植物类型，每个群落类型调查点不少于3个，因此，符合《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中二级评价相关生态现状调查要求。本样方调查时间为2026年7月16日。

②样方调查方法

对于乔木设置10m×10m的样方，灌木植被设置5m×5m的样方，草本植物群落的样方大小设为1m×1m，对样方中的乔木、灌木、草本，调查内容包括环境条件和物种群落特征，环境条件包括地理位置、地形条件、土壤条件、水文条件等。植物群落特征包括群落种类组成、高度、多度、丛径等特征。具体见样方调查表。

样方调查布设情况见下表。

表2.2-6   野外调查样方点位信息一览表

	序号
	群落类型
	坐标
	样方大小

	
	
	经度
	纬度
	

	#1-1
	樟子松
	110°44′56.544″E
	39°53′37.998″N
	10m×10m

	#1-2
	樟子松
	110°45′0.020″E
	39°52′10.244″N
	10m×10m

	#1-3
	樟子松
	110°43′20.003″E
	39°52′7.753″N
	10m×10m

	#2-1
	小叶杨
	110°45′4.944″E
	39°53′37.109″N
	10m×10m

	#2-2
	小叶杨
	110°45′12.051″E
	39°52′14.918″N
	10m×10m

	#2-3
	小叶杨
	110°42′55.168″E
	39°52′8.970″N
	10m×10m

	#3-1
	旱柳
	110°45′6.644″E
	39°53′31.470″N
	10m×10m

	#3-2
	旱柳
	110°45′24.488″E
	39°52′5.957″N
	10m×10m

	#3-3
	旱柳
	110°42′50.196″E
	39°52′7.309″N
	10m×10m

	#4-1
	柠条锦鸡儿
	110°45′16.338″E
	39°53′43.019″N
	5m×5m

	#4-2
	柠条锦鸡儿
	110°44′49.340″E
	39°52′20.055″N
	5m×5m

	#4-3
	柠条锦鸡儿
	110°43′6.611″E
	39°52′10.447″N
	5m×5m

	#5-1
	羊草
	110°45′3.979″E
	39°53′47.847″N
	1m×1m

	#5-2
	羊草
	110°44′47.911″E
	39°52′34.848″N
	1m×1m

	#5-3
	羊草
	110°43′38.388″E
	39°52′4.180″N
	1m×1m

	#6-1
	本氏针茅
	110°45′19.003″E
	39°53′37.457″N
	1m×1m

	#6-2
	本氏针茅
	110°44′12.493″E
	39°52′43.152″N
	1m×1m

	#6-3
	本氏针茅
	110°43′6.524″E
	39°52′8.699″N
	1m×1m
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图2.2-6    本项目样方点位分布图
样方现状调查见下表。

表2.2-7   樟子松群落样方调查统计表

	群落名称：樟子松群落
	样方号：#1-1
	样方面积：10m×10m

	经度：110°44′56.544″
	纬度：39°53′37.998″
	群落总盖度：67%

	调查人：迟延艳、李福珍、李彦、赵璐
	调查日期：2026.7.16

	种号
	中文名
	拉丁名
	株（丛）
	平均高度/m
	胸径/cm
	冠幅（平均）/m
	盖度%

	1
	樟子松
	Pinus sylvestris
	8
	4.2
	7.5
	1.5×1.5
	35

	草本层（1m×1m）
	中文名
	拉丁名
	平均高度/cm
	多度
	分盖度%

	
	本氏针茅
	Stipa bungeana
	13
	COP1
	10

	
	花苜蓿
	Medicago ruthenica
	7
	COP1
	8

	
	百里香
	Thymus mongolicus
	7
	COP1
	8

	
	隐子草
	Cleistogenes serotina
	3
	SP
	4

	
	草木樨
	Melilotus officinalis
	17
	SP
	1

	
	黄芩
	Scutellaria baicalensis
	16
	SP
	1
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表2.2-8   樟子松群落样方调查统计表

	群落名称：樟子松群落
	样方号：#1-2
	样方面积：10m×10m

	经度：110°45′0.020″
	纬度：39°52′10.244″
	群落总盖度：65%

	调查人：迟延艳、李福珍、李彦、赵璐
	调查日期：2026.7.16

	种号
	中文名
	拉丁名
	株（丛）
	平均高度/m
	胸径/cm
	冠幅（平均）/m
	盖度%

	1
	樟子松
	Pinus sylvestris
	6
	4.5
	7.0
	1.6×1.7
	36

	草本层（1m×1m）
	中文名
	拉丁名
	平均高度/cm
	多度
	分盖度%

	
	本氏针茅
	Stipa bungeana
	12
	COP1
	12

	
	花苜蓿
	Medicago ruthenica
	3
	COP1
	10

	
	百里香
	Thymus mongolicus
	5
	SP
	4

	
	隐子草
	Cleistogenes serotina
	2
	SP
	3
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表2.2-9   樟子松群落样方调查统计表

	群落名称：樟子松群落
	样方号：#1-3
	样方面积：10m×10m

	经度：110°43′20.003″
	纬度：39°52′7.753″
	群落总盖度：60%

	调查人：迟延艳、李福珍、李彦、赵璐
	调查日期：2026.7.16

	种号
	中文名
	拉丁名
	株（丛）
	平均高度/m
	胸径/cm
	冠幅（平均）/m
	盖度%

	1
	樟子松
	Pinus sylvestris
	9
	4.5
	8.0
	2.7×2.6
	30

	草本层（1m×1m）
	中文名
	拉丁名
	平均高度/cm
	多度
	分盖度%

	
	本氏针茅
	Stipa bungeana
	48
	COP1
	10

	
	花苜蓿
	Medicago ruthenica
	10
	COP1
	8

	
	百里香
	Thymus mongolicus
	7
	COP1
	10

	
	猪毛菜
	Salsola collina
	5
	SP
	2
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表2.2-10   小叶杨群落样方调查统计表

	群落名称：小叶杨群落
	样方号：#2-1
	样方面积：10m×10m

	经度：110°45′4.944″
	纬度：39°53′37.109″
	群落总盖度：78%

	调查人：迟延艳、李福珍、李彦、赵璐
	调查日期：2026.7.16

	种号
	中文名
	拉丁名
	株（丛）
	平均高度/m
	胸径/cm
	冠幅（平均）/m
	盖度%

	1
	小叶杨
	Populus simonii
	4
	15.8
	23.2
	3.6×3.6
	40

	草本层（1m×1m）
	中文名
	拉丁名
	平均高度/cm
	多度
	分盖度%

	
	本氏针茅
	Agropyron desertorum
	41
	COP1
	15

	
	隐子草
	Cleistogenes serotina
	12
	COP1
	14

	
	猪毛蒿
	Artemisia scoparia
	11
	SP
	5

	
	花苜蓿
	Medicago ruthenica
	10
	SP
	1

	
	香青兰
	Dracocephalum moldavica
	17
	SP
	1

	
	阿尔泰狗娃花
	Aster altaicus
	10
	SP
	1

	
	裂叶堇菜
	Viola dissecta
	11
	SOI
	0.5

	
	百里香
	Thymus mongolicus
	2
	SOI
	0.5
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表2.2-11   小叶杨群落样方调查统计表

	群落名称：小叶杨群落
	样方号：#2-2
	样方面积：10m×10m

	经度：110°45′12.051″
	纬度：39°52′14.918″
	群落总盖度：61%

	调查人：迟延艳、李福珍、李彦、赵璐
	调查日期：2026.7.16

	种号
	中文名
	拉丁名
	株（丛）
	平均高度/m
	胸径/cm
	冠幅（平均）/m
	盖度%

	1
	小叶杨
	Populus simonii
	16
	17.0
	18.0
	2.6×2.6
	61

	草本层（1m×1m）
	中文名
	拉丁名
	平均高度/cm
	多度
	分盖度%

	
	/
	/
	/
	/
	/
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表2.2-12   小叶杨群落样方调查统计表

	群落名称：小叶杨群落
	样方号：#2-3
	样方面积：10m×10m

	经度：110°42′55.168″
	纬度：39°52′8.970″
	群落总盖度：60%

	调查人：迟延艳、李福珍、李彦、赵璐
	调查日期：2026.7.16

	种号
	中文名
	拉丁名
	株（丛）
	平均高度/m
	胸径/cm
	冠幅（平均）/m
	盖度%

	1
	小叶杨
	Populus simonii
	6
	11.3
	14.5
	17×1.6
	44

	草本层（1m×1m）
	中文名
	拉丁名
	平均高度/cm
	多度
	分盖度%

	
	羊草
	Leymus chinensis
	40
	SP
	1

	
	本氏针茅
	Agropyron desertorum
	41
	SP
	3

	
	隐子草
	Cleistogenes serotina
	12
	SP
	5

	
	牡蒿
	Artemisia japonica
	5
	SP
	3

	
	猪毛蒿
	Artemisia scoparia
	11
	SOI
	0.5

	
	花苜蓿
	Medicago ruthenica
	10
	SP
	2

	
	多叶棘豆
	Oxytropis myriophylla
	8
	SP
	1

	
	细裂叶莲蒿
	Artemisia stechmanniana
	12
	SOI
	0.5
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表2.2-13   旱柳群落样方调查统计表

	群落名称：旱柳群落
	样方号：#3-1
	样方面积：10m×10m

	经度：110°45′6.644″
	纬度：39°53′31.470″
	群落总盖度：56%

	调查人：迟延艳、李福珍、李彦、赵璐
	调查日期：2026.7.16

	种号
	中文名
	拉丁名
	株（丛）
	平均高度/m
	胸径/cm
	冠幅（平均）/m
	盖度%

	1
	旱柳
	Salix matsudana
	7
	24.2
	25.0
	3.5×3.5
	40

	草本层（1m×1m）
	中文名
	拉丁名
	平均高度/cm
	多度
	分盖度%

	
	草木樨
	Melilotus officinalis
	58
	SP
	3

	
	花苜蓿
	Medicago ruthenica
	15
	SP
	2

	
	牡蒿
	Artemisia japonica
	7
	SP
	2

	
	裂叶堇菜
	Viola dissecta
	9
	SP
	4

	
	大籽蒿
	Artemisia sieversiana
	8
	SOI
	0.5

	
	猪毛蒿
	Artemisia scoparia
	10
	SP
	2

	
	细裂叶莲蒿
	Artemisia stechmanniana
	13
	SP
	2.5
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表2.2-14   旱柳群落样方调查统计表

	群落名称：旱柳群落
	样方号：#3-2
	样方面积：10m×10m

	经度：110°45′24.488″
	纬度：39°52′5.957″
	群落总盖度：60%

	调查人：迟延艳、李福珍、李彦、赵璐
	调查日期：2026.7.16

	种号
	中文名
	拉丁名
	株（丛）
	平均高度/m
	胸径/cm
	冠幅（平均）/m
	盖度%

	1
	旱柳
	Salix matsudana
	6
	24.5
	30.0
	4.1×4.1
	38

	草本层（1m×1m）
	中文名
	拉丁名
	平均高度/cm
	多度
	分盖度%

	
	羊草
	Leymus chinensis
	42
	SP
	4

	
	牡蒿
	Artemisia japonica
	13
	COP1
	8

	
	隐子草
	Cleistogenes serotina
	12
	SP
	2

	
	猪毛蒿
	Artemisia scoparia
	13
	SP
	2

	
	多叶棘豆
	Oxytropis myriophylla
	5
	SP
	4

	
	本氏针茅
	Stipa bungeana
	25
	SP
	1

	
	细裂叶莲蒿
	Artemisia stechmanniana
	6
	SP
	1
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表2.2-15   旱柳群落样方调查统计表

	群落名称：旱柳群落
	样方号：#3-3
	样方面积：10m×10m

	经度：110°42′50.196″
	纬度：39°52′7.309″
	群落总盖度：65%

	调查人：迟延艳、李福珍、李彦、赵璐
	调查日期：2026.7.16

	种号
	中文名
	拉丁名
	株（丛）
	平均高度/m
	胸径/cm
	冠幅（平均）/m
	盖度%

	1
	旱柳
	Salix matsudana
	14
	17.5
	25.0
	2.7×2.6
	60

	草本层（1m×1m）
	中文名
	拉丁名
	平均高度/cm
	多度
	分盖度%

	
	羊草
	Leymus chinensis
	46
	SP
	3

	
	花苜蓿
	Medicago ruthenica
	14
	SP
	1

	
	牡蒿
	Artemisia japonica
	7
	SOI
	0.5

	
	阿尔泰狗娃花
	Aster altaicus
	6
	SOI
	0.5
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表2.2-16   柠条锦鸡儿群落样方调查统计表

	群落名称：柠条锦鸡儿群落
	样方号：#4-1
	样方面积：5m×5m

	经度：110°45′16.338″
	纬度：39°53′43.019″
	群落总盖度：68%

	调查人：迟延艳、李福珍、李彦、赵璐
	调查日期：2026.7.16

	种号
	中文名
	拉丁名
	株（丛）
	平均高度/m
	丛径/cm
	冠幅（平均）/m
	盖度%

	1
	柠条锦鸡儿
	Caragana korshinskii
	7
	1.7
	2.0
	3.6×3.1
	60

	草本层（1m×1m）
	中文名
	拉丁名
	平均高度/cm
	多度
	分盖度%

	
	黄芩
	Scutellaria baicalensis
	12
	SOI
	0.5

	
	尖头叶藜
	Chenopodium acuminatum
	10
	COP1
	15

	
	猪毛菜
	Salsola collina
	8
	SP
	2.5

	
	花苜蓿
	Medicago ruthenica
	4
	SP
	5

	
	多叶棘豆
	Oxytropis myriophylla
	4
	SP
	5
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表2.2-17   柠条锦鸡儿群落样方调查统计表

	群落名称：柠条锦鸡儿群落
	样方号：#4-2
	样方面积：5m×5m

	经度：110°44′49.340″
	纬度：39°52′20.055″
	群落总盖度：64%

	调查人：迟延艳、李福珍、李彦、赵璐
	调查日期：2026.7.16

	种号
	中文名
	拉丁名
	株（丛）
	平均高度/m
	丛径/cm
	冠幅（平均）/m
	盖度%

	1
	柠条锦鸡儿
	Caragana korshinskii
	5
	1.1
	1.5
	1.6×1.5
	38

	草本层（1m×1m）
	中文名
	拉丁名
	平均高度/cm
	多度
	分盖度%

	
	羊草
	Leymus chinensis
	42
	COP1
	20

	
	蒺藜
	Tribulus terrestris
	7
	SP
	5

	
	阿尔泰狗娃花
	Aster altaicus
	40
	SOI
	0.5

	
	本氏针茅
	Agropyron desertorum
	28
	SOI
	0.5
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表2.2-18   柠条锦鸡儿群落样方调查统计表

	群落名称：柠条锦鸡儿群落
	样方号：#4-3
	样方面积：5m×5m

	经度：110°43′6.611″
	纬度：39°52′10.447″
	群落总盖度：72%

	调查人：迟延艳、李福珍、李彦、赵璐
	调查日期：2026.7.16

	种号
	中文名
	拉丁名
	株（丛）
	平均高度/m
	丛径/cm
	冠幅（平均）/m
	盖度%

	1
	柠条锦鸡儿
	Caragana korshinskii
	3
	2.5
	2.2
	2.5×2.8
	60

	草本层（1m×1m）
	中文名
	拉丁名
	平均高度/cm
	多度
	分盖度%

	
	本氏针茅
	Stipa bungeana
	60
	SP
	3

	
	黄芩
	Scutellaria baicalensis
	16
	SP
	5

	
	花苜蓿
	Medicago ruthenica
	8
	SP
	2

	
	隐子草
	Cleistogenes serotina
	7
	SP
	2
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表2.2-19   羊草群落样方调查统计表

	群落名称：羊草群落
	样方号：#5-1
	样方面积：1m×1m

	经度：110°45′3.979″
	纬度：39°53′47.847″
	群落总盖度：44%

	调查人：迟延艳、李福珍、李彦、赵璐
	调查日期：2026.7.16

	种号
	中文名
	拉丁名
	株（丛）
	平均高度/cm
	盖度%

	1
	羊草
	Leymus chinensis
	278
	40
	40

	2
	硬毛棘豆
	Oxytropis hirta
	17
	5
	2

	3
	猪毛蒿
	Artemisia scoparia
	20
	17
	2
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表2.2-20   羊草群落样方调查统计表

	群落名称：羊草群落
	样方号：#5-2
	样方面积：1m×1m

	经度：110°44′47.911″
	纬度：39°52′34.848″
	群落总盖度：47%

	调查人：迟延艳、李福珍、李彦、赵璐
	调查日期：2026.7.16

	种号
	中文名
	拉丁名
	株（丛）
	平均高度/cm
	盖度%

	1
	羊草
	Leymus chinensis
	190
	37
	42

	2
	本氏针茅
	Stipa bungeana
	1
	20
	0.5

	3
	猪毛蒿
	Artemisia scoparia
	35
	23
	3.5

	4
	硬毛棘豆
	Oxytropis hirta
	13
	4
	1
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表2.2-21   羊草群落样方调查统计表

	群落名称：羊草群落
	样方号：#5-3
	样方面积：1m×1m

	经度：110°43′38.388″
	纬度：39°52′4.180″
	群落总盖度：36%

	调查人：迟延艳、李福珍、李彦、赵璐
	调查日期：2026.7.16

	种号
	中文名
	拉丁名
	株（丛）
	平均高度/cm
	盖度%

	1
	羊草
	Leymus chinensis
	151
	41
	33

	2
	猪毛蒿
	Artemisia scoparia
	14
	27
	1

	3
	硬毛棘豆
	Oxytropis hirta
	23
	3
	2
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表2.2-22   本氏针茅群落样方调查统计表

	群落名称：本氏针茅群落
	样方号：#6-1
	样方面积：1m×1m

	经度：110°45′19.003″
	纬度：39°53′37.457″
	群落总盖度：44%

	调查人：迟延艳、李福珍、李彦、赵璐
	调查日期：2026.7.16

	种号
	中文名
	拉丁名
	株（丛）
	平均高度/cm
	盖度%

	1
	本氏针茅
	Stipa bungeana
	35
	52
	40

	2
	百里香
	Thymus mongolicus
	11
	3
	0.5

	3
	花苜蓿
	Medicago ruthenica
	7
	1
	0.5

	4
	多叶棘豆
	Oxytropis myriophylla
	9
	4
	1.5

	5
	硬毛棘豆
	Oxytropis hirta
	3
	3
	0.5

	6
	隐子草
	Cleistogenes serotina
	8
	3
	1
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表2.2-23   本氏针茅群落样方调查统计表

	群落名称：本氏针茅群落
	样方号：#6-2
	样方面积：1m×1m

	经度：110°44′12.493″
	纬度：39°52′43.152″
	群落总盖度：42%

	调查人：迟延艳、李福珍、李彦、赵璐
	调查日期：2026.7.16

	种号
	中文名
	拉丁名
	株（丛）
	平均高度/cm
	盖度%

	1
	本氏针茅
	Stipa bungeana
	42
	50
	36

	2
	百里香
	Thymus mongolicus
	27
	3
	3

	3
	花苜蓿
	Medicago ruthenica
	2
	1
	0.5

	4
	多叶棘豆
	Oxytropis myriophylla
	21
	3
	2.5
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表2.2-24   本氏针茅群落样方调查统计表

	群落名称：本氏针茅群落
	样方号：#6-3
	样方面积：1m×1m

	经度：110°43′6.524″
	纬度：39°52′8.699″
	群落总盖度：42%

	调查人：迟延艳、李福珍、李彦、赵璐
	调查日期：2026.7.16

	种号
	中文名
	拉丁名
	株（丛）
	平均高度/cm
	盖度%

	1
	本氏针茅
	Stipa bungeana
	55
	53
	36

	2
	百里香
	Thymus mongolicus
	15
	2
	3

	3
	多叶棘豆
	Oxytropis myriophylla
	17
	3
	3
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（5）植被类型分布

①评价区、项目区植被类型
利用卫星遥感及地理信息系统技术并结合地面实际调查，对评价范围内的植被分布现状进行调查。植被类型图见图2.2-7。植被类型及面积统计见表2.2-25、表2.2-26。

表2.2-25   评价区内植被类型统计结果表
	植被类型
	群落类型
	斑块数
	面积（hm2）
	占评价区比例（%）

	乔木林植被
	小叶杨群落
	388
	220.31 
	6.16

	
	旱柳群落
	14
	25.18 
	0.70

	
	樟子松群落
	167
	188.88 
	5.28

	灌丛植被
	柠条锦鸡儿群落
	195
	200.77 
	5.62

	草地植被
	本氏针茅群落
	636
	658.83 
	18.43

	
	羊草群落
	243
	1534.68 
	42.92

	耕地
	农田植被
	283
	488.22 
	13.66

	无植被
	392
	258.42 
	7.23

	总计
	2318
	3575.28 
	100.00


表2.2-26  项目区内植被类型统计结果表
	植被类型
	群落类型
	斑块数
	面积（hm2）
	占评价区比例（%）

	乔木林植被
	小叶杨群落
	27
	0.42 
	4.23

	
	旱柳群落
	5
	0.24 
	2.44

	
	樟子松群落
	34
	0.76 
	7.60

	灌丛植被
	柠条锦鸡儿群落
	10
	0.06 
	0.59

	草地植被
	本氏针茅群落
	52
	1.00 
	10.07

	
	羊草群落
	19
	1.10 
	11.08

	耕地
	农田植被
	15
	0.06 
	0.65

	无植被
	10
	6.30 
	63.34

	总计
	172
	9.95
	100.00


评价区内以草地植被为主，占整个评价区面积的61.35%，其次分布有农田植被和乔木林植被，零星分布有灌丛柠条锦鸡儿群落，草地植被以羊草群落和本氏针茅群落占绝对优势。

项目区内以无植被为主，占整个评价区面积的63.34%，其次分布有草地植被、乔木林植被、灌丛植被，零星分布有农田，草地植被以羊草群落和本氏针茅群落占绝对优势。

项目评价区内无重点保护植物。本项目植被类型见下图。
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图2.2-7   植被类型图

②生态保护红线范围植被类型
评价范围内生态保护红线范围植被类型图见图2.2-8，项目区内不涉及生态保护红线。评价范围内生态保护红线范围植被类型及面积统计见表2.2-27。

表2.2-27   评价区内生态保护红线范围植被类型统计结果表
	植被类型
	群落类型
	面积（hm2）
	占评价区比例（%）

	乔木林植被
	小叶杨群落
	13.65
	9.10

	
	旱柳群落
	3.14
	2.09

	
	樟子松群落
	4.47
	2.98

	灌丛植被
	柠条锦鸡儿群落
	10.69
	7.12

	草地植被
	本氏针茅群落
	44.34
	29.55

	
	羊草群落
	67.35
	44.89

	耕地
	农田植被
	0.63
	0.42

	无植被
	5.77
	3.85

	总计
	150.04
	100.00


评价区内生态保护红线范围内以草地植被为主，占整个评价区生态保护红线面积的74.44%，其次分布有乔木林植被和灌丛植被，零星分布有耕地，草地植被以羊草群落和本氏针茅群落占绝对优势。

本项目评价区内生态保护红线范围植被类型见下图。
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图2.2-8   生态保护红线范围植被类型图

③基本草原范围植被类型
评价范围内基本草原范围植被类型图见图2.2-9。基本草原范围植被类型及面积统计见表2.2-28、表2.2-29。

表2.2-28   评价区内基本草原范围植被类型统计结果表
	植被类型
	群落类型
	面积（hm2）
	占评价区比例（%）

	草地植被
	本氏针茅群落
	658.83
	30.04

	
	羊草群落
	1534.68
	69.96

	总计
	2193.51
	100.00


表2.2-29  项目区内基本草原范围植被类型统计结果表
	植被类型
	群落类型
	面积（hm2）
	占评价区比例（%）

	草地植被
	本氏针茅群落
	0.99
	47.37

	
	羊草群落
	1.10 
	52.63

	总计
	2.09
	100.00


评价区内基本草原范围内以羊草群落为主，占整个评价区内基本草原面积的69.96%，其次为本氏针茅群落。

项目区内基本草原范围内以羊草群落为主，占整个项目区内基本草原面积的52.63%，其次为本氏针茅群落。

本项目评价区内基本草原范围植被类型见下图。
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图2.2-9   基本草原范围植被类型图

④公益林范围植被类型
评价范围内公益林范围植被类型图见图2.2-10。公益林范围植被类型及面积统计见表2.2-30、表2.2-31。

表2.2-30   评价区内公益林范围植被类型统计结果表
	植被类型
	群落类型
	面积（hm2）
	占评价区比例（%）
	备注

	乔木林植被
	小叶杨群落
	0.006
	0.00094
	四级保护林地

	
	
	220.31
	34.68629
	地方三级公益林

	
	旱柳群落
	25.18
	3.96442
	地方三级公益林

	
	樟子松群落
	188.88
	29.73786
	国家二级公益林

	灌丛植被
	柠条锦鸡儿群落
	200.77
	31.60986
	地方三级公益林

	总计
	635.15
	100.00
	/


表2.2-31  项目区内公益林范围植被类型统计结果表
	植被类型
	群落类型
	面积（hm2）
	占评价区比例（%）
	备注

	乔木林植被
	小叶杨群落
	0.006
	0.41
	四级保护林地

	
	
	0.41
	27.89
	地方三级公益林

	
	旱柳群落
	0.37
	25.17
	地方三级公益林

	
	樟子松群落
	0.08
	5.44
	国家二级公益林

	灌丛植被
	柠条锦鸡儿群落
	0.60 
	40.82
	地方三级公益林

	总计
	1.47 
	100.00
	/


评价区内公益林范围内以小叶杨群落为主，占整个评价区内公益林面积的34.69%，其次为柠条锦鸡儿群落和樟子松群落，零星分布有旱柳群落。

项目区内公益林范围内以柠条锦鸡儿群落为主，占整个评价区内公益林面积的40.82%，其次为小叶杨群落和旱柳群落，零星分布有樟子松群落。

本项目评价区内公益林范围植被类型见下图。
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图2.2-10   公益林范围植被类型图

2.2.5植被覆盖度

植被覆盖度可用于定量分析评价范围内的植被现状，量化了植被的茂密程度，反映了植被的生长态势，是描述生态系统的重要基础数据，遥感由于其大范围的数据获取和连续观测能力已成为估算植被覆盖度的主要技术手段，

本次评价对遥感图像进行处理，采用像元二分模型来反演研究区域的植被覆盖度。像元二分模型求算植被覆盖度的基本公式为：

FVC=(NDVI-NDVIsed）/(NDVIveg-NDVIsed）
式中：NDVI——所计算像元的NDVI值；

            NDVIsed——为土壤部分的NDVI值；

            NDVIveg——植被部分的NDVI值
FVC——植被覆盖度
计算的结果，划分为6个级别，分别为临界覆盖度、低覆盖度、较低覆盖度、中等覆盖度、较高覆盖度和高覆盖度，评价区植被覆盖度调查结果、植被覆盖度图如下。

表2.2-32   评价区内植被覆盖度统计结果表

	分级
	植被覆盖度
	斑块数
	面积（hm2）
	占评价区比例（%）

	低覆盖度
	＜10%
	37877 
	378.77 
	10.59

	较低覆盖度
	10%～30%
	96015 
	960.15 
	26.86

	中覆盖度
	30%～50%
	120224 
	1202.24 
	33.63

	较高覆盖度
	50%～70%
	76867 
	768.67 
	21.50

	高覆盖度
	>70%
	26545 
	265.45 
	7.42

	总计
	357528
	3575.28 
	100.00


表2.2-33   项目区植被覆盖度统计结果表
	分级
	植被覆盖度
	斑块数
	面积（hm2）
	占评价区比例（%）

	低覆盖度
	<10%
	48 
	0.48 
	4.85

	较低覆盖度
	10%～30%
	414 
	4.17 
	41.86

	中覆盖度
	30%～50%
	381 
	3.83 
	38.52

	较高覆盖度
	50%～70%
	128 
	1.29 
	12.94

	高覆盖度
	>70%
	18 
	0.18 
	1.82

	总计
	989
	9.95
	100.00


由上表可知，评价区内中覆盖度区所占面积最多，占整个评价区33.63%，然后依次为较低覆盖度、较高覆盖度、低覆盖度、高覆盖度，说明评价区植被覆盖度中等。

项目区较低覆盖度区所占面积最多，占整个评价区41.86%，然后依次为中覆盖度、较高覆盖度、低覆盖度、高覆盖度，说明项目区植被覆盖度较低。
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图2.2-11   植被覆盖度分布图

2.2.6物种多样性评估

生物多样性是生物（动物、植物、微生物）与环境形成的生态复合体以及与此相关的各种生态过程的总和，包括生态系统、物种和基因三个层次。

生态系统多样性指生态系统的多样化程度，包括生态系统的类型、结构、组成、功能和生态过程的多样性等。物种多样性指物种水平的多样化程度，包括物种丰富度和物种多度。基因多样性（或遗传多样性）指一个物种的基因组成中遗传特征的多样性，包括种内不同种群之间或同一种群内不同个体的遗传变异性。

物种多样性指数是指生物群落中种类与个体数的比值，其常用的测度方法通常有3种：物种丰富度指数、优势度指数和香农-维纳指数。本次采用香农-威纳指数判断物种多样性，香农-威纳指数（Shannon-Wiener）指数计算公式：

香农-维纳指数（Shannon-Wiener）指数计算公式：
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式中：H——香农-威纳多样性指数；

S——调查区域内物种种类总数；

Pi——调查区域内属于第i种的个体比例，如总个体数为N，第i种个体数为ni，则Pi=ni/N。

Pielou均匀度指数是反映调查区域各物种个体数目分配均匀程度的指数，计算公式为：
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式中：J—Pielou均匀度指数；

S—调查区域内物种种类总数；

Pi—调查区域内属于第i种的个体比例。

Simpson优势度指数与均匀度指数相对应，计算公式为：
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式中：D—Simpson优势度指数；

S—调查区域内物种种类总数；

Pi—调查区域内属于第i种的个体比例。

通过计算评价区草本的香农-威纳多样性指数、均匀度指数和优势度指数，进行生物多样性评估，具体计算结果如下：

表2.2-34   项目区评价范围内生物多样性指数计算结果表

	序号
	样方编号
	香农-维纳指数
	Pielou均匀度指数
	Simpson优势度指数

	1
	樟子松1-1
	1.1489
	0.5904
	0.4609

	2
	樟子松1-2
	1.4524
	0.9024
	0.2523

	3
	樟子松1-3
	0.6150
	0.3821
	0.6908

	4
	小叶杨2-1
	1.2453
	0.5668
	0.3592

	5
	小叶杨2-2
	0
	0
	1

	6
	小叶杨2-3
	1.8472
	0.8407
	0.1842

	7
	旱柳3-1
	1.7948
	0.8631
	0.1835

	8
	旱柳3-2
	1.8885
	0.9082
	0.1517

	9
	旱柳3-3
	1.2289
	0.7635
	0.3054

	10
	柠条锦鸡儿4-1
	1.0416
	0.5813
	0.5020

	11
	柠条锦鸡儿4-2
	0.8287
	0.5149
	0.5316

	12
	柠条锦鸡儿4-3
	1.2830
	0.7971
	0.3379

	13
	羊草5-1
	0.4429
	0.4031
	0.7851

	14
	羊草5-2
	0.6450
	0.4653
	0.6550

	15
	羊草5-3
	0.6265
	0.5702
	0.6638

	16
	本氏针茅6-1
	1.4940
	0.8338
	0.2808

	17
	本氏针茅6-2
	1.1518
	0.8308
	0.3242

	18
	本氏针茅6-3
	0.9120
	0.8302
	0.4614


根据上表可知，评价区香农-威纳多样性指数、均匀度指数和优势度指数分别为0~1.8885、0~0.9082、0.1517~1，从计算结果来看，评价区部分地区物种多样性偏低，分布不均匀，少数物种占据主导地位。
2.2.7陆生动物现状调查

（1）动物种类

评价区地处典型草原区，野生动物的地理分布在动物地理区划中属古北界—蒙新区—东部草原亚区—鄂尔多斯暖温性荒漠草原省。在野外调查的基础上，通过访问当地牧民了解野生动物的种类、分布等历史信息。评价区内人类活动频繁，在野生动物调查中，发现常见的野生动物有啮齿类、爬行类、两栖类动物和一些鸟类，其他野生动物种类均较少，且基本为广布种。由于人类干扰和环境变迁，评价范围内没有珍稀濒危的野生动物栖息地和繁殖地。评价区野生动物名录见表2.2-35。

表2.2-35   评价区域常见动物名录

	序号
	中文名
	学名
	分布生境类型

	一、两栖纲

	（一）无尾目SALIENTIA

	1
	花背蟾蜍
	Bufo raddei Strauch 
	在海拔600～2700米间均有分布，栖息活动于半荒漠，黄土高原的断层处，林间草地，树根下，石缝间等各种生境。

	二、爬行纲

	（二）有鳞目SQUAMATA

	2
	麻蜥
	Eremias argus
	栖息于海拔250～1250米的草甸、草原、河滩、山坡的乱石草丛中。

	3
	草原沙蜥
	Phrynocephalus frontalis
	分布在干草原、荒漠草原、黄土高原等不同地带，栖息于植被较稀、植株低矮、土壤疏松的草地、灌丛及农田附近。

	4
	变色沙蜥
	Phrynocephalus versicolor
	栖于干旱的荒漠、半荒漠，以及与干草原交界的边缘地区，在分布区与草原沙蜥混居。

	三、鸟纲

	（三）雀形目PASSERIFORMES

	5
	乌鸦
	Corvus sp.
	栖息于低山、平原和山地阔叶林、针阔叶混交林、针叶林、次生杂木林、人工林等各种森林类型中，尤以疏林和林缘地带较常见。喜欢在林间路旁、山崖、河谷、海岸、农田、沼泽和草地上活动。

	6
	家燕
	Hirundo rustica
	栖息在人类居住的环境。村落附近，常成对或成群地栖息于村屯中的房顶、电线以及附近的河滩和田野里。

	7
	树麻雀
	Passer montanus
	主要栖息在人类居住环境，无论山地、平原、丘陵、草原、沼泽和农田，还是城镇和乡村，在有人类集居的地方，多有分布。

	8
	喜鹊
	Pica pica
	栖息地多样，常出没于人类活动地区，喜欢将巢筑在民宅旁的大树上。

	（四）鹳形目CICONIIFORMES

	9
	毛腿沙鸡
	Syrrhaptes paradoxus
	主要栖息于平原草地、荒漠和半荒漠地区，也栖息于盐碱森林平原和沙石原野。

	（五）鹃形目CUCULIFORMES

	10
	大杜鹃
	Cuculus canorus
	栖息于山地、丘陵和平原地带的森林中，有时也出现于农田和居民点附近高的乔木树上。

	四、哺乳纲

	（六）兔形目LAGOMORPHA

	11
	草兔
	Lepus capensis
	主要栖息于农田或农田附近沟渠两岸的低洼地、草甸、田野、树林、草丛、灌丛及林缘地带。

	（七）啮齿目RODENTIA

	12
	达乌尔黄鼠
	Spermophilus dauricus
	分布于中国北部的草原和半荒漠等干旱地区

	13
	短尾仓鼠
	Cricetulus eversmanni
	栖息于荒漠草原地区，沿荒漠地带和弃荒地带进入森林草原、各种洼地、河谷阶地、岸边以及农田周围的草原和灌草丛中，选择芨芨草丛，锦鸡儿丛和白刺灌丛作为栖息位点。

	14
	长爪沙鼠
	Meriones unguiculatus
	长爪沙鼠为中小型荒漠草原动物。喜栖于松软的沙质土壤的荒漠草地、固定半固定沙丘、林耕地、渠背、田埂等。一般沿着植物生长良好的谷沟、坡面、道路两侧，或者在许多独立存在的小片沙土半沙土地带栖息。在一些植被较好的固定半固定沙丘数量较多。


（2）动物样线调查情况

本项目周边分布有乌兰沟，只有在雨季会有地表水汇集，因此本项目以草地野生动物调查为主。

①调查方法

根据生境类型和地形设置样线，各样线互不重叠。根据生态导则要求，每种生境类型的样线不少于3条，本次设置3条样线，每条样线长度1.2～2.0km，监测时行进速度为1～1.5km/h。

②监测时间及频次

本次监测的时间为2026年7月16日。

每天的监测时间应根据监测对象的习性确定，一般在监测对象一天的活动高峰期进行。取样的时间长度视鸟类分布密度和范围而定，对于小范围分布、密度较高的种类，监测时间相对较短。

表2.2-36   项目区评价范围内野生动物调查表

	生境类型：草地样线编号：1号样线长度：1.2km调查日期：2026年7月16日

	110°44′33.233″E,39°53′26.984″N~110°45′16.955″E,39°53′46.914″N

	种类
	种号
	中文名
	拉丁名
	数量

	鸟类
	1
	乌鸦
	Corvus
	10

	
	2
	喜鹊
	Pica serica
	2

	
	3
	树麻雀
	Passermontanus
	9

	
	4
	大杜鹃
	Cuculus canorus
	5

	哺乳动物
	5
	田鼠
	/
	5

	生境类型：草地样线编号：2号样线长度：2.0km调查日期：2026年7月16日

	110°44′9.904″E,39°52′44.807″N~110°45′20.972″E,39°52′9.582″N

	种类
	种号
	中文名
	拉丁名
	数量

	鸟类
	1
	乌鸦
	Corvus
	15

	
	2
	大杜鹃
	Cuculus canorus
	3

	
	3
	环颈雉
	Phasianus colchicus
	2

	哺乳动物
	4
	蒙古兔
	Lepustolai
	1

	
	5
	田鼠
	/
	3

	生境类型：草地样线编号：3号样线长度：1.3km调查日期：2026年7月16日

	110°42′49.258″E,39°52′8.037″N~110°43′45.185″E,39°52′3.403″N

	种类
	种号
	中文名
	拉丁名
	数量

	鸟类
	1
	树麻雀
	Passermontanus
	7

	
	2
	喜鹊
	Pica serica
	1

	
	3
	大杜鹃
	Cuculus canorus
	5

	哺乳动物
	4
	田鼠
	/
	10
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图2.2-12   评价区内野生动物照片
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图2.2-13   本项目动物样线布点示意图

综上，根据重要野生动物调查结果统计、现场调查与查找资料确定，区域动物包括鸟类、哺乳动物，主要为鸟类雀形目与哺乳类鼠科。

3生态环境影响分析
3.1施工期生态环境影响评价

3.1.1对土地利用的影响分析

本项目为新建项目，永久占地9.85hm2，占地类型主要包括旱地、乔木林地、灌木林地、其他林地、天然牧草地、其他草地、农村道路、裸土地，无临时占地。工程占地类型详细情况见表2.2-5。

公路永久占地将使土地利用格局发生改变，由草地、林地、耕地转变为交通用地，本项目建设前后评价范围内土地利用类型结构将发生一定的变化，但变化幅度较小，生态影响可接受。

公路建设用地应严格按照有关规定办理建设用地审批手续，应该根据《中华人民共和国森林法》及《内蒙古自治区森林管理条例》的有关规定，对占用草地、林地办理相关手续，并进行相应补偿，由地方林草部门统一进行林地、草地恢复，按照专款专用原则，进行补偿性恢复建设。

总的来看，公路建设占地对于评价区土地利用格局影响较小，仅对土地利用性质和功能，以及土壤理化性质变化造成一定程度影响，但从整个评价区来看，公路占地对土地利用格局的影响并不显著。

3.1.2对植被和植物资源的影响分析

公路施工期由于路基占用土地、填挖方使公路占地范围内的农田、林木、草地等遭受破坏。新建线路占用土地，改变土地的原有自然结构，将影响沿线植被的生长活动和规律，使得公路沿线及周边植被面积减少，生物量及生态服务功能下降，植被覆盖度降低，植被类型可能会由多样化类型变为单一类型，生物多样性减少，这些破坏是永久的、不可逆的，也是公路建设项目所不可避免的。受本项目建设影响而损失的植被类型主要为羊草群落和本氏针茅群落。

项目所在区域属于典型的半干旱大陆性季风气候区，少雨干旱，蒸发量大，降雨量少而集中，风大沙多。沿线地形破碎、沟壑纵横，侵蚀切割强烈，土壤类型以沙黄土为主，因此造成该区植被覆盖度低，以中覆盖度植被和低覆盖度植被为主。沿线的植被主要以羊草群落、本氏针茅群落为主，零散分布樟子松林、杨树林、柳树林、柠条灌丛，农田植被主要为玉米、土豆等。

本工程占地主要为路基工程、防护工程等永久占地，对沿线及施工作业点周围的植被产生损坏，造成生物量的损失，间接影响周围生态环境。参考本区域相关研究资料及野外实地调查的基础上，估算出不同植被类型的群落组成比例，按照国内相关植被生物量测算研究结果，得出评价区不同植被类型单位面积生物量指标。以遥感解译各类型植被的面积统计数据为基础，估算永久占地面积内植被生物量损失，见表3.1-1。

表3.1-1   项目占地植被生物量损失估算

	类型
	占地类型
	占地面积（hm2）
	平均生物量（t/hm2.a）
	损失量（t/a）

	永久占地
	草地
	2.10
	8.223
	17.268

	
	灌木林地
	0.06
	8.7
	0.522

	
	乔木林地
	0.66
	30
	19.8

	
	其他林地
	0.76
	5.0
	3.8

	
	耕地
	0.06
	4.7
	0.282

	总计
	/
	3.731
	/
	42.421


本工程导致的植被生物量损失植被生物生产量主要参考文献《内蒙古温带草地生物量及其环境因子的关系》（中国科学，2008,38(1)）、《内蒙古26种常见温带灌木的生物量模型》（干旱区研究，2019,36(5)）、《矿区复垦地人工生态系统碳汇能力与生物多样性功能协同效益解析》（煤炭科学技术，2023）、《黄土丘陵区不同恢复植被类型的固碳特征》（环境科学，2022,43(11)），典型草原生物量值822.3g/m2，灌木林地生产力8.7t/（hm2(a），乔木林地生产力30t/（hm2(a），耕地生产力4.7t/（hm2(a），通过计算，本项目涉及植被生物损失量42.421t，施工结束后，通过合理的生态保护措施，自然恢复结合人工恢复，对路基边坡进行植被恢复，对环境影响程度是可接受的。

施工过程产生的粉尘和大量的人流和车流进入，如果施工管理不善，对灌木层、草本层的破坏较大，甚至导致其消失，造成林地群落的层次缺失，使灌木林地的垂直结构发生较大改变，群落稳定性和抗干扰性下降。项目施工过程中，运输车辆产生的扬尘降落到植物的叶片上，会堵塞植物气孔，遮蔽植物叶片表面对光照的吸收，影响植物光合作用，长期影响有可能导致植物生长缓慢直至死亡。水泥若被雨水冲刷渗入地下，会导致土壤板结，影响植物根系对水分与矿物质的吸收。另外，原材料的堆放、车辆漏油、车辆尾气的排放还会污染空气和土壤，从而间接影响植物的生长。虽说随着施工的结束扬尘量大幅减少，情况有所好转，但这些对于植物的破坏性影响并不会随施工的结束而得到解决。因此施工过程中，一定要处理好原材料和废弃土的处理，对于运输车辆，也要尽量走固定路线，将有害影响降低到最小范围。

本项目永久占地将破坏原有的植被，导致路基范围内的植物全部死亡，本项目为农村公路新建项目，在原有土路基础上进行道路硬化，现有土路两侧植被较稀疏。本项目建成后可以通过对路基边坡的植被恢复弥补沿线永久占地生物量的损失，在填挖方边坡及时播撒草籽，使当地已破坏的生态环境进行最大限度的恢复与重建，这样经过2～3年的植被恢复基本上可以弥补公路永久占地损失的生物量和生产力，可减小因工程建设对植被和植物资源的影响。

根据查阅资料可知，本工程路线方案评价范围内无古树名木分布，公路建设对区域古树名木和保护植物的保护基本没有影响。受本工程建设影响的植物种类中，乔木以杨树、柳树为主，灌木以柠条锦鸡儿为主。这些植物种类均为当地常见的植物物种，属于内蒙古高原的广布种、常见种，随着公路的建成和公路两侧植被自然恢复的不断完善，采用乡土树种，合理搭配灌木和草本等当地植物，植被覆盖度不低于现状，植被成活率不低于85%，使当地已破坏的生态环境进行最大限度的恢复与重建，基本上可以弥补公路占地损失的生物量，大大减轻公路建设对植物种群的影响。

所以，本项目的建设对沿线植物种类及其分布均不会造成太大的影响，不会对当地及邻近地区植物种类的生存和繁衍造成影响，对整个地区生态系统的功能和稳定性不会产生大的影响。因此，对区域植物物种多样性的影响较小。 

3.1.3对野生动物的影响分析

本项目公路施工期对野生动物的影响主要表现为：施工人员的施工活动、生活活动对动物生境的干扰和破坏，施工机械噪声对动物的干扰。

（1）对哺乳动物的影响

本公路沿线区域分布的哺乳类动物主要为啮齿类，本项目公路为四级公路，全线不封闭，评价区植被类型基本一致，变化不大，在大的尺度上具有相同的生境，因此评价区内有许多动物的替代生境，动物比较容易找到栖息场所。因此，本项目建设对沿线区域哺乳动物基本没有影响。

（2）对鸟类的影响

根据国家发展改革委、财政部、国家林草局联合印发的《候鸟迁飞通道保护修复中国行动计划（2024-2030 年）》可知：全球有9条主要候鸟迁飞通道，其中4条经过中国，分别为东亚－澳大利西亚迁飞通道、中亚迁飞通道、西亚－东非迁飞通道以及西太平洋迁飞通道。本项目区域处于蒙新区东部草原亚区，为东亚－澳大利西亚迁飞通道，但本项目评价范围不涉及重要繁殖地、停歇地，不在鸟类主要迁徙通道上。

工程施工过程的人员活动，施工机械噪声会对鸟类的栖息造成惊扰，工程占地会对其生活区域造成一定的破坏，由于公路所经地带多为靠近村庄附近，人类活动干扰较大，各种鸟类生性机警而胆小，施工场地周边并非其栖息地和停歇地，同时，鸟类的迁徙能力强，可以迁移到附近类似生境中，对鸟类动物影响有限。

（3）对爬行动物的影响

拟建路线区域爬行动物主要为蜥蜴类，由于施工机械噪声，施工人员的进入，必然受到惊扰，由于原分布区被破坏导致这些动物迁徙到工程影响区外的相似生境内。工程影响区评价区植被类型基本一致，环境状况相似，爬行动物能够比较容易找到新的栖息地。由于公路建设影响的范围有限，只要采取相应的环保措施，工程对爬行动物影响较小。

3.1.4对农业生态的影响

本工程占用少量耕地，不占用永久基本农田，评价范围内分布永久基本农田488.2hm2，项目建设对该段农业的影响主要表现为施工及运营期产生扬尘对农作物的影响，施工含尘废气和运营期车辆行驶过程中将产生扬尘，这些悬浮颗粒物随风飘到附近的农田，在农作物叶子上凝聚，达到一定厚度时将影响农作物的光合作用，特别是在扬花期，将影响农作物的品质和产量。

为此在公路施工中必须采取抑尘措施，减轻对周边农作物的影响。施工期扬尘污染主要产生于土石方工程、路基施工、材料运输等阶段，本工程施工期沿线配置洒水车1-2部，根据天气状况定期洒水，在风力超过4级时，停止工程施工，不会对公路两侧的农作物产生明显影响。

项目路基工程、防护设施的建设会对原有地形、地貌及地表径流产生一定影响，改变了原有地表径流水文流向，通过排水工程、涵洞工程的建设，对雨季地表径流进行有力引导，不会造成农田明显的水土流失。
3.1.5对水土流失的影响分析 

项目建设期间，施工活动将扰动地表，破坏地表形态，损坏植被，导致地表裸露，土层结构破坏，使评价范围内新增一定量的水土流失。本工程可能造成水土流失危害主要表现在以下几方面：

①道路施工需要采取削高填低的土方开挖和填筑措施，这些施工活动会破坏地表植被，扰动地表。如果项目实施过程中的临时防护措施不到位或施工工艺不合理都会导致水土流失。

②路基开挖、平整及设备材料堆放等，使地面裸露增大，破坏原地貌，也会造成水土流失。

③临时堆放表土以及回填、施工等扰动地表造成水土流失。

施工期水土流失预测采用经验公式法，计算公式如下：
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式中：W1——扰动地表流失量（t）

Fi——工程侵蚀面积（km2），主要为道路永久占地，总面积9.85hm2；

Mi——土壤侵蚀模数（t/km2·a），本项目所在地土壤侵蚀以中度侵蚀为主，平均侵蚀模数为500t/km2·a。

Ti——工程施工时段（a），本项目施工期按1a计算。

根据计算，本项目施工期间水土流失总量约为49.25t，上述水土流失量主要发生在沿线工程扰动区内。通过采取水土保持措施，水土流失影响将随施工结束而消失。
3.1.6对沿线景观的影响分析

本工程占地面积、土石方量较大，路面建设会对沿线生态环境产生一定的影响，本工程施工期对自然景观的影响主要表现为路基的开挖、平整，产生新的地貌形态改变，增加了水土流失量，对局部景观产生干扰，对现有的自然风光产生一定影响。

（1）路基工程

本项目拟建公路路基工程开挖将破坏征地范围内的地表结构，公路沿线所经区域植被覆盖度较低，由于区域地表植被覆盖度较低，不会形成与施工场地周围环境反差、不相融的裸地景观，另外本项目道路是在原土路基础上进行道路硬化，对施工场所周围的视觉产生冲击不会太大。在旱季，松散的地表在有风和车辆行驶时易形成扬尘，扬尘覆盖在施工场所以外植被表面，使周围景观的美观度大大降低。

（2）临时工程

本项目不涉及临时占地。

3.1.7对公益林的影响

本项目永久占地占用国家二级公益林0.08hm2、地方三级公益林1.38hm2、四级公益林0.006hm2，评价范围内分布国家二级公益林188.88hm2，地方三级公益林446.26hm2、四级公益林0.006hm。

表3.1-2   占用公益林导致植被生物量损失估算

	类型
	占地类型
	占地面积（hm2）
	平均生物量（t/hm2.a）
	损失量（t/a）

	永久占地
	灌木林地
	0.6
	8.7
	5.22

	
	乔木林地
	0.866
	30
	25.98

	总计
	/
	1.466
	/
	31.2


本工程占用公益林导致的植被生物量损失植被生物生产量主要参考文献《矿区复垦地人工生态系统碳汇能力与生物多样性功能协同效益解析》（煤炭科学技术，2023）、《黄土丘陵区不同恢复植被类型的固碳特征》（环境科学，2022,43(11)），灌木林地生产力8.7t/（hm2(a），乔木林地生产力30t/（hm2(a），通过计算，本项目涉及植被生物损失量31.2t。
项目路线不可避免占用公益林。根据现场调查，公益林主要以樟子松为主，在准格尔旗内占用比例极小，对准格尔旗公益林的影响较小。建设单位须按照《国家级公益林管理办法》和《内蒙古自治区公益林管理办法》对占用公益林予以补偿，建议林业相关部门采取本地补偿，补偿区域应与主体公益林区有较高的连通性和连接度。

3.1.8对基本草原的影响

本项目永久占地占用基本草原2.09hm2，评价范围内分布基本草原2193.51hm2。
表3.1-3   占用基本草原导致植被生物量损失估算

	类型
	占地类型
	占地面积（hm2）
	平均生物量（t/hm2.a）
	损失量（t/a）

	永久占地
	草地
	2.09
	8.223
	17.19

	总计
	/
	2.09
	8.223
	17.19


本工程占用基本草原导致的植被生物量损失植被生物生产量主要参考文献《内蒙古温带草地生物量及其环境因子的关系》（中国科学，2008,38(1)），典型草原生物量值822.3g/m2，通过计算，本项目占用基本草原涉及植被生物损失量17.19t。

项目路线不可避免占用基本草原。根据现场调查，基本草原主要以羊草、本氏针茅为主，在准格尔旗内占用比例极小，对准格尔旗基本草原的影响较小。建设单位须按照《中华人民共和国草原法》和《内蒙古自治区草原保护和管理条例》对占用基本草原予以补偿，建议草原相关部门采取本地补偿，补偿区域应与主体基本草原区有较高的连通性和连接度。

3.1.9对生态保护红线的影响

（1）对土地利用影响

本项目不占用生态保护红线，因此不会造成生态保护红线内土地利用结构与功能变化。
（2）对植被和保护物种的影响

项目区周边的自然植被主要为羊草群落、本氏针茅群落、柠条锦鸡儿群落、小叶杨群落、旱柳群落和樟子松群落。结合调研，评价区未发现国家重点保护野生植物、省级重点保护野生植物。
本项目不占用生态保护红线，因此不会直接破坏生态保护红线内植被，但本项目路基施工等产生的扬尘与施工人员生产生活产生的废水、废弃物等可能会对植被产生一定影响，但影响较小。施工期需要加强管理、约束施工人员活动和控制施工边界，同时严格采取污染防控措施，不会对生态保护红线内植被造成破坏，项目施工对生态保护红线内的植被影响可以接受。

（3）对野生动物和保护物种的影响

项目区周边的野生动物主要为喜鹊、树麻雀等。结合调研，评价区未发现国家重点保护野生动物、省级重点保护野生动物。

本项目不占用生态保护红线，因此不会直接破坏生态保护红线内野生动物生境。施工期需要加强管理、约束施工人员活动和控制施工边界，在施工过程中，对产生的生活和生产废水、生活垃圾等进行集中处理，不外排。施工过程中将加强机械噪声消声防控，考虑到动物栖息活动规律，将施工时间合理优化，不会在早晨、黄昏和夜间施工，不会影响到动物栖息，项目施工对生态保护红线内的野生动物影响可以接受。
（4）对生态系统的影响

本项目不占用生态保护红线，且项目区生态评价范围内生态保护红线内主要为草地生态系统，区内植被覆盖度相对中等，植被类型少，结构简单，受人类活动影响较少见到野生动物活动，区内生物多样性相对较低。施工期会对施工方式进行优化，不会破坏生态保护红线内生态系统的群落结构，不会影响种群的结构与组成。因此对生态保护红线内生态系统结构和功能的影响较小。
3.2运营期生态环境影响评价

3.2.1对土地利用、植物资源的影响分析

公路建成后，新增永久占地内的植被将完全被破坏，取而代之的是道路硬化结构，形成公路用地类型。这种土地利用方式的改变，在低山丘陵路段边缘效应相对明显。从草地边缘向草地内，光辐射、温度、湿度、风等因素都会发生改变，而这种小气候的变化会导致边缘的植物、动物和微生物等沿草地边缘～草地内发生不同程度的变化。

3.2.2对沿线动物的影响

（1）对动物栖息环境的影响

公路建成以后，随着道路两侧植被的恢复，部分施工期间迁移走的动物会回归到该区域，但交通噪声、夜间汽车灯光、人为活动，仍对公路沿线的动物栖息环境产生着长期的影响，这将导致公路沿线两侧区域野生动物种群数量少于周边环境。

（2）对动物活动阻隔的影响

本次拟建公路局部路段利用现有公路进行扩建，新建路段与扩建路段交替分布，区域野生动物对周边环境已适应，对沿线区域野生动物基本不产生阻隔影响。

（3）环境污染对动物的影响

本项目为农村公路新建项目，在原有土路基础上进行道路硬化，原有土路车流活动已形成规律性影响，并将这种规律性影响逐渐转变为动物在一定程度上可以接受的背景噪声，同时，沿线地区人为活动频繁，沿线周边主要分布一些小型动物，如鼠类、两栖类等与人类伴生的动物，对人类干扰已有相当强的适应，不会对当地野生动物产生明显影响。

3.2.3对景观格局的影响分析

本项目为农村公路新建项目，在原有土路基础上进行道路硬化，原有景观格局已形成，项目营运后，对整体景观格局影响较小，不会改变评价区整体自然景观。

4环境保护措施及其可行性论证

4.1施工期生态环境保护与恢复措施

4.1.1施工组织管理措施

（1）划定作业边界，严禁超界占用和破坏边界外侧植被；

（2）合理组织施工，缩短工期，制定雨季施工计划和方案，尽量避免雨季施工等；

（3）对施工时剥离的表土，需集中堆放，注意堆场表土的防护，在土堆顶层进行遮盖，防止扬尘，并采取四周采用袋装土防护等水土流失防护措施；

（4）对道路的路基采用分层压实，在路基两侧开挖临时排水沟。

4.1.2植被保护措施

（1）开工前，对施工范围的规划要进行严格的审查，应少占用耕地，禁止占用基本农田。严格按照设计文件确定征占土地范围，对路基及今后配套的辅助设施等用地面积进行优化设计，在满足工程要求的基础上建议采用用地指标和建筑的低值设计，尽量减少对土地资源的占用。

（2）进行地表植被的清理工作，严格控制路基开挖等施工作业面，避免超挖破坏周围植被。

（3）施工结束后应尽快完成拟建道路征地范围内可绿化面积的植树种草工作以达到恢复植被，保护路基，减少水土流失，减少预计路面径流污染沿线水体的作用。

（4）施工结束后应对道路沿线的土石方、筑路垃圾等固废进行全面清理，对路基外施工作业带内压实的场地进行翻松，并将腐殖地表土均匀散布层厚达10～30cm以上，场地清理、复垦结束之后，可绿化区域内进行绿化恢复。

（5）对于施工开挖要做到边开挖、边平整、边绿化。路线经过农田路段，应尽量收缩路基边坡，以减少占用耕地，对于坡面工程及时采取工程或植物保护措施加以防护，以减少水土流失现象发生。

4.1.3对公益林的保护与补偿措施

本项目永久占地占用国家二级公益林0.08hm2、地方三级公益林1.38hm2、四级公益林0.006hm2，评价范围内分布国家二级公益林188.88hm2，地方三级公益林446.26hm2、四级公益林0.006hm。

（1）对占地范围内公益林的保护与补偿措施
施工开始前，要求建设单位尽可能不占或者少占林地，施工时严格控制施工作业带宽度，做好施工用地范围划分，合理安排施工时间，缩短工期。确需占用林地的，在项目开工前依照《建设项目使用林地审核审批管理办法》办理使用林地相关手续。补偿费用包括林地补偿费、林木补偿费、植被恢复费以及安置补助费等。
对工程占用的公益林，按照《国家级公益林管理办法》和《内蒙古自治区公益林管理办法》办理程序，需经同级人民政府同意，报林业主管部门批准后，按有关规定办理用地审核、林木采伐审批手续。

根据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国土地管理法》《内蒙古自治区森林管理条例》和《内蒙古自治区关于占用、征用林地收费标准和管理使用的规定》《内蒙古自治区公益林管理办法》，对依法经林业主管部门批准占用、征用林地的，必须缴纳林地、林木补偿费、森林植被恢复费和安置补助费，林业主管部门在办理占用、征用林地审核手续时，向用地单位一次性征收总占用、征用林地费用1%的林地管理费。因此，本项目建设单位在林地划拨前向准格尔旗林业和草原局缴纳林地补偿费、林木补偿费、安置补助费，使本项目占用林地补偿资金得到保证。

（2）对占地范围外公益林的保护与补偿措施
严格禁止任何施工活动侵入占地范围外公益林区域；在公益林与施工区交界位置设置连续围挡、界桩与警示标牌，划定生态缓冲隔离带，缓冲带内禁止取土、堆料、排放施工废水、弃渣，防止施工扬尘、径流冲刷、机械碾压造成公益林林地土壤侵蚀、植被破坏。

优化施工组织，靠近公益林路段优先采用低扰动施工工艺，加强施工人员宣传教育，禁止乱砍滥伐、捡拾苗木、惊扰野生动物。

4.1.4对基本农田的保护与补偿措施

本项目不占用永久基本农田，评价范围内分布永久基本农田488.2hm2。
根据《中华人民共和国土地管理法》《内蒙古自治区征地补偿标准》和内蒙古自治区人民政府办公厅《关于公布实施自治区征地统一年产值标准和征地片区综合地价的通知》，（2012年1月施行），被征耕地的青苗补偿，为当季农作物的产值进行补偿。由内蒙古自治区国土资源厅负责建设项目用地的预审、报批、征地实施占补平衡造地、施工期间服务、补充扩大征地、办理土地使用证以及涉及征地拆迁的协调服务工作，征地补偿费要严格执行实施本方案所定标准，自征地补偿、安置方案批准之日起3个月内全额将征地补偿安置费用支付给被征地的单位和个人，并足额及时补偿到位，不得截留、挤占和挪用，使本项目占用耕地补偿资金得到保证。本次环评要求在项目施工过程中，应采取严格控制施工作业带宽度，做好施工用地范围划分，合理安排施工时间，缩短工期，避免占用永久基本农田。加强基本农田保护宣传，制定生态环境保护手册，设置永久基本农田生态环境保护警示牌，增强施工人员的环保意识。
4.1.5野生动物保护措施

①加强施工人员的各类卫生管理（如个人卫生、粪便和生活污水），避免生活污水的直接排放，尤其禁止抛弃有毒有害物质，减少水体污染。加强宣传，制定生态环境保护手册，设置生态环境保护警示牌，增强施工人员的环保意识。

②做好保护野生动物的宣传工作，增强施工人员的保护意识，严格遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工期捕猎野生动物尤其是保护动物，严禁掏鸟蛋，捕杀鸟类。

③施工期，夜间要严格控制光源使用量，对光源进行遮蔽，减少对外界的漏光量，尤其是在有大雾、小雨或强逆风的夜晚，并派专人进行夜间巡视。

④优选施工时间，在不影响工程进度的前提下，尽量避开野生动物活动的高峰时段。应做好施工方式和时间的计划，晨、昏和正午避免高噪声作业，尽量避免夜间施工，减少对夜行性动物的干扰。

⑤严禁施工人员进入非施工区域或从事与施工活动无关的活动，特别是要杜绝驱赶、伤害、惊吓、袭击动物等行为。施工过程中，发现有野生动物的繁殖地时，应尽量避开，不得随意干扰和破坏野生动物的栖息、活动场所。
4.1.6基本草原保护方案

本项目永久占地占用基本草原2.09hm2，评价范围内分布基本草原2193.51hm2。
（1）对占地范围内基本草原的保护与补偿措施
施工开始前，建设单位坚持最大限度避让基本草原原则，尽可能不占、少占基本草原；施工期间严格划定施工用地边界、严控施工作业带宽度，优化施工布置、合理安排施工时序、压缩施工周期，最大限度减少对草原植被的扰动与破坏。项目确因工程建设需要无法避让、必须占用基本草原的，需在项目正式开工前，依照《草原征占用审核审批管理规范》等国家及自治区草原管理规定，依法完成草原征占用论证、不可避让性分析及征占用审核审批手续，严禁未批先占、超范围占用基本草原。项目占用草原补偿费用主要包括草原补偿费、牧民安置补助费、草原植被恢复费及相关权属补偿费用。
对工程占用的基本草原，严格按照《中华人民共和国草原法》《国务院办公厅关于加强草原保护修复的若干意见》及《内蒙古自治区草原保护和管理条例》相关管控要求执行，严格落实“面积不减少、质量不下降、用途不改变”的基本草原保护制度，开展多方案比选及不可避让论证，依法落实基本草原占补平衡，经同级人民政府及林草主管部门审核批准后，依规办理草原征占用审核、植被占用审批及补划入库手续。
根据《中华人民共和国草原法》《草原征占用审核审批管理规范》《内蒙古自治区草原保护和管理条例》及内蒙古自治区草原征占用收费管理相关规定，对依法经林草主管部门批准征、占用的草原，建设单位须足额缴纳草原补偿费、安置补助费、草原植被恢复费等相关费用。林草主管部门按规定依规收取相关管理费用，专项用于草原保护修复与监管工作。本项目建设单位将在施工前期、草原用地手续办结前，足额向准格尔旗林业和草原局缴纳各项草原占用补偿及恢复费用，确保项目草原占用补偿资金足额落实到位，保障草原权属人合法权益及区域草原生态保护修复工作有序开展。

（2）对占地范围外基本草原的保护与补偿措施
严格禁止任何施工活动侵入红线外基本草原区域；在施工区与外侧基本草原交界位置布设连续网围栏、警示界桩，设置生态缓冲带，缓冲带内禁止取土、弃渣、堆放建材、排放施工废水，阻断施工径流、扬尘、机械碾压对基本草原土壤及原生植被的扰动，防止土壤侵蚀、草场退化。

临近基本草原路段优化施工组织，采用低扰动施工工艺；加强施工人员生态宣教，严禁越界放牧、踩踏、破坏评价区基本草原植被。

4.1.7生态保护红线保护措施

本项目不占用生态保护红线，评价范围内涉及生态保护红线。除了前面提到的保护措施外，针对生态保护红线，仍要加强以下措施：

（1）生态保护红线周边施工过程中明确施工用地范围，严格禁止越界施工和占地。

（2）尽量避免在早晨和晚上施工，减少对生态保护红线内动物觅食和栖息的影响。

（3）施工机械与设备维修维护利用周边社会设施，避免在生态保护红线内进行设备大修，减少维修干扰与污染排放。

（4）科学规划与利用现有道路，少建施工便道。

（5）生态保护红线周边施工过程中减少大型运输机械使用，采用低噪声施工方式，减少对鸟类、哺乳类等野生动物及其生境的干扰。

（6）加强施工人员生物与生态保护规章制度宣传教育，在施工现场设置警示牌和宣传牌，禁止猎捕与追逐野生动物，禁止捡拾鸟卵和破坏其它野生动物幼体。

（7）根据天气情况及时调整施工工序，避免雨天施工，设置排水沟，加强项目措施应用，减少水土流失。

（8）妥善处理施工废水与固体废物，严禁在生态保护红线内排放，规范物料堆放，以免影响保护区环境。

（12）做好施工期运营期生态环境及动植物资源监测。

4.1.8土壤侵蚀防治措施

（1）加强施工管理，认真搞好施工组织设计，科学规划施工场地，合理安排施工进度，将施工措施计划做深做细。

（2）区域内降水量少且已局部呈现荒漠化迹象，道路施工可能加剧土壤侵蚀，建议道路两侧种植天然植被带，并加种柠条等植物，对降雨的冲刷有一定的缓冲作用，以减少水蚀的发生。

（3）尽可能地缩短疏松地面、坡面的裸露时间，合理安排施工时间，尽量避开大风和雨天施工。

（4）在雨季和汛期到来之前，应备齐土体临时防护用的物料及各种防汛物资，随时采取临时防护措施，以减少土壤的流失。 

（5）施工机械和施工人员要按照施工总体平面布置图进行作业，不得乱占土地，施工机械、土石及其它建筑材料不得乱停乱放，防止破坏植被，加剧水土流失。

（6）施工期应限制施工区域，加强宣传教育及管理，所有车辆按选定的道路走“一” 字形作业法，避免加开新路，尽可能减少对地表的破坏。

（7）施工期间要求尽量做到挖填同步，确需临时堆置的场地四周采取土袋防护以及苫盖措施，并对施工区扰动地表采取碾压、洒水等临时防护措施。施工结束后，及时对场地进行平整和恢复植被。
4.2运行期生态环境保护与恢复措施

4.2.1生态保护措施
（1）施工结束后及时完成路基边坡的植被恢复工作，以达到恢复植被、保护路基、减少水土流失的目的，与原有地貌和周边景观相协调。

（2）公路运营期间，对路基边坡种植的植物应有专门机构的人员进行抚育、管理、养护。

（3）植被补偿措施：公路线沿线征地范围内应该根据生态条件，实施绿化及防沙措施。严格实施，确保对施工过程中破坏的草地植被进行补偿。保证绿化栽植的成活率和植被的恢复，提高沿线植被覆盖度。

（4）运营期应进行生态监测：主要监测植物物种、植被类型、种植密度、存活率、覆盖率、生物量和野生动物的种类、分布、数量、活动规律，通过监测，建立各种管理及报告制度，开展对评价区的环境教育，增强管理人员环境意识。通过动态监测和完善管理，使生态向良性或有利方向发展。

（5）在取弃土及路基构筑工程等施工完成后，应及时对施工中破坏、扰动的地面进行砂砾石覆盖，减少水土流失的发生。
（6）在工程设计中已采用工程与生物相结合的水土保持措施，对公路路基及线路两侧进行防护，可减少土壤侵蚀。施工中要认真贯彻工程设计原则，并切实加以落实。
4.2.2环境管理保护措施及监测计划

施工时环境监理应进行严格管控，土方不得随意堆放，及时将开挖土方全部回填；分段道路施工结束后，督促建设单位和施工单位及时进行边坡的整治和恢复。

建设单位和施工单位应及时上报工程施工方案和环境保护实施方案，严格按照施工方案进行施工。禁止超计划占用土地和破坏植被，土石方开挖及时回填。

在工程建设期，更应加强防护。在施工区、施工营地及新建道路旁等竖立防火警示牌，严格控制用火；设立专人进行专项检查和监督，并配置一定的灭火装置备用，以预防和杜绝火灾发生。

公路管理部门委托监测单位每年向当地交通运输局提交环境监测报告。此外，在发生未预期的环境污染事故时，应立即将具体情况向项目办汇报，以便及时采取适当的污染控制措施，包括请专业监测单位进行应急监测等。

表4.2-1    生态监测计划

	序号
	监测项目
	主要技术要求
	监测机构

	1
	植被及植物资源监测
	1.监测项目：植物物种、植被类型、种植密度、存活率、覆盖率、生物量；

2.监测频率：施工期每年1次；运营期连续监测3年，每年1次；

3.监测方式：建议采取固定监测点与调查样方结合的监测方法；

4.监测点：主体工程区。
	具有生态学研究背景和人员力量的研究院所、大专院校或生态环境监测机构

	2
	野生动物监测
	1.监测项目：野生动物的种类、分布、数量、活动规律；

2.监测频率：施工期每年2次；运营期连续监测3年，每年1次

3.监测方式：建议采取固定监测点与调查样线结合的监测方法；

4.监测点：主体工程区。
	


5结论

本项目施工期对项目区周边土壤表层扰动会破坏植被，将对项目区周边生态环境产生一定的影响或加剧区域内的水土流失。采取本次生态专题报告提出的防控对策措施后，施工扰动土壤在可控范围内，且随着施工结束，周边植被恢复措施的整治，各种不利影响会逐步消失，除项目区永久占地外，项目区周边生态环境会逐步恢复原有状况。

附表2   生态影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	生态影响识别
	生态保护目标
	重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线☑；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他☑

	
	影响方式
	工程占用☑；施工活动干扰☑；改变环境条件□；其他□

	
	评价因子
	物种( （                ） 
生境☑ （                ）
生物群落( （                ）
生态系统( （                ）
生物多样性□ （                ） 
生态敏感区( （                ） 
自然景观□ （                ） 
自然遗迹□ （                ）
其他( （                ）

	评价等级
	一级□ 二级☑ 三级(   生态影响简单分析□

	评价范围
	陆域面积：（35.7528）km2；水域面积：（ ）km2

	生态现状调查与评价
	调查方法
	资料收集( ；遥感调查( ；调查样方、样线☑；调查点位、断面□；专家和公众咨询法( ；其他□

	
	调查时间
	春季□；夏季(；秋季□ ；冬季□  
丰水期(；枯水期□；平水期□

	
	所在区域的生态问题
	水土流失( ；沙漠化□ ；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□

	
	评价内容
	植被/植物群落( ；土地利用(；生态系统☑；生物多样性☑；重要物种□；生态敏感区☑；其他(

	生态影响预测与评价
	评价方法
	定性(；定性和定量( 

	
	评价内容
	植被/植物群落( ；土地利用( ；生态系统□ ；生物多样性□ ；重要物种□；生态敏感区☑；生物入侵风险□；其他□

	生态保护对策措施
	对策措施
	避让( ；减缓( ；生态修复( ；生态补偿( ；科研□；其他□

	
	生态监测计划
	全生命周期□；长期跟踪( ；常规□；无□

	
	环境管理
	环境监理□ ；环境影响后评价□ ；其他□

	评价结论
	生态影响
	可行( ；不可行□

	注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项。


附图1  本项目地理位置图
[image: image99.emf]本项目位置



附图2  本项目在内蒙古自治区主体功能区规划中的位置图
[image: image100.emf]本项目位置



附图3  本项目在内蒙古自治区生态功能区划图
[image: image101.emf]本项目位置



附图4  本项目在鄂尔多斯市生态功能区划中的位置
[image: image102.emf]本项目位置



附图5  本项目生态环境分区管控查询结果图（1）
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附图5  本项目生态环境分区管控查询结果图（2）
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附图5  本项目生态环境分区管控查询结果图（3）
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附图6  本项目在鄂尔多斯市环境管控单元图中的位置图
[image: image106.emf]本项目位置



附图7  本项目道路路线总平面布置图
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附图8  现状监测布点图
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附图9  本项目声环境保护目标图
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附图10  本项目生态措施平面布置图
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附图10  本项目公示照片
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附件1  委托书
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附件2 项目建议书的批复
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附件3 立项文件
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附件4 会议纪要

[image: image121.jpg](2025) 85 &
AR FAEAN R BT T 202559 A 22 H

A RN BB
2025 4F5E 9 IRTE S5 XA

202549 F 12 H, ME&HIL. BUFEK RS FERHE FH

ANRBF 2025 F54 9 k¥ H 2N, RALEWT:
APEEFT TR TE B EENRERE XY ERK
IO EZHEES. 2WER, EHTELERHMR
W R ZHBK, BREUFEFERKBIFRERERNEL, 2
BT REFHRITE, AFERKRLER L ENERRE, ERER®
oy




[image: image122.png]2WEW, BRI EAEEN I TR HIER, AT
fEmE, Bt U R TRN T AN BRBETFRERFEN
TA.

+

H#E—FRIERRS AT, TEREREF R, T
F PR A S S R, RITE R AT EA R AR, 2
Tl RN [F] B 2 R 3R M RO T B 5B L W 73K k%%@é
WRAELPEEHMATEN ARG RCRAERE LR =H, &

Bk W BR 5 SE AR AT, 2 497 5% R e e O B AR

2UVE R, A F A0 TE R K ) B A iR JE R
EH, REEEFOR BT HE T MBS T, RN
baEE AR i E R .

N\

AH#—F BT 5 IR, REBRE E AT, RIARNEE
AT, 2V B R B 208 R 3R 6 AR R R S
FAKEEN AN BECBIERNEEE, REFEFReEER

Tt R MR, TR R B R

2WER, B F LA BT 5 & R T, kI
BRI F S B TR, oA I A 18] S TR B ok, BT
VS, WRTUE R R

L
A Y] T A B B BN B R, A PR 2 2B U BOR A

_5_






附件5 无需办理用地预审与选址意见书的复函
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附件6  自然资源局排查文件
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附件7  林草局排查文件
[image: image127.jpg]BAREF (2025) 1421 &

HEREIRIBER AT R 5% TR RV C 4
KRR B AR LR TR
AR I ST R

BRTERFEERE:

TRBALCR FRAARBE D KA g AT EE B TR
MERENHHY QEX® (2025) 5278 ) BB, 28E, |
B 335 B o AR o 3 R e T
— BEL (EERE 204 FEELRERERRY REHE

B, $RIAMMS. EAMRN. LM, KNEEN. 2246
CEMRE 2024 FERMEFTBHITE AL ERR) REHE
B, TP RIERFARM, PRIL. TR VERFHM, K
¥ (GERTEEAMRMEZTREELE) (ERALE F 35
54 FUAR —FAR ‘BFREME. AENAERTE, B
e o< B8 1 0 B A B BORE B AT 0 0 1] o B Rl B0 L 3%
B, REZRTE, TUERA TREAUTRPRM” . FW




[image: image128.jpg]K FNRAE “FERENR AR T E foff b 4 AR 7%
BUH, MR TAREUTRPRM . RN ERMES
R 2024 FERMERBHTEMLERREY . QEERMB
2020 FEFMRFEE “—KE” Y REHRFEE s, FHKI
. VEBFHH, BRIEK MEARPHRI, RIE CERFTE
FERAMRMT T REE LY (BRRLE #3554) FW4k
FoHAR EFRME. AENERTE, B4RARH 1M
BARANRBURREA R THEN A M, AkED, Rz
BIHE, TUER TR UTRPNR” . FHEEAKAL
“WEREARNGRRTE S 2 MR W ERTE , 7T
FA TR RELTRFMA .

. BEe (ERRE 204 FEELREREMRRY XE
BEE, PERRAKENS. L3, RArsda. Rasid
25 QEAB/RE 2024 FEHRMEFEMFTHEM L ERRY .
BRBE R LR ERRY X BEHREE bt B RRRKEH.
BEE CERREEAERY REHEE, PREAER, RiE
CWREHBXERAE S AT REENE) AL “HoM
KA R AR AE B FRAT R A BB E , 94 5L ki 3k
RERE, TSR, AAEAER AR ERERETRFE.

=, BHE, FYRMEMITEEN G KRR H.



[image: image129.jpg]B &2 E AT E R E WA A R, B FF TR
FEARR R (P A A R SR E AR D . (R ARG E D,
CEERFE AT T G EAE) R CERAE S R H
WAEBIEY « (AR LT EHRERERAES FFEEHREENED
A R HLE I AL & R AR o R A A

FEAE: A BCF HUE (2000 247 R)






附件8  鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局排查文件
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附件9 文物局排查文件
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附件10 水利局排查文件
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附件11     环境质量现状监测报告
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附件12    公众参与说明
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