



鄂环准审字〔2026〕21号
鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局
关于准格尔旗食联煤炭有限责任公司食联煤矿全封闭储煤棚迁建变更项目环境影响报告表的批复  

准格尔旗食联煤炭有限责任公司：
你公司报送的由内蒙古清禾环保科技有限公司编制的《准格尔旗食联煤炭有限责任公司食联煤矿全封闭储煤棚迁建变更项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：
一、本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗暖水乡食联煤矿二采区西北侧，属于煤矿储煤棚迁建变更建设项目。项目新建封闭式储煤棚 1 座，煤炭总堆存容量 1.2 万吨，原煤年吞吐量 20 万吨，总占地面积 6304.7平方米；棚内配套安装原煤破碎设备、筛分设备各 1 台。项目总投资310万元，其中环保投资56万元，占总投资的18.06%。
[bookmark: _GoBack]《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。
    二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
（一）严格落实施工期全过程环境管理，坚持边施工、边治理、边生态恢复原则。施工场地定时洒水降尘，严控施工扬尘；土石方、建材、原煤运输车辆必须全程密闭苫盖，严禁物料沿途遗撒、飘散；施工建筑垃圾、生活垃圾分类集中收集，委托具备处置资质的单位统一合规处置。
（二）认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。储煤棚整体全封闭密闭建设，棚内布设固定式喷淋抑尘系统；破碎、筛分工序产生的含尘废气分别经集气罩负压收集，汇入同一套布袋除尘设施净化处理，净化后废气通过1根15米高排气筒达标排放。污染物排放浓度须严格执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中相关限值要求，建设单位需按排污单位自行监测技术指南要求，常态化开展废气监测，留存监测台账备查。
（三）严格落实《报告表》中提出的水污染防治措施。项目运营期产生的生活污水全部排入食联煤矿现有生活污水处理站处置，处理达标后全部回用于矿区道路、场地洒水抑尘，不得外排；统筹做好储煤棚区域初期雨水收集处置，杜绝淋溶废水外泄污染土壤及地下水。
（四）切实强化环境风险防控工作。编制完善突发环境事件应急预案并按规定完成备案，配齐应急物资，定期组织应急演练；重点防范煤炭堆存坍塌、煤泥水渗漏、消防废水污染地下水等环境风险隐患。严格规范环保设施运维及安全生产管理，定期开展环保设施安全风险评估与隐患排查整治，筑牢环境安全底线。
（五）践行生态文明理念，推行绿色施工模式。加强施工单位环保宣教与日常管控，节约水土资源，最大限度降低施工扰动，打造生态友好型工程项目。
三、该项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
四、该项目从批准之日起超过五年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
五、项目开工时，应立即通知我局，以便日常监督检查。
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