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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	神华准格尔能源有限责任公司炸药厂生产系统技术改造项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	王丽杰
	联系方式
	18947785869

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗黑岱沟露天煤矿工业广场内

	地理坐标
	E:111度15分52.855秒，N:39度47分45.805秒

	国民经济

行业类别
	C2671炸药及火工产品制造
	建设项目

行业类别
	二十三、化学原料和化学制品制造业-炸药、火工及焰火产品制造267（单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外））

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

☑扩建

☑技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	内蒙古自治区工业和信息化厅
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	内工信民爆字[2025]574号

	总投资（万元）
	3664
	环保投资（万元）
	23.2

	环保投资占比（%）
	0.633
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	(否

(是：              
	用地面积（m2）
	占地面积67500m2，本次技改不新增用地，利用现有厂区改造

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目专项评价工作设置情况见下表。
表1-1专项评价设置对照一览表

专项评价的类别
专项评价设置原则
本项目

大气
排放废气含有毒有害污染（二氯甲烷、甲醛、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、乙醛、镉及其化合物、铬及其化合物、汞及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物）、二噁英、苯并芘[a]、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目。
本项目排放的是非甲烷总烃，不涉及有毒有害废气污染，厂界外500m范围内无环境空气保护目标，无需设置大气专项评价。
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。
厂区生活废水排至厂区原污水管网，排水管网将污水自流排至黑岱沟露天矿污水泵房加压站，经加压后进入准格尔旗泰禹污水处理有限责任公司统一处理；地面及设备冲洗废水集中收集后转运到设备维修中心进行油水分离后，再排至准格尔旗泰禹污水处理有限责任公司处理，本项目不涉及废水直排。

环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。
企业有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过《建设项目环境风险评价 技术导则》（HJ169-2018）中风险物质临界量，设置环境风险专项评价

生态
取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染物建设项目。
本项目不涉及，无需设置生态专项评价。
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
本项目不涉及，无需设置海洋专项评价。
土壤、声环境
不开展专项评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不开展专题评价

地下水
原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作
本项目位于内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗黑岱沟露天煤矿工业广场内，项目不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，按指南要求不需要设地下水专题。
根据指南要求，本项目设置环境风险专项评价。

	规划情况
	2007年编制的《内蒙古鄂尔多斯准格尔矿区总体规划》；

2007年9月中华人民共和国国家发展和改革委员会以“（发改能源〔2007〕2496号）”文出具了《关于内蒙古鄂尔多斯准格尔矿区总体规划的批复》。
2021年鄂尔多斯市能源局组织编制了《内蒙古自治区准格尔煤田准格尔矿区总体规划（修编）》草案，准格尔矿区总体规划修编工作尚未取得批复。

	规划环境影响评价情况
	2021年鄂尔多斯市能源局组织编制了《内蒙古自治区准格尔煤田准格尔矿区总体规划（修编）》草案（以下简称《规划》），并同步开展环境影响评价。

2023年9月29日，生态环境部以“环审[2023]104号”文出具了《关于内蒙古自治区准格尔煤田准格尔矿区总体规划（修编）环境影响报告书的审查意见》。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	《内蒙古自治区准格尔煤田准格尔矿区总体规划（修编）》草案尚未取得批复，本项目与《内蒙古自治区准格尔煤田准格尔矿区总体规划（修编）环境影响报告书》及审查意见符合性分析如下：

表1-2项目与矿区规划环评审查意见符合性分析
序号

审查意见

本项目

是否符合要求

1

切实落实《规划环评报告书》提出的各项《规划》优化调整建议和生态环境保护对策措施，促进矿区开发与生态环境保护相协调，改善区域生态环境质量，维护区域生态安全。
本项目已提出各项环境保护措施，有助于改善区域生态环境质量，维护区域生态安全。
符合

2

按照法律法规和主管部门要求，做好二级国家级公益林、地方公益林、永久基本农田等的保护、修复和补偿，确保其生态功能不降低。
本项目不涉及二级国家级公益林、地方公益林、永久基本农田
符合

3

全面落实各项资源环境要求，矿区煤炭开采污染物排放以及生产用水、能耗、物耗等应达到清洁生产一级指标。2025年前矿区清洁运输比例达到70%以上。
本项目不属于煤炭开采，项目各污染物可达标排放

符合

4

加强天桥泉域与泉域内岩溶含水层及地下水资源的保护。矿区突水系数大于0.1兆帕/米的区域禁止开采，0.06~0.1 兆帕/米的区域中存在断层、陷落柱等地质构造的突水风险区应留设足够的防水煤岩柱。
本项目不涉及

符合

5

实现生产期掘进矸石不出井，形成以煤矸石“分散预处理、集中深加工、就近生态化利用”为导向的煤矸石利用产业布局
本项目不涉及

符合

6

矿区应加强温室气体监测和管控，各煤矿优先使用乏风余热、矿井水余热、空压机余热等清洁能源供热，确保符合区域大气环境质量改善要求。
本项目不涉及

符合

7

加强生态环境监测，建立生态环境及地下水长期监测机制，加强导水裂隙带发育观测。
本项目已制定定期监测计划

符合

综上所述，本项目符合园区规划及规划环境影响评价的相关要求。

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为乳化炸药及铵油炸药制造生产线技术改造项目，属于“四十四、民爆和烟花爆竹产品-1．工业炸药：安全环保节能型工业炸药及无雷管感度的散装工业炸药，现场混装生产方式，采用乳胶基质集中制备、远程配送的现场混装生产方式”，属于鼓励类项目。

2025年11月21日，内蒙古自治区工业和信息化厅出具了《关于神华准格尔能源有限责任公司炸药厂新增乳化粒状铵油炸药品种的批复》（内工信民爆字[2025]574号），同意神华准格尔能源有限责任公司炸药厂在总产能（2015年11月12日工业和信息化部安全生产司出具了《工业和信息化部安全生产司同意神华准能公司炸药厂依托准能露天煤矿实施民爆生产爆破一体化项目的复函》(工安全函[2015]36号)，产能核定后准能炸药厂总产能14.5万吨/年）不变的情况下，使用现有设备设施及生产工艺技术，在原厂址新增乳化粒状铵油炸药(混装)生产品种，年生产力13000吨。
因此，项目建设符合国家产业政策。

2.选址合理性

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗黑岱沟露天煤矿工业广场内。项目所在区域内无自然保护区、风景名胜区、人文地质遗迹、重点文物保护单位和珍稀动植物资源等敏感目标。项目在生产过程中产生废气、废水、噪声、固废等在采取完善的环保措施后，对环境影响较小。

因此，项目选址合理可行。

3.“三线一单”符合性

（1）生态保护红线

根据鄂尔多斯市生态环境局于2024年8月6日发布的《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，依据生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等调整情况，结合全市经济社会发展和生态环境保护实际，调整优先保护、重点管控、一般管控三类环境管控单元，分区分类实施精细化管控。优先保护单元突出系统性保护，保持空间格局基本稳定，部分单元结合生态保护红线予以调整；重点管控单元突出精细化管理，空间格局与环境治理格局相匹配，部分单元根据产业园区、矿区和城镇开发边界进行调整；一般管控单元保持基本稳定，为经济社会发展和生态环境保护预留空间。调整后，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。

生态环境准入清单保持一定的延续性，维持“市级总体管控要求—单元管控要求”二个层级框架（即1个鄂尔多斯市总体准入清单、171个环境管控单元准入清单），坚持目标和问题导向，以区域生态环境质量改善目标为核心，实施差异化管理。优先保护单元以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。重点管控单元应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。
本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗黑岱沟露天煤矿工业广场，项目所在区域无自然保护区、基本农田、风景名胜区及其它需要特别保护的生态功能区域，不属于鄂尔多斯划定的生态保护红线范围。故本项目符合生态保护红线要求。
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图1-1  本项目与鄂尔多斯环境管控单元位置关系图

（2）资源利用上线

本项目运行过程中会消耗一定量的电源、水资源等资源。运行过程中用水量及耗电量较少，项目资源消耗相对于区域资源利用总量较少，不超出当地资源利用上线，符合资源利用上线要求。

因此，项目建设满足区域资源利用上线要求。

（3）环境质量底线

根据内蒙古自治区生态环境厅2025年6月4日公布的2024年《内蒙古自治区生态环境状况公报》中“全区城市环境空气质量”结论，项目所在区域为达标区。根据现状监测数据可知，项目区域环境质量现状符合环境功能区划（即环境质量目标）要求。项目运营后会产生一定的污染物，采取相应措施后均可达标排放，不会对环境产生明显影响，因此项目建设符合环境质量底线要求。
（4）生态环境准入清单
根据《鄂尔多斯市生态环境局关于发布鄂尔多斯市生态环境准入清单》的通知（鄂环函〔2021〕95号），项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗黑岱沟露天煤矿工业广场内，属于准格尔旗重点管控单元中准格尔矿区及周边煤矿区（ZH15062220008）。准格尔旗矿区及周边煤矿区重点管控单元生态环境准入符合性分析见下表。内蒙古自治区“三线一单”公众端应用平台查询结果见附图4。
表1-3  生态环境准入符合性分析一览表

管控要求

符合性说明

空间布局约束

/

/

污染物排放管控

/

/

环境风险防控
/

/

资源利用效率要求

1.原煤入选率不低于75%；煤矸石综合利用率应达到75%以上；矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到100%。2.煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求(试行)》3.严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。4.限制勘查开发过程中对环境破坏较大的砂金等重砂矿物，原则上不再新设勘查项目，确需新立的必须通过环境影响评估，并征得环保部门同意。禁止勘查超贫磁铁矿。

本项目不涉及管控要求的1、2、4条内容，项目用水严格执行取用水总量控制制度。

综上所述，项目的建设符合“三线一单”的相关要求。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1项目由来

神华准格尔能源有限责任公司炸药厂由黑岱沟地面制备站（总厂）、哈尔乌素地面制备站（分厂）、爆破器材库区三部分组成，炸药厂地面站地理位置分布见附图2。神华准格尔能源有限责任公司炸药厂隶属于国家能源集团准能集团有限责任公司，是国家“八五”计划重点项目——准格尔项目一期工程黑岱沟露天煤矿单项配套工程之一。1996年5月24日投入生产，采用现场混装工艺生产铵油炸药和乳化炸药的自产自用定点厂，生产规模为铵油炸药7500t/a，乳化炸药2500t/a。
2006年2月，随着黑岱沟露天煤矿进行扩能改造（2500万吨/年），哈尔乌素露天煤矿开工建设（2000万吨/年）（隶属于准能集团公司代管），准能炸药厂既有的炸药品种及生产能力不能满足准能集团两个露天煤矿的爆破需求。准能炸药厂对黑岱沟地面制备站进行改扩建，引进澳大利亚澳瑞凯公司的现场混装炸药车地面制备生产系统及抛掷爆破技术，同时对现有黑岱沟露天煤矿爆破材料库进行扩建和新建哈尔乌素露天矿现场混装炸药车地面制备分厂。2008年6月通过验收投入生产，核定生产能力达到11万吨/年（其中多孔粒状铵油炸药9万吨/年，乳化炸药2万吨/年）。

由于柴油价格上涨，废矿物油综合利用具有一定经济效益，2015年上半年提出废矿物油综合利用项目，利用废矿物油代替部分柴油制造铵油炸药（1998年开始研发测试废矿物油利用技术，到1999年7月利用废矿物油代替或部分代替柴油生产现场混装铵油炸药试验成功，经国家煤矿安全产品质量监督检验中心检测，爆速、猛度、威力等指标均符合国家标准，2003年1月项目申请命名为“铵油炸药及其制造工艺”，被国家知识产权局正式授权发明专利。）。
神华准格尔能源有限责任公司炸药厂审批及竣工环境保护验收情况见表2-1。相关环评及验收批复文件见附件2。

表2-1 神华准格尔能源有限责任公司炸药厂审批及竣工环境保护验收情况表

序号

建设项目名称

环评审批部门
环评批复文号及时间

验收批复文号及时间
规模
1

神华准能现场混装炸药车地面制备厂改扩建工程

内蒙古自治区环境保护局
内环审〔2008〕49号；
2008年3月21日
内环验[2008]34号；
2008年6月10日
铵油炸药9万吨/年，乳化炸药2万吨/年
2

神华准格尔能源有限责任公司炸药厂废矿物油综合利用项目

鄂尔多斯市环境保护局
鄂环评字【2016】26号；2016年3月15日

鄂环监字〔2017〕25号；
2017年2月23日
过滤废矿物油 1980t/a，混合废矿物油和柴油 4950t/a

2015年，为保障国家能源稳定供应，准能集团黑岱沟露天煤矿核定产能3400万吨/年，哈尔乌素露天煤矿核定产能3500万吨/年，炸药需求进一步增加。2015年11月12日，工业和信息化部安全生产司出具的《工业和信息化部安全生产司同意神华准能公司炸药厂依托准能露天煤矿实施民爆生产爆破一体化项目的复函》(工安全函[2015]36号)，同意神华准能公司炸药厂现场混装乳化炸药产能由2万吨/年调整到3万吨/年，现场混装多孔粒铵油炸药产能由9万吨/年调整到11.5万吨/年。所有现场混装产能仅限于在神华准能自有露天煤矿使用，不得转移。产能核定后准能炸药厂总产能14.5万吨/年（其中黑岱沟地面制备站多孔粒状铵油炸药55000万吨/年、乳化炸药30000吨/年，哈尔乌素地面制备站多孔粒状铵油炸药60000吨/年）。由于准能集团露天煤矿实际产能未达到核定产能，炸药需求量较少，炸药厂年产11万吨炸药可以满足准能露天煤矿使用，因此前期未进行产能扩建的环评。

2025年11月21日，神华准格尔能源有限责任公司炸药厂新增乳化粒状铵油炸药品种，内蒙古自治区工业和信息化厅出具的《内蒙古自治区工业和信息化厅关于神华准格尔能源有限责任公司炸药厂新增乳化粒状铵油炸药品种的批复》(内工信民爆字[2025]574号)，同意神华准格尔能源有限责任公司炸药厂在总产能不变的情况下，使用现有设备设施及生产工艺技术，在原厂址新增乳化粒状铵油炸药（混装）生产品种，年生产能力13000吨。同时，根据《安全生产治本攻艰三年行动方案（2024-2026）》子方案的通知，准能炸药厂乳胶基质制备生产线工房自2007年6月建成投产以来，已连续生产运行16年，两台初乳器设备使用时间已超出工信部相关规定的最高使用年限，且存在水相罐与制乳工序之间无隔墙等问题。

因此，2025年，神华准格尔能源有限责任公司炸药厂提出生产系统技术改造项目，计划对现有生产线进行改造升级，拆除现有乳胶基质制备工房内的乳化器、螺杆泵及附属设备，拆除乳胶基质储存罐，现有工房内的水、油相罐作为备用储罐继续沿用，在现有工房内新设置两个60m3的复合油相储存罐；将现有的物资库改造成乳胶基质制备工房，采用保利澳瑞凯（江苏）矿山机械有限公司提供的SP-150L-2型双直线柱塞泵静态制乳器，乳胶基质制备工房内部包括溶液制备、油相制备、乳胶基质制备、乳胶基质储存装载区等。准能炸药厂技改后产能由11万吨/年增加至14.5万吨/年，其中黑岱沟地面制备站多孔粒状铵油炸药50000吨/年、乳化炸药25000吨/年，乳化粒状铵油炸药13000吨/年；哈尔乌素地面制备站多孔粒状铵油炸药57000吨/年，总产能为14.5万吨/年。
本项目为乳化炸药、铵油炸药混合分装，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），确定项目环境影响报告类型为报告表，见表2-2。
表2-2环评类别判定表
项目内容
环评类别
报告书
报告表
登记表
本栏目环境敏感区含义
二十三、化学原料和化学制品制造业26
基础化学原料制造261；农药制造263；涂料、油墨、颜料及类似产品制造264；合成材料制造265；专用化学产品制造266；炸药、火工及焰火产品制造267
全部（含研发中试；不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的）
单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）
/

/

2.2现有工程

2.2.1现有工程内容
项目名称：神华准格尔能源有限责任公司现场混装炸药车地面制备厂项目；

建设地点：鄂尔多斯准格尔旗黑岱沟露天煤矿工业广场，总占地面积 6.75hm2。
建设规模：铵油炸药90000t/a；乳化炸药20000t/a，年过滤废矿物油1980t/a，混合废矿物油和柴油4950t/a。
神华准格尔能源有限责任公司炸药厂由黑岱沟地面制备站（总厂）、哈尔乌素地面制备站（分厂）、爆破器材库区三部分组成。黑岱沟地面制备站（总厂）现有乳化基质制备工房1座，2台55吨/h的斗式提升机多孔粒状硝铵上料系统，年过滤废矿物油1980t/a，混合废矿物油和柴油4950t/a。哈尔乌素地面制备站（分厂）现有工程主要有三座硝酸铵库房、多孔粒状硝铵上料系统和集装箱式的箱式油罐。爆破器材库区共有14座成品库，其中1、7、8、10、11、12、14号库为雷管库，4号库为起爆具库，6号库为导爆索库，9、13号库为炸药库，2、3、5号库停用中。现有工程建设内容见表2-3。
表2-3 现有工程建设内容一览表
一、黑岱沟地面制备站（总厂）
名称

建设内容

主体工程

乳胶基质制备工房
乳化基质制备工房1座，面积为860平方米，工房共分为溶液制备区、油相区、乳胶基质制备区、乳胶基质装载区。工房内所有地面涂刷5层环氧树脂漆进行防渗处理。
多孔粒状硝铵上料系统
2台55吨/h的斗式提升机将多孔粒状硝酸铵从地面输送到多孔粒状硝酸铵储罐（体积为55立方米）中。
废矿物油配置间
年过滤废矿物油1980t/a，混合废矿物油和柴油4950t/a，用废矿物油代替部分柴油制造铵油炸药，包括废矿物油配置间和废矿物油储存间，分别用于过滤废矿物油、混合废矿物油和柴油过滤以及废矿物油的存放。地面涂刷5层环氧树脂漆进行防渗处理。
辅助工程

理化实验室

理化试验室位于厂区的西北侧，用于原材料和半成品的检验

车库

混装车车位、车库共32个，配套洗车间、维修间及附属功能间
综合办公楼

综合办公楼(含质检、倒班宿舍及食堂)。

生产调度综合楼

位于厂区东南侧，民用建筑，用于生产调度

民用爆炸物品训练中心

公共建筑，位于厂区东北角

门卫室

两个门卫室，民用建筑，生产区出入口位于厂区南。东侧出入口主要为办公人员出入口。
锅炉房

锅炉房1座，安装3台型号为DRO.5-1.0，额定工作压力：0.8MPa；蒸发量：0.5t/H电蒸汽锅炉。另安装有3台锅炉型号：CLDR300-85/65电热水锅炉

地磅

在厂区南侧设置一座地磅（100吨），用于车辆称重
储运工程

运输

工业场地运输除专用混装炸药车外，生产原材料等采用汽车运输
珍珠岩库

位于厂区西北角，面积363平方米，主要用于储存炸药生产用到的珍珠岩等材料

油相材料库（水油相储存间）
油相材料库位于现有乳化基质制备工房东南侧，用于储存乳化基质生产所用的油相材料，储存量为85吨。油相材料库内的所有地面涂刷5层环氧树脂漆进行防渗处理，渗透系数＜10-10cm/s 
化工原料库
厂区共有4个库房，分别存放碳酸钠、硫脲、柠檬酸、亚硝酸钠等化工原料，每个库房的储存量为36吨。
物资库

厂区物资库占地面积为860平方米，主要用于存放溶液泵、备用储罐等备用物资。

硝酸铵库

厂区设置2座储存能力为600t的硝酸铵库，用于储存硝酸铵
柴油罐
集装箱式的箱式油罐，容积60m3，为常压储罐，在水泥硬化地面放置。
废矿物油储存库

厂区南侧设置一座废矿物油储存库，地面采取了一布两涂防渗措施（即防渗隔离胶+4mm厚耐碱玻璃网布+防渗隔离胶）
公用工程

供水系统

消防和生产、生活用水由矿区的1000m3高位水池供给，通过管道引向地面站场地。

供电

电源由黑岱沟露天煤矿变电所至油库南侧6kv架空线路(616#和621#)接入厂内的箱式变电站供全厂用电，站内设高压室、变压器室和低压室。
供热

一座锅炉房，内设有3台蒸汽锅炉，3台热水锅炉，均为电锅炉。

消防

消防采用低压制。生产区消防严格按照规范设置安全距离，设置火灾自动报警系统，安装消防栓。

环保工程

废气

箱式油罐产生的废气经顶部的呼吸阀排放

废水

生活污水矿区统一收集，通过管道排至准格尔旗泰禹污水处理有限责任公司。洗车间的车辆冲洗废水及乳化基质工房的地面冲洗水经排水沟进行收集，废水拉运至维修中心含油废水处理车间，处理后排至准格尔旗泰禹污水处理有限责任公司处理
噪声

运行期间噪声源主要来源于空压机、乳化装置及各类泵等设备设备噪声，通过距离衰减、隔声、减振等降噪处理后，厂界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类区标准中相关要求

固废

材料的塑料编织袋、包装桶及包装纸等一般固废外售回收；硝酸铵废渣、不合格炸药等危险废物一同在爆破现场销毁。沉淀池污泥、废油泥、废油桶、废电池、废滤芯等危险废物依托准能设备维修中心危废库暂存后，委托有资质单位处置。生活垃圾经收集后由环卫部门统一处置
二、哈尔乌素地面制备站（分厂）
名称

建设内容

主体工程

多孔粒状硝铵上料系统
1台55吨/h的斗式提升机将多孔粒状硝酸铵从地面输送到多孔粒状硝酸铵储罐中。
柴油罐

集装箱式的箱式油罐，容积60m3，为常压储罐，在平地放置。
硝酸铵库

厂区设置3座硝酸铵库，每座库房的储存能力为600吨，用于储存多孔粒装硝酸铵。
辅助工程

办公区

厂区设置一座办公楼
叉车库

车库3个，用于叉车停放。
洗车间

厂区设置2个洗车间，用于车辆表面冲洗

储运工程

原料运输

生产原材料等采用汽车运输

公用工程

供水系统

消防和生产、生活用水由矿区供给。

供电

电源由矿区变电所接入厂内的箱式变电站供全厂用电。
供热

一座锅炉房负责厂区供暖，两台锅炉为电锅炉，一台型号为DCGN-350，配备一台制水能力为2.1t/h的软水制备设施。一台型号YSM-M5，配备一台制水能力为1t/h的软水制备设施。
环保工程

废气

箱式油罐产生的废气经顶部的呼吸阀排放

废水

生活污水矿区统一收集，通过管道排至准格尔旗泰禹污水处理有限责任公司。洗车间的冲洗废水经洗车间的排水沟进行收集，废水排至维修中心含油废水处理车间，处理后通过管道排至准格尔旗泰禹污水处理有限责任公司
噪声

运行期间噪声源主要来源于上料系统及各类泵等设备设备噪声，通过距离衰减、隔声、减振等降噪处理后，厂界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2 类区标准中相关要求

固废

原材料的塑料编织袋、包装桶及包装纸边角料等一般固废外售回收。箱式油罐的油泥定期由资质的单位进行清理。生活垃圾经收集后由环卫部门统一处置

三、爆破器材库区
名称

建设内容

主体工程

雷管库
1、7、8、10、11、12、14号库为雷管库，储存量为15万发雷管。2、3、5号库已停用。
起爆具库
4号库为起爆具库，储存量为20t
导爆索库
6号库为导爆索库，储存量为40万米
炸药库

9、13号库为炸药库，9号库储存量为10t，13号库为储存量为20t。

辅助工程

办公区

厂区设置一座办公楼
公用工程

供水系统

消防和生活用水由矿区供给。

供电

电源由矿区变电所接入厂内的箱式变电站供全厂用电。
供热

一座锅炉房负责厂区供暖，锅炉为电锅炉，型号为DCGN-200，配备一台制水能力为1.8t/h的软水制备设施。
环保工程

废水

生活污水矿区统一收集，通过管道排至准格尔旗泰禹污水处理有限责任公司。无生产废水产生
固废

生活垃圾经收集后由环卫部门统一处置，塑料编织袋、包装桶及包装边角料由有资质的回收单位进行回收处理。
2.2.2工艺流程
2.2.2.1黑岱沟地面制备站生产工艺及产排污环节

黑岱沟地面制备站生产多孔粒状铵油炸药55000吨/年、乳化炸药30000吨/年，年过滤废矿物油1980t/a，混合废矿物油和柴油4950t/a。
一、乳化炸药生产工艺及产排污环节
乳化炸药制备分为水相溶液制备、化工原料（硫脲、碳酸钠、柠檬酸）配置、敏化剂（亚硝酸钠）配置、防冻剂（乙二醇）配置、油相材料制备、乳胶基质制备、混装炸药车加料。

（1）高温高浓度硝酸铵水溶液准备

将运输车内硝酸铵溶液卸料至硝酸铵溶液储罐备用。高温高浓度硝酸铵水溶液温度：100～130℃，pH值3.8～6.0，浓度86.0～93.0%。运输车到达指定位置，智能对接卸料机器人自主识别对接运输车对应卸料接口，运输车操作人员接到开启运输车阀门指令后开启阀门，系统开始卸料，完成卸料后，系统向运输车操作人员发送关闭阀门指令，阀门关闭后，智能对接卸料机器人自主分离对接系统，运输车操作人员确认安全后驶离。

（2）水相溶液制备

工艺水经流量计计量加入水相配制罐，打开硝酸铵水溶液储罐放料阀、硝酸铵水溶液经流量计计量泵送至到水相配制罐中，同时开动水相配制罐机械搅拌，按照工艺设定温度，根据温度情况自动选择热水加热或水冷却。符合工艺温度要求后，系统按顺序自动依次加入计划的微量元素计划的（柠檬酸、硫脲、碳酸钠水溶液），添加后对溶液进行搅拌添加时停止搅拌，每种微量元素添加间隔时间为10分钟。微量元素添加完毕后，系统自动搅拌计划的时长确保溶液均匀，停止搅拌后系统自动检测pH值、浓度和水相溶液的晶析点，确保满足pH：3.8～4.0，浓度：80%，析晶点60±1℃，如不符合则系统自动根据配方参数添加相应微量元素进行配置，水相溶液参数合格后通过泵送转入溶液储罐保温备用。在水相溶液制备和存储过程中，均进行在线浓度检测并分析含水量确保含水量达到17-23.8%的配方要求。

（3）油相材料准备
油相材料卸车：在水油相储存间设置两个容量60m³油相储备罐，通过智能对接卸料机器人自主识别对接油相运输罐车对应卸料接口。运输车到达指定卸料位置后，运输车操作人员接到开启运输车阀门指令后开启阀门，系统开始卸料；完成卸料后，运输车操作人员接到关闭阀门指令后关闭阀门，智能对接卸料机器人自主分离对接系统，运输车操作人员确认安全后驶离。

油相材料准备：乳胶基质制备工房内设置一个容量5m³连体油相储罐，储罐设上下限液位控制，系统自主选择从油相储备罐补充油相。

（4）乳胶基质制备 

经授权后启动一键制乳系统，系统自动开启乳化器搅拌，按比例将水相溶液（水相92%）和油相（油相8%）注入乳化器，初乳形成后，系统自动检测黏度不低于16000厘泊后，在线密度计/浓度计测量含水量不低于15%后，自动进入连续生产状态，搅拌器自动开启，速度低于600转/分，乳胶基质输送泵自动运行，乳胶基质黏度范围16000～28000厘泊，温度为70～75℃，乳胶基质生产量达到设置要求，自动停止生产系统。

整个制乳过程中具有“一键制乳、一键停机”功能，高温、高压安全联锁保护，同时还具有破乳、缺相等质量联锁。基质黏度在线检测远程监控。基质储存罐具有液位（重量）实时显示，高液位联锁，防止溢罐。

（5）化工原料（硫脲、碳酸钠、柠檬酸）卸车及配制

化工原料（硫脲、碳酸钠、柠檬酸）运输车到达指定位置，智能AGV机器人自主将原料卸车入库。在工房内设置3个容量足够的制备储罐，按照生产要求智能AGV机器人自主识别将原料从库房运送至工房内指定位置；溶液制备智能机器人将原料自主投放至对应配制罐进行自主配制，并将原料包装袋回收至指定位置的料框内。由智能AGV移出乳化工房，并送往集中处理点。

（6）敏化剂（亚硝酸钠）卸车及配制

亚硝酸钠运输车到达指定位置，智能机器人按任务要求自主将原料卸车入库。设置0.5m³敏化剂配制罐和1m³储罐，智能机器人按任务要求自主识别将亚硝酸钠从库房（亚硝酸钠库存放于化工原料库，单独隔间存放）运至配置间指定位置。按照敏化剂配制工艺要求，配制机器人自主投料，系统自动加入计划的工艺水至配制罐，并将外包装自动放置到指定位置料框内，待AGV移动至指定位置统一处理。敏化剂制备搅拌器根据任务和工艺自动启停，当搅拌充分后，在线检测比重，检测溶液比重是否达到1.23～1.25g/cm³，如未达到则系统自动计算，并加入计划的水继续配置，直至符合工艺参数要求，配置自动停止并泵送至敏化剂储罐。

（7）防冻剂（乙二醇）卸车及配制

乙二醇运输车到达指定位置，智能AGV机器人自主识别将原料卸车入库。设置3m³防冻剂配制罐和3m³储罐，智能机器人自主识别将乙二醇从库房运至指定位置。按照配制工艺要求，配制机器人自主加入工艺水和乙二醇至配制罐，并将外包装自动放置到指定位置。防冻剂制备搅拌器远程启动，在线检测冰点达到-5℃～-40℃，自动停止并泵送至防冻剂储罐。

（8）混装炸药车加料 

多功能现场混装炸药车驶入加料间，通过辅助对准系统实现定位，在现场混装炸药车上装备有乳化基质、敏化剂和防冻剂的罐，乳化基质、敏化剂和防冻剂分别加入至各自的罐中，加料完成后炸药车驶离送至爆破现场。乳化炸药工艺流程如图2-1所示。
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图2-1乳化炸药工艺流程及产排污环节
二、铵油炸药工艺流程及产排污环节 

多孔粒状硝酸铵的上料采用澳瑞凯标准设计，带有两个 55t的高架仓，中间是斗式提升机系统。2.5t的叉车将硝酸铵从硝酸铵储存库运至斗式提升机的上料装置，装入车内；在制备厂柴油罐区将合格的柴油装入现场混装炸药车中相 应的罐内，装药完成后送往爆破现场使用。
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图2-2铵油炸药工艺流程及产排污环节

三、废矿物油预处理工艺流程及产排污环节
废矿物油仅用于代替部分柴油制造现场混装铵油炸药。利用废矿物油代替部分柴油制造现场混装铵油炸药的工艺与柴油工艺相同，无特殊设备，具体工艺：经汽运将专用储油桶盛装的废矿物油，运输到废矿物油储库，由废矿物油配置人员使用油泵将废矿物油移存到废矿物油配置间储油槽内；储油槽内的废矿物油经过粗滤、精滤，加入柴油混合、沉淀，泵送到成品混合油储存槽、罐或直接泵送到现场炸药混装车的生产储油箱。
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图2-3 废矿物油预处理工艺流程图
2.2.2.2哈尔乌素地面制备站生产工艺及产排污环节
哈尔乌素地面制备站生产多孔粒状铵油炸药60000吨/年，生产工艺与黑岱沟地面制备站铵油炸药工艺流程相同。多孔粒状硝酸铵的上料采用澳瑞凯标准设计，2.5t的叉车将硝酸铵从硝酸铵储存库运至斗式提升机的上料装置，装入车内；在制备厂柴油罐区将合格的柴油装入现场混装炸药车中相 应的罐内，装药完成后送往爆破现场使用。
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图2-4铵油炸药工艺流程及产排污环节
2.3技改工程
黑岱沟地面制备站（总厂）的乳胶基质制备生产线工房自建成投产以来，已连续生产运行16年，两台初乳器设备使用时间已超出工信部相关规定的最高使用年限，且存在水相罐与制乳工序之间无隔墙等问题，根据行业相关要求，工房内更换制乳设备，同时增加隔墙等。

因此，本次技改对黑岱沟地面制备站（总厂）进行生产系统技术改造，具体内容包括：拆除现有乳胶基质制备工房内的乳化器、螺杆泵及附属设备，拆除乳胶基质储存罐，现有工房内的水、油相罐作为备用储罐继续沿用，在现有工房内新设置两个60m3的复合油相储存罐；将现有的物资库改造成乳胶基质制备工房，采用保利澳瑞凯（江苏）矿山机械有限公司提供的SP-150L-2型双直线柱塞泵静态制乳器，乳胶基质制备工房内部包括溶液制备、油相制备、乳胶基质制备、乳胶基质储存装载区等。准能炸药厂技改后产能由11万吨/年增加至14.5万吨/年，其中黑岱沟地面制备站多孔粒状铵油炸药50000吨/年、乳化炸药25000吨/年，乳化粒状铵油炸药13000吨/年；哈尔乌素地面制备站多孔粒状铵油炸药57000吨/年，总产能为14.5万吨/年。
黑岱沟地面制备站技改工程建设内容见表2-4。
表2-4黑岱沟地面制备站技改工程建设内容一览表
名称

现有工程内容

技改工程内容
技改后工程内容

主体工程

乳胶基质制备工房
乳化基质制备工房1座，面积为860平方米，工房共分为溶液制备区、油相区、乳胶基质制备区、乳胶基质装载区。
拆除现有乳胶基质工房内的乳化器、螺杆泵及附属设备，旧的水、油相罐作为备用储罐继续沿用。将原有的物资库改造成乳胶基质制备工房，采用保利澳瑞凯（江苏）矿山机械有限公司提供的SP-150L-2型双直线柱塞泵静态制乳器，乳胶基质制备工房内部包括溶液制备、油相制备、乳胶基质制备、乳胶基质装载区等。
乳胶基质制备工房一座，采用保利澳瑞凯（江苏）矿山机械有限公司提供的SP-150L-2型双直线柱塞泵静态制乳器，乳胶基质制备工房内部包括溶液制备、油相制备、乳胶基质制备、乳胶基质装载区等。旧的水、油相罐作为备用储罐继续沿用。所有地面涂刷5层环氧树脂漆进行防渗处理，渗透系数＜10-10cm/s 
多孔粒状硝铵上料系统
2台55吨/h的斗式提升机将多孔粒状硝酸铵从地面输送到多孔粒状硝酸铵储罐（体积为55立方米）中。
依托现有

2台55吨/h的斗式提升机将多孔粒状硝酸铵从地面输送到多孔粒状硝酸铵储罐（体积为55立方米）中

废矿物油配置间
年过滤废矿物油1980t/a，混合废矿物油和柴油4950t/a，用废矿物油代替部分柴油制造铵油炸药，包括废矿物油配置间和废矿物油储存间，分别用于过滤废矿物油、混合废矿物油和柴油过滤以及废矿物油的存放，地面涂刷5层环氧树脂漆进行防渗处理，渗透系数＜10-10cm/s 
依托现有
年过滤废矿物油1980t/a，混合废矿物油和柴油4950t/a，用废矿物油代替部分柴油制造铵油炸药，包括废矿物油配置间和废矿物油储存间，分别用于过滤废矿物油、混合废矿物油和柴油过滤以及废矿物油的存放，地面涂刷5层环氧树脂漆进行防渗处理，渗透系数＜10-10cm/s 
辅助工程

理化实验室

理化试验室位于厂区的西北侧，用于原材料和半成品的检验

依托现有
理化试验室位于厂区的西北侧，用于原材料和半成品的检验
车库

混装车车位、车库共32个，配套洗车间、维修间及附属功能间
依托现有
混装车车位、车库共32个，配套洗车间、维修间及附属功能间
综合办公楼

综合办公楼(含质检、倒班宿舍及食堂)。

依托现有
综合办公楼位于厂区西侧，包括质检、倒班宿舍及食堂等

生产调度综合楼

位于厂区东南侧，民用建筑，用于生产调度

依托现有

位于厂区东南侧，民用建筑，用于生产调度

民用爆炸物品训练中心

公共建筑，位于厂区东北角

依托现有

公共建筑，位于厂区东北角

门卫室

两个门卫室，民用建筑，生产区出入口位于厂区南。东侧出入口主要为办公人员出入口。
依托现有
两个门卫室，民用建筑，生产区出入口位于厂区南。东侧出入口主要为办公人员出入口。
锅炉房

锅炉房1座，安装3台型号为DRO.5-1.0，额定工作压力：0.8MPa；蒸发量：0.5t/H电蒸汽锅炉。另安装有3台锅炉型号：CLDR300-85/65电热水锅炉。配备掺水能力5t/h的软水制备设施
依托现有

锅炉房1座，安装3台型号为DRO.5-1.0，额定工作压力：0.8MPa；蒸发量：0.5t/H电蒸汽锅炉。另安装有3台锅炉型号：CLDR300-85/65电热水锅炉。配备掺水能力5t/h的 软水制备设施
地磅

在厂区南侧设置一座地磅，用于车辆称重
/
在厂区南侧设置一座地磅，用于车辆称重
储运工程

运输

工业场地运输除专用混装炸药车外，生产原材料等采用汽车运输
依托现有
工业场地运输除专用混装炸药车外，生产原材料等采用汽车运输

珍珠岩库
位于厂区西北角，面积363平方米，主要用于储存炸药生产用到的珍珠岩等材料
依托现有
位于厂区西北角，面积363平方米，主要用于储存炸药生产用到的珍珠岩等材料
水油相储存间
水油相储存间位于现有乳化基质制备工房内，用于储存乳化基质生产所用的油相材料
拆除乳胶基质制备工房的设备，将其改造为水油相储存间，旧的水、油相罐作为备用储罐继续沿用，新增加两个60m3的复合油相储存罐，总储存量为85吨。
设置一座水油相储存间，为乳化炸药生产需要的复合油相提供储存场所，两个60m3的复合油相储存罐，总储存量为85吨。
化工原料库
厂区共有6个库房，每个库房的储存量为36吨，用于储存乳化炸药生产所需的化工原料
依托现有
厂区共有6个库房，每个库房的储存量为36吨，用于储存乳化炸药生产所需的化工原料
物资库
现有一座面积为860平方米物资库
将物资库房改造成乳胶基质制备工房，采用保利澳瑞凯（江苏）矿山机械有限公司提供的SP-150L-2型双直线柱塞泵静态制乳器，乳胶基质制备工房内部包括溶液制备、油相制备、乳胶基质制备、乳胶基质装载区等。
/
硝酸铵库

厂区设置2座储存能力为600t的硝酸铵库，用于储存硝酸铵
依托现有

厂区设置2座储存能力为600t的硝酸铵库，用于储存硝酸铵
废矿物油储存库
厂区南侧设置一座废矿物油储存库，地面涂刷5层环氧树脂漆进行防渗处理，防渗系数可达10-10cm/s。
依托现有

厂区南侧设置一座废矿物油储存库，地面涂刷5层环氧树脂漆进行防渗处理，防渗系数可达10-10cm/s。
公用工程

供水系统

消防和生产、生活用水由矿区的1000m3高位水池供给，通过管道引向地面站场地。

依托现有
消防和生产、生活用水由矿区的1000m3高位水池供给，通过管道引向地面站场地。
供电

电源由黑岱沟露天煤矿变电所至油库南侧6kv架空线路(616#和621#)接入厂内的箱式变电站供全厂用电，站内设高压室、变压器室和低压室。
依托现有
电源由黑岱沟露天煤矿变电所至油库南侧6kv架空线路(616#和621#)接入厂内的箱式变电站供全厂用电，站内设高压室、变压器室和低压室。
供热

一座锅炉房，内设有3台蒸汽锅炉，3台热水锅炉，均为电锅炉。

依托现有
一座锅炉房，内设有3台蒸汽锅炉，3台热水锅炉，均为电锅炉。
消防

消防采用低压制。生产区消防严格按照规范设置安全距离，设置火灾自动报警系统，安装消防栓。

依托现有

消防采用低压制。生产区消防严格按照规范设置安全距离，设置火灾自动报警系统，安装消防栓。
环保工程

废气

箱式油罐产生的废气经顶部的呼吸阀排放
依托现有
箱式油罐产生的废气经顶部的呼吸阀排放
废水

生活污水矿区统一收集，通过管道排至准格尔旗泰禹污水处理有限责任公司。洗车间的车辆冲洗废水及乳化基质工房的地面冲洗水经排水沟进行收集，废水拉运至维修中心含油废水处理车间，处理后排至准格尔旗泰禹污水处理有限责任公司处理
依托现有
生活污水矿区统一收集，通过管道排至准格尔旗泰禹污水处理有限责任公司。洗车间的车辆冲洗废水及乳化基质工房的地面冲洗水经排水沟进行收集，废水拉运至维修中心含油废水处理车间，处理后排至准格尔旗泰禹污水处理有限责任公司处理
噪声

运行期间噪声源主要来源于空压机、乳化装置及各类泵等设备设备噪声，通过距离衰减、隔声、减振等降噪处理后，厂界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类区标准中相关要求

设备噪声通过距离衰减、隔声、减振等降噪处理后，厂界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类区标准中相关要求

设备噪声通过距离衰减、隔声、减振等降噪处理后，厂界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类区标准中相关要求

固废

材料的塑料编织袋、包装桶及包装纸等一般固废外售回收；硝酸铵废渣、不合格炸药等危险废物一同在爆破现场销毁。沉淀池污泥、废油泥、废油桶、废电池、废滤芯等危险废物依托准能设备维修中心危废库暂存后，委托有资质单位处置。生活垃圾经收集后由环卫部门统一处置
依托现有

原材料的塑料编织袋、包装桶及包装纸等一般固废外售回收；硝酸铵废渣、不合格炸药等危险废物一同在爆破现场销毁。沉淀池污泥、废油泥、废油桶、废电池、废滤芯等危险废物依托准能设备维修中心危废库暂存后，委托有资质单位处置。生活垃圾经收集后由环卫部门统一处置
本次技改项目只对黑岱沟地面制备站的生产设备进行改造升级，其余厂区不涉及生产设备的更换。黑岱沟地面制备站生产设备一览表详见下表所示。

表2-5黑岱沟地面制备站主要生产设备一览表
序号

名称

规格

单位

数量

备注

1
乳化器
120kg/h
台
2
更换

2
液态硝酸铵水溶液储存罐
45m3
个
1
利旧
3
硝酸铵水溶液配制罐
15m3
个
2
利旧
4
氧化溶液储存罐
55m3
个
3
利旧
5
油相储存罐
4m3
个
1
更换
6
乳胶基质储存罐
20m3
个
1
更换

7
斗式提升机
55吨/h
台
2
利旧
8
装多功能炸药车

/
台

32
利旧

2.4 产品方案
本项目对神华准格尔能源有限责任公司炸药厂进行生产系统技术改造，技改后准能炸药厂产能由11万吨/年（黑岱沟地面制备站多孔粒状铵油炸药30000吨/年、乳化炸药20000吨/年；哈尔乌素地面制备站多孔粒状铵油炸药60000吨/年）增加至14.5万吨/年（黑岱沟地面制备站多孔粒状铵油炸药50000吨/年、乳化炸药25000吨/年，乳化粒状铵油炸药13000吨/年；哈尔乌素地面制备站多孔粒状铵油炸药57000吨/年。）
表2-6黑岱沟地面制备站产品品种、规格及年产量

序号
产品品种
技改前产能（t/a）
技改工程产能（t/a）

技改后产能
（t/a）

备注
1
现场混装乳化炸药

20000
5000
25000
/

2
现场混装多孔粒状铵油炸药
30000
20000
50000
/
3
乳化粒状铵油炸药

0
13000
13000
/
合计

/
50000
38000
88000
/
表2-7哈尔乌素地面制备站产品品种、规格及年产量

序号
产品品种
技改前产能（t/a）
技改工程产能（t/a）

技改后产能
（t/a）

备注
1
现场混装多孔粒状铵油炸药
60000
-3000
57000
/
表2-8乳化炸药的主要组分
序号
原材料名称
配比（%）
备注
1
硝酸铵
81-82
/
2
水
12-13
/
3
复合油相
5-6
/
4

亚硝酸钠、乙二醇、硫脲、柠檬酸、碳酸钠等辅料
0.18-0.22

/
表2-9多孔粒状铵油炸药的主要组分
序号

原材料名称
配比（%）
备注
1
多孔粒状硝酸铵

94.5

/
2
柴油

5.5

/
表2-10乳化粒状铵油炸药的主要组分
炸药种类

多孔粒状硝酸铵(%)

柴油(%)

乳胶基质（%）
10#乳化粒状铵油炸药
69.3～75.3

4.71～4.89
22.4～23.4
11#乳化粒状铵油炸药
63.5～68.5
4.13～4.27
29.2～30.4
12#乳化粒状铵油炸药
58.0～63.0
3.74～3.86
35.0～36.4
13#乳化粒状铵油炸药
51.0～56.2
3.05～3.15
42.6～44.0
表2-11产品性能表

炸药品种

多孔粒状铵油炸药

乳化炸药

10#乳化粒状铵油炸药

11#乳化粒状铵油炸药

12#乳化粒状铵油炸药

13#乳化粒状铵油炸药

密度（g/cm3）

0.8～0.9

1.15～1.25

1.00

1.10

1.20

1.28

最小孔径（mm）
76

115

115

115

127

150

孔类型

干孔

水孔

干孔

干孔

湿孔

湿孔

特征爆速

(km/s)

2.50～4.8

3.7～6.4

2.5～5.8

2.5～5.8

2.8～6.1

3.1～6.3

相对单位重量爆力

100

103～110

107

112

116

118

相对单位体积爆力

100

148～172

134

154

174

190

CO2产量（Kg/tonne）

182

140～135

172

172

163

158

预装药时间

21 天

21 天

21 天

21 天

21 天

21 天

2.5主要原辅材料种类及用量

技改工程前后黑岱沟地面制备站主要原辅材料消耗量如表2-12所示，主要原辅材料理化性质见表2-13。
表2-12主要原辅材料消耗量

序号

材料名称

标准规格

技改前年消耗量 t

技改工程

技改后年消耗量 t
供应渠道

储存位置
运输方式
1
硝酸铵

GB2945-2017

16400
8500
24039.12

市购

硝酸铵库
罐车拉送
2
多孔粒状硝酸铵

HG/T3280-2011

28350
28689
56090

市购

硝酸铵库
汽车运输
3
柴油（生产用柴油部分可用废矿物油替代）
GB252-2015
4785
1540

6325
市购

厢式柴油罐
罐车拉送
4
油相

/

1200
600

1800
市购
水油相储存间

罐车拉送
5
硫脲

HG/T3266-2019

6
3
9
市购
化工原料库
汽车运输
6
碳酸钠
GB/T210-2022

6
3
9
市购
汽车运输
7
柠檬酸
GB/T16493-1996

12
6
18
市购
汽车运输
8
敏化剂（亚硝酸钠）
 GB/T2367-2016
8
4
12
市购
汽车运输
9
防冻剂（乙二醇）
GB/T 4649-2018

12
6
18
市购
汽车运输
10
珍珠岩

JC/T 809-2012

420
80
500
市购
珍珠岩库房

汽车运输

注：表中数量为达产时期的数量。各原材料的用量根据炸药品种数量的变化将有所变化。
表2-13主要原辅材料理化性质

名称

理化性质

硝酸铵

化学品及企业标识
化学品中文名称：硝酸铵

化学品英文名称：Ammoniumnitrate

别名：硝铵

CAS号：6484‑52‑2

UN编号：1942

分子式：NH4NO3

分子量：80.04

外观：无色或白色结晶颗粒，极易吸潮结块
危险性分类

氧化性固体：类别2

急性经口毒性：类别4

皮肤刺激：类别2

严重眼损伤/眼刺激：类别2A

特异性靶器官毒性（单次接触，呼吸道刺激）：类别3

侵入途径：吸入粉尘、皮肤接触、眼睛接触、食入。健康危害：粉尘刺激眼、鼻、咽喉呼吸道；皮肤接触可刺激发红；误服会恶心、呕吐、腹痛，可引发高铁血红蛋白血症；高温分解释放氮氧化物剧毒烟气，吸入可致肺水肿。爆炸/火灾风险：混入木屑、油、炭粉、硫、金属粉末、还原剂，遇热、撞击极易爆炸；大量堆积遇火灾有爆轰风险。环境危害：大量泄漏造成水体富营养化，危害水生生物。
急救措施
吸入：迅速转移至空气新鲜处，保持呼吸通畅；呼吸困难给予吸氧，立即就医。

皮肤接触：脱去污染衣物，大量流动清水冲洗皮肤至少10分钟；不适及时就医。

眼睛接触：翻开眼睑，大量流动清水冲洗至少15分钟，摘除隐形眼镜，立即就医。

食入：漱口，不要催吐；立即就医，告知医生为硝酸铵摄入。

消防措施
品本身不燃烧，强氧化剂，会强烈助长燃烧；火场中大量硝酸铵存在爆炸风险。

危险特性：遇高热、撞击、摩擦可分解爆炸；与可燃物混合极易起火爆炸；受热分解释放氮氧化物有毒烟气。

有害燃烧分解产物：氮氧化物、氨。

灭火介质：只能使用大量水、雾状水；严禁使用干粉、泡沫、砂土覆盖灭火（堆积状态下会升高爆炸风险）。

消防防护：必须在上风向，保持安全距离；佩戴正压式空气呼吸器、全套防护服；持续冷却受高温烘烤的硝酸铵物料；收集全部消防废水，防止流入下水道、环境。若出现爆炸征兆，立即撤离。
泄漏应急处理
隔离泄漏区域，设立警戒，疏散无关人员；消除全部火源、热源，严禁撞击、摩擦物料。应急人员佩戴防尘防毒全面罩、耐酸碱橡胶手套、防渗透工作服；严禁泄漏物接触木屑、棉纱、油类等可燃物陕西应急管...。
1.小量泄漏：使用不产生火花工具，小心收集至干燥密封非可燃容器。

2.大量泄漏：筑堤收容，避免混入可燃物；收集回收；严禁扫入排水沟。

3.残留用大量清水冲洗，冲洗废水导入废水处理系统，不得直排。
柴油
化学品及企业标识
化学品中文名称：柴油

化学品英文名称：Dieselfuel

别名：瓦斯油、轻柴油

UN编号：1202

外观：淡黄色至棕褐色黏稠油状液体

推荐用途：柴油机燃料
危险性分类

易燃液体：类别4

皮肤刺激：类别2

眼刺激：类别2

吸入危害：类别1

危害水生环境‑急性：类别1；危害水生环境‑慢性：类别1

侵入途径：吸入油雾蒸汽、皮肤接触、眼睛接触、食入。健康危害：皮肤长期接触脱脂，引发皮炎、油性痤疮；油雾刺激眼鼻咽喉；误吞即使少量，吸入肺部可引发严重化学性肺炎，可致死；柴油废气刺激呼吸道、头晕头痛。燃爆危险：常温不易闪燃，但受热后蒸汽可形成爆炸性混合气；遇明火、高热、强氧化剂可起火燃烧。环境危害：强海洋污染物，对水生生物剧毒，油膜破坏水体生态。
急救措施
吸入（油雾/烟气）：迅速转移至空气新鲜处；吸氧；呼吸困难、不适立即就医。

皮肤接触：脱去污染衣物，使用肥皂大量流动清水冲洗；出现皮炎就医。

眼睛接触：翻开眼睑，大量清水冲洗至少15分钟，摘除隐形眼镜，就医。

食入：严禁催吐（防止液体呛入肺部），禁止洗胃，立即就医。
消防措施
危险特性：可燃液体，受热挥发可燃蒸汽；蒸汽比空气重，可沿地面扩散，远处遇火源回燃；与强氧化剂剧烈反应；燃烧产生浓烟。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳、不完全燃烧烃类烟气。

灭火介质：抗溶泡沫、干粉、二氧化碳；禁止直流水冲击液面，会造成油品流淌扩散火势扩大，可用水冷却周边容器设备。

消防防护：上风向作业，佩戴正压式空气呼吸器，全套消防防护服；收容消防废水，防止流入下水道、水体。
泄漏应急处理
切断一切火源、热源，禁止开关非防爆电器；隔离泄漏区域，疏散无关人员。应急人员佩戴半面罩防毒面具、化学护目镜、耐油橡胶手套、防静电工作服。
1.小量泄漏：使用吸油毡、砂土等惰性吸附材料吸收，收集至密封金属桶，禁止用木屑等可燃材料吸附。

2.大量泄漏：筑围堤、围堰收容，用防爆泵转移回收；防止流入下水道、雨水沟、河道。水面泄漏用围油栏拦截回收。

3.残液吸附物全部按危废处理，不得随意丢弃。
油相

化学品及企业标识

化学品中文名称：乳化炸药用复合油相（油相材料）

化学品英文名称：Compositeoil‑phaseforemulsionexplosive

别名：复合油相、炸药油相

产品形态：常温固态/半固态，加热后为棕黄色至褐色粘稠液态
危险性分类

可燃固体（高熔点）

皮肤刺激：类别2

眼刺激：类别2A

危害水生环境‑慢性危害：类别3

侵入途径：吸入加热挥发油气、皮肤接触、眼睛接触、食入。健康危害：加热产生的油气可刺激眼、呼吸道；熔融热料接触会造成烫伤；长期皮肤接触造成皮肤脱脂、干燥皮炎；误服可肠胃不适。特殊工艺危害：本产品单独无爆炸危险；一旦与硝酸铵等强氧化剂水相物料混合形成乳胶基质，则变为爆炸危险物品，必须严格管控。环境危害：矿物油组分对水体有长期影响，不得随意排入水土环境。
急救措施
吸入（加热挥发油气）：迅速转移至空气新鲜处；呼吸不适及时就医。

皮肤接触：常温固体：脱去沾污衣物，肥皂+清水冲洗；熔融热料：立即大量冷水冷却降温，不要撕扯粘连衣物，烫伤立即就医。

眼睛接触：翻开眼睑，流动清水冲洗至少15分钟，摘除隐形眼镜，就医。

食入：漱口，不要催吐；大量误食就医。

消防措施
本品可燃，高闪点，常温不易点燃；高温熔融后可燃烧。
危险特性：遇明火、高温可燃烧；燃烧产生浓烈黑色油烟；若已经混入硝酸铵等氧化剂，火场会出现爆炸风险。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳、烃类烟气。

灭火介质：泡沫、干粉、二氧化碳；大量冷却雾状水；避免直喷冲击熔融物料，防止飞溅烫伤。

消防防护：佩戴正压式空气呼吸器、防护服；在上风向灭火；收集消防废水，防止流入下水道。

泄漏应急处理
隔离泄漏区域，消除周边火源热源。操作人员佩戴护目镜、耐油手套、工作服。
1.常温固态泄漏：用铲收集，装入密封桶回收。

2.熔融液态泄漏：切断加热，让其自然冷却固化，再收集；防止流淌扩散。

3.严禁泄漏油相与硝酸铵水相物料混杂接触；沾染油相的沙土按一般工业固废处置；不要冲入下水道。
硫脲

化学品及企业标识

化学品中文名称：硫脲

化学品英文名称：Thiourea

别名：硫代尿素

CAS号：62‑56‑6

UN编号：2811

分子式：CH4N2S分子量：76.12

外观：白色结晶或结晶性粉末，味苦
危险性分类

急性经口毒性：类别4

皮肤刺激：类别2

眼刺激：类别2A

皮肤致敏物：类别1

致癌性：类别2（怀疑致癌）

生殖毒性：类别2（怀疑损害胎儿）

危害水生环境‑慢性危害：类别2

侵入途径：吸入粉尘、皮肤吸收、眼睛接触、食入。健康危害：粉尘刺激眼、呼吸道；可经皮肤吸收；反复接触可抑制甲状腺、损害造血系统，出现乏力、面色苍白、白细胞下降；可引发皮肤过敏皮炎；误服刺激肠胃；怀疑损害生殖、有潜在致癌风险。受热分解产生二氧化硫、氮氧化物等有毒气体。环境危害：对水生生物有毒，长期有害。
急救措施
吸入：迅速转移至空气新鲜处，保持呼吸通畅；呼吸困难吸氧，立即就医。

皮肤接触：脱去污染衣物，肥皂水+大量流动清水冲洗；发生过敏皮炎及时就医。

眼睛接触：翻开眼睑，大量流动清水冲洗至少15分钟，摘除隐形眼镜，立即就医。

食入：漱口，神志清醒可催吐；立即就医。

消防措施
本品可燃。
危险特性：遇明火可燃；高温受热分解，释放氧化硫、氧化氮有毒烟气；与强氧化剂可发生剧烈反应。

有害燃烧分解产物：一氧化碳、氧化硫、氮氧化物。

灭火介质：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

消防防护：佩戴正压式空气呼吸器、防护服，上风向灭火；收集消防废水，防止污染水体。
泄漏应急处理
本品可燃。
危险特性：遇明火可燃；高温受热分解，释放氧化硫、氧化氮有毒烟气；与强氧化剂可发生剧烈反应。

有害燃烧分解产物：一氧化碳、氧化硫、氮氧化物。

灭火介质：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

消防防护：佩戴正压式空气呼吸器、防护服，上风向灭火；收集消防废水，防止污染水体。
碳酸钠

化学品及企业标识

化学品中文名称：碳酸钠（无水）

化学品英文名称：Sodiumcarbonate

别名：纯碱、苏打

CAS号：497‑19‑8

分子式：Na2CO3

分子量：105.99

外观：白色粉末或颗粒
危险性分类

急性经口毒性：类别5

皮肤刺激：类别3

严重眼损伤/眼刺激：类别2A
急救措施
吸入：脱离现场至空气新鲜处；咳嗽不适就医。

皮肤接触：脱去污染衣物，大量流动清水冲洗；出现刺激不适就医。

眼睛接触：立即翻开眼睑，大量流动清水冲洗至少15分钟，取出隐形眼镜，务必就医。

食入：漱口，饮用200‑300mL温水；禁止催吐，立即就医。
消防措施
本品不燃。

危险特性：高温不燃烧；遇酸放出二氧化碳；水溶液呈强碱性。

灭火介质：水、干粉、二氧化碳，根据周边火情选用。

消防防护：佩戴防尘口罩，避免吸入火场粉尘。
泄漏应急处理
隔离泄漏区域，限制无关人员进入。
小量泄漏：佩戴防尘口罩、护目镜，避免扬尘，小心扫起，收集入密封袋回收。

大量泄漏：塑料布覆盖防止飞散，收集回收；禁止冲入下水道。

应急人员佩戴防尘面罩，穿工作服、橡胶手套。

柠檬酸

化学品及企业标识

1.化学品中文名称：柠檬酸（无水）

2.化学品英文名称：Citricacid

3.别名：枸橼酸

4.CAS号：77‑92‑9

5.分子式：C6H8O7

6.分子量：192.12

7.外观：无色晶体或白色结晶粉末
危险性分类

皮肤刺激：类别2

严重眼损伤/眼刺激：类别2A

特异性靶器官毒性（单次接触，呼吸道刺激）：类别3
急救措施
吸入：迅速转移至空气新鲜处，保持呼吸通畅；咳嗽不适及时就医。

皮肤接触：脱去污染衣物，大量流动清水冲洗至少10分钟；皮肤发红刺痛就医。

眼睛接触：立即翻开眼睑，流动清水冲洗至少15分钟，摘除隐形眼镜，必须就医。

食入：漱口，饮用温水；禁止催吐，大量误食立即就医。

消防措施
本品可燃，细粉尘悬浮空气中可形成粉尘爆炸混合物。
危险特性：高温分解，释放一氧化碳、二氧化碳；与碱发生中和放热；可腐蚀部分金属。

灭火介质：水、水雾、干粉、二氧化碳、泡沫，根据周边火情选用。

消防防护：佩戴防尘防毒面罩，避免吸入燃烧产生粉尘烟气。
泄漏应急处理
隔离泄漏区域，限制无关人员进入。
1.小量泄漏：佩戴防尘口罩、护目镜，避免扬尘，小心扫起收集入密封容器。

2.大量泄漏：塑料布覆盖防止扬尘，收集回收；不要直接冲入下水道。

3.作业人员穿戴工作服、橡胶手套、护目镜。
敏化剂（亚硝酸钠）

化学品及企业标识

化学品中文名称：亚硝酸钠

化学品英文名称：Sodiumnitrite

别名：亚钠

CAS号：7632‑00‑0

UN编号：1500

分子式：NaNO2

分子量：69.00

外观：白色或微淡黄色结晶粉末，易吸潮
危险性分类

氧化性固体：类别3

急性经口毒性：类别3

眼刺激：类别2A

危害水生环境‑急性危害：类别1
急救措施
吸入：迅速转移至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；呼吸困难输氧，呼吸停止立即心肺复苏，马上就医。

皮肤接触：脱去污染衣物，肥皂水+大量流动清水冲洗皮肤；出现不适就医。

眼睛接触：翻开眼睑，大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，摘除隐形眼镜，立即就医。

食入：漱口，禁止盲目催吐，防止误吸；本品中毒有特效解毒剂亚甲蓝，立刻送医，携带样品标签告知医生是亚硝酸钠中毒。
消防措施
本品本身不燃，但为强氧化剂，会助长燃烧。
危险特性：无机氧化剂。与有机物、木屑、还原剂、金属粉末、铵盐、氰化物混合可起火、爆炸；遇酸、受热分解产生剧毒氮氧化物气体；530℃以上可发生爆炸。

有害燃烧产物：氮氧化物（NOₓ，有毒）。

灭火介质：雾状水、砂土；禁止直流水冲击物料。

消防防护：佩戴正压式呼吸器、全套防毒防护服，在上风向灭火，收集消防废水，防止污染环境。
泄漏应急处理
隔离泄漏区域，设置警戒，禁止无关人员进入；消除周边所有火源。应急人员佩戴全面罩防尘防毒面具、防毒服、耐酸碱橡胶手套，禁止直接接触泄漏物。
1.小量泄漏：用洁净工具小心收集至干燥密封容器，回收或按危废处置；不要用木屑、棉纱等可燃物吸附。

2.大量泄漏：构筑围堤收容，收集物料；严禁冲入下水道、河道。

3.残留用大量水冲洗，废水进入废水处理系统，不得外排。
防冻剂（乙二醇）

化学品及企业标识

化学品中文名称：乙二醇

化学品英文名称：Ethyleneglycol

别名：甘醇、1,2‑乙二醇

CAS号：107‑21‑1

分子式：C2H6O2

分子量：62.07

外观：无色透明粘稠液体，略带甜味
危险性分类

急性经口毒性：类别4

皮肤刺激：类别2

眼刺激：类别2A

特异性靶器官毒性（单次接触）：类别1（肾脏、中枢神经系统）

特异性靶器官毒性（反复接触）：类别2
急救措施
吸入：迅速转移至空气新鲜处，保持呼吸通畅；呼吸困难输氧，立即就医。

皮肤接触：脱去污染衣物，大量流动清水冲洗至少10分钟；出现不适就医。

眼睛接触：翻开眼睑，大量流动清水冲洗至少15分钟，摘除隐形眼镜，就医。

食入：严禁催吐，立刻就医；告知医生为乙二醇中毒，尽早对症治疗，携带样品标签
消防措施
本品可燃，闪点110℃（闭杯），高温产生可燃蒸汽，爆炸极限3.2%‑15.3%（体积）。
危险特性：遇明火、高热可燃；与强氧化剂接触可发生反应；受热容器内压增大有开裂风险。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

灭火介质：雾状水、抗溶泡沫、干粉、二氧化碳。

消防防护：佩戴自给式呼吸器，穿消防防护服；消防废水收集，防止流入水体。
泄漏应急处理
切断火源，疏散无关人员，隔离泄漏区。作业人员佩戴防毒面具、护目镜、耐化学品手套、防护服。
1.小量泄漏：用砂土、吸附材料吸收，收集入密封容器。

2.大量泄漏：筑围堤收容，用防爆泵转移至槽车/专用收集桶回收处置；禁止直接排入下水道、河道。

3.残留大量水冲洗，冲洗废水送入废水处理系统。
2.6产品物料平衡

准能炸药厂技改后产能由11万吨/年增加至14.5万吨/年，其中黑岱沟地面制备站多孔粒状铵油炸药50000吨/年、乳化炸药25000吨/年，乳化粒状铵油炸药13000吨/年；哈尔乌素地面制备站多孔粒状铵油炸药57000吨/年。各产品物料平衡见表2.14-17。
表2-14黑岱沟地面制备站乳化炸药物料平衡
序号
投入
产出
名称

投入量
名称

产出量
1
硝酸铵
20399.3061
乳化炸药
25000
2
水
3500
油相挥发
0.7161
3
复合油相
1250
水汽蒸发
192
4

硫脲
5.92
/
/
5

碳酸钠
5.92
/
/
6

柠檬酸
11.84
/
/
7

敏化剂（亚硝酸钠）
7.89
/
/
8

防冻剂（乙二醇）
11.84
/
/
9
总投入
25192.7161 
总产出
25192.7161
表2-15黑岱沟地面制备站多孔粒状铵油炸药物料平衡
序号

投入

产出

名称
投入量

名称

产出量
1
多孔粒状硝酸铵
47251.88604
多孔粒状铵油炸药

50000
2
柴油
2750
柴油挥发
1.88604
3

总投入
50001.88604
总产出
50001.88604

表2-16黑岱沟地面制备站乳化粒状铵油炸药物料平衡
序号
投入
产出
名称

投入量
名称

产出量
1
硝酸铵

1507.7824
乳化炸药
13000

2

多孔粒状硝酸铵
9100
油相挥发
0.3724

3
水
1820
水汽蒸发
100
4

柴油

55
/
/
5
复合油相
650
/
/
6
硫脲
3.08
/
/
7

碳酸钠
3.08
/
/
8

柠檬酸
6.16
/
/
9

敏化剂（亚硝酸钠）
4.11
/
/
10
防冻剂（乙二醇）
6.16
/
/
11
总投入

13100.3724 
总产出
13100.3724 
表2-17哈尔乌素地面制备站多孔粒状铵油炸药物料平衡

序号

投入

产出

名称
投入量

名称

产出量
1
多孔粒状硝酸铵
53866.91904
多孔粒状铵油炸药
57000
2
柴油
3135
柴油挥发
1.91904
3

总投入
57001.91904
总产出
57001.91904
2.7平面布置

黑岱沟地面制备站（总厂）厂区分为两个功能分区，即现场混装炸药车生产区和生产管理区。厂区以中部主干道为界，西部为现场混装炸药车生产区，东部为生产管理区，厂区功能分区明显。

厂区设有三个出入口。生产区出入口位于厂区西南和厂区北侧，毗邻至露天矿的矿山路，方便炸药运输。东侧出入口主要为办公人员出入口。厂区西部的生产区最北边为撬装式加油装置和理化室，其南边依次为乳胶基质工房，乳胶基质工房的东侧为化学材料库。乳化基质工房的南侧为两座硝酸铵库和多孔粒状硝酸铵上料塔。厂区的南侧为废矿物油配置区和车库。厂区西南角为储存间和值班及门卫室，厂区最西侧为炸药车队和制药车间的办公区、办公区南侧为炸药车车库，北侧为珍珠岩库房。
厂区所有设施及厂房的布设，利用地形地势，布局紧凑，满足工艺流程合理性，使道路通畅、短捷，货流、人流分离。各厂房及设施摆放均符合防火、卫生及环保要求。

哈尔乌素地面制备站（分厂）平面布置已经形成，分为办公区及生产区，三座硝酸铵库房位于厂区的南侧、北侧为像是储油罐及材料库。各库房布置距离均符合《民用爆破器材工厂设计安全规范》GB50089-2024的要求。
爆破器材库区采用块段分区式平面布置方式，分为库区和管理区，库区与管理区采用门禁隔离。库区共设置7座雷管库、1座起爆具库、1座导爆索库、2座炸药库，3座库停用中。库区均设置防护屏障(采用防护土堤和地坎式相结合的形式)。爆破材料库与其它既有库房的距离均符合《民爆规范》和《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)的要求。

2.8劳动定员及工作制度

劳动定员：神华准格尔能源有限责任公司炸药厂现有人员227人，本次技改工程无新增劳动定员；

工作制度：每天一班，每班工作8h，全年工作330d。

2.9公用工程
（1）供水
本次技改项目用水依托原有工程的供水管网供给，由厂区露天矿1000m3高位水池供给。

生活用水：本技改项目无新增劳动定员，不新增生活用水； 

生产用水：本技改项目增加产能，现有项目工艺用水为9m3/d，本技改项目新增生产用水7t/d。

（2）排水
本次技改项目无新增生产废水。
本次技改后项目水平衡见表2-18，水平衡图见图2-5。
表2-18水平衡一览表（夏季）
序号

名称

用水量

排水系数
排水量
备注

（m3/d）

（m3/d）

1
工艺用水

16
/
0
全部带入产品中
2
车辆及地面冲洗用水
6
0.90
5.4
/
3
软化制备系统

20
0.1
2
/

4
锅炉补水

18（来自于软水制备系统）
0.1
1.8
系统蒸发损失

3
小计

32
/

9.2
/
4
未预见排水量（按 10％计）
3.2
/
0.92
/
5
合计

35.2
/
10.12
/
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图2-5  水平衡图（m3/d）
（3）供电工程

技改项目依托现有厂区内供电。由箱式变电站供全厂用电。

（4）供暖工程

技改项目依托厂区现有锅炉房供暖，厂区供热管网已形成。


	

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述
一、施工期工艺及产污环节
技改项目生产厂房依托现有工程，公用工程及办公生活区等辅助工程均不变，因此施工建设期间的主要环境污染因素来源于厂房改造、设备设备安装等。从环境污染影响程度分析，施工期较短，各项污染物对环境的影响相对较小。施工期产生的主要污染是废气、废水、噪声、固体废物。

（1）大气污染源分析 

施工期的大气污染源主要来自厂房改造、运输车辆来往产生的扬尘及少量尾气。该部分工程量很小，对大气环境的影响很小。

（2）废水污染源分析
施工期废水主要为施工人员的少量生活污水，依托厂区现有的生活污水处理设施处理后排放。项目施工期很短，施工人员的生活污水产生量极小，对水环境的影响很小。

（3）固体废物分析 

施工期产生的固体废物主要为厂房改造过程中产生的少量建筑垃圾、设备包装材料及少量生活垃圾。建筑垃圾统一回收利用，设备包装材料主要为废 纸箱、泡沫等，产生量较少，统一收集集中处理。

（4）噪声污染源分析
施工噪声主要为设备运输的交通噪声及设备安装过程中产生的噪声。施工期交通运输车辆噪声声源强度为75～90dB (A)；施工期主要安装设备噪声强度为 75～100dB (A)。
二、运营期工艺流程及产排污
一、乳化炸药生产工艺及产排污环节
乳化炸药制备分为水相溶液制备、化工原料（硫脲、碳酸钠、柠檬酸）配置、敏化剂（亚硝酸钠）配置、防冻剂（乙二醇）配置、油相材料制备、乳胶基质制备、混装炸药车加料。

（1）高温高浓度硝酸铵水溶液准备

将运输车内硝酸铵溶液卸料至硝酸铵溶液储罐备用。高温高浓度硝酸铵水溶液温度：100～130℃，pH值3.8～6.0，浓度86.0～93.0%。运输车到达指定位置，智能对接卸料机器人自主识别对接运输车对应卸料接口，运输车操作人员接到开启运输车阀门指令后开启阀门，系统开始卸料，完成卸料后，系统向运输车操作人员发送关闭阀门指令，阀门关闭后，智能对接卸料机器人自主分离对接系统，运输车操作人员确认安全后驶离。

（2）水相溶液制备

工艺水经流量计计量加入水相配制罐，打开硝酸铵水溶液储罐放料阀，硝酸铵水溶液经流量计计量泵送至到水相配制罐中，同时开动水相配制罐机械搅拌，按照工艺设定温度，根据温度情况自动选择热水加热或水冷却。符合工艺温度要求后，系统按顺序自动依次加入计划的微量元素（柠檬酸、硫脲、碳酸钠水溶液），添加后对溶液进行搅拌添加时停止搅拌，每种微量元素添加间隔时间为10分钟。微量元素添加完毕后，系统自动搅拌计划的时长确保溶液均匀，停止搅拌后系统自动检测pH值、浓度和水相溶液的晶析点，确保满足pH：3.8～4.0，浓度：80%，析晶点60±1℃，如不符合则系统自动根据配方参数添加相应微量元素进行配置，水相溶液参数合格后通过泵送转入溶液储罐保温备用。在水相溶液制备和存储过程中，均进行在线浓度检测并分析含水量确保含水量达到17-23.8%的配方要求。

（3）油相材料准备
油相材料卸车：在水油相储存间设置两个容量60m³油相储备罐，通过智能对接卸料机器人自主识别对接油相运输罐车对应卸料接口。运输车到达指定卸料位置后，运输车操作人员接到开启运输车阀门指令后开启阀门，系统开始卸料；完成卸料后，运输车操作人员接到关闭阀门指令后关闭阀门，智能对接卸料机器人自主分离对接系统，运输车操作人员确认安全后驶离。

油相材料准备：乳胶基质制备工房内设置一个容量5m³连体油相储罐，储罐设上下限液位控制，系统自主选择从油相储备罐补充油相。

（4）乳胶基质制备 

经授权后启动一键制乳系统，系统自动开启乳化器搅拌，按比例将水相溶液（水相92%）和油相（油相8%）注入乳化器，初乳形成后，系统自动检测黏度不低于16000厘泊后，在线密度计/浓度计测量含水量不低于15%后，自动进入连续生产状态，搅拌器自动开启，速度低于600转/分，乳胶基质输送泵自动运行，乳胶基质黏度范围16000～28000厘泊，温度为70～75℃，乳胶基质生产量达到设置要求，自动停止生产系统。

整个制乳过程中具有“一键制乳、一键停机”功能，高温、高压安全联锁保护，同时还具有破乳、缺相等质量联锁。基质黏度在线检测远程监控。基质储存罐具有液位（重量）实时显示，高液位联锁，防止溢罐。

（5）化工原料（硫脲、碳酸钠、柠檬酸）卸车及配制

化工原料（硫脲、碳酸钠、柠檬酸）运输车到达指定位置，智能AGV机器人自主将原料卸车入库。在工房内设置3个容量足够的制备储罐，按照生产要求智能AGV机器人自主识别将原料从库房运送至工房内指定位置；溶液制备智能机器人将原料自主投放至对应配制罐进行自主配制，并将原料包装袋回收至指定位置的料框内。由智能AGV移出乳化工房，并送往集中处理点。

（6）敏化剂（亚硝酸钠）卸车及配制（本项目不涉及敏化反应，只在厂区进行敏化剂配置）

亚硝酸钠运输车到达指定位置，智能机器人按任务要求自主将原料卸车入库。设置0.5m³敏化剂配制罐和1m³储罐，智能机器人按任务要求自主识别将亚硝酸钠从库房（亚硝酸钠库存放于化工原料库，单独隔间存放）运至配置间指定位置。按照敏化剂配制工艺要求，配制机器人自主投料，系统自动加入计划的工艺水至配制罐，并将外包装自动放置到指定位置料框内，待AGV移动至指定位置统一处理。敏化剂制备搅拌器根据任务和工艺自动启停，当搅拌充分后，在线检测比重，检测溶液比重是否达到1.23～1.25g/cm³，如未达到则系统自动计算，并加入计划的水继续配置，直至符合工艺参数要求，配置自动停止并泵送至敏化剂储罐。

（7）防冻剂（乙二醇）卸车及配制

乙二醇运输车到达指定位置，智能AGV机器人自主识别将原料卸车入库。设置3m³防冻剂配制罐和3m³储罐，智能机器人自主识别将乙二醇从库房运至指定位置。按照配制工艺要求，配制机器人自主加入工艺水和乙二醇至配制罐，并将外包装自动放置到指定位置。防冻剂制备搅拌器远程启动，在线检测冰点达到-5℃～-40℃，自动停止并泵送至防冻剂储罐。

（8）混装炸药车加料 

多功能现场混装炸药车驶入加料间，通过辅助对准系统实现定位，在现场混装炸药车上装备有乳化基质、敏化剂和防冻剂的罐，乳化基质、敏化剂和防冻剂分别加入至各自的罐中，加料完成后炸药车驶离送至爆破现场。乳化炸药工艺流程如图2-6所示。
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图2-6乳化炸药工艺流程及产排污环节
二、铵油炸药工艺流程及产排污环节 

多孔粒状硝酸铵的上料采用澳瑞凯标准设计，带有两个 55t的高架仓，中间是斗式提升机系统。2.5t的叉车将硝酸铵从硝酸铵储存库运至斗式提升机的上料装置，装入车内；在制备厂柴油罐区将合格的柴油装入现场混装炸药车中相 应的罐内，装药完成后送往爆破现场使用。
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三、乳化粒状铵油炸药生产工艺流程
乳化粒状铵油炸药生产采用地面站制备乳胶基质、多功能炸药车现场混装工艺，生产工艺与混装乳化炸药相同，分为水相溶液制备、化工原料（硫脲、碳酸钠、柠檬酸）配置、敏化剂（亚硝酸钠）配置、防冻剂（乙二醇）配置、油相材料制备、乳胶基质制备、混装炸药车加料。

（1）高温高浓度硝酸铵水溶液准备

将运输车内硝酸铵溶液卸料至硝酸铵溶液储罐备用。高温高浓度硝酸铵水溶液温度：100～130℃，pH值3.8～6.0，浓度86.0～93.0%。运输车到达指定位置，智能对接卸料机器人自主识别对接运输车对应卸料接口，运输车操作人员接到开启运输车阀门指令后开启阀门，系统开始卸料，完成卸料后，系统向运输车操作人员发送关闭阀门指令，阀门关闭后，智能对接卸料机器人自主分离对接系统，运输车操作人员确认安全后驶离。

（2）水相溶液制备

工艺水经流量计计量加入水相配制罐，打开硝酸铵水溶液储罐放料阀，硝酸铵水溶液经流量计计量泵送至到水相配制罐中，同时开动水相配制罐机械搅拌，按照工艺设定温度，根据温度情况自动选择热水加热或水冷却。符合工艺温度要求后，系统按顺序自动依次加入计划的微量元素（柠檬酸、硫脲、碳酸钠水溶液），添加后对溶液进行搅拌添加时停止搅拌，每种微量元素添加间隔时间为10分钟。微量元素添加完毕后，系统自动搅拌计划的时长确保溶液均匀，停止搅拌后系统自动检测pH值、浓度和水相溶液的晶析点，确保满足pH：3.8～4.0，浓度：80%，析晶点60±1℃，如不符合则系统自动根据配方参数添加相应微量元素进行配置，水相溶液参数合格后通过泵送转入溶液储罐保温备用。在水相溶液制备和存储过程中，均进行在线浓度检测并分析含水量确保含水量达到17-23.8%的配方要求。

（3）油相材料准备
油相材料卸车：在水油相储存间设置两个容量60m³油相储备罐，通过智能对接卸料机器人自主识别对接油相运输罐车对应卸料接口。运输车到达指定卸料位置后，运输车操作人员接到开启运输车阀门指令后开启阀门，系统开始卸料；完成卸料后，运输车操作人员接到关闭阀门指令后关闭阀门，智能对接卸料机器人自主分离对接系统，运输车操作人员确认安全后驶离。

油相材料准备：乳胶基质制备工房内设置一个容量5m³连体油相储罐，储罐设上下限液位控制，系统自主选择从油相储备罐补充油相。

（4）乳胶基质制备 

经授权后启动一键制乳系统，系统自动开启乳化器搅拌，按比例将水相溶液（水相92%）和油相（油相8%）注入乳化器，初乳形成后，系统自动检测黏度不低于16000厘泊后，在线密度计/浓度计测量含水量不低于15%后，自动进入连续生产状态，搅拌器自动开启，速度低于600转/分，乳胶基质输送泵自动运行，乳胶基质黏度范围16000～28000厘泊，温度为70～75℃，乳胶基质生产量达到设置要求，自动停止生产系统。

整个制乳过程中具有“一键制乳、一键停机”功能，高温、高压安全联锁保护，同时还具有破乳、缺相等质量联锁。基质黏度在线检测远程监控。基质储存罐具有液位（重量）实时显示，高液位联锁，防止溢罐。

（5）化工原料（硫脲、碳酸钠、柠檬酸）卸车及配制

化工原料（硫脲、碳酸钠、柠檬酸）运输车到达指定位置，智能AGV机器人自主将原料卸车入库。在工房内设置3个容量足够的制备储罐，按照生产要求智能AGV机器人自主识别将原料从库房运送至工房内指定位置；溶液制备智能机器人将原料自主投放至对应配制罐进行自主配制，并将原料包装袋回收至指定位置的料框内。由智能AGV移出乳化工房，并送往集中处理点。

（6）敏化剂（亚硝酸钠）卸车及配制（本项目不涉及敏化反应，只在厂区进行敏化剂配置）

亚硝酸钠运输车到达指定位置，智能机器人按任务要求自主将原料卸车入库。设置0.5m³敏化剂配制罐和1m³储罐，智能机器人按任务要求自主识别将亚硝酸钠从库房（亚硝酸钠库存放于化工原料库，单独隔间存放）运至配置间指定位置。按照敏化剂配制工艺要求，配制机器人自主投料，系统自动加入计划的工艺水至配制罐，并将外包装自动放置到指定位置料框内，待AGV移动至指定位置统一处理。敏化剂制备搅拌器根据任务和工艺自动启停，当搅拌充分后，在线检测比重，检测溶液比重是否达到1.23～1.25g/cm³，如未达到则系统自动计算，并加入计划的水继续配置，直至符合工艺参数要求，配置自动停止并泵送至敏化剂储罐。

（7）防冻剂（乙二醇）卸车及配制

乙二醇运输车到达指定位置，智能AGV机器人自主识别将原料卸车入库。设置3m³防冻剂配制罐和3m³储罐，智能机器人自主识别将乙二醇从库房运至指定位置。按照配制工艺要求，配制机器人自主加入工艺水和乙二醇至配制罐，并将外包装自动放置到指定位置。防冻剂制备搅拌器远程启动，在线检测冰点达到-5℃～-40℃，自动停止并泵送至防冻剂储罐。

（8）混装炸药车加料 

多功能现场混装炸药车驶入加料间，通过辅助对准系统实现定位，在现场混装炸药车上装备有多孔粒状硝酸铵、乳化基质、敏化剂和防冻剂的罐，多孔粒状硝酸铵、乳化基质、敏化剂和防冻剂分别加入至各自的罐中，加料完成后炸药车驶离送至爆破现场。乳化粒状铵油炸药工艺流程如图2-8所示。
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图2.-8乳化粒状铵油炸药工艺流程及产排污环节
项目主要污染工序及污染因子如下表所示：

表2-13产排污环节及污染因子表

类别

污染物编号
污染源名称
产生环节
主要污染因子

废气

G1

油相材料储存废气
油相储罐
非甲烷总烃

G2
乳胶基质制备废气
乳胶基质制备
非甲烷总烃
G3
柴油废气

厢式柴油罐

非甲烷总烃
G4
上料废气

多孔粒装硝酸铵上料系统

颗粒物

废水

W1

车辆及地面冲洗废水
混装炸药车及地面
COD、氨氮、SS、石油类
W2
锅炉排水
锅炉定期排水
主要为钙、镁离子
W3
软化水制备系统排水
软化水制备系统
主要为钙、镁离子
噪声

N

机械噪声
乳化器、硝酸铵上料系统、锅炉、泵等设备
Leq(A)

固废

S1

废药
生产环节
/
S2

污泥
废水沉淀池
/
S3

废包装袋
原料
/
S4
废电池、废矿物油及油泥、废油桶、废滤芯等
炸药车维修
/
S5
废树脂
软水制备设施
/

	

	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有工程环保手续履行情况
黑岱沟露天煤矿现场混装炸药地面混装厂始建于1993年，在2007年进行改扩建，总占地面积5.09hm2。建设规模年产铵油炸药90000t、乳化炸药20000t。

2007年1月，内蒙古自治区环境保护科学研究院编制完成了《神华准格尔能源有限责任公司现场混装炸药车地面制备厂改扩建工程环境影响报告书》。2008年3月，原内蒙古自治区环境保护局批复了该项目环境影响报告书（内环审[2008]49号）。2008年6月，原内蒙古自治区环境保护局对该项目进行了竣工环境保护验收（内环验[2008]34号）。

2015年12月，鄂尔多斯市环境科学研究所编制完成了《神华准格尔能源有限责任公司炸药厂废矿物油综合利用项目环境影响报告书》2016年3月15日，鄂尔多斯市环境保护局以“鄂环评字[2016]26号”文对该项目环境影响报告书给予批复。废矿物油配置车间项目于2013年10月开工建设，2014年5月建成并投入试生产。后期建成废矿物油储存库1座及配置间和储存间防渗工程。2017年6月，原鄂尔多斯市环境保护局对该项目进行了竣工环境保护验收（鄂环监字[2017]25号）。

2023年07月10日，神华准格尔能源有限责任公司炸药厂申请了《排污许可证》，证书编号：9115000070125242XH004V，有效期限为2023年08月20日至2028年08月19日。

2、现有工程污染物产生、治理及排放情况
现有工程污染物排放情况引用《准能炸药厂竣工环境保护验收监测报告》和《准能炸药厂2025年环境自行检测报告》中的验收监测数据。

（1）废气

现有项目主要废气为柴油储罐及乳化工房配置溶液过程中挥发的少量非甲烷总烃，通过无组织排放。
根据监测结果，黑岱沟地面站的厂界的非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准。

（2）废水

现有项目废水主要为生活废水和地面及车辆冲洗废水等。生活废水排入污水管网，最终排至准格尔旗泰禹污水处理有限责任公司统一处理。车辆及地面冲洗废水收集进入沉淀池，废水排至维修中心含进行油水分离后排至准格尔旗泰禹污水处理有限责任公司。
（3）噪声

现有项目噪声污染源主要为生产设施及运输车辆的产生的噪声，主要作业活动均在厂房内进行，通过建筑隔音和距离衰减降低噪声，选用低噪声设备，基础减振，厂内汽车运输限制车速。

根据监测结果，厂界昼夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

（4）固体废物

现有项目运营期间产生的固体废弃物包括原材料的塑料编织袋、包装桶及包装纸边角料、废药、沉淀池污泥、废油泥、废油桶、废电池、废滤芯及职工生活垃圾。

沉淀池污泥、废油泥、废油桶、废电池、废滤芯等危险废物依托准能设备维修中心危废库暂存后，委托有资质单位处置；废药送至爆破现场销毁；原材料的塑料编织袋、包装桶及包装纸边角料等一般固废回收外卖；生活垃圾由市政环卫部门统一处理。
3、现有工程环保问题
（1）根据企业自行监测数据可知，现有工程的污染物均能达标排放。2015年11月12日，工业和信息化部安全生产司出具的《工业和信息化部安全生产司同意神华准能公司炸药厂依托准能露天煤矿实施民爆生产爆破一体化项目的复函》(工安全函[2015]36号)，同意神华准能公司炸药厂现场混装乳化炸药产能由2万吨/年调整到3万吨/年，现场混装多孔粒铵油炸药产能由9万吨/年调整到11.5万吨/年，总产能为14.5万吨，项目产能较原来增加。新增产能超过30%，需要进行环境影响评价。

（2）哈尔乌素地面站涉及柴油使用，产生非甲烷总烃，需要进行自行监测。
4、整改措施 

（1）本次技改进行设备升级改造，同时新增产能3万吨，编制《神华准格尔能源有限责任公司炸药厂生产系统技术改造项目环境影响报告表》。

（2）哈尔乌素地面站后续按照本环评要求开展自行监测。
	


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1环境空气质量现状

（1）达标区域判定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，项目所在区域环境空气质量达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次达标区判定采用2026年6月内蒙古自治区生态环境厅发布的《2025年内蒙古自治区生态环境状况公报》的结论。

表3-1全区环境空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度

标准限值

占标率/%

达标情况

PM10
年均浓度（ug/m³）

46
60
76.67 
达标

PM2.5
年均浓度（ug/m³）

22
30
73.33 
SO2
年均浓度（ug/m³）

9
60

15.00 
NO2
年均浓度（ug/m³）

18
40

45.00 
CO

24小时平均第95百分位数（mg/m³）
0.8
4

20.00 
O3
日最大8小时滑动平均第90百分位数（ug/m³）

129
160

80.63 
由上表可以看出，内蒙古全区环境空气六项污染物浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）过渡阶段二级浓度限值。项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗，项目所在区域环境空气质量属于达标区。
（2）特征因子补充监测

根据“建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）”要求：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。

本项目特征污染物非甲烷总烃的环境质量现状由内蒙古内化科技科技有限公司于2024年10月24日-2024年10月26日进行监测。
①监测项目及监测点位

结合黑岱沟地面制备站场址所在区域主导风向，本次评价在黑岱沟地面制备站厂区下风向1000m处布设一个监测点，监测点基本信息见下表。监测点位见附图3。

表3-2监测点位基本信息

监测点名称

监测点坐标

监测因子

监测时段

相对厂址位置

相对厂界距离/m

东经

北纬

黑岱沟地面制备站厂区下风向

111.283501
39.793160
非甲烷总烃
2024年10月24日-2024年10月26
SE
900
大气现状监测结果及评价统计见下表。

表3-3其他污染物环境质量现状监测结果表
监测点位

检测项目

类型

评价标准

（mg/m3）

监测浓度范围(mg/m3）

最大浓度占标率（%）

超标率
（2024）E224K-01
非甲烷总烃
1h均值
2.0

0.32-0.37
18.5

0
由以上结果可以看出，项目区域非甲烷总烃浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准限值。

总体看来，本项目所在区域为达标区，大气环境质量较好。
3.2地表水环境质量现状
本项目所在区域无地表河流，且项目不涉及废水排入地表水体，因此不进行地表水体检测。
3.3声环境环境质量现状
项目所在区域为2类声环境功能区，厂界50m范围内无环境敏感目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不进行声环境质量现状检测。
3.4地下水环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，原则上不开展地下水环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本次地下水环境质量现状评价引用《内蒙古辅泰商贸有限公司年产 10万吨软质高岭土项目原料提质项目环境影响报告表》中的地下水环境现状监测数据留作背景值。地下水环境质量现状由内蒙古华智鼎检测技术有限公司于2024年5月30日进行监测。

（1）监测项目及监测点位

地下水监测点位与项目位置关系见表3-3。监测点位见附图3。
表3-3地下水监测点位与项目位置关系表
监测点位
方位
坐标
距离（m）
监测项目
水井1#（原电石厂废弃水井）
SE
111.290414，39.788006

1640
K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数

（2）监测时间及频次

监测1天，采样1次。

（3）评价方法 

采用单因子污染指数法，计算公式为：Pi=Ci/Cis
式中：Pi――监测点某因子的污染指数；

Ci――监测点某因子的实测浓度，mg/L；

Cis――某因子的环境质量标准值，mg/L。

（4）监测结果与评价

监测及评价结果见表3-4。

表3-4地下水环境质量现状监测结果表
检测项目

单位

附近水井1#

标准限值

污染指数
pH

无量纲

7.45

6.5~8.5

0.3
钾
mg/L

3.25

—
—
钠
mg/L

72.5

—
—
钙
mg/L

55.3

—
—
镁
mg/L

41.3

—
—
无机阴离子Cl-
mg/L

99.2

—
—
无机阴离子SO2-
4
mg/L

87.3

—
—
碳酸盐

mg/L

0
—
—
重碳酸盐

mg/L

223

—
—
氨氮

mg/L

0.153

≤0.50

0.306
亚硝酸盐氮

mg/L

0.003L

≤1.00

0.0015
硝酸盐氮

mg/L

4.56

≤20.0

0.228
挥发酚

mg/L

3.0×10-4L

≤0.002

0.075
氰化物

mg/L

0.004L

≤0.05

0.04
砷
mg/L

3.0×10-4L

≤0.01

0.015
汞
mg/L

4.0×10-5L

≤0.001

0.05
六价铬

mg/L

0.004L

≤0.05

0.04
氟化物

mg/L

0.78

≤1.0

0.78
镉
mg/L

1.0×10-4L

≤0.005

0.01
铅
mg/L

0.001L

≤0.01

0.05
铁
mg/L

0.03L

≤0.3

0.05
锰
mg/L

0.01L

≤0.10

0.05
总硬度

mg/L

312

≤450

0.69 
溶解性总固体

mg/L

511

≤1000

0.51 
高锰酸盐指数

mg/L

1.25

≤3.0

0.42 
总大肠菌群

MPN/100mL

2

≤3.0

0.67 
菌落总数

CFU/mL

26

≤100

0.26
硫酸盐

mg/L

85.4

≤250

0.3416
氯化物

mg/L

107

≤250

0.428
由监测结果可知，监测点位各监测项目均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

3.5土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，原则上不开展土壤环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本次引用《2025年准能炸药厂环境自行监测》中的土壤检测结果作为背景值。

（1）监测点位

监测点位情况见表3-5。监测点位见附图3。
表3-5  土壤监测点位情况
检测地点
监测点坐标

样品编号
采样方式
厂区内废矿物油配置区1#点
111.264838
39.794725
（2025）E006T-01-01-01
0~20cm表层样

厂区内废矿物油配置区2#点
111.265286
39.794226
（2025）E006T-02-01-01
厂区外背景点3#点
111.264262
39.794540
（2025）E006T-03-01-01
厂区内废矿物油配置区4#点
111.265040
39.794102
（2025）E006T-04-01-01
厂区内废矿物油配置区5#点

111.263391
39.794069
（2025）E006T-05-01-01
（2）监测因子
砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿（三氯甲烷）、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘、石油烃（C10~C40）。

（3）监测结果
土壤监测数据见表3-6。
表3-6 土壤监测结果                     单位：mg/kg
检测项目

标准限值
（2025）E006T-01-01-01
（2025）E006T-02-01-01
（2025）E006T-03-01-01
（2025）E006T-04-01-01
（2025）E006T-05-01-01
石油烃（C10~C40）
4500
未检出

未检出
未检出
未检出
未检出
六价铬
5.7
未检出

未检出

未检出
未检出
未检出
镉
65
0.08
0.08
0.07
0.08
0.07
铅
800
29.1
35.3
27.9
25.3
31.2
总砷
60
5.33
5.12
4.6
6.03
5.56
总汞
38
0.066
0.046
0.046
0.091
0.085
铜
18000
10
11
6
6
5
镍
900
29
31
27
26
16
苯胺
260
未检出

未检出

未检出
未检出
未检出
2-氯酚
2256
未检出

未检出

未检出
未检出
未检出
苯并[a]蒽
15
未检出

未检出

未检出
未检出
未检出
苯并[a]芘

1.5
未检出
未检出

未检出
未检出
未检出
苯并[b]荧蒽
15
未检出

未检出

未检出
未检出
未检出
苯并[k]荧蒽
151
未检出

未检出

未检出
未检出
未检出
䓛
1293
未检出

未检出

未检出
未检出
未检出
二苯并[a、h]蒽
1.5
未检出

未检出

未检出
未检出
未检出
茚并[1，2，3-c，d]芘
15
未检出

未检出

未检出
未检出
未检出
萘
70
未检出

未检出

未检出
未检出
未检出
硝基苯
76
未检出

未检出

未检出
未检出
未检出
氯仿
0.9
未检出

未检出

未检出
未检出
未检出
四氯化碳
2.8
未检出

未检出

未检出
未检出
未检出
氯甲烷
37
未检出

未检出

未检出
未检出
未检出
1，1-二氯乙烷
9
未检出

未检出

未检出
未检出
未检出
1，2-二氯乙烷
5
未检出

未检出

未检出
未检出
未检出
1，1-二氯乙烯
66
未检出

未检出

未检出
未检出
未检出
顺-1，2-二氯乙烯
596
未检出

未检出

未检出
未检出
未检出
反-1，2-二氯乙烯

54
未检出

未检出

未检出
未检出
未检出
二氯甲烷

616
未检出

未检出

未检出
未检出
未检出
1，2-二氯丙烷

5
未检出

未检出

未检出
未检出
未检出
1，1，1，2-四氯乙烷

10
未检出

未检出

未检出
未检出
未检出
1，1，2，2-四氯乙烷

6.8
未检出

未检出

未检出
未检出
未检出
四氯乙烯

53
未检出

未检出

未检出
未检出
未检出
1，1，1-三氯乙烷

840
未检出

未检出

未检出
未检出
未检出
1，1，2-三氯乙烷

2.8
未检出

未检出

未检出
未检出
未检出
三氯乙烯

0.7
未检出

未检出

未检出
未检出
未检出
1，2，3-三氯丙烷

0.5
未检出

未检出

未检出
未检出
未检出
氯乙烯

0.43
未检出

未检出

未检出
未检出
未检出
苯

4
未检出

未检出

未检出
未检出
未检出
氯苯

270
未检出

未检出

未检出
未检出
未检出
1，2-二氯苯

560
未检出

未检出

未检出
未检出
未检出
1，4-二氯苯

20
未检出

未检出

未检出
未检出
未检出
乙苯

28
未检出

未检出

未检出
未检出
未检出
苯乙烯

1290
未检出

未检出

未检出
未检出
未检出
甲苯

1200
未检出

未检出

未检出
未检出
未检出
间，对-二甲苯

570
未检出

未检出

未检出
未检出
未检出
邻二甲苯

640
未检出

未检出

未检出
未检出
未检出
以上点位执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值

根据监测结果分析可知，本项目所在区域土壤环境质量监测值均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值标准的要求。

	环境

保护

目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》关于环境保护目标的要求：大气环境保护目标为厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；声环境保护目标为厂界外50米范围内依据法律、法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区；地下水环境保护目标为厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗黑岱沟露天煤矿工业广场内，项目环境保护目标详见表3-3。

表 3-3项目环境保护目标一览表
环境要素
保护目标
评价标准
环境空气
项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）
声环境
项目厂界外50m范围内无声环境保护目标
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
地下水环境
厂界外500米范围内无地下水集中式
《地下水质量标准》
生态环境
用地范围内无生态环境保护目标。
/



	污染

物排

放控

制标

准
	1.1大气污染物排放标准

本项目施工期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值，排放限值见表3-7。
表3-7施工期废气执行标准
污染物

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

颗粒物

周界外浓度最高点 1.0

运营期项目厂界无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的中无组织排放浓度限值。厂内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放标准》(GB37822-2019)中厂区内VOCs无组织排放限值。

表3-8运营期废气排放标准

污染物

厂界无组织排放浓度限值（mg/m3）

厂区内监测点（mg/m3）
非甲烷总烃

4.0

6（在厂房外监控点处1h平均浓度值）

20（在厂房外监控点处任意一次浓度值）
2.3废水排放标准
营运期废水排至准格尔旗泰禹污水处理有限责任公司处理，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2中的三级标准。

表3-9废水排放执行标准

污染物
标准值（mg/L）
污染物
标准值（mg/L）
pH
6.0-9.0
COD
500
SS
400
动植物油
100
BOD5
300
氨氮
/
石油类

30
/
/
3.2噪声排放标准
施工期场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）中的标准限值；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类声环境功能区标准。

表3-10《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
施工阶段

昼间

夜间

70dB(A)

55dB(A)

表3-11《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
功能区

昼间

夜间

2类

60dB(A)
50dB(A)
4固体废物排放标准
一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求。

	总量

控制

指标
	根据国家的相关规定，现阶段进行总量控制的指标为SO2、NOX、COD、NH3-N和VOCs。

废气：全厂项目VOCs排放量为0.964t/a。根据附件8，由于跨五年规划期主要污染物类型变化和管理制度衔接空档，部分项目在本五年规划期前获得环境影响评价批复，当时总量指标批复中并无氮氧化物或挥发性有机物指标，但实际该项目有此类污染物排放且环境影响评价报告中进行了对应测算。针对此类项目的改扩建或延链补链，仅对其本期工程实际新增部分进行指标配置。本次准能炸药厂技改项目产能由11万吨/年增加至14.5万吨/年。其中柴油用量增加1540t/a，油相材料用量增加了600t/a。
表4-1复合油相储罐“大呼吸”计算结果及参数一览表
名称
LW（kg/m3）
M
P（Pa）
KN
KC
60m3储罐
0.036
130
667
1
1
复合油相储罐大呼吸工作损失为 0.036kg/m3，复合油相年使用量增加 600t/a，（折合约 714.29m3），则复合油相储罐大呼吸产生的非甲烷总烃量为25.714kg/a。
表4-2复合油相储罐“小呼吸”计算结果及参数一览表
名称
LB

（kg/a）
M
P（Pa）
D（m）
H（m）
△T

（℃）
FP
C
KC
60m3储罐
48.80

130
667
4
2.5
15
1.25
0.8
1
本项目共设置2个60m3复合油相储罐，复合油相储罐大呼吸的产生的非甲烷总烃量为25.714kg/a，小呼吸的产生量非甲烷总烃为97.6kg/a，大小呼吸产生的非甲烷总烃的总量约为123.314kg/a。
复合油相材料年使用量600t/a，乳胶基质制备过程产生的非甲烷总烃产排污系数参照《环境影响评价使用技术指南》，非甲烷总烃按原料年用量的0.1‰-0.4‰计算，乳胶基质制备温度为70-75℃，非甲烷总烃产生量以0.2‰（0.2kg/t-原料）计。则乳胶基质制备过程产生的非甲烷总烃量为120kg/a。

表4-3厢式柴油储罐“大呼吸”计算结果及参数一览表
名称
LW（kg/m3）
M
P（Pa）
KN
KC
60m3储罐
0.036
130
667
1
1
厢式柴油储罐大呼吸工作损失为0.036kg/m3，柴油年使用量为1540t/a，（折合约1833.33m3），则复合油相储罐大呼吸产生的非甲烷总烃量为66.00kg/a。
表4-4厢式柴油储罐“小呼吸”计算结果及参数一览表
名称
LB

（kg/a）
M
P（Pa）
D（m）
H（m）
△T

（℃）
FP
C
KC
60m3储罐
78.79
130
667
5
3
15
1.25
0.8
1
准能炸药厂哈尔乌素地面站和黑岱沟地面站分别设置1个60m3厢式柴油储罐，厢式柴油储罐大呼吸的产生的非甲烷总烃量为66.00kg/a，小呼吸的产生量非甲烷总烃为157.58kg/a，厢式柴油储罐大小呼吸产生的非甲烷总烃的总量约为223.58t/a。故本次需申请VOCs总量为466.894kg/a。（总量文件指标见附件9）
废水：项目废水排入准格尔旗泰禹污水处理有限责任公司统一处理，因此无需申请废水污染物总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	1.大气环境保护措施

施工过程中产生的废气主要为运输装卸、施工场地产生的扬尘。这些扬尘会给周围环境空气带来一定的影响。为了防治上述污染，施工期间需采取以下措施：

（1）洒水抑尘：扬尘量与起尘物的含水率有关，含水率越高，扬尘量越小；

（2）限制车速：施工场地扬尘，在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘越小；

（3）采用施工围挡：建筑施工时，用网布将施工工地与人们活动区域分开，使挖掘出的泥土不进入行车道路，避免人为扰动产生扬尘；

（4）避免在大风天气进行水泥、沙等粉状物料的装卸作业，对粉状物料尽可能不要露天堆放，即使必须露天堆放，也要注意加盖篷布，减少大风造成的施工物料堆场扬尘；

（5）运输车辆要严密苫盖，工地内部铺洒水草袋防尘，车厢覆盖帆布防尘；车辆进出工地的车辆要清洗或清扫车轮，避免把泥土带入道路；

（6）施工期间应加强环境管理、贯彻边施工、边防护原则，合理规划施工时间和施工程序，四级风以上的天气停止土方作业并做好遮掩工作。

通过采取上述措施，可有效减轻施工扬尘的产生，降低对大气环境的影响，且施工期扬尘对大气环境的影响是短暂的，随着实施期的结束而消失，只要采取以上施工扬尘的控制措施，施工期对大气环境的影响是有限的。

2.水环境保护措施

施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水，其中施工废水主要污染因子为SS等，生活污水主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等。如果对上述污水不采取必要的处理，则会随径流汇入周边受纳水体，对周边水体带来污染。尤其建筑垃圾中的有毒有害物质流入，将会使水体污染更为严重。

为减轻施工期间对水环境的不利影响，建设单位应做到以下几个方面：

（1）施工废水通过沉淀池处理后回用，不外排；施工期施工人员产生的生活污水依托厂区现有管网收集后集中处理处理；

（2）加强各类机械设备维修保养，避免其在施工过程中燃料用油跑、冒、漏现象；

只要加强环境管理，做好施工期废水处理及排放措施，施工期对周围水环境影响可控制在一定范围之内。

3.固体废弃物环境保护措施

施工期产生的固体废弃物主要为建筑施工垃圾和生活垃圾。

（1）建筑垃圾

施工期产生的建筑垃圾拉运至排矸厂。
（2）生活垃圾

施工期生活垃圾依托厂区现有生活垃圾收集设施进行统一收集，由当地环卫部门定期清运处置。
经上述处理措施后，固体废弃物得到妥善处理，不会对周边环境造成二次污染。
4.噪声环境保护措施

在施工过程中，施工运输机械在运行过程中会产生一定的噪声，这些设备产生的声压级在78~90dB（A）之间。为减少施工噪声影响，实施期要遵守《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求，进行施工时间限值及相应的噪声防控，建议采取以下防护措施：

①施工时选用噪声符合国家相关标准的施工设备。加强设备维护和保养，保持机械润滑，减少运行噪声。同时加强管理，以减少因施工设备维护和保养不当产生的噪声。

②加强施工管理，优化施工场地布置，尽可能将高噪声设备远离敏感点。

③高噪声施工设备尽量安排在日间作业，减少夜间施工量。

总体而言，施工期噪声的影响具有短暂性、流动性的特点，随着施工期结束而消失。

	运营期环境影响和保护措施
	一、废气

1.1废气产排情况

本次生产线技改项目新增产能，项目产生的无组织废气主要为乳胶基质制备复合油相挥发的有机废气、油相储罐大小呼吸废气、柴油储油罐大小呼吸废气及多孔粒装硝酸铵上料系统产生的无组织颗粒物。
①复合油相储存废气（G1）

油相储罐内的复合油相在贮存、装罐、卸油等过程会产生一定量的挥发性有机物，以非甲烷总烃计，为无组织排放废气，包括储罐“大小呼吸”损失。
储罐“大呼吸”损失是指进发油时所呼出的油蒸汽而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸汽开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。

油罐的“小呼吸”损失是指罐内油品在没有收付作业静止储存情祝下，随着外界气温、压力在1天内的升降周期变化，为保持储罐内压力平衡，保证储罐的安全，储罐与大气通过呼吸孔相通，油罐排出油蒸气和吸入空气的过程所造成的油品损失，生产上也叫油罐静止储存损耗。根据相应的经验公式进行计算储罐的大小呼吸。

储罐大呼吸：Lw=4.188×10-7×M×P×Kn×KC

Lw-固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）；
Kn-周转因子（无量纲），取值按年周转次数K确定。K≤36，Kn=1；36<K≤220，Kn=1.467×K-0.7026；K>220，Kn=0.26。

KC-产品因子（石油原油KC取0.65，其他的有机液体取1.0），KC=1.0。
M-储罐内蒸汽分子量；根据《石油化工设计手册》资料数据，按柴油或燃料油取值，蒸气分子量M=130(15.6°C)；

P-储罐上方蒸汽压力，Pa；参考中国石化集团安全工程研究院牟善军等进行的实验测试（见《轻柴油危险性指标变化及安全储存措施》[石油商技2003年第21卷第2期：1719])，低闪点轻柴油（闪点55°C)的饱和气压测试结果，本计算取P=667Pa。

表4-1复合油相储罐“大呼吸”计算结果及参数一览表
名称
LW（kg/m3）
M
P（Pa）
KN
KC
60m3储罐
0.036
130
667
1
1
复合油相储罐大呼吸工作损失为 0.036kg/m3，复合油相年使用量为 1800t/a，（折合约 2142.86m3），则复合油相储罐大呼吸产生的非甲烷总烃量为77.112kg/a。
储罐小呼吸：

LB=0.191×M[P/(100910-P)]0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC

式中： LB-固定顶罐的呼吸排放量（kg/a)； 

M-储罐内蒸气的分子量；

P-在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa)；

D-罐的直径（m)；

H-平均蒸气空间髙度（m)，按罐高一半；

△T-一天之内的平均温度差（°C），15；
FP-涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在 1~1.5 之间，1.25；

C -用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在 0~9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2； 罐径大于 9m 的 C=1；

KC-产品因子（石油原油 KC取 0.65，其他的有机液体取 1.0）

表4-2复合油相储罐“小呼吸”计算结果及参数一览表
名称
LB

（kg/a）
M
P（Pa）
D（m）
H（m）
△T

（℃）
FP
C
KC
60m3储罐
48.80

130
667
4
2.5
15
1.25
0.8
1
本项目共设置2个60m3复合油相储罐，复合油相储罐大呼吸的产生的非甲烷总烃量为77.112kg/a，小呼吸的产生量非甲烷总烃为97.6kg/a，大小呼吸产生的非甲烷总烃的总量约为174.712kg/a。复合油相储罐运行时间以7920h计，产生速率为0.02kg/h，产生的非甲烷总烃无组织排放。

参照《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》附录F，复合油相储罐大小呼吸可不配置处理设施，无组织排放。
②乳胶基质制备废气（G2）

乳胶基质制备过程中使用复合油相，油相材料主要成分为乳化剂、机油及石蜡等，乳胶基质制备过程中会产生少量的挥发性气体，主要成分为非甲烷总体。复合油相材料年使用量1800t/a，乳胶基质制备过程产生的非甲烷总烃产排污系数参照《环境影响评价使用技术指南》，非甲烷总烃按原料年用量的0.1‰-0.4‰计算，乳胶基质制备温度为70-75℃，非甲烷总烃产生量以0.2‰（0.2kg/t-原料）计。则乳胶基质制备过程产生的非甲烷总烃量为360kg/a。乳胶基质制备运行时间以7920h计，产生速率为0.14kg/h，产生的非甲烷总烃无组织排放。 

根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中要求，非甲烷总烃的排放量小于2kg/h，不需配置 VOCs处理设施。
③厢式柴油罐废气（G3）
柴油储罐内的柴油在装罐、贮存、卸油等过程会产生一定量的损耗油气，主要污染物为非甲烷总烃，为无组织排放废气，包括储罐“大小呼吸”损失。
表4-3厢式柴油储罐“大呼吸”计算结果及参数一览表
名称
LW（kg/m3）
M
P（Pa）
KN
KC
60m3储罐
0.036
130
667
1
1
厢式柴油储罐大呼吸工作损失为0.036kg/m3，柴油年使用量为6325t/a，（折合约7529.76m3），则复合油相储罐大呼吸产生的非甲烷总烃量为271.07kg/a。
表4-4厢式柴油储罐“小呼吸”计算结果及参数一览表
名称
LB

（kg/a）
M
P（Pa）
D（m）
H（m）
△T

（℃）
FP
C
KC
60m3储罐
78.79
130
667
5
3
15
1.25
0.8
1
准能炸药厂哈尔乌素地面站和黑岱沟地面站分别设置1个60m3厢式柴油储罐，厢式柴油储罐大呼吸的产生的非甲烷总烃量为271.07kg/a，小呼吸的产生量非甲烷总烃为157.58kg/a，厢式柴油储罐大小呼吸产生的非甲烷总烃的总量约为428.65kg/a。厢式柴油储罐运行时间以7920h计，产生速率为0.05kg/h，产生的非甲烷总烃无组织排放。

参照《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》附录F，厢式柴油储罐大小呼吸可不配置处理设施，无组织排放。
④硝酸铵上料系统产生的无组织颗粒物
多孔粒状硝酸铵上料系统上料过程中会产生一定量的颗粒物粉尘，为无组织排放。多孔粒状硝酸铵年使用量56090t/a，无组织颗粒物的产污系数参照《环境影响评价使用技术指南》，颗粒物按原料年用量的0.1‰-0.4‰计算，本项目的粒状硝酸铵颗粒在0.5-2.5mm之间，颗粒较大，颗粒物的产生量以0.1‰（0.1kg/t-原料）计。则硝酸铵上料系统产生的无组织颗粒物量为5.609t/a。
表4-5准能炸药厂无组织废气产排情况

序号

产品

产污环节

污染物种类

产生量kg/a

运行时间h

排放形式

治理措施

污染物排放速率kg/h

排放标准

污染防治设施名称

是否为可行技术

排放浓度mg/m3
1

乳化炸药(乳化粒状铵油炸药)

复合油相储罐大小呼吸
非甲烷总烃
174.712
7920
无组织

/

是

0.02 
4.0

2
乳胶基质制备废气
非甲烷总烃

360
2640
无组织

/
是
0.14 
4.0

3
铵油炸药(乳化粒状铵油炸药)
厢式柴油储罐大小呼吸

非甲烷总烃

428.65
7920
无组织

/
是
0.05 
4.0

4

硝酸铵上料系统
颗粒物

5609
2640
无组织

/

是

2.12 
1.2污染物防治措施及环境影响分析

根据《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）相关安全设计要求，乳化、装药等危险工序属于爆炸危险作业区域，严禁在炸药、乳胶基质直接暴露的设备端口上方增设集气罩、引风管道及外置废气治理设施。若在危险工艺设备处设置集气收集风管，易造成硝酸铵粉尘、乳胶残留物在管道内沉积，存在受热自燃、摩擦起爆及风管传爆扩大事故风险，同时涉及生产线工艺装备变更，需专项安全论证及行业安全审查，工程上无法实施。

因此本项目生产过程挥发性有机物（非甲烷总烃）以无组织形式排放。项目通过采取设备密闭化输送、原料密闭投料、工房整体直流通风、VOCs物料（复合油相）密闭储存、温度严控、加强设备巡检及日常维护等措施，最大限度减少无组织废气逸散，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关控制要求。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用 AERSCREEN 模型对项目排放源进行估算，得到的数据如下表：

表4-6  废气无组织排放达标情况表 单位：µg/m3
无组织面源

污染工序

污染因子

计算结果

排放标准

是否达标

最大落地浓度

生产区

厢式柴油储罐大小呼吸、油相储罐大小呼吸、乳胶基质制备

非甲烷总烃

0.62
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中无组织排放监控浓度限值

达标

生产区
多孔粒状硝酸铵上料系统
TSP
56.2
达标
由上表可知，本项目无组织废气排放浓度均满足相应标准要求，可实现达标排放。 

1.3排放标准及监测要求

本项目运营期对厂界及厂内非甲烷总烃进行监测，大气污染物排放标准及监测要求情况见下表。

表4-7大气污染物排放标准及监测要求一览表

监测点位

监测指标

监测频次

标准限值mg/m3
执行排放标准

黑岱沟地面站、哈尔乌素地面制备站厂界
非甲烷总烃、TSP
1次/季度

4.0（非甲烷总烃）

1.0（TSP）
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值
乳胶基质制备工房外、柴油储罐区

6（在厂房外监控点处1h平均浓度值）
《挥发性有机物无组织排放标准》(GB37822-2019)中厂内无组织排放限值。

20（在厂房外监控点处任意一次浓度值）
2.废水
本次技改项目无新增生产废水，地面及车辆冲洗废水收集进入沉淀池，废水拉运至维修中心含油废水处理车间处理后通过管道排至准格尔旗泰禹污水处理有限责任公司。技改后本项目的废水排放情况如下：
表4-7本项目废水排放情况

序号

名称

用水量

排水系数
排水量
备注

（m3/d）

（m3/d）

1
工艺用水

16
/
0
全部带入产品中
2
车辆及地面冲洗用水
6
0.90
5.4
/
3
软化制备系统

20
0.1
2
/

4
锅炉补水

18（来自于软水制备系统）
0.1
1.8
系统蒸发损失

3
小计

32
/

9.2
/
4
未预见排水量（按 10％计）
3.2
/
0.92
/
5
合计

35.2
/
10.12
/
表4-8本项目废水治理措施
污染源

废水种类

治理措施

排放情况

排放方式

排放去向

排放规律

治理措施

排放量（t/d）

生产废水

地面及车辆冲洗水

沉淀池+除油
10.12
间接排放
准格尔旗泰禹污水处理有限责任公司处理
间歇

本项目的冲洗废水类比《江西铜业民爆矿服有限公司德兴铜矿炸药厂44000吨/年混装乳化炸药生产系统整体搬迁项目环境影响报告书》生产废水（车辆及地面冲洗废水）的水质情况，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀+除油处理后的水质见表4-9。

表4-9  本项目生产废水综合水质表

废水名称
pH
SS
COD
氨氮
石油类
处理前水质情况

6-9

200

83

199

20

治理措施
沉淀池+除油

去除率

/
79.00%
0
0
98.00%
处理后水质

6-9
42
83
199
0.4
执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2中的三级标准

6~9

400

500

--

30

综上，本项目冲洗废水经沉淀池沉淀+除油处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2中的三级标准。

表4-10废水排放口设置情况一览表

废水

类别

主要污染物种类

排放去

向

排放

规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

废水总排口

CODCr、BOD5、

SS、NH3-N、石油类

依托含有废水处理后排至准格尔旗泰禹污水处理有限责任公司处理
间接

排放

/

DW001
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是
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否
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企业总排
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雨水排放
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清净下水排放
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温排水排放
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车间或车间处

理设施排放

（3）准格尔旗泰禹污水处理有限责任公司依托可行性分析

本项目产生的生产废水主要含有悬浮物、石油类、COD、氨氮等污染物。生产废水经沉淀池+除油设施进行预处理，去除废水中大部分悬浮物及石油类物质。经厂内预处理后的生产废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978‑1996）表2三级排放标准要求，通过污水管网排入准格尔旗泰禹污水处理有限责任公司进一步处理。

准格尔旗泰禹污水处理有限责任公司区位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇龙王沟流域下游，承担着薛家湾市政区及准能公司露天矿污水处理任务。该厂于1992年由神华准能集团投资建设，是准格尔煤田开发项目的重要组成部分，原设计污水处理能力为1.25万吨/天，处理工艺为“普通活性污泥法+深度处理”。

2007年，准能公司实施了污水处理厂改扩建工程（一期）项目，设计处理能力2万吨/天，主体工艺采用“循环式活性污泥法（CAST）”，2008年8月正式投产运行。处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）—级A标准，中水作为国华准格尔电厂循环冷却水水源。

2015年8月10日准能集团公司启动了污水处理厂改扩建工程（二期）项目，设计处理能力2万吨/天，主体工艺仍采用CAST工艺，并实现中水再利用和肥料再利用，工程项目于2016年8月10日竣工投入运行，使得污水处理厂具备了4万吨/天污水处理和100吨/天污泥处置能力。环评批复为鄂环评字〔2014〕185号，竣工环保验收批复鄂环监字〔2017〕195 号，改扩建完成后全厂总处理规模 40000m³/d，污水处理主体采用“预处理 + CAST 循环式活性污泥法 + 高效沉淀池 + D 型滤池 + 二氧化氯消毒”工艺，配套建设污泥好氧发酵处置系统。该污水处理厂现状具备富余处理能力，可接纳本项目预处理后的生产废水；污水厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918‑2002）一级 A 标准，处理后的中水回用至国华电厂，实现水资源资源化利用。本项目产生的废水依托准格尔旗泰禹污水处理有限责任公司处理切实可行。

综上分析，废水排放不会对外环境产生不利影响。。

3.噪声
3.1噪声源强

本项目运行期间主要声源为空压机、装药包装机、乳化装置及各类泵等，噪声源强为60~95dB（A）。具体噪声值见表4-8，采取措施后，设备噪声可降低20~25dB(A)左右。项目运营期间的主要噪声源强及采用的治理措施情况见下表。
表4-11噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表（单位：dB(A)）

建筑物名称

声源名称

源强[dB（A）

声源控制措施

设备数量

距室内

边界最

近距离

/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

声压级/dB(A)

建筑物外距离/m

乳胶基质厂房

搅拌器

85

基础减

振、厂房隔声

15
17

72

昼间

20

52
1

空压机

75

8
10

72

昼间

20

50
1
泵类

85

35
13

75

昼间

20

55
1
风机
75

22
15

72

昼间

20

52
1
乳化机器
90
2
15
73
昼间
20
53
1
/
上料塔

90

基础减震

2

/

/

昼间

25
/

/

3.2噪声影响预测分析

（1）预测模式

本次环境噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中附录A、附录B工业噪声预测模式，主要是对项目噪声源对厂界的影响进行预测。预测模式如下：

1）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算公式

相同方向预测点位置的倍频带声压级LP(r)计算公式：
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式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB；

Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv—几何发散引起的衰减，dB；   Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；
Agr—地面效应引起的衰减，dB；  Abar—障碍物屏障引起的衰减，dB；
Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。
2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法
①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：
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式中：
[image: image26.wmf]1

p

L

—靠近开口处（窗户）室内某倍频带的声压级，dB；
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L

—点声源声功率级，dB； 
[image: image28.wmf]r

—声源到靠近围护结构某点处的距离，m；
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—指向性因子；
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—房间常数，
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为房间内表面面积，m2，
[image: image33.wmf]a

为平均吸声系数。
②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的
[image: image34.wmf]i

倍频带叠加声压级：
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式中：
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—靠近围护结构处室内N个声源
[image: image37.wmf]i

倍频带的叠加声压级，dB；
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倍频带的声压级，dB；  
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— 室内声源总数。
③计算出室外靠近围护结构处的声压级：
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式中：
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p

—靠近围护结构处室外N个声源
[image: image44.wmf]i

倍频带的叠加声压级，dB；
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TL

—围护结构
[image: image46.wmf]i

倍频带的隔声量，dB；
④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
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⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为
[image: image48.wmf]w
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，根据厂房结构（门、窗）和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。
假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为
[image: image49.wmf]r

。预测点的声级按照下述公式进行预测：
当
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当
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（即按线声源处理）；
当
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（即按点声源处理）；
3）计算总声压级
①设第
[image: image56.wmf]i

个室外声源在预测点产生的A声级为
[image: image57.wmf]Ai

L

，在T时间内该声源工作时间为
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t

；第
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个等效室外声源在预测点产生的A声级为
[image: image60.wmf]Aj

L

，在T时间内该声源工作时间为
[image: image61.wmf]j

t

，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（
[image: image62.wmf]eqg
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）为：
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②预测点的噪声预测值
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式中：
[image: image65.wmf]eqg

L

 —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；


[image: image66.wmf]eqb
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 —预测点的背景值，dB（A）。
3.3预测结果

噪声预测结果见下表所示。
表4-12本项目噪声预测结果一览表dB（A）

位置

现状值

贡献值
预测值
标准值

达标情况

昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间

夜间

东厂界

52
44
24
24
52
44
60
50
达标

南厂界

49
44
27
27
49
44.1
60

50

达标

西厂界

52
45
27
27
52
45.1
60

50

达标

北厂界

54
46
24
24
54
46
60

50

达标

本根据预测结果，本项目噪声经车间屏蔽、距离衰减后，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周围声环境影响较小。

3.4监测要求

厂界噪声监测依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中规定的厂界环境噪声，详见下表所示。

表4-13厂界噪声监测点位监测频次、执行标准及限值
序号

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

标准限值

监测方式

1

厂界四周

等效连续A声级

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

昼间60dB（A）

夜间50dB（A）

手工监测

4.固体废物

项目运营期间产生的固体废弃物包括原材料的塑料编织袋、包装桶及包装纸边角料、废药、沉淀池污泥、废油泥、废油桶、废电池、废滤芯及职工生活垃圾。本技改项目新增固废主要为包装物，增加量为4t/a。

（1）废药

项目生产过程中产生的硝酸铵废渣及不合格炸药，年产生量为0.003t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年）中HW15危险废物：爆炸性废物。硝酸铵废渣、不合格炸药等危险废物一同在爆破现场销毁。
（2）沉淀池污泥
厂区车辆及地面冲洗水在废水沉淀池沉淀产生的不溶性杂质、污泥，年产生量为2t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年）中HW15危险废物：爆炸性废物。沉淀池污泥依托准能设备维修中心危废库暂存后，委托有资质单位处置。

（3）废油泥

废矿物油综合利用项目在处理过程中产生一定量的废油泥，属于危险废物，年产生量为15t/a，依托准能设备维修中心危废库暂存后，委托有资质单位处置。
（4）废电池

炸药车维修过程中产生的废电池属于危险废物，废电池年产生为50块/a，依托准能设备维修中心危废库暂存后，委托有资质单位处置。

（5）废油桶

炸药车维修过程中产生的废矿物油利用桶装，废油桶属于危险废物，年产生量为30个/a。

（6）废滤芯

废矿物油过滤过程产生的少量的废滤芯，属于危险废物，年产生量为0.5t/a。
（7）包装物
现有项目一般化工原料使用产生的塑料编织袋、包装桶及包装纸边角料，年产生量为5t/a，作为一般固废出售给废品公司。硝酸铵、亚硝酸钠等产生的包装物作为危废处理，年产生量为14t/a。
（8）生活垃圾
项目产生的生活垃圾主要由工作人员产生。全厂劳动定员227人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，工作天数365d，则生活垃圾产生量为41.4t/a。生活垃圾分类收集后由市政环卫部门统一处理。

表4-14固体废物产生一览表
序号
危险废物名称
废物类别
废物代码
年产生量
危险特性
产生工序
暂存及处置方式
1
废药（硝酸铵废渣、不合格炸药）
HW15 爆炸性废物
264-001-15
0.003t/a
R（反应性、爆炸性）
项目生产过程
爆破现场直接销毁
2
沉淀池污泥（沾染硝酸铵、炸药组分）
HW15 爆炸性废物
264-001-15
2t/a
R（反应性、爆炸性）
厂区车辆、地面冲洗水沉淀工序
依托准能设备维修中心危废库规范暂存，委托具备HW15处置资质的单位处置
3
废油泥
HW08 废矿物油与含矿物油废物
900-213-08
15t/a
T（毒性）、I（易燃性）
废矿物油综合利用处理工序
4
废电池（铅蓄电池）
HW31 含铅废物
900-052-31
50块/a
T（毒性）
炸药车维修工序
5
废油桶（沾染矿物油）
HW08 废矿物油与含矿物油废物
900-249-08
30个/a
T（毒性）、I（易燃性）
炸药车维修、矿物油储存使用工序
6
废滤芯（机油滤芯）
HW08 废矿物油与含矿物油废物
900-213-08

0.5t/a
T（毒性）、I（易燃性）
废矿物油过滤过程

7
沾染硝酸铵、亚硝酸钠包装物
HW15 爆炸性废物
264-001-15
15t/a
R（反应性、爆炸性）
化工原料使用工序
8
普通化学药剂包装物
一般工业固废
900-099-S59

4t/a
/
化工原料使用工序
作为一般固废出售给废品公司
9
废树脂

一般工业固废

900-099-S59

2t/a
/
软水制备系统
厂家回收

10
生活垃圾

/
/
41.4
/
/
生活垃圾分类收集后由市政环卫部门统一处理
4.2固体废物环境管理

（1）一般固体废物环境管理

一般工业固体废物贮存场所应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存；贮存场设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。同时一般工业固体废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合 GB15562.2、GB18599、GB30485和HJ2035 等相关标准规范要求。

（2）危险废物收集的环境管理要求

依据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012），本项目应采取以下措施：

①危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。

②危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

③危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

④危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式。

⑤应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。

（3）危险废物运输的环境管理要求

本项目的运输过程主要指将厂区内已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到准能危险废物暂存间，已装好的危险废物在内部转运到临时贮存设施时可能发生倾倒、撒漏到厂区地面或车间地面造成对土壤、地下水等的不利影响。为此，本项目应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求采取如下措施：

①危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。

②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）做好危险废物厂内转运记录。

③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上等。

本项目危险废物产生位置和危险废物贮存设施距离较近，运输路线均在厂区内，厂区地面除绿化外均为硬化处理，在采取上述措施的情况下预计危险废物在厂区内部运输不会对周围环境造成不利影响。

（4）危险废物委托处置的环境管理要求

本项目产生危险废物依托准能危险废物暂存库，后交由有资质的单位处理。在选择处置单位时，应选择具有危险废物经营许可证，资质许可范围包含本项目产生的危险废物类别，能够提供专业收集、运输、贮存、处理处置及综合利用危险废物的企业，避免危险废物对环境的二次污染风险。在满足上述条件下，本项目危险废物交有资质单位处理途径可行。

综上所述，本项目固体废物去向明确合理、处置措施可行，不会对周边环境造成二次污染。

5.地下水环境影响

5.1污染途径

（1）地下水污染源类型 

本项目对地下水影响的污染源有：乳胶基质工房的油相及硝酸铵溶液等物料、柴油泄漏等。

（2）污染途径分析 

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或事故排放等通过垂直入渗进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染跟污染物的种类、性质及污染途径有密切关系。一般来说，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。本项目对地下水产生污染的途径主要是渗透污染。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自：

①企业硝酸铵水溶液在事故情况下直接渗入厂区土壤，从而污染含水层。企业水油相材料库内的所有地面涂刷5层环氧树脂漆进行防渗处理，渗透系数＜10-10cm/s。因此即使在泄漏情况下，也不会直接扩散蔓延至厂区土壤，继而也不会给地下水造成影响。

②企业生产所使用的柴油泄漏进入土壤污染地下水。企业柴油采用厢式油罐，油罐为地上储存，为钢制厢体储罐、橇装一体化油罐，储罐具有重心低、结构紧凑、泄漏点位集中、易巡检封堵等特点。罐体壁厚≥6~8mm，焊缝全部无损探伤，正常腐蚀速率≤0.1mm/a，设计寿命15~20年，长期缓慢腐蚀渗漏极少发生。常压储存柴油，罐内压力接近常压，不存在超压喷射泄漏，泄漏形态以缓慢渗滴为主，无大规模瞬时喷涌。工作人员定期进行检查，防止柴油发生泄漏。因此项目柴油不会直接渗入土壤，也不会对地下水造成影响。

③企业产生的各类固废必须严格按照相关要求处置，一般固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》储存。如不采取上述措施，固体废物在雨水淋滤作用下，淋滤液下渗将引起地下水污染，所以企业必须加强防范，预 防为主，坚决杜绝此类现象发生。

④企业重点区域进行防渗处理，地面涂刷5层环氧树脂漆进行防渗处理，渗透系数＜10-10cm/s。因此即使在泄漏情况下，也不会直接扩散蔓延至厂区土壤。若发生事故，企业的废矿物油配制间设置初期雨水池，可用于临时收集事故泄漏液，不会排到环境水体当中。

综上，在企业做好防渗截流措施条件下，项目液体化学品不会直接渗入土壤，也不会对地下水造成影响。

5.2对策措施
（1）源头控制措施

构建完善的废水分类收集处理系统，生产车间、沉淀池以及围堰等风险防控措施严格按照《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB 50046-2008）相关要求进行防腐处理；废水收集和输送应设置应急防护措施；各类固态废物及时转移至室内仓库，做好挡雨截流措施，避免产生渗滤液。

（2）分区防治措施 

为减轻项目运营期对地下水、土壤环境的影响，根据对地下水、土壤环境影响的各环节、结合本项目总平面布置情况，本评价要求将本项目场地划为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，采取相应的防渗措施，具体如下:

重点防渗区：储油罐区、废矿物油配制间、乳胶基质制备工房、水油相储存库应按照国家规范进行防渗设计和施工，满足《环境影响评价技术导则地下水》(HJ610-2016)中重点防渗区要求，渗透系数K≤10-10cm/s。

一般防渗区:化工原料库、珍珠岩库、硝酸铵库房及其他生产区，渗透系数K≤10-7cm/s，满足《环境影响评价技术导则 地下水》(HJ610-2016)中一般防渗区要求。

简单防渗区:除重点防渗区、一般防渗区以及绿化区域以外的其他区域，采用简单防渗，只采用混凝土做一般地面硬化。按照污染分区原则，确定全厂污染防治分区情况详见表4-14。

表4-14
厂区污染防治分区情况表
名称

范围

要求
重点防渗区

乳胶基质工房、水油相储存间、废矿物油制备间、沉淀池等重点区域
防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数

不大于10-10cm/s)。
一般防渗区
化工原料库、珍珠岩库、硝酸铵库房及其他生产区
防渗层等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s
简单防渗区
除重点防渗区、一般防渗区以及绿化区域以外的其他区域
采用混凝土做一般地面硬化

整个厂区地面（除绿化）进行硬化、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

企业应采取以下防治措施，杜绝非正常状况：①加强生产管理，由专人入则，杜绝事故发生；②加强厂区地面硬化；③强化原料库、贮存间、生产工房等防雨、防渗措施和污水处理设施防腐防渗。

由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的水污染物下渗现象，避免污染地下水。因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。同时，企业已在该场地生产经营多年，本项目建设主要依托厂区原有设施，项目建成后对厂区主体影响不大。根据项目所在厂区及附近区域土壤、地下水的检测，项目所在厂区及附近区域土壤、地下水检测结果均可满足相应标准限值，无土壤、地下水污染情况。由此可见，企业原采取的各项土壤、地下水防护措施有效。

根据上述分析，企业在严格落实本环评提出的减缓措施的基础上，加强污染物源头控制，做好事故风险防范工作，做好厂内场地面的硬化、防腐、防渗工作，特别是化学原辅料仓库、污水池体、油水相工房、埋地柴油罐等的地面防渗工作，可有效控制厂区内废水污染物的下渗现象，则项目污染物不会对区域地下水环境造成明显影响。

6.土壤影响分析

企业在工程设计时按照相已按相关标准进行分区防渗设计，防止污染土壤。本项目厂区除绿化区域外，全部进行水泥硬化，按照分区防渗要求进行防渗，布设完整的排水系统，并以定期巡查和电子监控的方式防止废水外泄。根据分析， 发生污染土壤环境的途径主要为事故泄漏导致的垂直入渗，最大可能污染源为乳胶基质工房（油水相制备、储存）、废矿物油配置。

对于乳胶基质工房、废矿物油配置在事故情况下，会造成污染物的泄漏，通过垂直入渗进一步污染土壤，本项目参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中的要求，根据场地特性和项目特征，制定分区防渗。对于可能发生物料和污染物泄漏的地上构筑物采取一级防渗，其他区域按建筑要求做地面处理，在全面落实分 区防渗措施的情况下，物料或污染物的垂直入渗对土壤影响较小。

原有项目已根据污染源制定相应的土壤环境跟踪监测计划和跟踪监测制度，可以满足本次技改的监控要求，因此，本次技改项目不新增土壤监控点，监测计划依照原有项目监测计划执行即可。

（1）监测点位；厂区内重点污染区域及厂区外的土壤；

（2）监测指标；pH、土壤45项+石油烃（C10-C40）；

（3）监测频次：每1年开展1次监测工作；

（4）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地限值要求；

企业做好三级防控和分区防渗措施的情况下，地面漫流和垂直入渗对土壤的影响较小。综上，项目运营期对土壤的影响较小。

7.环境风险影响分析

根据分析，该建设项目存在一定潜在事故风险，只要建设单位加强风险管理，在项目建设、实施过程中认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内，因此，该项目事故风险水平是可以接受的。

具体见环境风险专篇。

9.环保治理措施及投资估算

本项目总投资3664万元，其中环保投资23.2万元，占总投资0.633%，详见下表所示。

表4-15环保措施及投资估算一览表单位：万元
类别

污染源

治理措施

投资

废气

油相材料
乳胶基质工房使用油相材料产生的非甲烷总烃通过厂房轴流风机进行机械通风，无组织排放
5
柴油罐
柴油储罐产生的非甲烷总烃经呼吸阀无组织排放
废水

生产废水
车辆及地面冲洗废水经排水沟进行收集进入沉淀池沉淀后，废水依托矿区维修中心含油废水处理车间处理后排至准格尔旗泰禹污水处理有限责任公司
依托

噪声

各种泵、风机、搅拌器等

采取低噪声设备、隔声、封闭厂房等措施进行降噪

2
固废

危险废物
硝酸铵废渣、不合格炸药等危险废物一同在爆破现场销毁。沉淀池污泥、废油泥、废油桶、废电池、废滤芯等危险废物依托准能设备维修中心危废库暂存后，委托有资质单位处置。
依托
其他一般固废
原材料的塑料编织袋、包装桶及包装纸等一般固废外售回收；生活垃圾经收集后由环卫部门统一处置。
防渗

乳胶基质工房、水油相储存间等重点区域执行重点防渗区防渗要求，等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598 中规定执行。整个厂区地面（除绿化）进行硬化、防渗处理，按照《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB 50046-2008）要求进行合理设计，建立防渗设施的检漏系统。沉淀池进行防腐防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

16.2
风险
各种消防设施、防爆设备、避雷措施等

依托
总计

23.2



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	无组织废气
	非甲烷总烃
	乳胶基质工房废气经厂房轴流风机无组织排放，厢式柴油罐产生废气经顶部的呼吸阀排放
	项目厂界无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的中无组织排放浓度限值。厂内柴油罐区、乳胶基质工房的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放标准》(GB37822-2019)中厂区内VOCs无组织排放限值。

	水环境
	生产废水
	CODCr、氨氮、SS、石油类
	地面及车辆冲洗废水经沉淀池+除油处理后排入准格尔旗泰禹污水处理有限责任公司处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2三级标准限值

	声环境
	搅拌器、乳化器、空压机、风机、泵类等
	噪声
	低噪声设备、厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准

	固体废物
	原材料的塑料编织袋、包装桶及包装纸等一般固废外售回收；硝酸铵废渣、不合格炸药等危险废物一同在爆破现场销毁。沉淀池污泥、废油泥、废油桶、废电池、废滤芯等危险废物依托准能设备维修中心危废库暂存后，委托有资质单位处置。生活垃圾经收集后由环卫部门统一处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	重点防渗区：储油罐区、废矿物油配制间、乳胶基质制备工房、水油相储存库应按照国家规范进行防渗设计和施工，满足《环境影响评价技术导则地下水》(HJ610-2016)中重点防渗区要求，渗透系数K≤10-10cm/s。

一般防渗区：化工原料库、珍珠岩库、硝酸铵库房及其他生产区，渗透系数K≤10-7cm/s，满足《环境影响评价技术导则 地下水》(HJ610-2016)中一般防渗区要求。

简单防渗区：除重点防渗区、一般防渗区以及绿化区域以外的其他区域，采用简单防渗，只采用混凝土做一般地面硬化。

	生态保护措施
	在厂区道路两侧设置绿化带，种植绿篱、四季常青的灌树及花卉

	环境风险防范措施
	项目各厂房布置距离均大于规范要求距离，符合《民用爆炸物品工程设计安全标准》GB50089的要求。根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。企业应制定一系列生产安全方面的管理制度，在实际生产过程中严格落实。企业应配备设备检修维护人员，定期进行设备检修，保证设备正常运转。公司涉及民爆产品生产设备易发生事故，需要定期进行检测、维修。建设单位应制定《突发环境事件应急预案》，根据实际情况预计可能发生的事故，为增加对事故的处理能力所预先制定的应急对策应

在生产过程安全管理中进一步完善。

	其他环境管理要求
	①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产管理要求，建立企业内部的环境管理规章制度及细则、及时验收生产。②做好环保设施的“三同时”环境保护工作，在项目建成后确保各项污染物必须达标排放，对各部门的环保工作进行监督与考。③建立环保宣传栏，加强环保知识普及，增强环保意识。④建立设备维护、维修制度，定期检查各类设备运行情况，杜绝环境污染事件发生。⑤根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81 号）、《排污许可管理办法》实行排污许可管理。


六、结论

	项目符合国家产业政策，选址合理，工程建设不存在重大的资源环境制约因素。施工期及运营期对环境空气、声环境会造成一定的不利影响，但通过严格落实本报告表中提出的各项环保措施、加强环境管理，严格执行“三同时”制度，工程建设对环境的不利影响将可以得到减轻或消除，各项污染物均能做到达标排放，环境影响可接受。项目存在一定的潜在事故风险，只要建设单位加强风险管理，在项目实施过程中认真落实各种风险防范措施，项目事故风险水平是可以接受的。各项环境要素能满足环境功能区划的要求，不会降低当地环境质量。因此，从环境保护的角度来看，本项目的建设是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	       项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物
产生量）③
	本项目
排放量（固体废物
产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	非甲烷总烃
	0.496t/a
	
	
	0.467t/a
	0
	0.963t/a
	+0.467t/a

	一般工业
固体废物
	包装物边脚料
	15t/a
	
	
	4t/a
	0
	19t/a
	+4t/a

	
	废树脂
	2t/a
	
	
	2t/a
	0
	2t/a
	+0t/a

	危险废物
	废油桶
	30个/a
	
	
	0t/a
	0
	30个/a
	+0t/a

	
	废电池
	50块/a
	
	
	0t/a
	0
	50块/a
	+0t/a

	
	废滤芯
	0.5t/a
	
	
	0t/a
	0
	0.5t/a
	+0t/a

	
	废油泥
	15t/a
	
	
	0t/a
	0
	15t/a
	+0t/a

	
	废药
	0.003t/a
	
	
	0t/a
	0
	0.003t/a
	+0t/a

	
	沉淀池污泥
	2t/a
	
	
	0t/a
	0
	2t/a
	0t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附图1项目地理位置图
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附图2炸药厂地面站地理位置分布图[image: image68.png]e
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附图3黑岱沟地面站平面布置图
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附图4现状监测点位图
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附图5内蒙古自治区“三线一单”查询结果 
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附件1：委托书
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附件2 神华准能公司炸药厂环评验收文件 
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附件3 神华准能公司炸药厂依托准能露天煤矿实施民爆生产爆破一体化项目的复函

[image: image82.jpg](Ree=s} 1]
VRS DL FRA R

ZZE % (2015) 216 =

SRZWNTEGTAE MR R 2
B RIS BAEis e 4k vl Rl e fg
wlfpgy) IRFEHERER KBNS B A ™
e — AL H A2 ey e

R IRIER GBS R E BNA:

HAR AT L FE R NI e £ a5 B LB IEL
RKAERBERART THREEFBRHE AT EWNER) (LE
2 (2015) 36 ) #EALMA], ERAEBERLVHBREERA



[image: image83.jpg]WERBNERMENE LM, A EEE, L REZL L,

fiifr: (Tl Fffz BB A AT REEMALBEEN T ED
I REERBERAET LR B E R — AT E
WEE) (TEA2F (2015) 36 &)

HFRETEFMEEMLNERS 2015 £ 11 A 25 HE X




[image: image84.jpg]i A R

\ el
n

SR T s B AL i

T%4%[2015]35 &

TAPFE S U BR e % = RIE B4 N FIMEZI R HE
EREBEXEN THRBE TR — LI ENEH

AREEBREEFRERRT WAL S,

A (A TRHERRATES R AT KRBT 5% I8
BB AUTE TR (AR TEEL[2015]66 2) 51 (£
T LR RGNS RERGERET TR AL~ B
A — AT EHERAMRET) KR, 5%, HEek
RN TEE B, A BEIAIEL =l 2 Fob /i
RIS/ %, AGRESARERIEL 8 0 Fob/ 0%
B 1L5 A0/ 5. FEAGREF U T AL R EAER
BT ER, TRER,

ERAEFREVERR BT EBHHEN NS, F
wmﬁ%%,wiﬁ@;ééﬁg;ffx
[ty
5#%k%x§%F7

915# 1 )‘=J 12-F
5 -

V& MEERREEERTELNT,





附件4 内蒙古自治区工业和信息化厅关于神华准格尔能源有限责任公司炸药厂新增乳化粒状铵油炸药品种的批复[image: image85.jpg]WIfERBRF (2025) 574 5
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附件5神华准格尔能源有限责任公司炸药厂生产经营许可证
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附件6文物查询手续 
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附件7：检测报告
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附件8鄂尔多斯市生态环境局有关问题的通知关于解决建设项目大气污染物总量指标管理
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附件9总量指标
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神华准格尔能源有限责任公司炸药厂生产系统技术改造项目环境风险专项评价

1总则
1.1项目由来

神华准格尔能源有限责任公司炸药厂位于内蒙古准格尔旗薛家湾镇，始建于1991年。准能公司炸药厂1996年5月投入生产，原核定生产能力1万吨/年，占地面积5.6ha。2006年2月，准能公司炸药厂开始改扩建，引进澳大利亚澳瑞凯有限公司炸药配方与生产工艺技术。改扩建后，产能增加至11万吨/年，占地面积15.6ha，由黑岱沟地面制备站（总厂）、哈尔乌素地面制备站（分厂）、爆破器材库区三部分组成。

2015年11月12日，工业和信息化部安全生产司同意神华准能公司炸药厂依托准能露天煤矿实施民爆生产爆破一体化项目的复函，同意神华准能公司炸药厂现场混装乳化炸药产能由2万吨/年调整到3万吨/年，现场混装多孔粒铵油炸药产能由9万吨/年调整到11.5万吨/年。所有现场混装产能仅限于在神华准能自有露天煤矿使用，不得转移。
2016年8月，炸药厂新增3.5万吨炸药产能项目正式通过产能核定，产能达到14.5万吨/年（其中：黑岱沟地面制备站多孔粒状铵油炸药55000t/a、乳化炸药30000t/a，哈尔乌素地面制备站多孔粒状铵油炸药60000t/a），是目前国内最大的单点现场混装炸药厂。实际产量未达到11万吨/a。
考虑到露天矿生产工艺、炸药与岩石匹配性、抛掷爆破需要等因素，准能公司拟在炸药厂总产能不变的情况下，使用现有设备设施及生产工艺技术，在炸药厂原厂址新增乳化粒状铵油炸药（混装）生产品种，生产能力13000吨/年。 
2025年11月21日，内蒙古自治区工业和信息化厅下发了《内蒙古自治区工业和信息化厅关于神华准格尔能源有限责任公司炸药厂新增乳化粒状铵油炸药品种的批复》(内工信民爆字[2025]574号)，文中批复：“根据工业和信息化部审批的《民用爆炸物品生产许可证》（MB生许证字[102]号），同意神华准格尔能源有限责任公司炸药厂在总产能不变的情况下，使用现有设备设施及生产工艺技术，在原厂址新增乳化粒状铵油炸药（混装）生产品种，年生产能力13000吨”。准能炸药厂调整后的产能为：黑岱沟地面制备站多孔粒状铵油炸药50000吨/年、乳化炸药25000吨/年，乳化粒状铵油炸药13000吨/年；哈尔乌素地面制备站多孔粒状铵油炸药57000吨/年。
2024年，神华准格尔能源有限责任公司炸药厂司委托内蒙古内大节能技术工程咨询有限责任公司（以下简称“我单位”）承担本项目环境影响评价工作。接受委托后，评价单位结合该工程的性质、特点以及该区域环境功能特征，通过实地调查、现场踏勘及资料收集，按照相关技术要求，编制环境影响报告表。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，本项目进行硝酸铵存储，属于危险化学品仓储，且存储量超过了临界量，需设置环境风险专项评价。

1.2评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险，有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事件，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏、爆炸和火灾，所造成的人身安全与环境影响，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率达到可接受水平，损失和环境影响达到最小。环境风险是指在自然环境中产生的或者通过自然环境传递的，对人类健康和幸福产生不利影响同时又具有某些不确定性的危害事件，而环境风险评价就是评估事件发生概率以及在不同概率事件后果的严重性，并决定采取适宜的对策。环境风险评价的主要特点是评价环境中的不确定性和突发性的风险问题，关心的风险事故发生的可能性及其产生的环境后果。

1.3评价内容

环境风险评价包括三方面的内容，即环境风险识别、环境风险计算评价和环境风险对策和管理。
环境风险识别是进行环境风险评价的首要工作，其目的是找出风险之所以存在和引起风险的主要因素。环境风险计算与评价是指对环境风险的大小以及事故的后果进行测量，包括事故出现概率的大小和后果严重程度的估计。环境风险对策和管理是根据风险分析、评估的结果，结合风险事故承受者的承受能力，确定风险是否可以接受，并根据具体情况采取减少风险的措施和行动，如工程措施等等。

环境风险评价是评价环境风险的概率及其后果可接受性的过程，环境风险评价的最终目的是取得什么样的风险是社会和环境可以接受的，从环境风险角度给相关环保主管部门提供项目选址可行性意见。

1.4编制依据

1.4.1法律法规、政策

《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15日实施）；
（2）《中华人民共和国水法》（2016年修正，2016年9月1日起施行）；
（3）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；
（4）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）；
（5）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令2011年第17号）；
（6）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日通过，2007年11月1日起施行）。
1.4.2技术标准、规范文件

（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）；
（3）《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）；
（4）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；
（5）《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）；
（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
（7）《国家危险废物名录》（2025版）；
（8）《危险化学品名录》（2015版）；
（9）《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-2009）。
1.5评价工作程序
本项目评价工作程序见下图：
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图1-1  评价工作程序
2风险调查

2.1建设项目风险源调查

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的环境风险评价工作程序进行评价。

2.1.1环境风险物质及风险源分布

本项目存在的风险物品主要有：硝酸铵、亚硝酸钠、柴油、油相材料。

2.1.2环境风险影响途径
根据项目风险物质的性质及风险源分布情况，分析得出本项目环境风险影响途径如下：
（1）乳化炸药现场混装车地面制备厂生产过程中发生的燃烧爆炸等次生的CO等大气污染物排放对周边大气环境造成污染。
（2）乳化炸药现场混装车生产作业过程中发生的燃烧爆炸等次生的CO等大气污染物排放对周边大气环境造成污染。

（3）多孔粒状铵油炸药现场混装车生产作业过程中发生的燃烧爆炸等次生的CO等大气污染物排放对周边大气环境造成污染。

（4）运输与贮存过程中发生的燃烧爆炸等次生的CO等大气污染物排放对周边大气环境造成污染。
2.2环境敏感目标调查
本次评价调查了项目周边5km环境敏感目标分布情况，见表2-1。
表2-1  建设项目环境敏感特征表

	要素
	环境敏感区名称
	相对方位
	距离/m
	属性
	人口数

	大气
	刘家圪旦
	NW
	2670
	住户
	约6人

	
	葛家圪旦
	NW
	2884
	住户
	约12人

	
	长胜店
	NE
	3514
	住户
	约36人

	
	贾家圪旦
	E
	2070
	住户
	约50人

	地表水
	无地表水环境敏感目标分布

	地下水
	无地下水环境敏感目标分布


环境风险敏感目标图见图2-1：
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图2-1  环境敏感目标区位分布图

3环境风险潜势初判
3.1风险物质数量与临界量比值（Q）
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）要求计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为：当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）
Q=q1/Q1+q2/Q2+....+qn/Qn
式中：q1，q2，…，qa——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；
（3）Q≥100。
本项目涉及的危险物质为硝酸铵、亚硝酸钠、柴油，项目危险化学品的最大储存量、临界量以及重大危险源辨识见表3-1。
表3-1  项目危险化学品储量及临界量一览表
	序号
	危险物质
	CAS号
	最大储存量/t
	临界量/t
	临界量依据
	物质数量与临界比值Q值

	1
	硝酸铵
	6434-52-2
	1200
	50
	附录B表 B.1
	24

	2
	亚硝酸钠
	7632-00-0
	18
	50
	附录B表 B.1
	0.36

	3
	柴油
	68334-30-5
	50
	2500
	附录B表 B.1
	0.02

	4
	油相材料（主要为石蜡、机油等成分，与柴油类似）
	68334-30-5
	85
	2500
	附录B表 B.1
	0.034

	合计
	24.414


经计算，Q=24.414。
3.2行业及生产工艺（M）
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表C.1评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M>20；（2）10<M≤20；（3）5<M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。行业及生产工艺见表3-2。

表3-2行业及生产工艺（M）
	行业
	评估依据
	分值
	得分

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/每套
	0

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套
	0

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区
	5/套（罐区）
	0

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10
	0

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线）
	10
	0

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5
	5

	a高温指工艺温度≧300℃℃，高压指压力容器的设计压力(P)≧10.0MPa；

b长输运输管道项目应按站场、管线分段进行评价。


企业含有涉及硝酸铵、亚硝酸铵、油相及柴油的使用，属于涉及危险物质使用、贮存的项目，所以行业及生产工艺值为5，项目划分为M4。
3.3危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表C2确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。危险物质及工艺系统危险性等级判断见表3-3。
表3-3  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）
	危险物质数量与临界量比值

（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4


本项目10≤Q＜100、M4，因而危险物质及工艺系统危险性等级判定为P4。

3.4环境敏感度（E）的分级

分析危险物质在事故情形下的环境影响途径，如大气、地表水、地下水等，按照附录D对建设项目各要素环境敏感程度（E）等级进行判断。
1、大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表3-4。

表3-4 大气环境敏感程度分级

	分级
	大气环境敏感程度分级

	E1
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500 m范围内人口总数大于1000人；油气、

化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人

	E2
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1

万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人

	E3
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1

万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人


根据调查，本项目厂址周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，周边500m范围内人口总数小于500人。故本项目大气环境敏感程度为E3环境低度敏感区。

2、地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表3-5。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表3-6和表3-7。

表3-5地表水环境敏感程度分级

	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2
	E3


表3-6地表水功能敏感性分区

	敏感性
	地表水环境敏感特征

	敏感F1
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，

24h流经范围内涉跨国界的

	较敏感F2
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流

经范围内涉跨省界的

	低敏感F3
	上述地区之外的其他地区


表3-7环境敏感目标分级

	分级
	环境敏感目标

	S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区

）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹

；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重

要经济价值的海洋生物生存区域

	S3
	排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平

距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标


本项目废水不外排，项目10km范围内无集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域无地表径流，项目风险物质不会直接进入地表水，地表水敏感程度均为F3，环境敏感目标分级为S3。因此，地表水环境敏感程度属于E3环境低度敏感区。

3、地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表3-8。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表3-9和表3-10。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表3-8地下水环境敏感程度分级

	包气带防污性能
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E2
	E3
	E3


表3-9地下水功能敏感性分区

	敏感性
	地下水环境敏感特征

	敏感G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下

水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	较敏感G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热

水、矿泉水、温 泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a

	不敏感G3
	上述地区之外的其他地区

	a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区


表3-10包气带防污性能分级

	分级
	包气带岩土的渗透性能

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

	D2
	0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件

	Mb：岩土层的单层厚度。K：渗透系数。


项目所在区域为矿山复垦区域，全部使用自来水，周围无可饮用的地下水井，项目周边不涉及集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。本项目地下水功能敏感性属于不敏感G3；根据项目区的地勘资料，项目区天然基础层饱和渗透系数约1.36×10 -6cm/s~9.4907×10-6cm/s，厚度30.62m～107.77m，平均61.72m。包气带防污性能为D2，因此本项目地下水环境敏感程度为E3环境低度敏感区。

3.4环境风险潜势确定

环境风险潜势判断见表3-11。

表3-11  环境风险潜势判定表

	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险。


建设项目危险物质及工艺系统危险性等级判定为P4，各要素环境风险潜势判定如下：

①大气环境敏感程度为E3，环境风险潜势为Ⅰ。

②地表水环境敏感程度为E3，环境风险潜势为Ⅰ。

③地下水环境敏感程度为E3，环境风险潜势为Ⅰ。

根据导则要求，建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，因此建设项目环境风险潜势综合等级为Ⅰ。

3.5评价等级及范围
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的评价等级划分要求，根据环境风险潜势判定风险评价等级。评价工作等级划分详见表3-12。
表3-12  本项目环境风险评价工作等级划分

	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。


建设项目各要素评价工作等级判定如下：

①大气环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。

②地表水环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。
③地下水环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。
4风险识别及风险事故情形分析
4.1风险识别
4.1.1物质风险性识别

物质风险性是指由于物质的化学、物理或毒性特性，使其具有易导致火灾、爆炸或中毒的危险。本项目硝酸铵、亚硝酸钠、柴油的理化性质见表4-1、表4-2、表4-3。

表4-1硝酸铵的理化性质、危险特性及应急防范措施一览表

	标识
	中文名
	硝酸铵
	危险货物编号
	51069

	
	英文名
	Ammoniumnitrate
	UN编号
	1942

	
	分子式
	NH4NO3
	分子量
	80.05
	CAS号
	6484-52-2

	理化性质
	外观与性状
	无色无臭的透明结品或呈白色的小颗粒，有潮解性。

	
	熔点（℃）
	169.6
	相对密度

（水=1）
	1.72
	相对密度

（空气=1）
	--

	
	沸点（℃）
	210
	饱和蒸气压（kPa）
	--

	
	溶解性
	易溶于水、乙醇、丙酮、氨水，不溶于乙醚。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收。

	
	毒性
	LD50：4820mg/kg(大鼠经口)；

	
	
	LC50：--

	
	健康危害
	对呼吸道、眼及皮肤有刺激性。接触后可引起恶心、呕吐、头痛、虚弱、无力和虚脱等。大量接触可引起高铁血红蛋白血症，影响血液的携氧能力，出现紫绀、头痛、头晕、虚脱，甚至死亡。口服引起剧烈腹痛、呕吐、血便、休克、全身抽搐、昏迷，甚至死亡。

	
	急救方法
	皮肤接触:脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触:提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输。

如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入:用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	本品助燃，具刺激性。
	燃烧分解物
	氮氧化物。

	
	闪点（℃）
	/
	爆炸上限（v%）
	/

	
	引燃温度（℃）
	/
	爆炸下限（v%）
	/

	
	危险特性
	强氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。与可燃物粉末混合能发生激烈反应而爆炸。受强烈震动也会起爆。急剧加热时可发生爆炸。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。

	
	建规火险分级
	-
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	该物质对环境可能有危害，在地下水中有蓄积作用。

	
	禁忌物
	强还原剂、强酸、易燃或可燃物、活性金属粉末。

	
	储运条件
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与易(可)燃物、还原剂、酸类、活性金属粉末分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。禁止震动、撞击和摩擦。

隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员防尘面具(全面罩)，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏 小心扫起，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。

	
	与泄漏

处理
	

	
	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。灭火剂:水、雾状水。


表4-2亚硝酸钠的理化性质、危险特性及应急防范措施一览表
	标识
	中文名
	亚硝酸钠
	英文名：
	Sodium nitrite

	
	分子式：
	NaNO2
	分子量：
	69.01

	
	危险货物编号
	51525
	UN编号
	1500
	CAS号
	7632-00-0

	理化性能
	外观与性状
	白色或淡黄色细结品，无臭，略有咸味，易潮解
	溶解性
	易溶于水，微溶于乙醇、甲醇、乙醚。

	
	熔点（℃）
	271
	相对密度

（水＝1）
	2.17

	
	沸点（℃）
	320
	相对蒸汽密度（空气＝1）
	无

	
	饱和蒸汽压（kPa）
	无
	燃烧热（kJ/mol）
	无

	
	临界温度（℃）
	无
	最小引燃能量（MJ）
	无

	
	临界压力（MPa）
	无
	有害燃烧产物
	氮氧化物

	
	燃烧性
	助燃
	爆炸极限%（V/V）
	无

	
	闪点（℃）
	无
	聚合危险
	不聚合

	
	引燃温度（℃）
	无
	禁配物
	强还原剂、活性金属粉末、强酸。

	燃爆危险性与消防
	危险特性
	无机氧化剂。与有机物、可燃物的混合物能燃烧和爆炸，并放出有毒和刺激性的氧化氮气体。与铵盐、可燃物粉末或氰化物的混合物会爆炸。加热或遇酸能产生剧毒的氮氧化物气体。

	
	灭火方法
	消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、砂土。

	对人体危害
	毒作用为麻痹血管运动中枢、呼吸中枢及周围血管形成高铁血红蛋白。急性中毒表现为全身无力、头痛、头晕、恶心、呕吐、腹泻、胸部紧迫感以及呼吸困难检查见皮肤粘膜明显紫绀。严重者血压下降、昏迷、死亡。接触工人手、足部皮肤可发生损害。

	防护措施
	①皮肤接触:脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。②眼睛接触:提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入:饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处理
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面)，穿防毒服。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80%。包装要求密封，不可与空气接触。应与还原剂、活性金属粉末、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。②)运输注意事项 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严混入有机物、易燃物等杂质。


表4-3柴油的理化性质、危险特性及应急防范措施一览表
	标识
	中文名
	柴油（油相材料与柴油性质类似）
	英文名
	Diesel oil

	理化
性质
	分子量
	58-170
	性状
	油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味

	
	溶解性
	不溶于水，溶于醇等溶剂
	相对密度（水=1）
	<1

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	本品易燃，具窒息性。
	闪点（℃）
	38

	
	灭火方法
	灭火方法:尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。灭火注意事项:消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火

	
	稳定性
	稳定
	燃烧产物
	一氧化碳、二氧化碳

	健康
危害
	急性中毒:吸入高浓度煤油蒸气，常先有兴奋，后转入抑制，表现为乏力、头痛、酩酊感、神志恍惚、肌肉震额、共济运动失调:严重者出现定向力障碍、谵妄、意识模糊等；蒸气可引起眼及呼吸道刺激症状，重者出现化学性肺炎。吸入液态煤油可引起吸入性肺炎，严重时可发生肺水肿。入引起口腔、咽喉和胃肠道刺激症状，可出现与吸入中毒相同的中枢神经系统症状。慢性影响:神经衰弱综合征为主要表现，还有眼及呼吸道刺激症状，接触性皮炎，皮肤干燥等。环境危害:对环境有危害。对大气可造成污染。燃爆危险:其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内乐增大，有开和爆炸的危险。

	急救
	皮肤接触:立即脱去所有被污染的衣物，包括鞋类。用流动清水冲洗皮肤和头发(可用肥皂)。如果出现刺激症状，就医。眼睛接触:立即用流动、清洁水冲洗至少15分钟。如果疼痛持续或复发，就医。眼睛受伤后，应由专业人员取出隐形眼镜。吸入:如果吸入本品气体或其燃烧产物，脱离污染区。把病人放卧位，保并使其安静。开始急救前，首先取出假牙等，防止阻塞气道。如果呼吸停止，立即进行人工呼吸，用活气囊面罩通气或有效的袖珍面具可能效果更佳。呼吸心跳停止，立即进行心肺复苏术。送医院或寻求医生帮助。食入:禁止催吐。如果发生呕吐，让病人前倾或左侧位躺下(头部保持低位)，保持呼吸道通畅，防止吸入呕吐物。仔细观察病情。禁止给有嗜睡症状或知觉降低，即正在失去知觉的病人服用液体。意识清醒者可用水漱口，然后尽量多饮水。寻求医生或医疗机构的帮助。

	泄漏
处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏 用砂石或其它不燃材料吸附或吸收。也可以在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏构筑围堤或挖坑收容用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。操作处置与储存


由上表可见，本项目存储的物质涉及易燃易爆风险，本项目危险性物质主要根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），根据危险性和最大储存量，确定本项目的风险评价因子为：硝酸铵。
4.1.2生产系统危险性识别
本项目存储的物质涉及易燃易爆风险，生产系统危险性识别如下。

表4-4乳化炸药生产过程火灾、爆炸危险因素分析
	序号
	工序名称
	作业内容
	存在的危险因素
	后果
	案例

	1
	螺旋上料
	用螺旋输送机将硝酸铵输送到水相溶解罐。
	螺旋叶与简体摩擦；机器内混入铁器，摩擦、撞击。
	火灾
	

	2
	水相制备
	将粉碎后的硝酸铵和水按一定比例加入溶解罐中，在搅拌状态下，加热溶解并保温备用。
	水相物质溶解时混有可燃性物质；没有温控装置或温控失灵，造成溶液过度加温，水相溶解温度过高。
	燃烧
	2002年国内某硝酸铵生产厂曾发生硝酸铵溶液爆炸事故

	3
	油相制备
	将油相材料机油、乳化剂等按规定量加入熔化罐中，在搅拌状态下，加热溶解并保温备用。
	没有温控装置或温控装置失灵造成过度加热。
	燃烧
	

	4
	乳化
	将经计量和过滤的水相、油相，分别按比例连续泵入乳化器中，经乳化器运转形成油包水型乳胶基质。再经乳胶体泵注入二流式雾化器。
	基质中混入机械杂质。乳胶体泵长时间空转。乳化罐搅拌器设汁不合理，制造质量差，动平衡差。局部热量聚集而得不到及时散发。
	燃烧
	1993年以来国内已发生4次以上乳化机爆炸。2004年2月22日河北某厂螺杆泵空转引发乳化炸药生产线爆炸。


表4-5乳化炸药现场混装车生产作业过程危险因素分析
	序号
	工序名称
	作业内容
	存在的危险因素
	后果
	案例

	1
	泵送
	将乳胶基质和发泡剂输入炮孔中。
	螺杆泵的出口堵塞造成压力骤升，同时停在泵体内的基质被反复碾磨。断料，螺杆泵长时间带料干磨。
	燃烧
	

	2
	敏化
	在乳胶基质中加入发泡剂，混合均匀，进行快速敏化。
	乳胶基质中混入硬性杂质物件引起摩擦，局部形成热点。混合不均匀，发泡剂积聚，局部快速分解，形成热点。
	燃烧
	

	3
	道路行驶
	混装车在地面制备厂装好原料后，向作业区行驶。
	行驶途中发生意外交通事故，车辆受损或侧翻，造成乳胶基质、敏化剂等原料泄漏、混合。
	燃烧
	


表4-6多孔粒状铵油炸药现场混装车生产作业过程危险因素分析

	序号
	工序名称
	作业内容
	存在的危险因素
	后果
	案例

	1
	上料
	多孔粒状硝酸铰用斗式提升机输送
	机器封闭不严、排尘系统运行不正常，产生大量硝酸铰粉尘。上料过程中混入机械杂质，摩擦、撞击，发火。混入可燃性化学杂质。提升斗与外壳摩擦，着火。
	燃烧
	

	2
	混油
	多孔粒状硝酸铵加柴油混合
	混油过程中混入机械杂质，长时间摩擦、发火。
	燃烧
	

	3
	道路行驶
	混装车在地面制备厂装好原料后，向作业区行驶。
	行驶途中发生意外交通事故，车辆受损或侧翻，造成乳胶基质、敏化剂等原料泄漏、混合。
	燃烧
	


表4-7试验、销毁过程危险因素分析表

	序号
	作业内容
	存在的危险因素
	后果
	案例

	1
	炸药成品性能测试
	穿化纤衣服进行操作；携带手机、BP机进行放炮试验；起爆器钥匙随意放置；单人同时携带雷管、炸药；爆炸性能试验时单人操作；未发出起爆信号即起爆；起爆后发生拒爆，未断开线路或断开时间不够立即检查；操作失误造成撞击、摩擦、静电放电、跌落等。
	爆炸
	2004年6月，某厂在销毁废雷管时发生爆炸事故，死亡2人，重伤2人。

	2
	废品销毁
	超量销毁；违章乱扔，产生碰撞、摩擦；未设警戒人员，放炮时未发出信号；出现哑炮未按规定操作；销毁完毕未检查现场离开。
	爆炸危险品丢失
	


4.1.3输送单元风险识别

（1）生产系统的运输与贮存

本项目涉及危险品运输的主要是混装车装满原料后在行使途中可能发生翻车、撞车、坠落、碰撞等险情，可能导致的后果是引起危险品的泄漏，进而可能引起燃烧或者爆炸；硝酸铵贮存过程中会发生自然分解，放出热量。当环境具备一定的条件时，热量聚集，当温度达到爆发点时引起硝酸铵燃烧或爆炸；油相材料都是易燃危险品，贮存时遇到高温、氧化剂等，易发生燃烧而引起燃烧事故。

（2）库区的运输与贮存

表4-8 库区运输与贮存过程危险因素分析

	类别
	存在的危险因素

	库区运输贮存
	炸药在通常的环境温度下不断地缓慢地进行着自身分解反应，这种反应主要

与环境温度及其本身是否含有催化性杂质有关。一般说来，温度愈高，炸药热分

解反应速度愈快；含催化性杂质会加速它的热分解。炸药的热分解会给炸药的贮

存和安全使用带来危险。当热量得不到及时散发时，易发生燃烧或爆炸。建筑物施工质量差或年久失修、地质灾害等原因引起库房倒塌，易引起民用爆破器材的燃烧或爆炸。鼠咬、水浸、油浸、潮湿、雨淋、机械损伤等直接危害爆炸物品的性能，产生不安全因素。保管不善，爆炸物品流失可能给社会带来更大的危害。较强的射频感应可能引起民用爆破器材的爆炸。外力敲砸、外部冲击波、静电、雷击、明火等均可能引起比用爆破器材的燃烧或爆炸。危险品的装卸、运输可能发生的翻车、撞车、压轧、药品坠落、碰撞及摩擦、震动等险情，易引起民用爆破器材的燃烧或爆炸。安全管理若有漏洞，无法控制和解除初期险情导致更大的灾难发生。


4.1.4风险识别结果

危险单元为硝酸铵库、柴油罐、化工原料库、乳胶基质工房、水油相储存间。本项目环境风险识别结果见表4-9。

表4-9 项目风险识别结果表

	风险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能影响的环境敏感目标

	硝酸铵
	火灾、爆炸
	大气扩散
	大气

	废矿物油
	泄露、火灾
	地表漫流、土壤渗透
	土壤、地下水

	亚硝酸钠
	火灾、爆炸
	大气扩散
	大气

	油相材料
	泄露、火灾
	地表漫流、土壤渗透
	土壤、地下水


4.2风险事故情形分析
4.2.1事故统计及最大可信事故

最大可信事故是指基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。最大可信事故确定的目的是针对典型事故进行环境 风险分析，并不意味着其它事故不具环境风险。在项目的生产、贮存、运输等过 程中，存在诸多事故风险因素，风险评价不可能面面俱到，只能考虑对环境危害 最大的事故风险。根据风险识别结果，物料泄漏、火灾、爆炸、消防/事故废水 漫流、生产装置及储罐泄漏、废气和废水处理设施发生故障等事故的发生概率均 不为零，项目生产过程采取一定防护措施后可大大降低事故发生的概率，避免事 故的发生。

本项目为炸药生产，一旦发生火灾和爆炸一般属于较为严重的安全事故，由于火灾爆炸导致废气废水等事故性排放而又衍生环境污染。

通过对项目的危险因素进行识别和分析，项目厂区以硝酸铵存在量最大，具有强氧化性，在高温时会剧烈分解，发生火灾，产生有毒和腐蚀 性气体。本次评价选定硝酸铵库房发生火灾为本项目的最大可信事故。

危险源发生事故具有不可预见性，引发事故的因素较多且由于污染物排放的 差异，对风险事故概率及事故危害的量化难度较大。
（1）国内外硝酸铵风险事故资料及分析

1981年4月3日8时05 分，湾沟林业局第一农工综合加工厂石灰窑厂爆炸器材临时仓库，发生炸药爆炸事故，造成 5 人死亡。 根据技术鉴定，炸药成分是硝酸铵，这种炸药是一种比较安全的炸药，稳定性较好，没有垂直 800 公斤压力是不会得炸的。据了解临时仓库共存放硝酸铵炸药 144 公斤，但库内没有其他引起爆炸的因素。被炸飞的 2 人，又是直接受爆炸冲击死亡，这说明 2 人在仓库内连接炮的过程中不慎引起硝酸铵爆炸。违反炸药存放规定，将休息室与炸药库同建在一所屋子里，又没有严格的治理制度。

事故调查委员会的调查结果表明，爆炸发生在硝酸铵熔融槽内，约有 10 吨 硝酸铵参与了爆炸。熔融硝酸铵的目的，是为防止硝酸铵晶体结成大块，使用不 方便，就在熔融槽内将其熔化后加进十二烷基磺酸钠。发生事故的原因是加热用 的蒸气管道上安装的调温装置发生了故障，致使温度过高，引起了硝酸铵的爆炸。

根据资料分析，大部分的风险事故是由操作过失或设备故障造成的。

（2）国内石油化工企业事故统计分析

据统计分析，国内 40余年间石油化工企业发生的事故，经济损失在 10万元以上的有 204起，其中经济损失超过 100 万元的有 7起。按事故原因分类可得出表4-10所列结果。

表4-10国内40年间经济损失10万元以上的事故原因分析表
	序号
	事故原因
	事故频率（% ）
	所占比例顺序

	1
	违章动火或动火措施不当
	40
	1

	2
	操作失误
	25
	2

	3
	雷击、静电及电气引起火灾、爆炸
	15.1
	3

	4
	仪表电气失灵
	10.3
	4

	5
	设备损坏、腐蚀
	9.6
	5


由上述列表数据分析可知，违章动火（包括措施不当）及误操作的事故率高达 65%；设备损坏、仪表电气失灵、腐蚀引起的事故占到 20%；雷电、静电、电气火灾、爆炸所占比例达到 15.1%。

4.2.2最大可信事故源项
本项目厂区设有硝酸铵库，最大储存量均为1200吨，各库房间距符合《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）的规定。

事故场景：外部引燃仓库，30%硝酸铵发生热分解燃烧（保守风险取值，纯硝酸铵无强还原剂不发生爆轰，仅缓慢热分解），参与分解量：1200×30%=360t；

燃烧持续时长：4h（；

分解排放系数： 

NO2：580kg/t分解硝酸铵；

NH：210kg/t分解硝酸铵；

NO折算NOₓ统一系数：NOₓ总折算系数720kg/t；烟尘（颗粒物）45kg/t；CO32kg/t；

表4-11硝酸铵库火灾大气污染物源强分析表
	序号
	污染物种类
	单吨硝酸铵分解排放系数
	事故总产生量

（t）
	平均持续排放速率

（kg/h）
	峰值瞬时源强

（kg/s）
	释放高度

（m）
	排放特征

	1
	氮氧化物（NOₓ，以NO₂计）
	720kg/t
	259.2
	64800
	4.5
	12
	高温热烟气、无组织高架排放

	2
	二氧化氮（NO₂）
	580 kg/t
	208.8
	52200
	3.63
	12
	主要有毒烟气、刺激性气体

	3
	氨气（NH₃）
	210 kg/t
	75.6
	18900
	1.31
	12
	恶臭、碱性刺激性气体

	4
	一氧化碳（CO）
	32 kg/t
	11.52
	2880
	0.2
	12
	不完全分解产物

	5
	烟尘（PM）
	45 kg/t
	16.2
	4050
	0.28
	12
	气溶胶颗粒物、硝酸盐粉尘


5环境风险预测与评价
5.1大气环境风险影响分析
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目大气环境风险潜势为I，对应的评价等级为“简单分析”，定性分析说明大气环境影响后果。

①泄漏事故

柴油泄漏将迅速挥发，污染物通过大气扩散，主要污染物为非甲烷总烃。项目场地区域与周边居民居住聚集地距离较远，挥发量较少，挥发成分相对空气密度较低，挥发速度，累计作用不明显，预计对周边居民大气环境影响不显著。

②火灾爆炸事故

火灾爆炸事故次生的大气污染物主要成分为NOx、CO，将导致局部地区环境空气质量的迅速恶化。项目场地区域距离周边居民居住聚集地较远，通过大气扩散，不完全燃烧产生的大气污染物对周边居民点处的环境空气质量可得到一定降低。项目位于准格尔矿区，周围距离居民点较远，经扩散后对居民点的影响较小。

5.2地表水环境风险影响分析
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目地表水环境风险潜势为I，对应的评价等级为“简单分析”。应定性分析说明地表水环境影响后果。
项目生产废水由污水管道排入矿区的综合污水处理厂进行处理，正常情况下，不存在废水排入地表水环境中的情况。项目事故状态下，污水管道发生泄漏导致污水外流，可通过关闭项目区的污水管道闸阀防止污水外流进入地表环境中。

项目因遇明火发生火灾、爆炸等事故，厂区内设置消防栓可用于灭火，消防废水全部通过厂区的硬化地面收集到污水管网中，进入矿区的综合污水处理厂进行处理，不会排入地表水环境。

5.3地下水环境风险影响分析
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目地下水环境风险潜势为I，对应的评价等级为“简单分析”。
5.3.1区域地质条件
5.3.1.1地层岩性
准格尔旗地层区划属于华北地层区鄂尔多斯分区，属晚古生代石炭二叠纪煤田。钻孔揭露与地表出露的地层由老至新有：奥陶系（O）、石炭系（C）、二叠系（P）、三叠系（T）、白垩系（K）、新近系（N）和第四系（Q）。准格尔煤田区域地层发育特征见下表。区域内大部被第四系黄土和风积砂所覆盖，只有局部的梁顶或冲沟中才有基岩出露。地层自下而上为：奥陶系下统亮甲山组（O1l），石炭系上统本溪组（C2b）、太原组(C2t)，二叠系上统上石盒子组（P2s）、下统下石盒子组（P1x）、山西组（P1s），新近系上新统（N2）和第四系（Q）地层。由老到新叙述如下：

1、奥陶系下统亮甲山组（O1l）

浅黄色、黄色薄层状结晶白云岩，夹薄层泥质及钙质白云岩，地层厚度大于100m。

2、石炭系上统（C2）

（1）本溪组（C2b）

顶部偶合薄煤线及泥灰岩；中部深灰色、灰黑色泥岩，夹透镜状灰岩、泥灰岩；下部浅灰色、暗紫色铝土岩、铝土质粘土岩，常相变为砂泥岩、泥岩、底部时有鸡窝状铁矿层。该段地层钻孔揭露厚度6.50~31.60m，平均20.34m，与下伏地层奥陶系下统亮甲山组呈假整合接触。

（2）太原组（C2t）

上部主要为6号煤层及灰黑色泥岩、炭质粉砂岩及灰色铝土质泥岩，局部有粗砂岩；下部为灰黑色泥岩，炭质粉砂岩及灰白色砂岩，夹8、9、10煤层，底部为含砾粗砂岩。根据钻孔揭露，该段地层厚度33.75~78.55m，平均59.07m。与下伏地层本溪组呈整合接触。

3、二叠系（P）

（1）下统山西组（P1s）上部为青灰、灰色砂岩、粉砂岩、泥岩、粘土岩夹1、3号薄煤层及菱铁矿结核；下部为浅黄、灰白、黄褐色长石石英砂岩，含砾粗砂岩，夹灰色粉砂质粘土岩、泥岩及5号煤层。该组地层厚度36.24~98.81m，平均57.36m，与下伏太原组地层整合接触，主要在北部零星出露。

（2）下统下石盒子组（P1x）

上岩段：紫色、黄绿色泥岩、砂泥岩，夹浅黄色长石质石英砂岩，局部含砾；中岩段：黄绿色含砾粗砂岩、夹紫色、暗绿色泥岩、粘土岩；下岩段：黄褐色砂岩，杂色粘土岩、深灰色泥岩互层。底部含砾粗砂岩，厚层状，斜层理发育，胶结中等。

（3）上统上石盒子组（P2s）

上部为绛紫色、紫色泥岩、砂泥岩、粘土岩互层；底部为黄绿色含砾粗砂岩，具大型斜层理。区内大部分被剥蚀，最大厚度129.6m，与下伏地层下石盒子组整合接触。

4、新近系上新统（N2）

红色、棕红色泥岩，含砂质及钙质结核，层理不明显。局部赋存，厚度0~21.87m，平均4m。与下伏地层不整合接触，零星出露。

5、第四系（Q）

（1）上更新统马兰组（Q3m）

为风积黄土层，在区内分布广泛。主要为粉砂质黄土，粒度均匀，垂直节理发育，含钙质结核。在冲沟两侧易形成陡坎之地貌特征。地层厚度一般大于30m。2）全新统（Q4）

（2）本统地层根据成因可分为风积砂（Q4eol）、冲洪积物（Q4al+pl）。

风积砂主要分布在峁梁和背风的沟坡。岩性为土黄色的细、粉砂、颗粒均匀，厚度一般不超过2m。冲洪积物主要分布在矿区沟谷内，岩性由各种粒级的砂、砾石及泥质填隙物构成，厚度一般不超过5m。第四系地层厚度1~109.96m，平均约40m。

表5-1
区域地层

	界
	系
	统
	组
	符号
	厚度(m)
	岩性描述

	新生界
	第四系
	全新统
	/
	Q4
	0~3m
	风积层：黄褐色、浅黄褐色、粗粉砂堆积2~5m冲洪积层：砂砾石、砂土及中、细纱2~10m残坡积层：砂土、石块，成分随母岩而异。

	
	
	上更新统
	马兰组
	Q3m
	0-120
	浅灰褐色、黄褐色黄土、含钙质，具垂直节理

	中生界
	新近系
	上新统
	/
	N2
	0-90
	上部为红色砂质粘土夹多层钙质结核；下部为红色粉砂、钙质结核，底部有一层不稳定的砾石层。

	
	白垩系
	下统
	志丹群
	K1
	＞400
	上部为中厚层状紫红色砂砾岩及含砾粗砂岩，夹紫红色粉砂岩及砂质泥岩、巨砾岩；下部为紫红色砂砾岩；底部为砾岩、巨砾岩。在砾岩中夹一层厚约4~20m的黑灰色、灰绿色细晶~隐晶质玄武岩。

	
	三叠系
	下统
	和尚沟组
	T1h
	＞160
	棕红色砂岩、粉砂岩、砂质泥岩，夹浅灰色中砂岩、细砂岩。

	
	
	
	刘家沟组
	T1l
	257-385
	浅灰、微粉红色中、细、粗砂岩，夹棕红色、砖红色砂质泥岩薄条带，偶夹黄色砂砾岩。

	古生界
	二叠系
	上统
	石千峰组
	P2sh
	＞170
	上部为棕红色粉砂质泥岩、泥岩、砂质泥岩夹灰绿色长石石英砂岩；下部以黄绿色灰绿色砂砾岩，中粗砾砂岩为主，夹红色棕红色砂质泥岩。

	
	
	
	上石盒子组
	P2s
	＞290
	上部以暗紫色泥岩、粉砂质泥岩为主，夹砂岩及灰白色含砾粗砂岩；中部为暗紫色、灰黄色泥岩、砂质泥岩夹细砂岩；下部为灰白、灰绿黄绿色中粗砂岩夹砂质泥岩。

	
	
	下统
	下石盒子组
	P1x
	40-120
	上部为黄绿、灰色中粗砂岩及紫色粉砂岩，粘土质泥岩、细砂岩；中部为黄褐色绛紫色中粗砂岩、细砂岩及砂质泥岩、泥岩互层；下部为灰白、黄褐色中粗砂岩、细砂岩，夹粘土质泥岩，泥岩。

	
	
	
	山西组
	P1s
	60
	上部为浅灰色、灰色粉砂岩、泥岩、粘土岩，各级砂岩互层，夹薄煤层；下部以浅黄色、灰白色厚层长石石英砂岩为主，夹粘土岩、泥岩及煤层等。该组含1、3、5
号煤。

	
	石炭系
	
	太原组
	C2t
	60
	上部以巨厚6
号复煤层为主，其顶底板为灰黑色粉砂岩、泥岩、粘土岩，偶见底板中粗砂岩。中部以深灰色、灰色泥岩，粉砂岩、细砂岩为主，夹8、9号煤层，局部夹中粗砂岩，煤田南部发育灰岩，下部以灰白色石英粗砂岩为主，夹深灰色泥岩及10号煤等。

	
	
	上统
	本溪
	C2b
	25
	上部为灰黄、灰色石英砂岩及灰黑、深灰色泥

	
	
	
	
	
	
	岩，砂质泥岩，夹1~2
层厚1~3m
的灰岩及

	
	
	
	
	
	
	1~2
层煤线。灰岩由南往北变薄尖灭。下部以

	
	
	
	
	
	
	灰、紫色粘土岩、铝土岩为主，夹砂岩，铝土

	
	
	
	组
	
	
	岩与华北“G”层铝土岩相当，富含黄铁矿。底部

	
	
	
	
	
	
	时有鸡窝状褐铁矿。

	
	奥陶系
	中统
	马家
	O2m
	100
	以浅灰色、棕灰色薄层泥灰岩及浅色厚层灰岩

	
	
	
	
	
	
	呈不等厚土层，间夹黄绿色薄层泥灰岩，生物

	
	
	
	沟组
	
	
	碎屑灰岩及褐黄色豹皮岩。底部为白色中细粒

	
	
	
	
	
	
	石英砂岩。

	
	
	下统
	亮甲
	O1l
	60
	以灰黄色、浅黄色薄层灰岩为主，夹竹叶状云

	
	
	
	山组
	
	
	岩及含燧石条带的白云岩。


5.3.1.2地质构造

准格尔大地构造单元属华北地台（Ⅰ），鄂尔多斯台坳（Ⅰ4），东胜凸起（I42），总的构造轮廓为一东部隆起、西部坳陷，走向近S—N，向W倾斜的单斜构造。北端地层走向转为NW，倾向SW，南端地层走向转为SW至EW，倾向NW或N。倾角一般小于10°，构造形态简单。煤田构造主要产生于地壳升降运动，构造形式以褶曲和正断层为主。煤田中东部发育有轴向呈NNE的短轴背向斜，如窑沟背斜、东沟向斜、西黄家梁背斜、焦家圪卜向斜、贾巴壕背斜。南部有走向近E－W的老赵山梁背斜、双枣子向斜，轴向呈NWW的田家石畔背斜、沙沟背斜、沙沟向斜，走向近S－N的罐子沟向斜。煤田内断裂构造不发育，仅见到几条稀疏的张性断层。有龙王沟正断层、哈马尔峁正断层、F3断层、石圪咀正断层、虎石圪旦正断层。现将其中主要构造由北到南简述如下：

1、褶曲

（1）窑沟背斜：位于区域北部，轴向NE23°，北起小鱼沟，经窑沟向SW向延伸至唐公塔井田北部消失，轴长约10km，该背斜西翼倾角6°－8°，东翼3°－5°，中部隆起幅度较大，两端宽缓。

（2）东沟向斜：位于区域的东北部，轴向N30°E，延伸4km。

（3）西黄家梁背斜：位于区域中部，北起田家石板经西黄家梁至刘家疙旦，轴向N30°E～N50°E，向SW倾伏，北西翼陡且窄，倾角一般25°，局部达35°，南东翼宽缓，倾角10°以内，为西陡东缓的不对称背斜。轴部隆起幅度100m～150m，延伸约12km。背斜在张家疙旦一带煤层抬起接近地表。

（4）焦家圪卜向斜、贾巴壕背斜：位于区域中东部，为NE向的褶皱，构造线基本平行，背向斜轴部及两翼宽缓，倾角5°左右，幅度不大。

（5）沙沟向斜：位于区域的南部，轴向为NW向，西南翼宽缓，倾角为5°左右，东北翼较陡，倾角为30°～40°，为不对称向斜，延伸约9km。

（6）沙沟背斜：位于区域的南部，与沙沟向斜走向基本一致，北部轴向为NWW向，中部轴向为NNW向，南部为NW向，东北翼宽缓，倾角5°左右，西南翼较陡，倾角达40°，延伸约14km。

（7）罐子沟向斜：位于区域南部罐子沟西侧，走向S－N，两翼地层倾角5°左右，轴部十分宽缓，褶曲幅度北部30m～40m，南部60m～80m，南北向延伸约8km。

（8）老赵山梁背斜、双枣子向斜：此背向斜伴生，位于区域南部老赵山梁—马场咀一带，轴向近E－W，由东向西倾伏，背斜轴部出露奥陶系灰岩，向斜轴部为石盒子组地层，延伸约20km。

（9）田家石畔背斜：位于区域南部。轴向N50°W，为一西南翼陡，东北翼缓的不对称背斜，延伸约8km。

（10）田家石畔—长滩挠断带：从区域南端的榆树湾向N40°W～N60°W延伸，经田家石畔、小井子、贺家梁到伏路墕，从地表可见到岩层倾角从平缓到陡立的急剧变化带，地表倾角达70°～80°，挠曲幅度达300m。在伏路焉挠曲发生转折，方向转为NE，经长滩至西坪沟，挠曲幅度逐渐减小，田家石畔～榆树湾电厂一带，挠曲局部发生断裂。推断此挠曲为基底断裂所引起的盖层构造。挠曲总长度40km。

2、断层

（1）龙王沟正断层：位于区域中北部龙王沟口至陈家沟门一带，走向近E～W，倾向S，倾角75°～85°，断距20m～40m，延伸约5km。断裂发生在浅部，造成奥陶系灰岩与煤系地层直接接触。

（2）哈马尔峁正断层：位于区域中部焦稍沟口，走向SW，倾向SE，倾角70°，断距约20m，延伸约4km～5km。

（3）石圪咀正断层：位于区域西部黑岱沟的南部边界处，经哈尔乌素区延伸至南部，走向N30°E～N45°E，倾向SE，倾角60°，断距约为15m～50m，延伸约10km。

（4）虎石圪旦正断层：位于区域中部哈尔乌素沟西侧的虎石圪旦，走向S25°W，到南端接近正南，倾向SE，倾角70°，断距：北部60m，南部20m，延伸约3km。

根据地块地质资料，项目区土主要为第四系全新统（Q4）冲洪积物，岩性主要为砂、砾石和粘土。地层连续，地块及周边无全新活动断裂经过，故整个地块地层结构特征较简单且稳定。

5.3.1.3区域水文地质

准格尔煤田位于华北地台鄂尔多斯台向斜东北部，属陕、甘、宁、晋、蒙黄土高原的一部分，地貌具典型的黄土高原梁、峁特征，沟谷发育，地形复杂，地表植被稀少，水土流失严重，生态环境脆弱；地形总体西北高，东南低，西北部塔哈拉川上游海拔标高1366m，东南部壕米圪坨海拔标高870m，比高496m，一般海拔标高1050m～1250m。黄河流经煤田东缘、南缘，是煤田周边的最大地表水体，为煤田的最低侵蚀基准面。较大沟谷有十里长川、孔兑沟、塔哈拉川（下游段称龙王沟）、黑岱沟、灌子沟等，为季节性有水沟谷，雨季可汇集地表水流、有溪流通过，其余时间干涸无水。 
准格尔煤田总体构造轮廓为东部隆起，西部拗陷，走向近SN，向西倾斜的单斜构造，产状平缓，一般<10°。在总体单斜构造轮廓下，发育有次一级构造，以宽缓的褶皱为主，断层稀少。地下水的储存、运动受总体构造形态及次一级宽缓褶皱的控制。 
1)区域含水层水文地质特征 
根据区域地层发育、赋存特点，将区域含水层划分为第四系松散岩类孔隙潜水含水岩组、碎屑岩类孔隙裂隙含水岩组、基岩裂隙含水岩组和碳酸岩类岩溶裂隙含水岩组四类。 
①第四系松散岩类孔隙潜水含水岩组 
主要分布在各大沟谷的主沟里，构成含水层的地层为第四系上更新统（Qp3）和全新统（Qh al＋pl）砂砾石层（包括沟谷两岸一、二级阶地和高河漫滩），含水层厚度3.50～14.82m，水位埋深0.57～9.39m，水位埋深随地貌位置不同而变化，区内水量109～557m3 /d，钻孔试验水量在56～131m3 /d之间。 
②碎屑岩类孔隙裂隙含水岩组 
主要分布在准格尔旗北部地区，含水层为白垩系下统志丹群东胜组，岩性为灰白色、紫红色及杂色含砾粗中砂岩、粗砂岩及砂岩等，由6～8层含水层构成含水组，最上层承压含水层顶板为新近系上新统（N2）红色砂质泥岩，埋深一般在63～115m之间，底板埋深在211～386m，该含水组实际厚度一般为62～100m。
③基岩裂隙含水岩组 
主要分布于准格尔旗中西部广大地区，由二叠系、三叠系砂岩组成，含基岩潜水与承压水。裂隙潜水分布广泛，含水层厚度小，水量贫乏，多以泉水形式出露，泉水流量多小于0.1L/s，部分地区大于0.1L/s。裂隙承压水顶板埋深较小，一般为5～50m，仅西营子一带大于100m，含水层厚度小，一般为10～30m，仅沙圪堵、纳林、五字湾一带大于100m。由于补给条件差，含水层厚度小，透水性差，水量贫乏。除暖水镇、五字湾一带单井涌水量为10～100m3 /d以外，其它地区均小于10m3 /d。 
④碳酸岩类岩溶裂隙含水岩组 
主要分布于准格尔旗东部及东南部广大地区，寒武、奥陶系碳酸盐岩总厚度770-885m，其中寒武系厚度213～337m，奥陶系厚度为515～595m。含水层岩性寒武系中统以灰岩、白云质灰岩为主，寒武系上统及奥陶系下统以白云岩、白云质灰岩为主，奥陶系中统以灰岩、白云质灰岩和白云质泥灰岩为主。北部及东南部地区以寒武系岩溶裂隙水为主，中部、南部以奥陶系岩溶裂隙水为主。地下水的富水性主要受岩性、构造、岩溶发育程度和水动力条件的控制。迳流区单井涌水量1000～5000m3 /d，排泄区大于5000m3 /d，最大可达50000m3 /d以上。岩溶裂隙水在补给、迳流区水位埋深150～350m，沿黄河河谷低洼处可自流，自流水头高度可达18m，水质类型多为HCO3-Ca·Mg型，矿化度0.25～0.42g/l。 
⑵ 项目场地环境水文地质条件 
准格尔煤田总体构造形态为一向西倾斜的单斜构造，区内各地层中不同程度地发育有裂隙，局部有泉水出露，流量一般很小， 地下水补给来源贫乏，地下水位较深。
井田内地表水系主要有黑岱沟和大壕赖沟，区内地下水的赋存和分布主要受气候、地貌、地层岩性、地质构造及地表水系等因素控制。井田内有第四系松散岩类孔隙含水层、二叠系上统上石盒子组（P2s）承压裂隙含水层、二叠系下统下石盒子组（P1x）承压裂隙含水层、二叠系下统山西组（P2s）承压裂隙含水层、石炭系上统太原组（C2t）承压裂隙含水层共五个主要含水层。此外，石炭系上统太原组下部还分部有奥陶系中下统（O1+2）岩溶承压裂隙含水层。 
井田位于半干旱气候区，降水少，蒸发量大，地下水补给主要来源于大气降水入渗，因此区内地下水比较贫乏。井田内总体东高西低、北高南低，黑岱沟是井田所有地表水的汇集区，黑岱沟汇集了区内大部分水量，然后沿纵横发育的沟谷向东集中排入黄河。地表水径流受地形地貌的控制，黑岱沟地表水径流方向为西北—东南，其它地表水径流方向为东北—西南。 
1）地下水的补给、径流、排泄条件 
①补给：直接充水含水层地下水的补给源以大气降水为主，大气降水通过零星出露的基岩露头或黄土覆盖的隐伏基岩露头垂直下渗补给。其次接受区外地下水的侧向径流补给。松散层潜水直接接受大气降水的垂直渗入补给。决定补给量多少的主要因素是降水量与降水形式、补给区的大小。本区的年降水量在400mm左右，且多集中在7、8、9三个月，且多以暴雨形式出现，利于排泄而不利于下渗补给。总之，降水量少且集中加之地形起伏大、沟谷纵横不利于降水的入渗而易形成表流沿纵横发育之沟谷集中排入黄河。黄河水面亦是当地最低侵蚀基准面标高。基岩出露面积零星并多处于较大沟谷的边缘，基岩出露处普遍地形坡度大，植被稀少，对排泄大气降水有利。因补给量非常有限、直接充水含水层补给来源贫乏，决定了其富水性弱。 
②径流：地下水接受补给后，总的流向为由北及西北、向南东及东运动，局部地段由于煤系地层的起伏或透水性的差异等因素的影响，而略有变化。潜水一般沿沟谷方向径流，承压水一般沿地层倾向径流。 
③排泄：地下水排泄有如下几种形式：承压水以侧向径流的形式排出区外，在有利地形部位（如沟谷、洼地）以泉的形式排出地表、形成地表流水；其次为人工开采排泄。潜水的排泄方式有沿沟谷方向的径流排泄、人工开采排泄、蒸发排泄，向深部承压水的渗入排泄等。 
总之，本区降水量少，煤层直接充水含水层补给区面积小，沟谷纵横且切割深、无良好的汇水地形。构造总体为向西倾斜，具波状起伏的单斜，对地下水储存不利。煤层直接充水含水层的补给量极小，富水性弱。 
根据大饭铺煤矿矿区地勘资料，矿区内进行了钻孔抽水试验，D6号水文地质孔抽水前水位埋深140.63m，单位涌水量q=0.00433L/s.m，渗透系数k=0.0082m/d（9.4907×10-6cm/s）；S6号水文地质孔抽水前水位埋深272.01m，水头标高946.87m，单位涌水量0.0085L/s•m，渗透系数k=0.00118m/d（1.3657×10-6cm/s）。项目区天然基础层饱和渗透系数约1.36×10 -6cm/s~9.4907×10-6cm/s，厚度30.62m～107.77m，平均61.72m。

5.3.3地下水环境影响分析
根据评价区水文地质条件、地下水补给、径流和排泄特点，结合本工程生产中产生的污染物，分析本项目对地下水可能造成的污染途径有：①废矿物油发生泄露；②项目区遇明火发生火灾、爆炸事故，消防废水未能全部收集进入污水处理系统，而造成废水事故状态的泄漏。

柴油泄漏主要来源于储油罐破损、输油管道破裂、装卸溢洒、储罐火灾淋溶渗滤；泄漏柴油属于LNAPL（轻质非水相液体），密度小于水，浮于地下水水面，是地下水高频污染源。项目区天然基础层饱和渗透系数约1.36×10 -6cm/s~9.4907×10-6cm/s，厚度30.62m～107.77m，平均61.72m。

本项目使用的柴油最大储存量为60m3，渗透性能阻滞场地地层渗透系数处于微透水区间，孔隙细密、渗流阻力大，柴油黏性远高于地下水，在细颗粒地层中毛细吸附、颗粒截留作用极强。泄漏柴油向下渗透速度会被大幅放缓，大部分泄漏油品会滞留在包气带浅层土壤孔隙中，难以快速垂向穿透61.72m厚地层直达潜水含水层。天然基础层平均厚度 61.72m，厚度大、连续性稳定，不存在大范围岩溶、构造裂隙、人工井管等快速渗漏通道；无优先渗流路径时，柴油依靠重力自然下渗穿透完整厚层微透水地层难度极高，极大拉长污染物到达地下水的时间，为人工应急收集、油污清理预留充足处置窗口期。

粉质黏土类地层有机质、黏粒含量较高，对烷烃、苯系物吸附能力强，泄漏柴油大部分会被土壤吸附固定，仅极少轻质组分可缓慢溶出向下迁移，大幅降低地下水受污染概率。
因此，项目柴油泄漏对地下水影响较小。
5.4地下水污染防治措施
（1）地下水污染防治原则
地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防控、污染监控、应急响应”相结合，重点突出饮用水水质安全的原则确定，即采取主动控制和被动控制相结合的措施，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。
①主动控制，即从源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、及处理构筑物采取相应措施，防治和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。
②被动控制，即末端控制措施，主要包括厂区内硝酸铵储罐区域和危废暂存间防渗措施泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至有资质的单位处理。
③以特殊装置区为主，一般区为辅。
④应急响应措施，包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。
⑤各污染区防渗设计采取地上污染地上防治，地下污染地下防治的设计原则。

⑥罐区的油相材料、柴油等发生泄漏，罐区设置围堰，内部采用防渗，围堰设置导流坡，泄漏液体顺着坡度自流至低处，通过吸污泵收集到油桶中进行处理。
（2）地下水环境保护措施及对策
依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中的有关要求，本项目需要防渗，拟对项目场地区进行防渗区划，本项目防渗污染防治分区见表5-2。
表5-2污染防治分区表
	序号
	防渗项目
	具体做法及要求
	参照标准

	1
	重点防渗区
	乳胶基质工房、水油相储存间、废矿物油制备间、废水沉淀池等重点生产区域
	等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598中规定执行
	《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）


因此，从地下水环境保护的角度上出发，本项目建设可行，不会对地下水环境造成严重影响。

6环境风险管理
6.1环境风险防范措施
6.1.1选址、总图布置等安全防范措施

根据《民用爆炸物品工程设计安全标准》中规定危险品生产工序、危险品仓库的危险等级划分情况，见表6-1～2：

表6-1
建筑物的危险等级划分为A1、A2、A3、B、D五级

	A1级

	1．建筑物内的危险品发生事故时，破坏能力与黑索金相当的厂房和仓库。

2．起爆药生产中较危险的厂房。

3．贮存起爆药的仓库。

	A2级

	1．建筑物内的危险品发生事故时，破坏能力与梯思梯相当的厂房和仓库。

2．事故发生率较高的含有梯思梯的混合炸药生产厂房。

3．贮存雷管、导爆索、非电导爆系统的仓库。

	A3级

	建筑物内的危险品发生事故时，破坏能力比梯恩梯低的炸药生产厂房和仓库。

	B级

	一、建筑物内的危险品可能同时爆炸的最大药量不应大于200公斤，且应符合下列要求之一者：

1．危险性作业或危险品的暂存是在抗爆小室或装甲防护装置内者。

2．导火索等生产中，建筑物内的危险品少而分散者。

3．起爆药在特定的条件下使生产危险性显著降低者。二、较钝感炸药的生产厂房和中转库。

	D级

	建筑物内的危险品有燃烧危险，但在特定的条件下也可能爆炸的厂房和仓库


表6-2
危险品仓库的危险等级划分

	危险品仓库名称
	危险品生产区内

的危险品中转库
	危险品总仓库区

内的危险品仓库

	梯恩梯、苦味酸、雷管(包括火雷管、电雷管、导

爆管雷管)、导爆索、梯恩梯药柱、继爆管、爆裂管、太乳炸药、震源药柱
	A2
	A2

	粉状铵梯炸药、粉状铵梯油炸药、铵油炸药、铵松蜡炸药、铵沥蜡炸药、多孔粒状铵油炸药、粒状粘性炸药、水胶炸药、浆状炸药、乳化炸药、震源药柱(中、低密度)
	A3
	A3

	乳化炸药、粉状乳化炸药
	A3
	A3

	身孔弹
	A3
	A3

	延期药
	D
	---

	导火索
	D
	D

	硝酸铵、硝酸钠
	D
	D

	硝酸钾、高氯酸钾
	D
	---


依据表6-1、2等级划分情况，参照《民用爆炸物品工程设计安全标准》要求的外部距离，本项目地面制备厂内最大危险性建筑物为D级工房（两座600t的硝酸铵储存库）。根据《民爆规范》GB50089中4.2.2条规定，分别以工房外墙四角为圆心，做若干个圆，其外包络线即为要求的安全限界；4.2.4条规定：“危险品生产区内D级建筑物的外部距离应符合下列规定：硝酸铵仓库的外部距离不应小于200m”。据上述规定以二座单库储存量为600t的硝酸铵仓库的外墙四角为圆心做8个圆，其外包络线即为《民爆规范》要求的硝酸铵库对外安全限界。上述两个外包络线所界定的限界即为生产区对外安全限界，经现场考查，乳化炸药生产区四周为山荒地，无村庄，厂区北面为矿区机修车间，距离厂区北界250m，距离厂区内的硝酸铵库350m；厂区西面的矿区第一组装场距厂区内硝铵库620m；厂区西南方有矿区4个队部和维修中心两个车间的办公室，这里最近的办公室距离硝酸铵库220m，这些建筑物均符合《民用爆炸物品工程设计安全标准》GB50089中关于硝酸铵库房外部距离不小于200m的规定。

项目各库房布置距离均大于规范要求距离，符合《民用爆炸物品工程设计安全标准》GB50089的要求。
根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。

本项目新建建（构）筑物采用轻型门式钢架结构。屋面和墙体均为双层压型钢板夹岩棉板。火灾危险类别为丙类。耐火等级为二级。值班及门卫室地上一层，无地下室。采用钢筋混凝土框架结构。屋面为现浇钢筋混凝土屋面板。耐火等级为二级。乳胶基质制备工房（二）为钢筋混凝土框架结构，基础为独立基础，屋面为钢筋混凝土板现浇屋面。框架抗震等级为三级。填充墙体分别为300和200厚空心砌块墙。混装车车库为钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土独立基 础，现浇钢筋混凝土屋面板，墙体为蒸压加气混凝土砌块。智能车库为钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土独立基础， 现浇钢筋混凝土屋面板，墙体为蒸压加气混凝土砌块。乳胶基质制备工房（二）的耐火等级为二级；设置满足防火要求 的安全出口。安全出口的数量和人员距安全出口的距离均满足《建筑 规范》的要求。以上措施可以有效地控制或缓解项目对周围环境的风险。

6.1.2生产设施风险防范措施

6.1.2.1生产线事故预防措施 

企业各生产岗位可能发生的环境事件有火灾爆炸事故以及化学危险品泄漏事故，为最大限度地降低岗位突发环境事件的发生，应注意以下几点：

（1）制定各种危险品使用、储存过程的安全操作规程，防止在使用过程中由于操作不当引起泄漏、火灾爆炸；

（2）严格执行各项安全管理制度，特别是有限空间和禁火区内各生产作业 场所内安全动火有关规定；

（3）加强员工岗位培训，通过培训和考试后持证上岗；

（4）制定安全操作规程上墙并贴挂在显要地方；

（5）安排生产负责人定期、不定期监督检查，对于违规操作进行及时更正， 并进行相应处罚；

（6）生产作业场所和储存仓库进行防火设计，员工操作过程严格执行防火规定。

企业应制定一系列生产安全方面的管理制度，为了有效管理，需在实际生产过程中严格落实。仪器设备失灵也是导致风险事故的一个重要原因。企业应配备设备检修维护人员，定期进行设备检修，保证设备正常运转。公司涉及民爆产品生产设备易发生事故，需要定期进行检测、维修。设备维护管理方法如下：

1）制定《设备设施安全管理制度》，生产部负责设备的现场管理、维护和保养；

2）制定《设备维护检修规程》，并严格执行，生产部检修人员定期对设备检修，并做详细记录；

3）定期检修储罐、乳化器、敏化器、泵、管道等设备的连接处，如阀门、垫圈、法兰等；

4）定期检修维护废水、废气处理设施，保证废水及废气经处理后达标排放；5）定期更换老化设备，对于老化设备及时进行处置，提高装备水平。

6.1.2.2贮存过程事故预防措施
（1）贮存要求

1）严格按照规划设计布置物料储存区，危险品储存的场所必须是经公安消防部门审查批准设置的专门危险品库房，液体储罐必须符合防火防爆要求。防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审查认可。

2）各种化学危险品的储存条件见表6-3。

表6-3化学危险品的储存条件
	序号
	储存物料
	禁忌物
	储存注意事项

	1
	硝酸铵
	燃或可燃物、碱类、金属 粉末
	储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。

	2
	化学助剂
	还原剂、活性金属粉末
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。

库温不超过 30℃，相对湿度不超过 80％。包

装要求密封，不可与空气接触。


危险品储存过程中需与其对应的禁忌物分开储存，储存和运输过程中需注意危险品的毒害性。此外，库区或储罐区需安装避雷设施，库区内需加强通风，并根据库区内各危险品的特性，保持库区内一定的温度和湿度。各种危险品需储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。并且与各自相应的禁忌物分开存放。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。
（2）管理要求

1）贮存危险品的仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性，事故处理办法和防护知识，持上岗证，配备并穿戴好相应的个人防护用品。

2）贮存的危险品必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛距。

3）贮存危险品的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。

4）危险品出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。

5）要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《危险化学品安全管理条例》、《易燃易爆性商品储罐养护技术条件》等。

6.1.2.3建立厂区环境风险“三级防控”体系
一级防控措施：设置截流和导排系统防止事故泄漏造成环境污染事故，全厂各生产线、仓库凡在开停工、检修过程中可能有有毒有害液体泄漏、漫流的设备区周围设置截流设施和导排设施。

二级防控措施：设置事故废水应急收集措施，收集事故泄漏废液、废水和消防废水等，防止污染物外排污染地表水水体。

三级防控措施：在车间单元门口及厂区门口备有沙袋或阻流袋，一旦发生重大泄漏或火灾事故，可用沙袋或阻流袋筑堤拦截，防止泄漏物泄漏厂外。

6.1.2.4加强运输过程管理
项目所使用各种原材料均由具有危险化学品运输资质的单位负责运输。采购部与运输单位签订安全运输协议，负责审查运输单位的资质，督促检查物料运输和办理“易燃易爆危险化学品三证”情况，要求运输单位和驾驶员在运输和装卸过程严格执行《危险货物包装标志》、《危险货物运输 包装通用技术条件》、《汽车危险货物运输规则》、《汽车运输、装卸危险货物作为规程》、《机动车运行安全技术 条件》、《危险货物运输规则》等一系列标准规范，确保运输和卸装过程的安全。

企业内部危险品搬运和装卸人员必须严格遵守《危险化学品搬运装卸作业管 理制度》，炸药产品运输严格执行《炸药产品运输管理规定》。

6.1.2.5密切注意气象预报 

对于恶劣气象条件引起的风险事故也需进行防范。特别是对于雷击引起的火灾和爆炸事故，由具备防雷设计资质的单位进行防雷设计。受地理位置影响，公司厂址所在地为遂昌县山区，易受暴雨、泥石流等影响。因此应急指挥中心及相关库区管理人员需积极关注气象预报情况，及时联系气象部门进行灾害咨询工作。在事故发生前，做好人员与物资的及时转移，以免恶劣自然条件下发生危险化学品的泄漏。

6.1.3消防及火灾报警系统风险防范措施

（1）厂内建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。根据《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定，在厂内的生产车间、公用工程、仓库等场所应配置足量的灭火器，并保持完好状态。

（2）现场混装炸药车地面制备厂区室外消防制度采用低压制，消防水压由1000m3高位水池保证，高位水池池底标高1241.5m，工房地面标高为1222.0m，高差19.5m，室内10min消防水量和水压由高位水池保证，火灾发生5min内矿区消防队可以赶到火灾现场负责灭火。厂区室外及库区设置地上式SSl00-1.6消火栓，灭火器材应挂置在醒目位置，其高度宜为1.5～1.8m（指灭火器的顶端到地面），便于使用。

（3）除主要危险工房外，对其他辅助工房的灭火器设置也应进行全面规划，应符合《民用爆炸物品工程设计安全标准》GB50089-98和《建筑设计防火规范》的要求。防止燃烧、爆炸工艺措施水相、油相制备设备应设置可靠的温度控制装置和自动报警装置，同时应设置应急灭火设施。水相、油相进入乳化机前应经过严格过滤，除去固体机械杂质。乳化机是影响乳化炸药生产安全最关键设备，因此，必须对乳化机的制造、安装、调试和维护进行严格控制，应有超压、超温、断水、断料和过载自动保护装置。在可能条件下应尽量减少乳化机级数设置、降低转速、扩大转子与定子间隙，降低乳化机机械剪切强度。应制定一旦发生断流、压力变化超过范围、有金属杂质进入乳化机引起电流升高的联锁停机措施和设置相应的的装置。乳胶基质输送泵是本项目中又一影响安全生产关键设备，应与乳化机一样进行严格管理。应有超压、超温、断料和过载自动保护装置。应尽量降低转速，并选择转子和定子的合适材质。使用螺旋运输机应防止机械转动部件对机器内壁的长时间摩擦，应经常在转动轴等部位注上润滑油。针对乳化器和输送泵等设备应制定科学合理的定检维修计划，易损件应建立强制性淘汰管理制度。

（4）自动控制技术措施在生产中，当温度、压力、液位等工艺参数超过某一界限能引起燃烧爆炸危险时，应根据控制要求设置能反映该参数变化的信号报警及自动停机功能的自动监控系统。自动监控系统除自动控制方式外还应有手动控制方式。自控系统的选择与设计，应使组成的自控系统在突然停电或停气时能满足安全的要求。对开停车有顺序要求的生产过程应设联锁控制装置。自动控制的气源、电源发生停气、停电故障时，安全联锁系统的最终状态，必须保证使工艺操作和运转设备处于安全状态。

（5）在危险区域安装电动仪表设备时，应按《民爆规范》第12.2节的有关规定执行；敷设在各类危险区域内的控制或检测信号电缆(线)线路应符合《民爆规范》及现行国家标准《工业自动化仪表工程施工及验收规范》(CTBJ93-86)的有关规定；控制室应远离振动源和具有强电磁干扰的场所，无关的管线不得通过控制室。

（6）根据GB50057-94《建筑物防雷设计规范》中的“凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物，因电火花而引起爆炸，会造成巨大破坏和人身伤亡者，应划为第一类防雷建筑物”规定，本项目属第一类防雷建筑物，应有防直击雷和防雷电感应的措施。工程设置防雷电感应接地系统，该系统应与接零保护、防静电接地设施连接，系统工频接地电阻不大于10欧；工房采用设置独立避雷针(或架空避雷线)防直击雷，独立避雷针不应设在行人经常通过的地方，避雷针及其接地设置与道路或入口等距离不应小于3m，严禁在装有避雷针(线)的构架上架设通信线、广播线和低压线；建筑物屋面及混凝土柱内等处所有钢筋应焊接成闭合回路，并与防雷电感应接地系统相连。

变电站进线处设置高压避雷器保护。为防止设备漏电危及人身安全，必须确保设备接地可靠性，配电系统接地形式采用TN—C—S系统，即电源入户处零线应重复接地，铠装电缆金属外皮应接地。工房内动力、照明配电分别采用三相五线制和单相三线制，即采用专用接地线保护。

项目的设计基本符合有关标准、规范的要求，在项目设计和施工阶段要严格按照《民用爆炸物品工程设计安全标准》GB50089-98和《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)的要求进行下一阶段的设计、施工。

除以防火防爆为主的预防措施外，为保护人身和生产安全，尚应有必要的安全措施。

①为保护寒冷地区仪表安全运行，仪表需采取伴热措施，以保证控制系统可靠运行，对温度、湿度及其变化按要求进行控制。

②电机、变压器、进线装置等均设可靠的继电保护装置或作用于跳闸，或作用于报警信号。

③设事故照明应急灯具，主要用电设备应有警示标牌。

④车间、工人休息室等设相应的采暖，通风设施以保证工人不受有害气体影响和防止车间设备过热或结霜。

⑤对加温设备采取有效的隔热措施：高温溶液都必须有防止溶液溅出的安全措施；高温管路必须包上保温层，防止操作人员接触灼烫。

⑥对硝酸铵、油相材料应分别存放管理，并应做明显的标记；硝酸铵贮存库房应设置通风装置；溶解硝酸铵和熔化复合油相材料工序应设排风装置；在有粉尘作业场所操作人员应穿戴符合要求的劳动防护用品。

⑦对硝酸铵贮存、溶解和硝酸铵溶液存在场所的建筑物地面、墙面和下水道等应采取防止酸性盐类侵蚀的防腐措施。所有接触硝酸铵和乳胶基质的生产设备设施尽量采用不锈钢材料制作，对不宜采用防腐钢材的作业平台、机架等钢构件，应进行喷涂防腐蚀漆等防腐处理。

⑧对本工程具有较大危险因素的重点部位进行必要的安全监督。各生产装置要定期进行安全检查和启动（开工前）前检查，确保生产的安全。定期对设备进行维修，主要包括压力容器、管道系统、控制系统、紧急停车系统等。

⑨总结经验，吸取教训。对各种典型的事故要注意研究，充分吸取教训，并注意在技术措施上的改进和防范，尽可能减少人为的繁琐操作过程。预防有毒化学品的意外爆炸事故。

（7）工厂生产管理制度严格遵守《民用爆炸物品工程设计安全标准》、《化学危险物品安全管理条例》等有关法规、规章，对项目的炸药等的运输、储存、使用及处置的整个过程应进行全面的监督与管理；工厂设计、工艺设计和工艺控制监测等都必须纳入预防事故的工作中；提高自动化水平，保证装置在优化和安全状态下进行操作。

加强管理，制定严格操作规程和环境管理的规章制度。加强对人员进行有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业。配合各级消防部门的检查，加强消防设施的维护，并做好消防演练工作，加强宣传，公司员工上岗前必须进行严格的消防知识学习。应当制定事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。事故应急救援预案应当报政府相关部门备案。应健全安全生产责任制、安全教育管理制度、生产车间安全管理制度、安全防火管理制度、民用爆破器材仓库安全管理制度等安全生产制度。

6.2风险事故应急预案

根据《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4号），神华准格尔能源有限公司炸药厂应按《内蒙古自治区突发环境事件应急预案（2022年修订）》的要求，根据本项目涉及的内容对原《突发环境污染事故应急预案》进行修订，在项目投入生产或者使用前，向建设项目所在地受理部门备案。

预案中应包括成立指挥机构、职责、分工；危险目标的确定及潜在危险评估、救援队伍和外援队伍、救援步骤、装备器材和联络规定、事故处理、应注意的问题、有关规定和要求等内容。注意与区域已有环境风险应急预案对接与联动。一旦发生重、特大风险事故发生，应立即启动应急预案。严格分级响应。

应急预案应包括如下内容：

6.2.1组织机构及职责

企业建立环境风险应急管理系统：企业管理层成立环境风险应急控制指挥小组；下设应急救援办公室等。企业及车间分别负责组织实施事故应急救援工作，并承担逐层上报工作。

①组织机构
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图6-2应急流程图
②应急救援现场指挥部标准操作程序

A、目的和适用范围

为了给应急指挥人员提供应急时的指导，以利于保护人员安全、降低经济损失。特制定本标准化操作程序。

本程序适用于应急现场的应急指挥部人员。

B、职责

（1）发生重大事故时，由指挥部发布和解除应急救援命令、信号。

（2）成立行动策划组、行政财政组，组织指挥救援队伍实施救援行动。

（3）向上级报告和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求。

（4）组织事故调查，总结应急救援经验教训。

C、指挥部人员分工

（1）总指挥：组织指挥全公司的应急救援。

（2）副总指挥：协助指挥负责应急救援的具体指挥工作；当指挥不在时，行使指挥职责；做好事故报警、情况通报及事故处置工作；并为救援提供技术支持。

（3）生产总监：负责事故处置时生产系统开、停车调度工作；事故现场的通讯和对外联络；协助指挥负责工程抢险、抢修、警戒、治安保卫、疏散、道路管治工作。

（4）行政总监：协助指挥负责应急救援的具体指挥工作；当指挥不在时，行使指挥职责；做好事故报警、情况通报及事故处置工作；负责抢救伤员和提供生活必需品。

（5）物资部长：负责抢险救援物质的供应和运输工作。

（6）财务负责人：为救援的各项支出提供资金保障。

D、应急准备

（1）组织编制事故应急救援预案，在事故应急救援行动中，组织和指挥应急救援工作。

（2）做好应急救援专业队伍的组建、训练与演练。

（3）会同有关部门做好应急救援的装备、器材、物品、经费的管理和使用。

（4）对事故进行调查，核发事故通报。

（5）岗位值班人员应熟练掌握装置运行的各种安全操作规程以及事故应急处理程序。

6.2.2预防与预警

①风险监测与预防措施

A、建立健全各种规章制度，落实安全生产责任；

B、除了本项目的输送管道之外，还应加强厂区内装置、仓库、罐区、“三废”装置等重点区域的日常巡检巡查，及时排除各种隐患；

C、完善避雷、消防等设施，保证消防设备、设施、器材的有效使用。

②预警

当发生事故后，立即报告指挥部并按照车间救援预案组织救援，现场指挥人员立即指派专人进行警戒，防止非抢救人员进入危险区。

当发生重大事故时，指挥中心接到报警，立即下令保安组赶往事故发生部位进行警戒，防止非抢救人员进入危险区。公司指挥部门必须配合消防队对厂区及周边进行隔离。

③报警、通讯联络方式

生产车间和办公室里面都必须在醒目处张贴应急状态下的报警通讯方式，地区应急救援组织的通知方式，医疗救护联系方式、交通管制部门联系方式等。

A、24小时有效报警装置：

公司内危险化学品事故报警方式采用内部电话和外部电话（包括手机、小灵通等无绳电话）线路进行报警，由指挥部根据事态情况通过公司内线电话向公司内部发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。需要向社会和周边发布警报时，由指挥部人员向政府以及周边单位发送警报消息。事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥部亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助，随时保持电话联系。

B、24小时内有效的内部、外部通讯联络手段：

公司应急救援人员之间采用内部和外部电话（包括手机、小灵通等无绳电话）线路进行联系，应急救援小组的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码的行为。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向生产技术安全部报告。生产技术安全部必须在24小时内向各成员和部门发布变更通知。

C、运输危险化学品、危险废物的驾驶员、押运员报警及与本单位、生产厂家、托运方联系的方式。

6.2.3信息报告与通报

依据《国家突发环境事件应急预案》及有关规定，明确信息报告时限和发布的程序、内容和方式，应包括以下内容：

①内部报告

明确企业内部报告程序，主要包括：24小时应急值守电话、事件信息接收、报告和通报程序。

②信息上报

当事件已经或可能对外环境造成影响时，明确向上级主管部门和地方人民政府报告事件信息的流程、内容和时限。

③信息通报

明确向可能受影响的区域通报事件信息的方式、程序、内容。

④事件报告内容

事件信息报告至少应包括事件发生的时间、地点、类型和排放污染物的种类、数量、直接经济损失、已采取的应急措施，已污染的范围，潜在的危害程度，转化方式及趋向，可能受影响区域及采取的措施建议等。

⑤以表格形式列出上述被报告人及相关部门、单位的联系方式。

6.2.4应急响应与措施

1、分级响应机制

根据所发生事故的危害性、需要投入的应急救援力量，把应急救援行动分成三级：

（1）三级应急（预警应急）：发生可控制的异常事件或者为容易控制的突发事件，例如小范围有毒物质泄漏、设备失效等事故时，公司按照既定的程序进行堵漏、医疗救护、抢险抢修等应急行动；

（2）二级应急（现场应急）：发生较大量危险品泄漏等事故，事故危害和影响超出三级应急救援力量的处置能力，需要公司内全体应急救援力量进行处置；

（3）一级应急（全体应急）：事故的影响超越公司边界，需要公司应急救援领导机构协调周边企业，或联合市应急救援管理机构，以取得社会救援力量支持、组织交通管制、周边行人撤离、疏散，救援队伍的支持等行动，实施应急救援工作，最大限度地降低事故造成的人员伤亡、经济损失和社会影响。

2、应急措施

（1）抢险组到达现场后，根据指挥部下达的抢修指令，迅速进行抢修设备，控制事故，以防事故扩大。

（2）救护组到达现场后，与消防队配合，立即救护伤员和中毒人员，对中毒人员根据中毒症状及时采取相应的应急措施，对伤员进行医疗处置或输氧急救，重伤员及时转送医院抢救。

（3）警卫组到达现场后，应根据现场事故情况，建立警戒区域，并迅速将警戒区内事故处理无关人员疏散至安全地点。

划定警戒区范围时，应当结合实际事故情形，依据物质的易燃易爆及有毒特性、可能的泄漏量、当时的风速、风向、周边地形；若发生火灾事故，同时还要考虑可能的火焰辐射热及生成烟的波及范围。具体的隔离距离和疏散距离可根据上述情形的不同，从《危险化学品应急处置速查手册》中选取相应的警戒距离参考值。

警戒范围确定后，同时应注意做到以下几点：

应在通往事故现场的主要干道上实行交通管制；

b、警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒；

c、迅速将警戒区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡；

d、除应急处理人员外，其他无关人员禁止进入警戒区；

e、警戒区域内应严禁火种，包括手机、打火机、火柴等。

在人员撤离与疏散过程中，应当坚持以下原则：

a、人员应向上风、侧风方向转移；

b、指定专人，引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向；

c、人员不要在低洼处滞留；

d、人员疏散完毕，要检查是否有人留在警戒区内；

e、为使疏散工作顺利进行，应至少有两个畅通无阻的紧急出口，并有明显标志。

一旦发生人员伤亡，则按照紧急救护程序处理。

a、消防组接警后，迅速赶往事故现场，根据当时风向，消防车停留在上风方向，或停留在禁区外，消防人员佩戴好防护器具，进入禁区，查明有无中毒人员，以最快速度将中毒人员脱离现场，协助发生事故部门切断事故源。

b、事故组到达现场后，佩戴好防护器具，迅速将有关物品搬运出危险区域。

应急监测

针对可能发生的污染事故，逐步制定或完善各项《环境监测应急预案》，对环境污染事故做出响应。

针对本项目的特点，按不同事故类型，制定各类事故应急预案，包括污染源监测、环境质量监测两类，满足事故应急监测的需求。

①物料泄漏可能造成大气污染

大气监测点位：针对因火灾或其它原因产生的物料泄漏事故，大气污染监测主要考虑在发生事故的存储容器的最近厂界或上风向设对照点、事故装置的下风向厂界、下风向最近的敏感保护目标处设置一定数量的大气环境监测点。

大气监测因子：CO、氨气、NOx、烟尘。

大气监测频次：监测频次根据事故持续的时间来确定，紧急情况时可增加为1次/1小时。

监测数据应及时处理并上报有关部门，由相关部门根据情况决定保护点人群疏散紧急状态持续时间。

②物料泄漏、火灾可能造成水污染

事故发生后应在第一时间通知第三方环境检测单位对相关水体进行水质监测，具体方案如下：

a、厂内部分管道发生物料泄漏事故产生事故废水时，应分别在离事故区最近管网阴井、出现超标的雨水排放口、污水处理装置的尾水排放口处，共设置三个事故废水监测点；根据发生事故点位的情况，选择监测因子；

b、在发现事故废水进入外界水体对当地水体造成污染时，应加强对厂区外界的河流进行水质监测，分别增设水质监测断面和监测因子。

③其它要求

在正常生产过程中，应对可能造成环境污染及时预警，确保有效控制对外环境的污染。

应急终止

满足下列条件时，可宣布应急状态终止：

①成功堵漏，所有泄漏物均已得到收集、隔离、洗消；

②有毒气体的浓度均已降到安全水平，并且符合我国相关环保标准的要求；

③伤亡人员均得到及时救护处置。应急终止后的行动

应急状态终止，应开始进行如下善后处置措施：

①通知本单位相关部门、周边企业（或事业）单位、社区、社会关注区及人员事件危险已解除；拆除警戒区管制，恢复正常交通；

②对应急处置过程中事故池、调节池内收集的泄漏物、消防废水等进行集中处理，对应急处置人员用过的器具进行洗消；

③积极开展灾后重建，对损坏的设备、仪表、管线进行维修；

④对抢险救援人员进行健康监护或体检，积极对事故过程中的死伤人员进行医院治疗或发放抚恤金；

⑤根据所发生危险化学品事故的危害和影响，组建事故调查组，彻底查清事故原因，明确事故责任，总结经验教训，并根据引发事故的直接原因和间接原因，提出整改建议和措施，形成事故调查报告。

6.2.5后期处置

（1）善后处置：受灾人员的安置及损失赔偿。组织专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估，提出生态补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。

（2）保险：明确企业单位办理的相关责任险或其他险种。对企业单位环境应急人员办理意外伤害保险。

6.2.6应急培训和演练

（1）培训计划

工人培训：针对应急救援的基本要求，对操作工人进行系统培训，发生各类危险化学品事故时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。

采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解等。培训时间：每季度不少于4小时。

应急组织培训：邀请应急救援专家，就危险化学品突发事故的指挥、决策、各部门配合等内容进行培训。

采取的方式：综合讨论、专家讲座等。培训时间：每年1～2次。

（2）演练计划

由应急组织机构组织综合演练，主要针对泄漏、中毒、火灾，水、电中断等为主要内容，每年演练1～2次。

6.2.7奖惩

制定公司的奖惩制度，明确突发环境事件应急救援工作中奖励和处罚的条件和内容。

6.2.8应急救援保障

（1）内部保障

①救援专业队伍

公司各职能部门和全体员工都负有事故应急救援的责任，各救援专业队伍是事故应急救援的骨干力量，其任务是担负各类化学品事故的救援及处置。

②应急救援技术资料

危险化学品性质与应急措施。

互救信息：各危险目标的操作室内均设置有毒有害物质安全周知卡，告知岗位操作人员有毒有害物质的理化性质、毒性、危害、现场急救、预防措施、泄漏处置等。

③保障制度

应急救援责任制；值班制度；应急救援培训制度；应急救援装备、物质、药品等检查、维护制度。

（2）外部救援

①单位互助

一旦发生泄漏事故，本单位抢险抢修力量不足，指挥部应向友邻单位通报，请求友邻单位派员参加抢险抢修工作。

②请求政府协调应急救援力量

一旦发生以及应急事故，本单位抢修力量不足或有可能危及社会安全时，由指挥部立即向上级和友邻单位通报，必要时请求市有关应急救援管理机构，以取得社会救援力量的支持。社会救援队伍进入泄漏区域时，指挥部应指令有关人员联络、引导并告知注意事项。

6.2.9公众教育和信息

针对发生事故后疏散、个体防护等内容，向周边可能波及区域内的群众进行宣传，使公众对本项目危险化学品事故应急救援的基本程序、应该采取的措施等内容有全面了解。

采取的方式：口头宣传、海报、应急救援知识讲座等。时间：每年1～2次。

6.2.10与区域的联动

企业认真了解、掌握准格尔旗应急救援总预案的内容，积极参与矿区的应急培训计划与演练。在企业事故应急救援预案的编制过程中充分考虑与矿区应急预案的结合。在突发事故时，根据事故的状况，及时通知主管部门，必要时立即启动鄂尔多斯市及公司应急救援预案，充分发挥外部救援力量的作用，降低事故的危害。

7评价结论与建议

根据分析，该建设项目存在一定潜在事故风险，只要建设单位加强风险管理，在项目建设、实施过程中认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内，因此，该项目事故风险水平是可以接受的。
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